常环澧建（6）〔2026〕24号
关于澧县索尔化工颜料厂供热设施提质改造项目环境影响报告表的批复

澧县索尔化工颜料厂：

你单位报送的《澧县索尔化工颜料厂供热设施提质改造项目环境影响报告表》以及《关于申请环境影响报告表审批的请示》已收悉，公示期间无反对意见。根据该项目环评报告表结论及专家审查意见，经研究，现批复如下：
一、澧县索尔化工颜料厂供热设施提质改造项目位于澧县甘溪滩镇狮象村，地理坐标：E111°44′14.784″，N28°56′15.086″。该公司主要生产氧化铁红颜料，2006年办理了环评审批手续。为适应绿色低碳高质量发展要求，对属于淘汰产品的供热设施（工业炉窑）进行更换，在原有锅炉房内，拆除淘汰原有供热设施，新建一台12t/h生物质锅炉，并完善相应环保设施。项目不新增用地，建设完成后该公司氧化铁红颜料生产工艺与产能均不发生变化，总投资120万元。经审查项目符合国家产业政策，符合《常德市“三线一单”生态环境管控基本要求暨环境管控单元生态环境准入清单》，项目用地符合甘溪滩镇总体规划和土地利用总体规划，在严格按照《报告表》所列规模、地点、内容实施，落实相关污染防治、风险防范措施的前提下，从环境保护角度分析，我局同意该项目建设。
二、项目在建设和营运过程中要按环评要求认真落实各项环保措施，严格执行“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：
1.运营期废水：厂区雨污分流，生活废水依托原有设施处理，锅炉废水及软化废水经收集后用于车间及地面冲洗，不外排。

2.运营期废气：锅炉废气采用“SCNR脱硝+旋风除尘+布袋除尘设施”处理后，经8m的锅炉排气口外排。外排废气满足《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026—2028年）》超低排放标准限值（颗粒物、二氧化硫、氮氧化物限值分别为10、35、50毫克每立方米）。厂区及时组织清扫，洒水抑尘，厂界粉尘满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织标准限值。

3.加强噪声的污染控制。加强设备维护与保养，对固定高噪声设备设置隔声屏障及减震措施，强化对周边环境敏感点的噪音管控措施，减少噪声对周围环境影响。厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准限值。

4.加强固体废物管控。锅炉炉渣及布袋除尘器收集的粉尘集中收集暂存后外售处理；锅炉更换的废离子交换树脂交由厂家回收处理；生活垃圾经收集后交由环卫部门统一清理。

三、严格落实总量控制要求。根据《报告表》核定主要污染物排放总量控制指标为:SO2≤2.07t/a，NOX≤4.41t/a。

四、做好环境风险事故防范措施，建立应急机构和风险防范体系，以便减少事故率，降低事故危害程度。

五、建设单位需按《排污许可管理条例》规定及时完善排污许可手续，并按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定自行组织竣工环境保护验收,并通过全国建设项目竣工环境保护验收信息平台向社会公开验收报告。涉及土地、规划、水利、林业保护等相关事项，以相关行政主管部门审批意见为准。
六、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。澧县生态环境保护综合行政执法局负责日常监管。
常德市生态环境局
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