《建设项目环境影响报告表》编制说明

《建设项目环境影响报告表》由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制。 

1、项目名称──指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文字段作一个汉字）。

2、建设地点──指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

3、行业类别──按国标填写。

4、总投资──指项目投资总额。

5、主要环境保护目标──指项目区周围一定范围内集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点等，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

6、结论与建设──给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论。同时提出减少环境影响的其他建议。

7、预审意见──由行业主管部门填写答复意见，无主管部门项目，可不填。

8、审批意见──由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况
	项目名称
	瓷砖加工生产线建设项目

	建设单位
	澧县广兴装饰材料有限公司

	法人代表
	罗运
	联系人
	罗运

	通讯地址
	湖南省澧县澧西街道办事处关心居委会群星路28号（澧县经济技术开发区）

	联系电话
	15886689990
	传真
	/
	邮政编码
	415502

	建设地点
	湖南省澧县澧西街道办事处关心居委会群星路28号（澧县经济技术开发区）

	立项审批部门
	/
	批准文号
	/

	建设性质
	新建☑改扩建□技改□
	行业类别

及代码
	C-3071
建筑陶瓷制品制造

	占地面积(m2)
	1500m2
	绿化面积(m2)
	/

	总投资

(万元)
	70
	环保投资（万元）
	8
	环保投资占总投资比例（%）
	11.4

	评价经费(万元)
	/
	预期投产日期
	/

	工程内容及规模：

一、项目由来

祥龙彩印包装有限公司于2012年完成环评手续办理，2015年完成验收，但该企业项目由于企业自身经营问题已停止运营，于是将厂房进行外租，在本项目经营之前，该公司将其租赁给湖南燧明水晶科技有限公司，从事水晶制品的生产，后来由于企业自身发展不在此经营，进行搬迁，现场无任何遗留问题，于是祥龙彩印包装有限公司将其东边一栋厂房租赁给澧县广兴装饰材料有限公司。
澧县广兴装饰材料有限公司成立于2017年6月，位于湖南省澧县澧西街道办事处关心居委会群星路28号（澧县经济技术开发区），经营范围为装饰材料、建材、钢材的批发兼零售；瓷砖加工、销售等。本项目建设为瓷砖加工生产线建设项目。本厂生产运营期间未收到过任何环保投诉。
根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）中相关分类，本项目为“建筑陶瓷制品制造（C3071）”，根据环境保护部2017年第44号令《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2018年修订版），本项目属于“第十九项  非金属矿物制品业”中的“54、陶瓷制品”中“其他”，均属于报告表环评类别，因此本项目需编制建设项目环境影响报告表。
澧县广兴装饰材料有限公司委托湖南大自然环保科技有限公司对该建设项目进行环境影响评价工作。接受委托后，我单位组织人员对现场进行调研踏勘，收集有关资料，并对业主提供的技术资料进行初步工程分析和污染物因子分析。在此基础上，依照环境影响评价的技术规范，编制本项目环境影响报告表。
二、编制依据

1、法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法（修订）》，2018.12.29；

（3）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29；

（4）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法（修订）》，2020.4.29修订，2020年9月1日起施行；

（5）《中华人民共和国水污染防治法（修订）》，2018.1.1；

（6）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26； 

（7）《中华人民共和国土地管理法》，2020年1月1日实施；
（8）《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1；

（9）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018.8.31。
2、国务院行政法规及规范性文件

（1）国务院《建设项目环境保护管理条例》（国令第682号），2017.10.1；

（2）国务院《关于印发打赢蓝天保卫战三年行动计划的通知》国发（2018）22号； 

（3）国务院《关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发〔2015〕17号），2015.4.2；

（4）《中共中央国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见》，2018.6.16； 

（5）《产业结构调整指导目录》2019年本，2020.1.1；

（6）《限制用地项目目录（2012 年本）》和《禁止用地项目目录（2012 年本）》 的通知，国土资发〔2012〕98 号； 

（7）国家经贸委国资源《关于加强节约工业用水的规定》〔2010〕1015 号文；

（8）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（国家环境保护部第 44 号令， 2017年）及2018年修改单规定；

（9）《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）；

3、地方标准、规章及规范性文件

（1）湖南省人民政府《湖南省建设项目环境保护管理办法》（湖南省人民政府令第215号），2007.8.28； 

（2）湖南省人民政府《湖南省环境保护条例（修订）》，2020.1.1日起施行；

（3）《湖南省大气污染防治条例》，2017年6月1日起施行；

（4）湖南省人民政府《关于印发湖南省贯彻落实〈水污染防治行动计划〉实施方案（2016-2020年）的通知》（湘政发〔2015〕53号），2015.12.31；

（5）湖南省实施《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》办法；

（6）《湖南省人民政府关于印发<湖南省主体功能区划>的通知》（湘政发〔2012〕39号）；

（7）《湖南省污染防治攻坚三年行动计划（2018-2020年）》（湘政发〔2018〕17号）；
（8）湖南省环境保护局《湖南省主要地表水系水环境功能区划》（DB43/023-2005），2005.7.1；

（9）《湖南省用水定额》（DB43/T 388-2014）；

（10）《湖南省环境保护厅关于划定常德市饮用水水源保护区的函》（湘环函〔2014〕485号）。

（11）《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）；

（12）《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942—2018）；

（13）《排污单位环境管理台账及排污许可证执行报告技术规范 总则（试行）》 （HJ944-2018）；

（19）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）。
4、环评技术导则

（1）《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2·1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2·2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则-水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2·4-2009）；

（5）《环境影响评价技术导则-生态影响》（HJ19-2011）；

（6）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（7）《环境影响评价技术导则-土壤环境》（试行）（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）。

5、有关技术文件

（1）建设单位提供的相关资料及检测报告；

三、评价等级

1、大气环境影响评价等级确定
依据《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。具体影响分析预测见环境影响分析章节。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气评价工作等级判据见下表。

表 1-1 评价工作等级 

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

二级

本项目：Pmax=0.8729%

表1-2  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)

Cmax

(μg/m3)

Pmax

(%)

D10%

(m)

矩形面源

PM10
450
3.9281

0.8729

/
本项目Pmax最大值为0.8729%，Cmax为3.9281ug/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级。

2、地表水环境影响评价等级确定

根据工程分析有关内容，本项目为水污染影响型建设项目，依据本项目污水排放方式和废水排放量，参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1水污染影响型建设项目评价等级判定标准，本项目生活废水外排，依托常德祥龙彩印包装有限公司原有污水处理设施处理后进入澧县污水处理厂，生产中冷却降尘用水经三级沉淀后回用于厂区，故本项目评价等级为三级B。

3、土壤环境影响分析评价等级确定

根据《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）附录A 土壤环境影响评价项目类别，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于制造业（金属冶炼和延压加工及非金属矿物制品）中其他，因此应归于Ⅲ类别。
根据6.2.2.2建设项目所在地周边的环境土壤敏感程度划分判断依据，本项目在工业园区，为不敏感区域，根据污染影响评价工作等级划分表，本项目可不开展土壤环境影响评价。具体见环境影响分析章节。
故本项目无需展开土壤环境影响分析。

4、地下水环境影响分析评价等级确定
对照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”。项目属于非金属矿采选及制品制造中54 陶瓷制品，其他，报告表地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，Ⅳ类项目不需要开展地下水环境影响评价。
故本项目无需展开地下水环境影响分析。
5、声环境评价等级与范围
按照《环境影响评价技术导则》(声环境)(HJ2.4-2009)中的有关规定，声环境评价工作等级定为三级。评价范围：厂界外200m范围内的敏感目标。
6、生态环境影响评价等级与范围
依据《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011），确定本项目评级等级为三级。评价范围为拟建项目所在厂区。
7、环境风险分析评价

经查询，本项目无风险物质，故本项目不对环境风险进行评价，不设环境风险评价等级。
四、工程概况

项目名称：瓷砖加工生产线建设项目；

建设单位：澧县广兴装饰材料有限公司；

项目选址：湖南省澧县澧西街道办事处关心居委会群星路28号（地理中心坐标为E：111.729466，N：29.636947）；

项目性质：新建（补办）；

项目建设规模：墙地砖（6万m2/a）、地脚线（1.3万m2/a）、踏步砖（1万m2/a）、梯级砖（0.2万m2/a）、木纹仿木地板砖（4.2万m2/a）。
1、项目选址及其周边环境

本项目选址在湖南省澧县经济技术开发区澧西街道办事处关心居委会群星路28号（地理中心坐标为E：111.729466，N：29.636947），租赁常德祥龙彩印包装有限公司厂房车间东边一栋，总面积为1500m2，本项目使用面积为1520m2，用地性质工业用地，本厂区建筑面积为1520m2，本项目已生产运行。本项目西侧为湖南雅宜科教设备有限公司（紧邻），东侧为澧县石膏板厂，南侧距离较近的为居民（隔围墙外30m处），北侧隔祥龙彩印办公楼为居民区（最近距离约为217m）。本项目地理位置图见附图1，项目周边环境示意图见附图2。

2、建设内容及建设规模

本项目总使用面积为1520m2，本厂区共一栋车间，包括生产区域、原料存放区、产品存放区等以及临时办公室一间，办公室面积20m2，生活污水处理设施均依托常德祥龙彩印包装有限公司，配套建设有生产废水处理设施，具体详见工程组成见表1-3。

表1-3 本项目工程组成一览表

类别

工程名称

建设内容与规模

备注

整改内容
主体工程

生产车间

本项目共一栋车间，建筑面积1500m2，厂房为钢构，包含生产区域、原料存放区、产品存放区等，生产线两条，其中一条为切割打磨全自动生产线，另一条生产线人工化。
已有

/
配套工程

办公区

办公及接待客户，建筑面积为20m2
已有，依托祥龙彩印包装有限公司
/
公用工程

排水

厂区建设雨污分流系统，雨水通过雨水导流沟进入厂区设置沉淀池，生产废水经三级沉淀池沉淀后回用于生产
已有
内部废水导流沟进行完善，合理利用
给水

市政供水管网
已有
/
供电

电网提供电源

已有
/
环保工程

废水

生活污水依托常德祥龙彩印包装有限公司原有污水处理设施；生产废水为冷却废水，经厂区内部设置的沉淀收集池处理后回用于生产工序

已有，生活废水处理设施依托祥龙彩印包装有限公司
沉淀池按照要求定期投加絮凝剂进行清掏
废气

有少量粉尘产生，为无组织排放
已有
/
固废

生活垃圾配备垃圾桶若干个，分类收集，交由环卫部门统一处理；切割加工边角料由建设单位收集返给厂商重新利用。

已有
设置一处干化池，地面进行硬化防渗，清掏沉渣自然晾干
噪声

采用厂房建筑物隔音、设备减震、厂区周边设置植树绿化等措施。

已有
/
3、建设项目平面布置

本厂区总占地面积为1500m2，厂区呈比较规则的矩形，厂区北侧、西侧、南侧均为生产加工区域，东侧为原料堆放区、产品堆放区，大门东侧为杂物堆放区，综上所述，厂区平面布置按照生产步骤设置，分工明确，比较合理。具体平面布置见附图。

4、主要生产设备情况

本项目为瓷砖加工，项目主要生产设备详见表1-4。

表1-4  主要设备一览表

序号

设备名称
规格型号
单位

数量

备注
1
介砖机

/
台

3

/
2

圆弧机

/
台

2

/
3

切割磨边线

/
套
2

/
4

    空压机

/
台
2

/
5、项目产品方案

本项目加工产品为墙地砖、地脚线、踏步砖、梯级砖、木纹仿木地板砖，产品方案见下表1-5。

表1-5  项目产品规模一览表

序号

产品名称

数量

产品规格(mm）
单位

运输
备注

1
墙地砖
6万
800×400、600×300、300×300
m2/a
汽运

主要根据客户需求制定

2

地脚线

1.3万
600×100、800×100、900×100
m2/a
汽运

3

踏步砖

1万

600×285
m2/a
汽运

4

梯级砖

0.2万
800×285、900×285
m2/a
汽运

5
木纹仿木地板砖
2.2万
600×100、800×100、900×100、900×100

m2/a
汽运

6、主要原辅材料

本项目主要原辅材料消耗见表1-6。

表1-6  原辅材料消耗一览表

序号

名称

单位

年用量

备注
原辅材料

地砖

m2
11.2万
规格为600×600、800×800、900×900、1200×600、900×600
聚合氯化铝

t/a
0.3
/

能源
自来水

t/a

300
/
电

Kwh/a
8000
/
五、公用工程

（1）供配电
由城市供电网接入，供电系统可满足本项目需要。

（2）给排水

给水：本项目生活用水均来源于城市自来水管网；生产用水来源于自来水管网；
排水：项目排水体制为采用雨污分流，雨水经收集后进入沉淀池，污水经三级沉淀后回用于生产工序。本项目不涉及住宿，生活污水依托常德祥龙彩印包装有限公司公用化粪池处理后排入污水管网进入澧县污水处理厂处理。 
六、投资估算与资金筹措

本项目总投资为70万元，资金全部由公司自筹解决。

七、工作制度

本项目运营后，劳动定员15人，不涉及住宿，用餐由员工自行解决。实行一班制，每班工作8小时，年工作日为300天，夜间不进行生产。



	与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题
1、与本项目有关的原有污染情况
本项目位于湖南省澧县澧西街道办事处关心居委会群星路28号，本项目为新建（补办）项目，厂区现存在的问题如下。
1）生产过程中冷却降尘用水处理及走向问题（废水走向布置不合理，厂区为一间通用厂房，未涉及污水排放区域可将其导流沟封堵，不再留经此区域）；
2）厂区内功能分区不明确。
建议整改措施如下：

1）污水导流沟应严格按照相关规范和要求进行建设，根据污水流向封堵部分导流沟，沉淀池中根据污水量投加絮凝剂，将废弃的沉淀池利用起来作为厂区清水池利用；

2）对厂区按照生产布置定义功能分区，使厂区干净工整。
2、周边情况

本项目所在地企业分布及污染物产排情况，本项目位于湖南省澧县澧西街道办事处关心居委会群星路28号，周边为居民、商业及少部分工业企业，本项目租用常德祥龙彩印包装有限公司一栋车间，其中东侧另一栋车间为湖南雅宜科教设备有限公司，主要生产课桌、床等产品，生产工艺不涉及喷漆，经调查企业采取了相应的环保措施，基本不会对周边造成较大影响，且本厂建设完成后采取相应的环保措施控制和减少污染物排放，经分析，这些措施具体落实后能使其污染物达标排放，措施可行，不会周边产生较大影响。



建设项目所在地自然社会环境简况

	自然环境简况（地形、地貌、气候、气象、水文、生物多样性等）

1、地理位置
澧县位于湖南省北部，澧水下游。属常德市所辖，位于常德市北部。2015年底，澧县实施乡镇行政区划调整。调整后全县辖澧西、澧阳、澧浦、澧澹4个街道和甘溪滩、火连坡、码头铺、王家厂、金罗、盐井、大堰当、梦溪、复兴厂、城头山、涔南、如东、小渡口、官垸、澧南等15个镇。
本项目位于湖南省澧县澧西街道办事处关心居委会群星路28号，详见附图1项目地理位置图。
2、地形、地貌
澧县地处武陵山余脉向洞庭湖过渡地带，以平原和岗地为其主要地貌特征。地势西北高、东南低。最高点西北部太青山海拔1020m，最低点九垸乡永和村海拔28m。中部澧阳平原系全省较大平原之一。主要河流有澧、澹、道、涔、松滋五水。
澧县全境土地面积2017.5km2，其中山地丘陵面积463.9km2，占全县总面积的22.01%；岗地主要分布在县境南部和北部，共710.2km2，占全县总面积的34.18%；中东部属平原，约923.2km2，占全县总面积的43.18%。
3、气候、气象
评价区域属亚热带季风湿润气候区。四季分明，春多寒潮、阴雨、夏多暴雨、高温、秋伏易旱。
年均气温          16.5℃
极端最高气温      40.5℃（1972.8.27）
极端最低气温      -13.45℃（1977.1.30）


年均降雨量         1377.9mm

日最大降雨量       232.9mm

最大积雪厚度       20.0cm

年均相对湿度       80%

年均风速           2.6m/s

最大风速           21.7m/s

主导风向           春夏：西南风，秋冬：北北东风（频率为18%）
年日照时数         1771h

霜期               265天
项目区域全年主导风向为NNE风，年出现频率12%，冬季（1月）以NNE风为主，其出现频率15%；春季（4月）以NNE风为主，出现频率约12%，夏季（7月）以SSW风为主，出现频率9%，秋季（10月）以NNE风为主，出现频率为15%。全年静风频率28%。风向频率玫瑰图如图。
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春季，静风=34%                  夏季，静风=25%
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秋季，静风=22%                  冬季，静风=30%
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全年，静风=28%
4、水文
项目评价区域内沟渠多，但水浅，容积小，季节性变化大、浊度大。年平均日照数为1770.6h，年平均降水量1300mm，无霜期265天。境内河流分属澧水水系和四口水系两大水系。共有河流47条，其中一级支流7条，二级支流22条，三级支流15条，四级支流1条。流经境内河流总长266.5km，径流量340亿m3，河网密度0.126km/km2。澧水水系在澧县境内共有一级支流3条，包括澹水、道水、涔水。四口水系在澧县境内有一级支流7条，包括淞滋河、界溪桥河、顺林桥河、危水河等。境内河现存大小湖泊10处，总面积约0.4186万ha，其中七里湖是唯一的通江湖泊。
澧水发源于桑植县南岔以上，有北、中、南三源。三源在龙江口汇合，流经永顺、慈利进入常德市境，再经石门、临澧，在临澧县杉板乡青山分为二支，南支名干河、北支名新安河，两支在洞坪乡电灌站以下汇合，过澧县至津市小渡口注入七里湖，全长388 km，流域面积18496 km2。其中流经常德180km，流域面积8146 km2。  

依据常德市津市水文站历年（1980-2005年）对澧水的观测资料，采用洪水频率分析和保证率分析，得出该站水位特征值。
历年最高水位：45.01m（1998年）。
历年最低水位：29.35m（1999年）。
多年平均水位：33.08m。
历年最大流量：15100m3/s（1980年）。
工程最终纳污水体澹水河，全长约35km，宽约20~50m，枯水期流量约1m3/s，多年平均流量为12m3/s，于津市小渡口流入澧水。澹水原与其西南面的栗河同为一条河流，称曰栗澹，穿越澧县县城。但随着县城的建设，栗澹被人为截为两段，原“下游”段则为澹水，其起始处已设澧县城市管网排口，接纳澧阳镇70%的生活污水，占其流量的60%以上。排口下游2000m段以下目前主用于灌溉及渔业。据了解，澹水最高水位37.5m，平常水位一般为34.0m，河段宽约20m，流速0.1~0.2m/s，水深1.5~3m。
经勘测区域内多未测得地下水，局部测得地下水位为4.0m左右，地下水来源主要为大气降水。根据调查，厂区深部岩层中裂隙水发育，地下水无腐蚀性。
5、地质
根据岩土工程初期勘察报告，项目所在区地层属第四系全新统（Q4）和第四系更新统（Q3）各土层的特征如下：（1）耕土、填土和淤泥层：由粘性土和粉土组成，含少量粉砂及砖块、瓦片、砾石和腐渣等有机质，厚度分别为0.5-1.4m、1.1-2.2m、0.6-4.4m。（2）粉质粘土：主要成分为粘粒，含粉土团块，干强度和韧性中等-高，厚度0.6-3.2m，呈可塑-硬塑状，承载力较高，中等压缩性。（3）粉土：中密状为主，局部松散-稍密，以粉土质为主，干强度和韧性中等-低，0.6-4.8m，承载力较高，中高压缩性。（4）卵石：稍密-密实，砾石主要成分为硅质岩、砂岩石英等，级配好，厚度最大为14.7m，承载力高。
根据国家地震局烈度划分资料，本工程区属中强度地震区，地震基本烈度为七度。
6、澧县经济开发区规划环评概况
澧县经济开发区规划环评的批复如下：湖南澧县经济开发区申报的规划为“一园两区”结构，为对现有开发区的扩区规划，规划总控制面积为17.72km2，其中老区（即现有开发区）位于澧县县城规划区西侧，其规划区范围北抵新河路，南临澧水大堤、西至回水渠、东达护城路，规划面积6.24km2，产业定位以食品加工、医疗器械、轻纺等产业为主，适当配套发展纸制品包装和现代化服务等辅助产业，现已初步形成食品加工、医疗器械、轻纺三大产业集群；拟扩新区位于澧澹乡境内，其规划范围东临津市，西临常荆高速，南至澧水河，北至澹水河，规划建设用地面积为11.482km2。新区产业定位以物流、服装生产和电子机械为主，辅以发展食品加工工业。严格执行入园准入制度，不得引进国家命令淘汰和禁止发展的能耗高物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，经开区禁止引进引入三类工业及排放重金属企业入园，限制耗水量及排水量大的企业进入，新区主要发展一类工业，禁止引进水型污染企业和气型污染企业，严格控制食品加工企业规模。本项目位于澧县澧西街道办事处关心居委会群星路28号，属于瓷砖加工项目，不属于其禁止限制引进的企业。
7、澧县污水处理厂概况
根据《湖南省澧县县城总体规划》（2006-2020），同时考虑到澧县城区排水现状及当地雨水量大，持续时间长等具体实情，澧县老城区采用合流制排水；新区采用雨、污分流排水体制。即老城区雨污排水通过现有排水体制收集后，设置截留井，污水可进入截污干管；新区雨水用管渠收集后，就近排入水体，生活污水、工业废水用管道收集后，最终通过截污干管接至污水处理厂，通过处理达标后排入澹水。

澧县污水处理厂位于澧县澧阳镇澧阳村芦溪组，一期建设规模3.0×104m3/d，二期扩至6.0×104m3/d。一期年限为2010年，二期年限为2020年，目前一期工程已投入运营。处理污水出水指标：澧县污水处理厂设计出水排放标准执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级B标准要求。

根据澧县县城总体规划范围内的行政界限和现有排水管道的分布，城市纳污区域分四个片区，分别为大坪排渠以南澧州大道以北片区、澧州大道以南澹水河以北片区、澹水河以南澧水大堤以北片区、澹水河与溧水以东片区。

澧县污水处理厂纳污服务区域主要为大坪干渠以南澧州大道以北片区、澧州大道以南澹水河以北片区。

（一）大坪排渠以南澧州大道以北片区：该片区现状已建有少量合流制管渠，大的管渠一条位于澧阳北路下，直径1米，长约2.3公里；另一条位于澧浦北路下，断面尺寸为4m×5m，长约2.1公里。另外桃花滩路有约600m长砖拱下水道、解放北路有约800m长直径1000的下水道、花香街及晓钟街有宽1000长400m的明沟。

根据县城实际情况，澧州大道以北片区老城区比例较少，大部分为规划新区，根据规范，新建城区应采用分流制排水体制，对澧州大道以北已建的合流制管渠改造成分流制。

根据新的规划道路网，澧州大道以北片区的道路均由南北坡向桃花滩路，本方案考虑在桃花滩路设一条主干管，收集南北两侧的污水，污水自西向东排至澧浦北路下的箱涵，在箱涵排至澹水出口前设置4#、5#截留井。

（二）澧州大道以南澹水河以北片区

该片区东边为老城区，西边为规划新区，老城区已建排水管渠均为合流制，绝大部分雨、污水有南北向城河（现状排水沟）汇聚，最终通过老官庙电排站排至澹水；临澹水的古城路上有部分800宽明沟汇合排至内塘，再经大西门电排排至澹水。

由于老城区建设年代久远，道路的施工条件也有限，若对现有排水体制改造的话无疑难度很大，所以老城区维持现有合流制排水体制。但对于该片区的排水主动脉---城河，必须防止其淤积，对排水形成“卡口”，进而造成环境的污染，影响市容市貌。为此必须对现有城河以及其他排水明沟进行清淤治理，并加强管理。

根据该排渠实际地形并结合规划道路网情况，本方案确定该片区沿着新规划道路敷设截污干管，新建分流制污水管道也接至城河，在城河排出至澹水的老官庙电排前设置3#截留井；同时在大西门电排前设置1#截留井。

（三）澹水河以南澧水大堤以北片区

该片区为老城区，由于该区三面环水，城市发展已无拓展余地，所以排水体制主要是针对现有老城区进行合理确定，现状排水管渠为合流制。

根据县城实际地形，若要将该片区污水引入污水处理厂的话，必须穿过澹水河，且需经过提升，本次方案考虑对该片区的下水道设计一次到位，在沿襄阳河边敷设一条d800合流制管道，会同已有合流制管道排入澹水，在入澹水之前设置6#截留井，截留干管至提升泵站，污水经提升后与二片区2#、3#之间的截留干管汇合，一起引入污水处理厂。

（四）澹水河与襄阳河以东片区

该片区现有少量居民，现状排水设施一片空白，根据澧县规划，该片主要为居住用地和工业用地，根据规划要求以及该片区现状情况，排水体制采用分流制。排水管经提升后穿越澹水与4#、5#截留井之间的截污干管汇合一起引入污水处理厂。澧县污水处理厂2008年7月由常德市环境保护局给予环评批复，污水处理厂已经于2009年12月底投入运行，处理规模为3万吨/天，采用改良型氧化沟工艺。
该污水处理厂设计进水水质要求见下表2-1。
表2-1 污水处理厂设计进水水质（单位mg/L）
项目
CODcr
BOD5
SS

TN

NH3-N

TP

PH

进水水质
≤230
≤120
≤200
≤40
≤30
≤4
6-9

设计出水水质见下表2-2。
表2-2 污水处理厂设计出水水质（单位mg/L）
项目
CODcr
BOD5
SS

TN

NH3-N

TP

出水水质
≤50
≤10
≤10
≤15
≤5
≤0.5
7、功能区区划分类及执行标准

本项目所区域所属的各类功能区区划分类及执行标准见下表。

表2-3 区域所属的各类功能区区划分类及执行标准一览表
序号

功能区类别

功能区分类及执行标准

1

地表水环境功能区

澹水、澧水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准

2

环境空气功能区

《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级标准

3

声环境功能区

项目厂界执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准；

4

基本农田保护区

否

5

风景名胜保护区

否

6

水库库区

否

7

城市污水处理厂集水范围

是，澧县污水处理厂

8
是否属于环境敏感区

否

9
是否属于饮用水源保护区

否




环境质量现状及评价

	建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题(环境空气、地表水、地下水、声环境、生态环境等)

一、环境空气质量现状及评价

本项目所在区域的大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及2018年修改单。

项目所在区域大气环境属二类功能区，执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环境影响评价空气质量现状监测数据引用《常德市生态环境局关于2019年12月全市环境质量状况的通报》中附件3“2019年1～12月常德市环境空气质量状况”，监测数据及达标情况，如下表所示：

表3-1  2019年度澧县区域空气质量现状评价表  单位：ug/m3
污染物

年评价指标

评价标准

现状浓度

最大浓度占标率/%

超标频率/%

达标情况

SO2
年平均质量浓度

60

8
13.3
/

达标

NO2
年平均质量浓度

40

16
40
/

达标

PM10
年平均质量浓度

70

65
92.8
/
达标

CO

百分位数日平均质量浓度

4

1.1
27.5
/

达标

O3
8h平均质量浓度（日均值）

160

148
92.5
/

达标

PM2.5
年平均质量浓度

35
42
120
20
不达标

*1.根据《环境空气质量评价技术规范（试行）》(HJ633-2013)，CO取城市日均值百分之95位数；臭氧取城市日最大8小时平均百分之90位数。

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中项目所在区域达标判断要求，结合上表数据可知，项目所在区域澧县为不达标区，超标污染物为PM2.5。出现超标的原因主要有：一是冬季逆温、湍流运动不明显等不利气象造成污染物难于扩散和消除，同时南方冬季采暖会大量增加颗粒物的排放，PM2.5粒径小，比表面积大，在大气中存留时间长，容易进行长距离的跨区域传输，故易随污染气团入境与本地污染叠加，造成重污染天气。二是澧县经济发展迅速，工业集中度较高，新开工建设项目较多，土方开挖，渣土运输车辆较多，导致PM2.5超标，因此，环境空气不仅与本地有关系，而且与大区域范围的传输密不可分。

根据《中华人民共和国大气污染防治法》(2015.8.29修订)中第十四条：未达到国家大气环境质量标准城市的人民政府应当及时编制大气环境质量限期达标规划，采取措施，按照国务院或者省级人民政府规定的期限达到大气环境质量标准。由于澧县大气环境质量属于不达标区，澧县着手制定了澧县大气环境质量限期达标规划。常德市人民政府办公室下发《常德污染防治攻坚战三年行动计划(2018—2020年)》，要求进一步加强大气污染防治，推动大气环境质量持续改善，保障人民群众健康。通过努力，全市大气污染物排放总量显著下降，区域大气环境管理能力明显提高。环境空气质量明显改善，包括SO2、NO2、CO、PM10、PM2.5、O3 六项主要大气污染物达到国家环境空气质量二级标准，全面消除重污染天气，明显增强人民的蓝天幸福感。

二、地表水环境质量现状及评价

为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环境影响评价空气质量现状监测数据引用《常德市生态环境局关于2019年12月全市环境质量状况的通报》中附件6“2019年常德市地表水水质重点监控断面年度均值水质变化状况”的监测公布结果，如下表所示：

表3-2  2019年常德市地表水水质重点监控断面年度均值水质变化状况
序号

断面名称

考核

市州

所在河流

断面属性

2018年

2019年

水质类别变化情况

水质下降

主要指标

“水十条”考核断面

2019年目标

目标达标情况

(影响指标)

1

滟州大坝上游

澧县

澧水

饮用水、省控

Ⅱ

Ⅱ

2

宋家渡

澧县

澧水

县界(澧县-津市)、省控

Ⅱ

Ⅱ

结果表明澧水的水质类别为Ⅱ类，满足《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准，说明项目区域水环境质量较好。
本项目生活废水经管网进入污水处理厂，排放尾水进入澹水，水环境质量引用澧县政府门户网站关于《澧县2020年7月份环境质量监测报告》，监测指标是水温、PH值、电导率、溶解氧、高锰酸盐指数、化学需氧量、五日生化需氧量、氨氮、总磷、总氮、锌、镉、铅、铜、氟化物、砷、汞、六价铬、总氰化物、挥发酚、硫化物、石油类、粪大肠菌群、硒、阴离子表面活性剂25项（其中前21项自己监测，后4项委托监测），根据检测结果显示，澹水车家溪断面的溶解氧超标0.1mg/L，超标0.02倍，化学需氧量超标14mg/L，超标0.7倍，五日生化需氧量超标0.7mg/L，超标0.175倍。其余因子检测结果均满足《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。
三、项目所在地声环境质量现状

湖南精科检测有限公司于2020年9月12日和9月13日对项目所在地声环境进行现状监测，故在项目东（1#）、南（2#）、西（3#）、北（4#）厂界外1m各设一个监测点，监测因子为等效连续A声级。噪声监测点位见附图，现状监测及评价结果见表3-43。

表3-3 声环境监测及评价结果  单位：dB(A)

采样点位

采样日期

检测结果Leq[dB(A)] 

昼间

夜间
厂界东面外1米
2020.9.12
57.3
47.6
2020.9.13
57.4
44.1 
厂界南面外1米
2020.9.12
56.4
45.9
2020.9.13
55.9
45.2
厂界西面外1米
2020.9.12
57.9
46.2
2020.9.13
56.0 
46.3
厂界北面外1米
2020.9.12
58.7
44.5
2020.9.13
54.1
48.5
标准限值
南、东、西、北侧（3类）
65
55
从上表可知，项目所在地东、南、西、北厂界昼夜声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准。



主要保护目标(列出名单及保护级别)

	经过实地勘查，确定以评价范围内的主要人群为大气环境和声环境保护目标。主要保护目标见下表。

表4-1  区域所属的各类功能区区划分类及执行标准一览表

序号
功能区类别
功能区分类及执行标准
1
环境空气功能区
二类区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准

2
声环境功能区
项目所在区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准

3
地表水功能区
执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类水质标准

4
地下水环境功能区
执行《地下水质量标准》（GB3838-2002）Ⅲ类标准
5

基本农田保护区
否
6

风景名胜保护区
否
7
水库库区
否
8
城市污水处理厂集水范围
是

9
管道煤气管网区
是
10
是否允许现场搅拌混凝土

否
11
是否属于环境敏感区

否

12
是否属于饮用水源保护区

否

表4-2 环境空气主要环境保护目标

名称
坐标/m
保护对象
环境功能区
相对厂址方位
距离范围
相对厂界距离

X
Y
南侧居民

111.729766
29.636679
约26户
二类
S

30m~184m
30m
西侧居民

111.728060
29.636969
约10户

二类

W

133m~225m

133m

表4-3 声环境保护目标调查表

名称

空间相对位置/m

距厂界最近距离/m

方位

执行标准/功能区类别

声环境保护目标情况

X

Y

Z

南侧居民

15
30
25
30m
S

GB3096-2008）2类标准

居民房屋建筑结构为砖混结构，朝向南，楼层为2层，周边为居民、企业

西侧居民

133
20
85
133m

W

GB3096-2008）2类标准

居民房屋建筑结构为砖混结构，朝向南，楼层为2层，西侧为道路，东侧为空地、水塘

2、水环境保护目标
表4-4 地表水环境保护目标

名称
坐标（x，y）/m

保护目标

环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m

澹水

1336
940
《地表水环境质量标准》（GB3838-2002 ）Ⅲ类标准

渔业用水区
ES

1336
地下水环境保护目标

评价范围内没有具有饮用水开发利用价值的含水层、集中式饮用水水源和分散式饮用水水源地以及《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 

4、生态保护目标

项目评价区域为一般区域，在工业区内，周边2km范围没有特殊生态敏感区、重要生态敏感区。

三、其他保护目标

1、地下水环境：项目评价范围内潜水含水层水质不受污染。

2、生态环境：项目经济社会活动不对评价区域内现有的生态系统及其生物因子、非生物因子产生任何有害的作用，防止水土流失。



评价适用标准 
	环

境

质

量

标

准
	1、环境空气质量执行：《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准；

表5-1  环境空气质量标准  单位：ug/m3，CO为mg/m3
污染物

环境质量标准

标准来源

取值时间

浓度限值

SO2
年平均

60

《环境空气质量标准》（GB3095-2012）

中的二级标准；

日均值

150

1小时均值

500

NO2
年平均

40

日均值

80

1小时均值

200

CO

日均值

4

1小时均值

10

O3
日最大8小时均值

160

1小时均值

200

PM10
日均值

150

年平均值

70

PM2.5
年平均值

35

日均值

75

TSP

日均值

300

年平均值

200

2、地表水环境质量标准执行：

澹水，水环境功能为渔业用水区，执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)Ⅲ类标准；*SS参照执行《地表水资源质量标准》 (SL63-94)中三级标准。部分指标具体标准值见下表。

表5-2 地表水环境质量标准（摘录）单位 mg/L

项目

pH

COD

BOD5
氨氮

总磷

石油类

SS

III类标准

6～9

≤20

≤4

≤1.0

≤0.2

≤0.05

≤30*

3、声环境质量标准执行：

项目所在地执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准、敏感点执行2类。
表5-3  声环境质量标准  （单位：dB(A)）

方位
类别

昼间

夜间

南、东、西、北侧
3类

65
55
敏感点
2类
60dB
50dB


	污

染

物

排

放

标

准
	1、废水排放标准

项目生产废水经三级沉淀池处理后循环用于生产工序、生活污水依托常德祥龙彩印包装有限公司化粪池处理后进入污水管网，最后排入澧县污水处理厂。

表5-4 废水排放执行标准 （单位：mg/L，pH除外）

类别

执行标准

CODCr
BOD5
SS
NH3-N
动植物油
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4三级标准（mg/L）

≤500

≤300

≤400

/

100
污水处理厂进水水质要求

≤330
≤140
≤200
≤30
/

本项目执行标准

≤330
≤140
≤200
≤30
100

2、噪声排放标准

营运期各厂界噪声执行工业企业厂界环境噪声排放标准（GB12348-2008）3类标准，敏感点执行2类。

表5-5 工业企业厂界环境噪声排放标准（dB（A））
厂界方位

噪声功能区类别

昼间

夜间

南、东、西、北厂界

3类

65dB

55dB

敏感点
2类
60dB
50dB

3、大气污染物排放标准

本项目生产过程中有极少量颗粒物产生，以无组织形式排放，执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放浓度限值。
表5-6 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2（摘录）单位：mg/m3
项目
执行标准
无组织排放
浓度限值（mg/m3）
颗粒物
GB16297-1996表2
1.0
4、固体废物：一般工业固体废弃物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及2013年修改单要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及2013年修改单标准；生活《生活垃圾焚烧污染物控制标准》（GB18485-2014）以及2019年修改单。

	总

量

控

制

指标


	根据《国务院关于印发“十三五”节能减排综合性工作方案的通知（国发[2016]74号）》文件精神，“十三五”期间纳入排放总量控制的污染物为COD、NH3-N、SO2及NOx。
根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（环境保护部令第45号）规定，本项目属于分类名录第二十五项  非金属矿物制品业”中的“68、陶瓷制品制造”中“建筑陶瓷制品制造3071”，实施登记管理的行业，企业应当按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（GB942-2018）要求及时申请核发排污许可证。

①水污染物排放总量控制指标

本项目废水排放废水依托祥龙彩印包装有限公司污水处理设施（化粪池）处理，本项目废水排放量为288m3/a，出水水质CODCr为50mg/L、NH3-N为5mg/L，因此CODCr总量指标为0.014t/a, NH3-N总量指标为0.001t/a，由于祥龙彩印包装有限公司企业已不经营，未购买总量指标，故本项目总量指标由本企业自行购买。




建设项目工程分析

声源声级
	dB(A)

	数量
	拟采取降噪措施
	排放强度dB(A)

	距离厂界最近距离（m）

	1

	介砖机
	70
	1台
	低噪声设备、合理布局，厂房隔声和距离衰减
	55
	2

	2

	圆弧机
	80
	1台
		65
	2

	3

	切割生产线
	85
	1台
		70
	2

	4

	空压机
	95
	1台
		80
	3


	噪声排放控制措施：采取车间隔声、设备安装时底部加装减震垫，加强设施设备维修保养，使设备处于正常运转状态。实行一班制，夜间不生产，车辆通过居民点时应减速慢行、禁鸣喇叭，厂界种植乔灌木。
四、固体废弃物

本项目工艺过程中产生的固废主要为切割过程会产生边角料、废弃包装物；生产废水沉淀后会产生沉渣；员工生活会产生生活垃圾。本厂无危废产生。
边角料

根据建设单位介绍，项目生产加工过程中产生的边角料约占原料用量的0.5%，原来总用量经计算为2240t/a，则边角料的产生量为11.2t/a，建设单位收集后返回给委托的厂家回收利用。
（2）废弃包装物
根据企业实际情况，半成品运回厂后有废弃包装物产生，产生量约为3t/a，外卖给废品回收站。
（3）沉淀池沉渣
废水经沉淀池处理后，上清液循环利用，沉渣定期清理，根据建设单位介绍，沉渣产生量为7t/a，建议建设单位设置一处干化池，地面进行硬化防渗，清理出沉渣自然堆放晾干后交给合作单位回收利用。外运回厂商的沉渣在运输途中需要遮盖，避免沿途洒落及漏水现象，确保废弃物干燥，不会出现处置不当情况，符合环保要求。
（4）生活垃圾
本项目运营后，劳动定员15人，员工按每人每天产生生活垃圾0.5kg计，按年工作日300天计，则本项目生活垃圾产生量2.25t/a。生活垃圾实行袋装化，定点堆放，由环卫部门清运处理。




建设项目主要污染物产生及预计排放情况
	内容

类型
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	处理前产生浓度及产生量
	处理后排放浓度及排放量

	大

气

污

染

物
	营运期
	加工粉尘
	颗粒物
	无组织：2.24t/a
	无组织：0.045t/a

	水

污

染

物
	营运期
	生产废水
	SS
	1500m3/a
	1200m3/a

	
	
	生活废水(288t/a)
	CODcr
	250mg/L，0.072t
	212.5mg/L，0.061t

	
	
	
	BOD5
	120mg/L，0.035t
	84mg/L，0.024t

	
	
	
	SS
	200mg/L，0.058t
	100mg/L，0.029t

	
	
	
	NH3-N
	30mg/L，0.009t
	29mg/L，0.008t

	固

体

废

物
	营运期
	生产加工
	边角料
	11.2t/a
	建设单位收集后交由厂家回收利用

	
	
	污水沉淀
	沉渣
	7t/a
	建设单位收集后交由厂家回收利用

	
	
	生产
	废弃包装物
	3t/a
	收集后外卖给废品回收站

	
	
	生活
	生活垃圾
	2.25t/a
	建设单位定点收集后由环卫部门处理

	噪

声
	营运期
	厂区内
	介砖机、圆弧机、切割生产线、空压机等设备
	70-95dB(A)
	厂房隔声、距离衰减后，厂界噪声能达标排放

	主要生态影响

营期应加强对污染源的控制，合理运行环保措施，尽可能减少排污。项目产生的污染物通过采取合理的污染防治措施后，均达到排放标准，不会引起周围生态环境的明显改变。



环境影响分析

	施工期环境影响分析
本项目为新建（补办）项目，租赁常德祥龙包装彩印有限公司厂房进行建设，不进行土建工程建设，施工期、设备调试期已结束，故本项目对施工期的环境影响不予具体分析。

营运期环境影响分析

一、大气环境影响分析
（1）大气环境影响评价工作等级的确定
①大气估算模式

通过环安科技模型在线计算平台的AERCREEN模型计算，本项目的数据统计分析见下图。
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图8-1 大气估算模式数据分析图
评价标准大气估算模式评价因子、参数设置及计算结果如下表。

表8-1 评价因子和评价标准表

污染物名称

功能区

取值时间

标准值

(μg/m3)

标准来源

PM10
二类限区

日均

150.0

环境空气质量标准(GB 3095-2012)

表8-32 主要废气污染源参数一览表（矩形面源）
污染源
面源长度/m
面源宽度/m
面源有效排放高度/m
污染物
排放速率
/kg/h
折算1h评价标准μg/m3
无组织颗粒物
70m
22m
12
PM10
0.02kg/h
450
注：PM10无小时浓度限值，以GB3095-2012中PM10的二级标准日均浓度限值的3倍值450μg/m3代替。

表8-3 估算模型参数表

参数

取值

城市农村/选项

城市/农村

城市
人口数(城市人口数)

200000
最高环境温度

40.5 °C

最低环境温度

-13.45 °C

土地利用类型

农田
区域湿度条件

中等湿度

是否考虑地形

考虑地形

是

地形数据分辨率(m)

90

是否考虑海岸线熏烟

考虑海岸线熏烟

否

海岸线距离/m

/

海岸线方向/o

/

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下：

表 8-4  Pmax和D10%预测和计算结果一览表

污染源名称

评价因子

评价标准(μg/m3)

Cmax

(μg/m3)

Pmax

(%)

D10%

(m)

矩形面源

PM10
450
3.9281

0.8729

/
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），大气评价工作等级判据见下表。

表 8-5 评价工作等级 

评价工作等级

评价工作分级判据

一级

Pmax≥10%

二级

1%≤Pmax＜10%

三级

Pmax＜1%

三级
本项目：Pmax=0.8729%
本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的PM10Pmax值为0.8729%，Cmax为3.9281μg/m³,根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为三级，本项目无需设置大气环境防护距离.

二、水环境影响分析

根据工程分析有关内容，本项目为水污染影响型建设项目，依据本项目污水排放方式和废水排放量，参照《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ2.3-2018）表1水污染影响型建设项目评价等级判定标准，本项目生活废水排放依托祥龙彩印包装有限公司污水处理设施处理，生产废水经厂区内三级沉淀池处理后回用于厂区，评价等级为三级B。

根据工程分析可知，本项目废水排放量为288m3/a。污水中主要含有COD、BOD5、SS、NH3-N等污染物，其产生浓度分别约为250mg/L、120mg/L、200mg/L、30mg/L；

项目营运期间产生的污水通过管网进入澧县污水处理厂，生活废水COD、BOD5、SS、NH3-N排放浓度降到212.5mg/L、84mg/L、100mg/L、29mg/L，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中表1一级A标准，进入澹水，对外界水环境影响较小。

综上，本项目产生的污水经水污染控制措施处理后对周围水环境的影响较小。
1、依托污水处理设施的环境可行性评价
排水采用雨污分流制，污污分流制。厂区雨水经汇集后排入清水池作为生产废水用；生活废水经化粪池处理后排入污水管网。

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018），本项目为水污染影响型建设项目，地表水评价等级为三级B，主要评价依托污水处理设施的环境可行性。
接管可行性分析：本项目位于湖南省澧县澧西街道办事处关心居委会群星路28号，项目拟建地污水管网已建成，项目水可由污水管网收集后，排入澧县污水处理厂处理，另澧县污水处理厂污水处理量为3万m3/d，尚有足够的余量用以处理本项目废水。

达标排放可行性分析：澧县污水处理厂，根据调查情况，污水处理厂出水达到国家《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中的一级B标准后，排入澹水。本项目排放废水主要污染物为COD、BOD5、氨氮、悬浮物等，综合废水经统一的化粪池预处理后排放浓度为212.5mg/L、84mg/L、29mg/L、100mg/L，能够满足澧县污水处理厂进水水质要求（CODCr≤230mg/L；BOD5≤120mg/L；SS≤200mg/L；NH3-N≤30mg/L），另澧县污水处理厂污水处理量为3万m3/d，本项目排放量为0.96m3/d，仅占其0.0032%，不会超过其负荷，因此不会对污水处理厂产生冲击，因此项目废水入澧县污水处理厂可稳定达标排放，不会对项目拟建地周边地表水体造成不利影响。
2、生产废水回用可行性评价
根据工程分析可知，生产冷却废水的产生量为4m3/d，1200m3/a，建设单位定期定量投加絮凝剂沉淀，设置三级沉淀池，建议建设单位将其废弃的一个清水池利用起来，沉淀池总容积约为100m3，能够完全容纳本项目生产回用水，本厂对回用水的水质要求不高，定期投加絮凝剂后能够使废水澄清，满足本项目用水需要。
三、噪声环境影响分析

本项目主要噪声源为来自介砖机、圆弧机、切割生产线、空压机等设备运行产生，噪声在70～95db(A)。通过建构筑物阻挡隔声、距离衰减以及消声、减振等降噪措施后，工程对厂界外声环境的增量在3dB(A)以内，受影响人口变化情况不大。评价区域执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类标准，按照《环境影响评价技术导则》(声环境)(HJ2.4-2009)中的有关规定，声环境评价工作等级定为三级。声环境评价工作等级判定结果见下表。

表8-6  声环境评价工作等级判定结果一览表

项目

内容

周围环境适用标准

GB3096-2008中3类

周围环境受项目影响噪声增加量

3dB(A)以内

受影响人口数量变化情况

变化不大

评价工作等级

三级

评价范围：厂界外200m范围内的敏感目标。
营运期噪声采取降噪措施后至少可减少15dB噪声值。
为准确判断生产设备噪声对声环境的影响，本环评对环境噪声进行预测如下：
（1）预测模型

工业噪声预测模式采用《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4—2009）中对工业企业噪声预测模式进行预测，本项目进行环境噪声预测时所使用的工业噪声源按点源处理。
考虑遮挡物、空气吸收衰减、地面附加衰减，对某些难以定量的参数，查相关资料进行估算。

车间（厂房）中多个噪声源叠加的等效噪声计算公式如下：


[image: image9.wmf]ú

û

ù

ê

ë

é

=

å

=

n

i

L

A

i

L

1

1

.

0

10

lg

10


式中：
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—多个噪声源叠加的等效噪声声级，dB（A）；
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—第I个噪声源的声级，dB（A）；
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—噪声源的个数。

本项目依据数据计算得等效噪声源强（以最大计）为92.5dB(A)。对运营期噪声采用点源模式进行预测，点源衰减模式为：

Lp（r）= Lp（r0）- 20lg（r/r0）-△L

式中：

Lp（r）—距离声源r处的倍频带声压级，dB；

Lp（r0）—参考位置r0处的倍频带声压级，dB；

r0  —参考位置距离声源的距离，m；

r  —预测点距离声源的距离，m。

△L—各种因素引起的衰减量（包括声屏障屏蔽、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量），本评价计算过程△L取0。

（4）预测结果

根据建设单位提供资料，本工程实行一班制，夜间不生产，与昼间背景值叠加后各测点最终预测结果见下表。
表8-7  厂区厂界噪声贡献值  单位：dB（A）

等效噪声源

衰减后的噪声值

厂界东

厂界西

厂界南
厂界北
92.5
46.6
46.6
53.5
53.5
厂界噪声贡献值

46.6
46.6
53.5
53.5
背景值
昼间
57.4
57.9
56.4
58.7
预测值
昼间
57.7
58.2
58.2
59.8
标准限值

昼间

65
65
65
65
达标情况

达标

达标

达标

达标

从上表的预测结果中可看出：项目采取选用低噪声设备，且设备全部安装在厂房内，经过厂房封闭式厂房隔声、距离衰减后，采取上述必要的治理措施后，在不计算地形阻隔、绿化吸收等噪声衰减，仅考虑噪声几何发散衰减的情况下，本项目东、南、北各厂界的昼间噪声预测值均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

综上所述，在采取相应的隔声降噪措施的情况下，本项目厂界及声环境保护目标处的环境噪声均能达标，噪声能做到不扰民。

四、固体废物环境影响分析

本项目工艺过程中产生的固废主要为切割过程会产生边角料；生产废水沉淀后会产生沉渣；员工生活会产生生活垃圾。本厂无危废产生。
（1）边角料

根据建设单位介绍，则边角料的产生量为11.2t/a，建设单位收集后返回给委托的厂家回收利用。

（2）废弃包装物
根据企业实际情况，半成品运回厂后有废弃包装物产生，产生量约为3t/a，外卖给废品回收站。
（3）沉淀池沉渣

废水经沉淀池处理后，上清液循环利用，沉渣定期清理，沉渣产生量为7t/a，清理出堆放晾干后交给合作单位回收利用。

（4）生活垃圾

本项目运营后，本项目生活垃圾产生量2.25t/a。生活垃圾实行袋装化，定点堆放，由环卫部门清运处理。

五、地下水环境影响分析
对照《环境影响评价技术导则 地下水》（HJ610-2016）附录A“地下水环境影响评价行业分类表”。项目属于非金属矿采选及制品制造中54 陶瓷制品，其他，报告表地下水环境影响评价项目类别属于Ⅳ类，Ⅳ类项目不需要开展地下水环境影响评价。
六、土壤环境影响分析
表8-8  污染影响型敏感程度分级表
敏感程度
判别依据
敏感
建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居民区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤敏感目标的
较敏感
建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的
不敏感
其他情况
    本项目属于不敏感区域。占地规模为小型（≤5hm2）。
表8-9  污染影响型评价工作等级划分表
敏感程度
评价工作等级
占地规模
Ⅰ类
Ⅱ类
Ⅲ类
大
中
小
大
中
小
大
中
小
敏感
一级
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
较敏感
一级
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
-
不敏感
一级
二级
二级
二级
三级
三级
三级
-
-
注：“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。
根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）附录A，本项目属于制造业（金属冶炼和延压加工及非金属矿物制品）中其他，因此应归于Ⅲ类别，因本项目为不敏感区域，可不开展土壤环境影响评价工作。
七、生态环境影响分析

项目总用地面积1520m2，远小于2km2，建设地位于湖南省澧县澧西街道办事处关心居委会群星路28号，不属于生态环境敏感区，依据《环境影响评价技术导则——生态影响》（HJ19-2011），确定本项目评级等级为三级。本项目生态环境影响等级划分见表8-10。

表8-10  生态环境影响评价等级划分

主要生态影响

变化程度

评价工作等级

影响范围

＜2km2
三级

区域生态敏感性

一般区域

评价范围为拟建项目所在厂区。
本项目属于工业园区，建设单位在最大限度减少人为活动对自然环境的影响，减少项目的建设对环境的破坏。在本项目建设过程中和建成后应对所产生的污染物有相应的防治措施，使各项污染物的排放都达到国家相应的排放标准。
1、减少污染物的排放量：本项目采取行之有效的废气、废水和噪声治理措施，减少污染物的排放浓度和排放量，有效地保护了当地环境质量。
2、该项目建成后，对除建筑物和行车道路以外的空地进行植树、种花草，加大绿化面积，提高绿化率。
综上，本项目对所在地生态环境影响不大。
八、拟建项目环境风险分析评价

经查询，本项目无风险物质，故本项目不对环境风险进行评价，不设环境风险评价等级。



建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果
	            类型

内容
	排放源

(编号)
	污染物

名称
	防治措施
	预防治理效果

	大气污染物
	营运期
	加工过程
	颗粒物
	厂区加强通风，采用湿法水喷淋作业
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中颗粒物无组织排放标准限值

	水污染物
	营运期
	生产废水
	SS
	建设雨污分流措施，建设污水环形导流沟，排入厂区内三级沉淀处理（投加絮凝剂），经沉淀后进入清水池
	回用于生产工序

	
	
	生活废水
	COD、BOD5、SS、氨氮
	化粪池处理后进入污水管网
	《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值及澧县污水处理厂进水水质要求

	固体废弃物
	营运期
	加工过程
	边角料
	建设单位收集后交由厂家回收处理
	合理处置，不会对周围环境造成影响

	
	
	污水处理
	沉渣
	建设单位收集后交由厂家回收处理
	

	
	
	日常运营
	生活垃圾
	建设单位收集后有乡镇环卫部门统一清运处理
	

	噪声
	营运期
	介砖机、圆弧机、切割生产线、空压机等设备
	噪声
	合理布局，距离衰减、厂房隔声，加强对设备的保养等
	厂界达标

	生态保护措施及预期效果

加强对污染源的控制，合理运行环保措施，尽可能减少排污。项目产生的污染物通过采取合理的污染防治措施后，均达到排放标准，不会引起周围生态环境的明显改变。



项目可行性分析

	一、产业政策符合性分析

中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录(2019年本)》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。

经查询，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类，所以本项目符合国家产业政策。
二、选址合理性分析

（1）用地性质符合性分析
根据《湖南省人民政府办公厅关于加快推进产业园区改革和创新发展的实施意见》（湘政办发[2018]15号）中“除矿产资源、能源开发等对选址有特殊要求的项目外，新上工业项目必须安排在当地省级及以上园区”，本项目位于湖南省澧县澧西街道办事处关心居委会群星路28号，本项目用地为工业用地，项目选址于此处符合产业园的总体规划要求。

本项目不属于重污染企业，仅有产生少量废水和粉尘，不在其限制引进的产业范围内，故本项目符合建设符合园区的功能定位。项目采用成熟工艺，三废均能实现达标排放，

本项目为瓷砖加工项目，与经开区管委会签订了入园证明，因此本项目与园区的规划不相冲突。
（2）环境功能区划敏感因素分析

项目周围无自然保护区、风景名胜区、生态功能保护区等需要特殊保护的地区。建设区域环境空气功能为二类区，澹水位于项目东南侧为Ⅲ类水，不在饮用水源保护区内，不属于敏感水域。

且本项目所在地交通条件较好，项目电力、交通、通讯等供应和使用条件良好，可以保证项目的顺利进行。项目周边无自然保护区、文物景观等环境敏感点，周围外环境对本项目无明显制约因素。项目在实施环评提出的各项环保措施后，污染物可达标排放，对周边环境影响较小，因此，本项目选址较为合理。
三、平面布置合理性分析

本项目位于湖南省澧县澧西街道办事处关心居委会群星路28号，租用常德祥龙彩印包装有限公司厂房。项目西面为厂房，南面为居民居住，北面为办公区。厂房内部按流程合理布局，在方便生产的前提下应尽量将噪声设备布设于厂房中间位置，以确保厂界噪声达标排放。故项目平面布局合理。

四、环境影响可接受分析
本评价认为，施工期已完成，营运期加强管理，落实本评价提出的各项要求，营运期生活污水进入化粪池预处理后经污水管网外排至污水处理厂处理。大气污染物经采取相应的污染防治措施能够达标排放；产噪设备采取隔声、减振、厂界种植乔灌木等降噪措施后厂界噪声能够达标排放；固体废物分类收集、处置，能够妥善处置，不外排。
通过采取报告提出的污染防治措施，可以达到防治污染、保护环境的目标，各项措施经济上可行、技术上合理有效。
五、本项目建设与澧县经济开发区规划环评及批复的符合性分析

澧县经济开发区规划环评的批复如下：湖南澧县经济开发区申报的规划为“一园两区”结构，为对现有开发区的扩区规划，规划总控制面积为17.72km2，其中老区（即现有开发区）位于澧县县城规划区西侧，其规划区范围北抵新河路，南临澧水大堤、西至回水渠、东达护城路，规划面积6.24km2，产业定位以食品加工、医疗器械、轻纺等产业为主，适当配套发展纸制品包装和现代化服务等辅助产业，现已初步形成食品加工、医疗器械、轻纺三大产业集群；拟扩新区位于澧澹乡境内，其规划范围东临津市，西临常荆高速，南至澧水河，北至澹水河，规划建设用地面积为11.482km2。新区产业定位以物流、服装生产和电子机械为主，辅以发展食品加工工业。严格执行入园准入制度，不得引进国家命令淘汰和禁止发展的能耗高物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，经开区禁止引进引入三类工业及排放重金属企业入园，限制耗水量及排水量大的企业进入，新区主要发展一类工业，禁止引进水型污染企业和气型污染企业，严格控制食品加工企业规模。本项目位于澧县澧西街道办事处关心居委会群星路28号，属于瓷砖加工项目，不属于其禁止限制引进的企业，故与澧县经开区规划不相违背。
六、环境制约因素
本项目无明显环境制约因素。
七、项目“三线一单”符合性分析
（1）生态保护红线

本项目不在自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区、森林公园、地质公园等重要生态功能区、生态敏感区和脆弱区以及其他要求禁止建设的环境敏感区内，符合生态保护红线的划定原则。

（2）环境质量底线

根据监测数据，项目所在地区环境质量现状基本能够满足环境功能区划要求，环境空气质量各指标基本满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准要求，PM2.5出现了超标，经开区政府制定大气环境质量限期达标规划，加强大气污染防治；评价区域内各监测因子监测值均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准要求；项目所在区域噪声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准，声环境质量现状良好。
本项目运营期废气颗粒物经处理后均可实现达标排放，无组织排放，对周围大气环境质量影响较小；本项目生活废水依托祥龙彩印包装有限公司化粪池处理后进入澧县污水处理厂，对地表水环境影响较小，不会对地下水和土壤造成污染。项目建成后周围环境质量符合环境功能区划要求，可以达到环境质量目标，符合环境质量底线的原则。 

（3）资源利用上线

本项目所使用的能源主要为电能，物耗及能耗水平均较低；本项目选用了高效、先进的设备，自动化程度较高，提高了工作效率。综上，本项目的建设符合资源利用上线的要求。
（4）环境准入负面清单

中华人民共和国国家发展和改革委员会第29号令《产业结构调整指导目录(2019年本)》由鼓励、限制和淘汰三类目录组成。经查询，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类，且符合国家有关法律、法规和政策规定，属于允许类，且本项目不在《市场准入负面清单（2019年本）》中，所以本项目符合国家产业政策。本项目的建设符合“三线一单”的相关要求。
八、项目可行性小结
本项目符合《产业结构调整指导目录(2019年本)》，选址合理，平面布局合理，无明显的环境制约因素，项目选址在该地从环保角度出发，建设可行。


总量控制
	一、总量控制

根据国家主要污染物排放总量控制技术规范要求，《国家环境保护“十三五”规划基本思路》，“十三五”期间国家对CODcr、NH3-N、SO2、NOx、VOCs五项主要污染物施行排放总量控制计划管理。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》（环境保护部令第45号）规定，本项目属于分类名录第二十五项  非金属矿物制品业”中的“68、陶瓷制品制造”中“建筑陶瓷制品制造3071”，实施登记管理的行业，企业应当按照《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（GB942-2018）要求及时申请核发排污许可证。
①水污染物排放总量控制指标

本项目废水排放废水依托祥龙彩印包装有限公司污水处理设施（化粪池）处理，本项目废水排放量为288m3/a，出水水质CODCr为50mg/L、NH3-N为5mg/L，因此CODCr总量指标为0.014t/a, NH3-N总量指标为0.001t/a，由于祥龙彩印包装有限公司企业已不经营，未购买总量指标，故本项目总量指标由本企业自行购买。

②大气污染物排放总量控制指标

本项目不涉及废气排放指标。




环境管理与监测

	一、环境管理

1、设立环境管理机构

环境管理机构负责项目施工期与营运期的环境管理与环境监测工作，主要职责：

（1）编制、提出该项目营运期的短期环境保护计划及长远环境保护规划；

（2）贯彻落实国家和地方的环境保护法律、法规、政策和标准，直接接受环保主管部门的监督、领导，配合环境保护主管部门作好环保工作；

（3）监督项目各排污口污染物排放达标情况，确保污染物达到国家排放标准。

2、建立环境管理台账制度

①根据《排污许可证管理办法（试行）》（环境保护部令部令第48号）及行业排污许可证技术规范的规定建立环境管理台账制度。落实环境管理台账记录的责任部门和责任人，明确工作职责，包括台账的记录、整理、维护和管理等，并对台账记录结果的真实性、完整性和规范性负责。按电子台账和纸质台账两种记录形式同步管理。台账保存期限不得少于三年。

②台账应真实记录生产设施运行管理信息、原辅料及燃料采购信息、污染治理设施运行管理信息、非正常工况及污染治理设施异常情况记录信息、监测记录信息、其他环境管理信息，记录频次和内容须满足排污许可证环境管理要求。
3、建立排污许可证执行报告制度

①根据《排污许可证管理办法（试行）》（环境保护部令部令第48号）及行业排污许可证技术规范建立排污许可证执行报告制度。对自行监测、污染物排放及落实各项环境管理要求等行为的定期报告，包括电子报告和书面报告两种。排污许可证执行报告按报告周期分为年度执行报告、季度执行报告和月度执行报告。具体执行的报告周期按照行业技术规范规定和当地环境管理要求而定。

②按照排污许可证申请核发技术规范编写执行报告，对提交的排污许可证执行报告中各项内容和数据的真实性、有效性负责，并自愿承担相应法律责任；按时提交至有核发权的生态环境主管部门，台账记录留存备查。技术负责人发生变化时，应当在年度执行报告中及时报告。

③排污信息应当向社会公开，自觉接受环境保护主管部门监管和社会公众监督，如提交的内容和数据与实际情况不符，应积极配合调查，并依法接受处罚。

4、建立环境保护奖惩制度

企业应设置环境保护奖惩制度，对爱护环保设施，节能降耗、改善环境者给予奖励；对不按环保要求管理，造成环保设施损坏、环境污染和资源、能源浪费者予以重罚。
5、环保管理责任人员
厂区设置专门的环保管理人员，负责人为企业总经理，对厂的污染治理设施进行管理和维护，确保不会出现环保污染问题。
二、营运期环境管理

A、废气环境管理
（一）废气无组织排放控制总体要求
1、厂区内部车间内部区域分工明确；车间内部日常清洁，对产尘设备加强检查和维护、本项目采用湿法作业，在生产过程中注意水量控制。
B、噪声环境管理

噪声排放控制要求，建议厂区合理布置噪声源，将车间内噪声较大的设备尽量往厂区中心靠，加强机械设备保护维护，设备的隔声消声隔振设施定期维护，严格执行国家噪声防治法规和环保标准，且本项目位于工业区内，且经厂房隔声、距离衰减后对周边计居民影响不大。
C、废水环境管理

1、根据国家环保政策、标准及环境监测要求，制定该项目营运期环保管理规章制度、各种污染物排放控制指标。
2、厂区内污水导流沟严格按照相关规范计要求建设，沉淀池定期清掏，对每日投加的絮凝剂的量采用台账记录，设置专人负责管理和维护。

D、固体废物管理
对厂区固体废物进行分类收集，做好记录，能够回收利用的用容器或包装袋进行处理。
三、排污口规范建设要求

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口（源）》和原国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括水、气、声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合有关环保要求。

（1）废气排污口

本项目无有组织废气排放口，均为无组织排放。

（2）固定噪声源

按规定对固定噪声源进行治理，并在边界噪声敏感点，且对边界影响最大处设置标志牌。

（3）废水排放口

本项目废水依托祥龙彩印包装有限公司污水处理设施处理，依托其总排口。

（4）固体废物贮存场
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污水排放口标识
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废气排放口标识
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噪声排放源标识
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一般固废标识

四、环境监测

环境监测是对建设项目施工期、运行期的环境影响及环境保护措施进行监督和检查，并提出环境管理的对策与建议。环境监测为环境保护管理提供科学的依据。环境监测是企业搞好环境管理，促进污染治理设施正常运行的主要保障。通过定期的环境监测，可以了解项目所在地的环境质量状况，及时发现问题、解决问题，从而有利于监督各项环境保护措施切实有效地落实，并根据监测结果适时调整环境保护计划。企业应根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017）制定监测方案展开自主监测。

依据《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）第9节环境管理与监测计划，环境监测计划应包括污染源监测计划和环境质量监测计划，根据项目特点，本项目营运期的监测项目为废水、废气、厂界噪声，可委托有资质第三方进行监测，监测数据采集与处理及采样分析方法按国家标准执行，监测计划见下表。
环境监测是指项目在施工期、营运期对项目主要污染对象进行的环境样品的采集、化验、数据处理与编制报告等活动，环境监测为环境保护管理提供科学的依据。该项目运行后，为确定污染物的排放与环保设施处理效果，需要对排放的各种污染物进行定期监测，此外，还要强化环境管理，编制环保计划，制订防治污染对策，提供科学依据。

表12-1   自行监测计划表
内容
监测点位

监测控制项目
监测频率

执行排放标准
污染源监测
噪声

厂界

等效连续A声级

一年一次

各厂界执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准
废气

厂界监控点（无组织排放）

颗粒物
一年一次

本项目颗粒物排放执行《大气污染物综合排放标准》GB16297-1996无组织排放限值
四、三同时验收

为加强建设项目竣工环境保护验收管理，监督落实环境保护设施与建设项目主体工程同时投产或者使用，以及落实其他需配套采取的环境保护措施，防治环境污染和生态破坏，根据《中华人民共和国环境保护法》（第四十一条）“建设项目中防治污染的设施，应当与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。防治污染的设施应当符合经批准的环境影响评价文件的要求，不得擅自拆除或者闲置。

按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》中的要求，同时针对本项目实际情况，根据本环评中提出的污染治理措施，项目在进行三同时验收时建议达到下表12-2要求：
表12-2  环保治理设施 “三同时”验收建议一览表
项目
污染源
污染物名称
具体环保措施
监测位置
治理效果
废气
加工工序
颗粒物
厂区加强通风，采用湿法水喷淋作业
厂界周边浓度
最高点位
《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中颗粒物无组织排放限值
废水
生活废水
CODCr、BOD5、SS、氨氮
依托祥龙彩印包装有限公司污水处理设施化粪池处理

总排口

《污水综合排放标准》(GB8978-1996)三级标准限值及澧县污水处理厂进水水质要求
噪声
介砖机、圆弧机、切割生产线、空压机等设备
等效连续A声级
基础减振、距离衰减、建筑物隔声
厂界
GB12348-2008中的3类标准
固废
加工过程
边角料
建设单位收集后交由厂家回收处理
-
合理处置
污水处理
沉渣
建设单位收集后交由厂家回收处理
-

包装过程
废弃包装物
建设单位收集后外卖给废品回收站
-

日常运营
生活垃圾
收集后由环卫部门清运处理
-
五、企业自主环保验收建议
关于《建设项目竣工环保验收暂行办法》相关内容如下：

1、建设项目竣工环境保护验收的主要依据包括：

①建设项目环境保护相关法律、法规、规章、标准和规范性文件；

②建设项目竣工环境保护验收技术规范；

③建设项目环境影响报告书（表）及审批部门审批决定。

④建设单位是建设项目竣工环境保护验收的责任主体，应当按照本办法规定的程序和标准，组织对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告，公开相关信息，接受社会监督，确保建设项目需要配套建设的环境保护设施与主体工程同时投产或者使用，并对验收内容、结论和所公开信息的真实性、准确性和完整性负责，不得在验收过程中弄虚作假。验收报告分为验收监测（调查）报告、验收意见和其他需要说明的事项等三项内容。

2、验收的程序及内容

①建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。

以排放污染物为主的建设项目，参照《建设项目竣工环境保护验收技术指南 污染影响类》编制验收监测报告；主要对生态造成影响的建设项目，按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》编制验收调查报告；火力发电、石油炼制、水利水电、核与辐射等已发布行业验收技术规范的建设项目，按照该行业验收技术规范编制验收监测报告或者验收调查报告。

建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。建设单位对受委托的技术机构编制的验收监测（调查）报告结论负责。建设单位与受委托的技术机构之间的权利义务关系，以及受委托的技术机构应当承担的责任，可以通过合同形式约定。

②需要对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试的，建设单位应当确保调试期间污染物排放符合国家和地方有关污染物排放标准和排污许可等相关管理规定。环境保护设施未与主体工程同时建成的，或者应当取得排污许可证但未取得的，建设单位不得对该建设项目环境保护设施进行调试。调试期间，建设单位应当对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。验收监测应当在确保主体工程调试工况稳定、环境保护设施运行正常的情况下进行，并如实记录监测时的实际工况。国家和地方有关污染物排放标准或者行业验收技术规范对工况和生产负荷另有规定的，按其规定执行。建设单位开展验收监测活动，可根据自身条件和能力，利用自有人员、场所和设备自行监测；也可以委托其他有能力的监测机构开展监测。

③验收监测（调查）报告编制完成后，建设单位应当根据验收监测（调查）报告结论，逐一检查是否存在本办法第八条所列验收不合格的情形，提出验收意见。存在问题的，建设单位应当进行整改，整改完成后方可提出验收意见。验收意见包括工程建设基本情况、工程变动情况、环境保护设施落实情况、环境保护设施调试效果、工程建设对环境的影响、验收结论和后续要求等内容，验收结论应当明确该建设项目环境保护设施是否验收合格。建设项目配套建设的环境保护设施经验收合格后，其主体工程方可投入生产或者使用；未经验收或者验收不合格的，不得投入生产或者使用。

④建设项目环境保护设施存在下列情形之一的，建设单位不得提出验收合格的意见：

（一）未按环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定要求建成环境保护设施，或者环境保护设施不能与主体工程同时投产或者使用的；

（二）污染物排放不符合国家和地方相关标准、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定或者重点污染物排放总量控制指标要求的；

（三）环境影响报告书（表）经批准后，该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，建设单位未重新报批环境影响报告书（表）或者环境影响报告书（表）未经批准的；

（四）建设过程中造成重大环境污染未治理完成，或者造成重大生态破坏未恢复的；

（五）纳入排污许可管理的建设项目，无证排污或者不按证排污的；

（六）分期建设、分期投入生产或者使用依法应当分期验收的建设项目，其分期建设、分期投入生产或者使用的环境保护设施防治环境污染和生态破坏的能力不能满足其相应主体工程需要的；

（七）建设单位因该建设项目违反国家和地方环境保护法律法规受到处罚，被责令改正，尚未改正完成的；

（八）验收报告的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺项、遗漏，或者验收结论不明确、不合理的；

（九）其他环境保护法律法规规章等规定不得通过环境保护验收的。

⑤为提高验收的有效性，在提出验收意见的过程中，建设单位可以组织成立验收工作组，采取现场检查、资料查阅、召开验收会议等方式，协助开展验收工作。验收工作组可以由设计单位、施工单位、环境影响报告书（表）编制机构、验收监测（调查）报告编制机构等单位代表以及专业技术专家等组成，代表范围和人数自定。

⑥建设单位在“其他需要说明的事项”中应当如实记载环境保护设施设计、施工和验收过程简况、环境影响报告书（表）及其审批部门审批决定中提出的除环境保护设施外的其他环境保护对策措施的实施情况，以及整改工作情况等。相关地方政府或者政府部门承诺负责实施与项目建设配套的防护距离内居民搬迁、功能置换、栖息地保护等环境保护对策措施的，建设单位应当积极配合地方政府或部门在所承诺的时限内完成，并在“其他需要说明的事项”中如实记载前述环境保护对策措施的实施情况。

⑦除按照国家需要保密的情形外，建设单位应当通过其网站或其他便于公众知晓的方式，向社会公开下列信息：

（一）建设项目配套建设的环境保护设施竣工后，公开竣工日期；

（二）对建设项目配套建设的环境保护设施进行调试前，公开调试的起止日期；

（三）验收报告编制完成后5个工作日内，公开验收报告，公示的期限不得少于20个工作日。建设单位公开上述信息的同时，应当向所在地县级以上环境保护主管部门报送相关信息，并接受监督检查。

⑧除需要取得排污许可证的水和大气污染防治设施外，其他环境保护设施的验收期限一般不超过3个月；需要对该类环境保护设施进行调试或者整改的，验收期限可以适当延期，但最长不超过12个月。验收期限是指自建设项目环境保护设施竣工之日起至建设单位向社会公开验收报告之日止的时间。

⑨验收报告公示期满后5个工作日内，建设单位应当登录全国建设项目竣工环境保护验收信息平台，填报建设项目基本信息、环境保护设施验收情况等相关信息，环境保护主管部门对上述信息予以公开。建设单位应当将验收报告以及其他档案资料存档备查。

⑩纳入排污许可管理的建设项目，排污单位应当在项目产生实际污染物排放之前，按照国家排污许可有关管理规定要求，申请排污许可证，不得无证排污或不按证排污。建设项目验收报告中与污染物排放相关的主要内容应当纳入该项目验收完成当年排污许可证执行年报，根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年本），本项目属于分类名录第二十五项  非金属矿物制品业”中的“68、陶瓷制品制造”中“建筑陶瓷制品制造3071”，实施登记管理的行业。

3、监督检查

①各级环境保护主管部门应当按照《建设项目环境保护事中事后监督管理办法（试行）》等规定，通过“双随机、一公开”抽查制度，强化建设项目环境保护事中事后监督管理。要充分依托建设项目竣工环境保护验收信息平台，采取随机抽取检查对象和随机选派执法检查人员的方式，同时结合重点建设项目定点检查，对建设项目环境保护设施“三同时”落实情况、竣工验收等情况进行监督性检查，监督结果向社会公开。

②需要配套建设的环境保护设施未建成、未经验收或者经验收不合格，建设项目已投入生产或者使用的，或者在验收中弄虚作假的，或者建设单位未依法向社会公开验收报告的，县级以上环境保护主管部门应当依照《建设项目环境保护管理条例》的规定予以处罚，并将建设项目有关环境违法信息及时记入诚信档案，及时向社会公开违法者名单。

③相关地方政府或者政府部门承诺负责实施的环境保护对策措施未按时完成的，环境保护主管部门可以依照法律法规和有关规定采取约谈、综合督查等方式督促相关政府或者政府部门抓紧实施。

六、环保投资

本项目总投资70万元，其中环保设施投资8万元，占项目总投资的11.4%，环保治理设施及投资估算见下表12-3，具体以实施的为准。

表12-3 环保设施投资估算一览表

类别
主要环保措施
投资估算（万）

备注
废水
三级沉淀池+清水池
2

/

固废
垃圾桶、一般固废暂存间、干化池
2
/
废气
水喷淋冷却降尘设备
2

/
噪声
基础减震、厂房隔声
2

/
总  计
8



结论与建议

	1、项目概况

项目名称：瓷砖加工生产线建设项目；
建设单位：澧县广兴装饰材料有限公司；

项目选址：湖南省澧县澧西街道办事处关心居委会群星路28号（地理中心坐标为E：111.729466，N：29.636947）；
项目性质：新建（补办）；

项目建设规模：墙地砖（6万m2/a）、地脚线（1.3万m2/a）、踏步砖（1万m2/a）、梯级砖（0.2万m2/a）、木纹仿木地板砖（4.2万m2/a）。

2、环境质量现状评价结论

（1）环境空气质量现状评价结论

本项目所在环境空气评价区域内SO2、NO2、PM10、CO、臭氧的浓度均优于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的浓度值；PM2.5年均浓度值未能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准的要求，可见，项目所在区域为不达标区，因此区域要求有限期达标规划，要求澧县人民政府制定大气环境质量限期达标规划，加强大气污染防治。

（2）地表水环境质量现状评价结论

项目地表水澧水各评价因子均可达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅱ类标准要求，可见项目所在区域水环境质量良好；澹水车家溪断面的溶解氧超标0.1mg/L，超标0.02倍，化学需氧量超标14mg/L，超标0.7倍，五日生化需氧量超标0.7mg/L，超标0.175倍。其余因子检测结果均满足《地表水环境质量》（GB3838-2002）Ⅲ类标准要求。

（3）声环境质量现状评价结论

根据监测报告结果，项目边界声环境符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，说明本项目所在地声环境质量良好。
3、施工期环境影响评价结论

本项目施工期无土建工程建设，施工期已完成结束。
4、营运期环境影响评价结论

（1）废水：本项目排放废水依托祥龙彩印包装有限公司污水处理设施化粪池处理。
（2）废气：本项目生产过程中产生无组织粉尘厂区加强通风，采用湿法水喷淋作业。经预测分析，本项目废气对周边大气环境影响较小。 
（3）噪声：本项目运营后主要噪声源为生产机械运行，通过采取厂房隔声、距离衰减后，厂界四周能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标》（GB12348-2008）3类标准要求，对周围声环境影响很小。
（4）固体废弃物：项目生产过程中产生的各类固体废弃物均得到了有效的处理处置，控制率达到100%，不会产生二次污染。
通过采取上述治理措施后，项目营运期产生的固体废物对周边环境的影响很小。
5、综合结论

综合各方面评价分析，本项目的建设符合国家产业政策，土地性质为工业用地，选址合理。投产后产生的“三废”污染物采取本报告提出的各项环保措施后，产生的污染物能够做到达标排放，减少污染物的排放，对当地大气环境、水环境、声环境等影响较小较少。项目对周边环境的影响，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。

本项目的建设投入使用后，对促进项目所在地经济发展有一定意义，只要建设单位严格执行“三同时”的管理规定，同时切实落实好本项目环境影响评价报告表中的环保措施，确保项目投产后的正常运行，保证项目建成投入后所排放的各类污染物对项目所在地周围环境不会造成明显的影响，从而保证了项目所在地的环境质量。

综上，本评价认为，从环保角度分析本项目的建设是可行的。

建议

本项目的投产对环境造成影响的大小，很大程度上取决于建设单位的环境管理，尤其是环保设施运行的管理、维护保养制度的执行情况。为此，根据调查与评价结果，对本项目的环境治理与管理建议如下：

（1）建议在公司管理机构中设立兼职环保人员，负责对整个厂区的环保监督与管理工作。健全环保制度，落实环保岗位责任制，环保设施的保养、维修应制度化，保证设备的正常运转。同时加强环境保护宣传教育，增强全体职工的环保意识。
（2）企业生产过程中如原材料和产品方案、用量、规模、生产工艺等发生变化，应及时向环保主管部门申报。


	审批意见：

                                 公 章     

经办人：                                年    月    日



	注          释

一、本报告表应附以下附件、附图：

附件1、营业执照

附件2、租赁合同及其他附件等
附图1、项目地理位置图

附图2、项目周边环境示意图

附图3、环境保护目标图
附图4、平面布置示意图

附图5、祥龙公司与本项目位置关系图 

附图6、监测点位图
附图7、区域排水路线图
二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1-2项进行专项评价。

1、水环境影响专项评价 (包括地表水和地下水)

2、大气环境影响专项评价

3、声环境影响专项评价

4、固体废物影响专项评价

5、生态影响专项评价

6、土壤影响专项评价

以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照环境影响评价技术导则中的要求进行。
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