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一、建设项目基本情况

	建设项目名称
	一次性注射器活塞生产线项目

	项目代码
	2605-4307800-04-02-2765435

	建设单位联系人
	郑阳凡
	联系方式
	13511175288

	建设地点
	湖南省澧县澧西街道办事处荣家台居委会经济开发区乔家河路18号（天圣药业头炮车间）

	地理坐标
	（E111度43分15.892秒，N29度38分5.401秒）

	国民经济

行业类别
	C2913橡胶零件制造
	建设项目

行业类别
	二十六、橡胶和塑料制品业 52橡胶制品业291－其他

	建设性质
	☑新建（迁建）

□改建

□扩建

□技术改造
	建设项目

申报情形
	☑首次申报项目

□不予批准后再次申报项目

□超五年重新审核项目

□重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/

备案）部门（选填）
	澧县发展和改革局（澧县国防动员办公室）
	项目审批（核准/

备案）文号（选填）
	澧发改开审〔2026〕49号

	总投资（万元）
	5000
	环保投资（万元）
	28.2

	环保投资占比（%）
	0.56
	施工工期
	2个月

	是否开工建设
	☑否

□是：     
	用地（用海）

面积（m2）
	1018.59

	专项评价

设置情况
	对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》专项评价设置原则表，详见1-1。

由表1-1的分析结果可知，本项目无须设置专项评价。
表1-1 项目专项评价判定表
专项评价类别
设置原则

本项目情况

是否设置专项评价
大气
排放废气含有毒有害污染物1、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界500m范围内有环境空气保护目标2的建设项目；
项目运营期不排放二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气等有毒有害废气
否
地表水
新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂；
项目无工业废水直排
否
环境风险
有毒有害和易燃易爆危险物质存储量超过临界量3的建设项目；
本项目风险物质未超过临界量
否
生态
取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目。

本项目不涉及取水口
否
海洋
直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
项目不涉及向海洋排放污染物

否


	规划情况
	《常德市津澧新城总体规划（2016-2030）》，湖南省人民政府，湘政函〔2018〕67号；

《澧县经济开发区总体规划》（2012-2020），湖南省发展和改革委员会，湘发改函〔2013〕202号。

	规划环境影响评价情况
	园区规划环评名称：《湖南澧县经济开发区环境影响报告书》、

《澧县高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告书》； 

审批部门：湖南省生态环境厅（原湖南省环保厅）； 

审批文件：《湖南省环境保护厅关于湖南澧县经济开发区环境影响报告书的批复》（湘环评〔2013〕112号）；
《湖南省生态环境厅关于澧县高新技术产业开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函〔2023〕17号）。

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、《津澧新城澧县城区西片区控制性详细规划》 
总体用地布局规划：工业用地 
本次规划工业用地276.19公顷，比现状增加102.85公顷，占城市建设用地的35.94%。
根据《津澧新城澧县城区西片区控制性详细规划》和《津澧新城澧县城区西片区控制性详细规划-土地使用规划图》，本项目选址所在地块为二类工业用地，符合《津澧新城澧县城区西片区控制性详细规划》要求。 
2、与《澧县经济开发区总体规划》（2012-2020 年）相符性分析 
2018年，湖南省人民政府下发《湖南省人民政府关于设立桂阳工业园区等6个省级高新技术产业开发区的批复》（湘政函〔2019〕14号），澧县经济开发区正式获批为澧县高新技术产业开发区，由此更名为“澧县高新技术产业开发区”。

本项目位于澧县澧西街道办事处荣家台居委会经济开发区乔家河路18号（天圣药业头炮车间），用地性质属于工业用地，与《澧县经济开发区总体规划》（2012-2020年）相符。
3、与《澧县高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告书》（2022）相符性分析 
2022年11月11日，湖南省生态环境厅下发《关于澧县高新技术产业开发区环境影响跟踪评价工作意见的函》（湘环评函〔2023〕17 号）。根据意见，澧县高新技术产业开发区原名澧县城头山旅游经济开发区，2003年3月经湖南省人民政府批准为省级经济开发区（湘政办函（2003）35 号）。2013年5月原湖南省环境保护厅对园区规划环评予以了批复（湘环评（2013）112号），规划总控制面积为1172公顷，其中老区（西区）产业定位以食品加工、医疗器械、轻纺等产业为主，适当配套发展纸制品包装和现代化服务等辅助产业；新区（东区）产业定位以物流、服装生产和电子机械为主，辅以发展食品加工工业。依据湖南省发展和改革委员会、湖南省自然资源厅《关于发布湖南省省级及以上产业园区边界面积及四至范围目录的通知》（湘发改园区〔2022〕601号），澧县高新技术产业开发区批准面积为743.31公顷。

本工程与园区环评审批准入条件的相符性分析详见表1-2。

表 1-2 本工程与园区环评审批准入条件的相符性分析
园区环评审批准入条件
本项目
符合性
园区产业定位以食品加工、医疗器械、轻纺等产业为主，适当配套发展纸制品包装和现代化服务等辅助产业。
本项目属于C2913橡胶零件制造，属于医疗器械产业范围，符合澧县经济开发区西区产业定位。
符合
严格执行入园企业准入制度，入园项目选址必须符合经开区总体发展规划、用地规划、环保规划及主导产业定位要求，不得引进国家明令淘汰和禁止发展的能耗物耗高、环境污染严重、不符合产业政策的建设项目，经开区禁止引入三类工业及排放重金属企业入园，限制耗水量及排水量大的企业进入。
①根据津澧新城澧县城区西片区控制性详细规划-土地使用规划图可知，规划用地类型为工业用地 ，故本项 目符合用地规划；
②本项目为橡胶和塑料制品业，不属于园区禁止引入三类工业及排放重金属企业，符合澧县经济开发区产业定位；
③本工程为橡胶制品制造的生产，根据《产业结构调整指导 目录（2024 年本）》，本项目不属于鼓励类、限制类和淘汰类项目，项目属于允许类，因此，本项目符合国家产业政策。
符合
落实经开区水污染控制措施。对老区限制水型污染企业入园。经开区排水应全面实施雨污分流，做好区域相应排水管网、污水处理厂等基础设施建设，老区生产废水、生活污水经预处理达到澧县污水处理厂进水水质要求后经管网进入污水处理厂深度处理， 按报告书要求加快澧县县城污水处理厂二期工程建设，并对全厂进行提标改造，确保出水水质提升至《城镇污水处理厂 污 染 物 排 放 标 准 》
本项目生活废水经园区化粪池处理后外排至污水管网。生活废水外排执行《污水综合排放标准》（GB8978—1996）中的三级标准要求，且能够达到澧县污水处理厂进水水质，做到达标排放。
符合
经开区内严格控制4t/h以下燃煤锅炉建设，不得使用中、高硫原煤，凡4t/h以下锅炉必须燃用清洁能源。建立经开区清洁生产管理考核机制，对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放；入园企业各生产装置排放的废气须经处理达到相应的行业排放标准及《大气污染物综合排放标准》中二级标准要求。
①本工程设备主要采用电能，未设置锅炉等供热设施；

②本项目废气颗粒物、非甲烷总烃排放执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）
符合
做好经开区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量：加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率：规范固体废物处理措施，严防二次污染。
项目产生的固废主要为边角料、收集的颗粒物回用于生产，生活垃圾交由环卫部门处置，危险废物交由有资质的单位处置。
符合
综上，本项目与《关于澧县高新技术产业开发区环境影响跟踪

评价工作意见的函》（湘环评函〔2023〕17号）相符。


	其他符合性

分析
	1、与产业政策的相符性分析

对照国家发展和改革委员会颁布的《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属于允许类项目，本项目的建设符合国家产业政策。

经查《市场准入负面清单（2025年版）》，本项目不属于该负面清单中禁止准入类项目。因此，本项目的建设符合国家市场准入政策。

经查《湖南省“两高”项目管理目录》（2025版），本项目未列入湖南省“两高”项目管理目录。

综上所述，本项目的建设符合国家产业政策、市场准入负面清单相关要求。

2、与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》相符性分析
《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》（湘环函〔2024〕26号）文件中ZH43072320002澧县高新技术产业开发区单元分类为重点管控单元，管控要求及符合性分析具体如下：

表1-2 项目与《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》的符合性分析

管控维度
管控要求
符合性分析
空间布局约束
（1.1）高新区禁止引入涉三类工业用地及排放重金属企业入园，限制耗水量及排水量大的企业进入，从排水条件、区位条件综合考虑，东区主要发展涉一类工业用地企业，禁止引进气型污染企业，严格控制食品加工产业规模。

(1.2)在区块二(东区)东部与津市接壤区域依托现有绿地设置生态林地，将其东北澹水岸边的生态绿地组团向南延伸至汇洪 通道与澧水交汇处。
1.1本项目橡胶零件制造，位于澧县澧西街道办事处荣家台居委会经济开发区乔家河路18号（天圣药业头炮车间），不属于三类工业、排放重金属企业，限制水型污染企业。且项目没有生产废水产生，冷却水循环使用，不外排。定期补充。

1.2本项目位于澧县高新技术产业开发区西区，不在东区范围内。
污染物排放管控
(2.1)废水：区块一(西区)、区块二(东区):排水应全面实施雨污分流，做好区域相应排水管网、污水处理厂等基础设施建设。

(2.1.1)区块一(西区)生产废水、生活污水经预处理达到澧县污水处理厂进水水质要求后经管网进入污水处理厂深度处理后排入澹水；雨水排放分别通过白米机埠、群星机埠2个机埠排入回水渠中，最终经过乔家河自动电排进入澧水。

(2.1.2)区块二(东区)生活污水经污水管网汇至澧县创新创业园(东区)生活污水处理站进行处理后排放至污水处理站北侧沟渠入澹水，待澧县东部新区污水处理厂投入运行后，停用澧县创新创业园生活污水处理站，东区生产污水经市政污水管网汇至澧县东部新区污水处理厂进行处理，处理达标后的尾水通过专管排入澹水；雨水由管网收集后汇集到周边的沟渠中，通过北部的东洲 泵站进入澹水。

(2.2)废气

(2.2.1)对各企业工艺废气产出的生产节点，应配置废气收集与处理净化装置，确保达标排放；加强生产工艺研究与技术改进，采取有效措施，减少入园企业工艺废气的无组织排放；入园企业各生产装置排放的废气须达标排放。

(2.2.2)强化源头管控和末端治理，严格石化、生物医药、包装印刷、工业涂装等高VOCS排放建设项目准入，加快推进生物医药、工业涂装等行业企业VOCS治理，推进含VOCS原辅材料源头替代，实施清洁能源替代，加大锅炉、炉窑氮氧化物减排力度，风量在5万立方米/小时以上的单个排气口安装自动监测装置，完善臭氧和VOCS监测体系，开展臭氧污染防治监督帮扶。

(2.2.3)高新区内医药制造、食品等行业及涉锅炉大气污染物排放应满足《湖南省生态环境厅关于执行污染物特别排放限值(第一批)的公告》中的要求。

(2.3)固废：做好高新区工业固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，建立统一的固废收集、贮存、 运输、综合利用和安全处置的运营管理体系。推行清洁生产，减少固体废物产生量；加强固体废物的资源化进程，提高综合利用率；规范固体废物处理措施，严防二次污染。

(2.4)危废：所有涉及危险化学品单位建立一企一档动态管理台账，严格执行危险废物转移许可制度，强化危险废物转移审批工作。
2.1本项目厂区雨污分流，租赁的厂房位于开发区西区，依托已建成的雨水、污水管网。

2.1.1本项目位于澧县高新技术产业开发区西区内，项目所在区域已建设澧县污水处理厂及配套收集管网，污水管网已覆盖项目所在地，项目生活废水经化粪池处理达到污水处理厂进水水质要求后进入澧县污水处理厂。

2.2.1废气：本项目使会产生有机废气、颗粒物采取的措施为生产车间密闭，局部采用集气罩收集，经布袋除尘器+碱喷淋+三级活性炭吸附装置处理，最后经15m排气筒外排。

2.2.2/2.2.3 本项目不涉及。

2.3项目固体废物和生活垃圾的分类收集、转运、综合利用和无害化处理，不外排，符合要求。
环境风险防控
(3.1)高新区应健全环境风险防控体系，强化高新区重要环境风险源管控，做好环境风险防控措施和应急响应联动机制，确保区域环境安全。落实高新区突发环境事件应急预案提出的各项环境风险防范措施，严防环境风险事故发生。

(3.2)高新区可能发生突发环境事件的污染物排放企业，生产、储存、运输、使用危险化学品的企业，产生、收集、贮存、运 输、利用、处置危险废物的企业等应当编制和实施环境应急预案；鼓励其他企业制定单独的环境应急预案，或在突发事件应急预案 中制定环境应急预案专章，并备案。

(3.3)建设用地土壤风险防控：持续开展重点行业企业用地调查和典型行业周边土壤环境调查，对列入优先监管清单的地块，开展土壤污染调查和风险评估，按要求采取风险防控措施。

(3.4)农用地土壤风险防控：配合推进澧县受污染耕地土壤重金属污染成因排查，开展污染源头风险管控。
（3.1/3.2）本项目依托高新区突发环境应急预案和环境风险防范措施，然后根据要求制定本企业的环境应急预案和环境风险防范措施，符合环境风险防控要求。

(3.3/3.4)本项目无需开展土壤环境调查。
资源开发效率要求
(4.1)能源：逐步推进能源结构的改进，不断减少生产、生活用煤比重，大力发展电力、燃气、石油液化气等清洁能源。2025 年综合能源消费量预测为21.63万吨标煤，单位GDP能耗预测值为0.214标煤/万元。区域“十四五”期间综合能源消费增量为6.2万吨标煤(当量值),单位GDP能耗下降11%。煤炭消费总量为16.65万吨，增量控制在5.73万吨。

(4.2)水资源：严格按照用水定额核定取用水量，进一步加强计划用水管理，强化行业和产品用水强度控制。到2025年，高新区指标应符合相应行政区域的管控要求，澧县水资源开发利用控制红线达到4.78亿立方米，万元国内生产总值用水量、万元工业 增加值用水量分别比2020年降低17.92%和16.74%。

(4.3)土地资源：促进高新区土地高质量利用。在详细规划编制、用地预审与选址、用地报批、土地出让、规划许可竣工验收等环节，全面推行工业项目建设用地引导指标和工业项目供地负面清单管理，高新区工业用地固定资产投入强度达到260万元/亩，工业用地地均税收达到13万元/亩。
本项目使用电力运行，实行节约用水管理，合理使用土地资源，符合资源开发效率要求。
综上，本项目的建设符合澧县高新技术产业开发区生态环境准入清单要求。
3、与《建设项目环境保护管理条例》相符性分析
根据《建设项目环境保护管理条例》第十一条建设项目有下列情形之一的，环境保护行政主管部门应当对环境影响报告书、环境影响报告表作出不予批准的决定：

表1-4 项目与《建设项目环境保护管理条例》的符合性
序号
建设项目环境保护管理条例
本项目情况
符合性
1
建设项目类型及其选址、布局、规模等不符合环境保护法律法规和相关法定规划。
本项目位于澧县高新技术产业开发区，为工业用地，符合国家的相关政策。
符合
2
所在区域环境质量未达到国家或者地方环境质量标准，且建设项目拟采取的措施不能满足区域环境质量改善目标管理要求。

项目所在区域环境质量PM2.5未达标，但能满足常德市大气环境质量限期达标规划要求，且本项目采取措施后能够满足区域环境质量要求。
符合
3
建设项目采取的污染防治措施无法确保污染物排放达到国家和地方排放标准，或者未采取必要措施预防和控制生态破坏。

项目采取的污染防治措施可以确保污染物排放达标。

符合
4
建设项目的环境影响报告书、环境影响报告表的基础资料数据明显不实，内容存在重大缺陷、遗漏，或者环境影响评价结论不明确、不合理。

本项目基础资料数据为建设单位提供，内容不存在重大缺陷、遗漏，环境影响评价结论明确、合理。

符合
4、与《湖南省人民政府办公厅关于进一步明确新建石化化工项目有关政策的通知》符合性分析
根据政策明确如下：严格执行危险化学品“禁限控”目录，新建危险化学品（详见《危险化学品目录（2015版）》）生产项目必须进入一般或较低安全风险的化工园区（与其他行业生产装置配套建设的项目除外），引导其他石化化工项目在化工园区发展。

本项目所属行业为橡胶和塑料制品业，生产产品为一次性注射器活塞，不属于危险化学品，因此本项目可不进入化工园区，可在一般普通园区进行生产。
5、与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性分析
对照《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》，相关规定要见下表。

表1-5 项目与《湖南省长江经济带发展负面清单实施细则（试行，2022年版）》的符合性
序号
要求
本项目情况
符合性
1
第十五条 禁止在长江湖南段和洞庭湖、湘江、资江、沅江、澧水干流岸线一公里范围内新建、扩建化工园区和化工项目。禁止在长江湖南段岸线三公里范围内和湘江、资江、沅江、澧水岸线一公里范围内新建、改建、扩建尾矿库、冶炼渣库和磷石膏库，以提升安全、生态环境保护水平为目的的改建除外。
本项目位于澧县高新区西区，具体位置为澧县澧西街道办事处荣家台居委会经济开发区乔家河路18号（天圣药业头炮车间），本项目属于化工行业，距离澧水河道管理范围距离超过1000m。
符合
2
第十六条禁止在合规园区外新建、扩建钢铁、石化、化工、焦化、建材、有色、制浆造纸等高污染项目。高污染项目严格按照生态环境部《环境保护综合名录(2021年版)》有关要求执行。

本项目位于澧县高新区西区，且根据《环境保护综合名录(2021年版)》，不属于“高污染、高环境风险”产品。
符合
3
第十七条 禁止新建、扩建不符合国家石化、现代煤化工等产业布局规划的项目。未通过认定的化工园区，不得新建、改扩建化工项目(安全、环保、节能和智能化改造项目除外)。

本项目属于化工项目，但本项目不属于危险化学品生产项目，根据规定要求，可不进入化工园区，可在一般工业园区内建设，本项目手续完善，因此可建设此项目。

符合
6、平面布置合理性分析
根据建设单位提供的平面布置图可知，本项目共设置一个生产车间，将车间内进行分区建设，原材料仓库、辅料仓库位于车间内西侧，单独分隔开，配料间及原材料仓库二位于车间内北侧，硫化区域位于车间中部靠东侧，为单独的硫化车间、布置有密炼机、硫化机、切胶机等设备，本项目平面布置按生产工序进行布置，能够有效节约时间、空间，平面布置较合理。
7、选址合理性分析
本项目位于澧县澧西街道办事处荣家台居委会经济开发区乔家河路18号（天圣药业头炮车间），租赁湖南天圣药业有限公司厂房（一楼原有的头炮车间），厂区总占地面积1018.59m2，项目用地属于工业用地，本厂区边界见附图附件。
项目周边交通较为便利，水、电等均有供应，且建设地附近无珍稀野生动、植物存在，无自然保护区。

项目所在地东侧和北侧为道路，西侧和南侧为厂房，项目委员园区内建设，附近居民较少，在采取本项目提出的环保措施后，对其影响较小。

本项目废水，固体废物做到合理处置，废气经处理后能够达标排放，对地表水、大气、声环境等影响程度在可接受的程度，从环保角度来分析，本项目建设选址可行。
8、与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》相符性分析
本项目与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》相符性分析详见下表1-6。

表1-6 与《挥发性有机物（VOCS）防治技术政策》相符性分析

控制项目

文件要求

本项目情况

相符性

源头和过程控制

含VOCS产品的使用过程中，应采取废气收集措施，提高废气收集效率，减少废气的无组织排放与逸散，并对收集后的废气进行回收或处理后达标排放

本项目会产生有机废气，产生的废气通过三级活性炭吸附处理，15m排气筒（DA001）外排
相符

末端治理和综合利用

对于含低浓度VOCS的废气，有回收价值时可采用吸附技术、吸收技术对有机溶剂回收后达标排放；不宜回收时，可采用吸附、浓缩燃烧技术、生物技术、吸收技术、等离子体技术或紫外光高级氧化技术等净化后达标排放

相符

运行与监测

鼓励企业自行开展VOCS监测，并及时主动向当地环保行政主管部门报送监测结果

项目运行后按照排污许可管理要求进行自行监测，并按时上报

相符

由上表相符性分析可知，本项目与《挥发性有机物（VOCS）污染防治技术政策》相符。

9、与《湖南省“十四五 ”生态环境保护规划》相符性分析
根据《湖南省“十四五 ”生态环境保护规划》的要求：强化重点行业VOCS科学治理。以工业涂装、石化、化工、包装印刷、油品储运销等行业为重点，实施企业VOCS原料替代、排放全过程控制。按照“分业施策、一行一策”的原则，加大低VOCS含量原辅材料的推广使用力度，从源头减少VOCS产生。推进使用先进生产工艺设备，减少无组织排放。实行重点排放源排放浓度与去除效率双重控制。

本项目加热过程产生的挥发性有机物经收集后通过“三级活性炭吸附”处理，通过15m排气筒（DA001）有组织排放，排放浓度能够达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5排放限值、表6无组织排放限值。

因此，本项目的建设符合《湖南省“十四五 ”生态环境保护规划》中的相关要求。
10、与《湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案》符合性分析

挥发性有机物综合整治工程：

主要目标：到2025年，溶剂型工业涂料、油墨使用比例分别降低20个百分点、10个百分点，溶剂型胶粘剂使用量降低20%。

重点任务：推进原辅材料和产品源头替代工程，实施全过程污染物治理。以使用含VOCS原辅材料的家具、零部件制造、钢结构、人造板等工业涂装和包装印刷行业为重点，推动使用低挥发性有机物含量的涂料、油墨、胶粘剂、清洗剂。在家具生产、车辆生产、工业防护、船舶制造以及地坪、道路交通标志、防水防火等领域，全面推进使用水性、粉末、UV固化、高固体分等低VOCS含量涂料。深化石化化工等行业挥发性有机物污染治理，全面提升废气收集率、治理设施同步运行率和去除率。对易挥发有机液体储罐实施改造。对浮顶罐推广采用全接液浮盘和高效双重密封技术，对废水系统高浓度废气实施单独收集处理。加强油船和原油、成品油码头油气回收治理。
本项目加热过程产生的挥发性有机物经收集后通过“三级活性炭吸附”处理，通过15m排气筒（DA001）有组织排放，排放浓度能够达到《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5排放限值、表6无组织排放限值。因此，本项目与《湖南省“十四五”节能减排综合工作实施方案》是相符合的。
与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026—2028年）》相符性分析
根据实施方案要求：涉及含挥发性有机物（VOCS）原辅材料的新改扩建项目，技术可行的应使用低（无）VOCS含量产品；
汽车、工程机械、家具、汽修、地坪等涂装过程基本实现低（无）VOCS原辅材料替代。石化、制药、农药、油品储存、煤化工等行业储罐通过更换低泄漏呼吸阀、实施高效密封等方式减少泄漏排放。规范开展泄漏检测与修复工作。指导企业建设适宜高效的VOCS治理设施，提高运行管理水平，减少非正常排放。建立省级恶臭重点投诉案件调度机制，开展“无异味园区”建设。2028年底前，完成1000家以上企业源头替代和污染防治设施升级改造。

本项目使用的原辅材料为橡胶和塑料，在加热达到一定温度后会产生挥发性有机物，本项目采取的措施为“三级活性炭吸附”处理后通过一根15m排气筒外排，对环境影响较小。




二、建设项目工程分析

	建设内容
	一、项目由来

橡胶制品行业是国民经济的重点产业之一，它不仅为社会提供日常生活中不可或缺的日用、医用等轻工橡胶产品，而且向采掘、交通、建筑、机械、电子等重工业和新兴产业提供各种橡胶制品生产设备或者橡胶部件。可见，橡胶行业的产品种类繁多，前景广阔。

常德正翔医疗器械有限责任公司成立于2026年3月，经营范围为第一类医疗器械生产、橡胶制品制造、塑料制品制造，投资5000万元在澧县澧西街道办事处荣家台居委会经济开发区乔家河路18号（天圣药业头炮车间）建设一次性注射器活塞生产线项目。
根据《中华人民共和国环境保护法》《中华人民共和国环境影响评价法》和《建设项目环境保护管理条例》等有关规定，本项目需办理环境影响评价手续。根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于C2913橡胶零件，根据《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》（生态环境部令第16号），本项目属于“二十六、橡胶和塑料制品业 52橡胶制品业291－其他”，应编制环境影响报告表。常德正翔医疗器械有限责任公司委托湖南志远环境咨询服务有限公司承担本项目的环境影响评价编制工作。我公司在充分收集有关资料并深入进行现场踏勘后，依据国家、地方的有关环保法律、法规，在建设单位大力支持下，完成了项目环境影响报告表的编制工作，上报有关环境保护行政主管部门审批。

二、建设内容
1、项目组成

本项目位于澧县澧西街道办事处荣家台居委会经济开发区乔家河路18号（天圣药业头炮车间），租赁湖南天圣药业有限公司厂房，厂区总占地面积1018.59m2，建筑面积为1018.59m2，建设内容：建设生产车间一栋（包含原材料仓库、辅料仓库、配料间及硫化车间），共建设3条生产线，项目建成后年生产一次性注射器活塞3000万个。本项目具体的工程组成见下表。
表2-1 项目组成一览表

项目类别

建设项目内容

规模
备注
主体工程

生产车间
钢架+砖混结构，建筑面积1018.59m2，生产工序为炼胶、硫化工序，建设生产线3条。
新建（租赁厂房进行重建改造）
辅助工程

配料间
位于生产车间内，钢架+砖混结构，原辅材料配料称量混合区域，该部分建设面积37.8m2
新建

卫生间
依托湖南天圣药业，建筑面积6m2
依托
公用工程

供水
本项目的生活、生产用水均来自自来水管网。
新建
供电
本项目由市政电网供电。
新建
排水
采取雨污分流措施，生活污水经化粪池处理后进入污水管网进入澧县污水处理厂，无生产废水排放，雨水依托天圣药业已建成的雨水管网。
依托
储运工程

原辅材料仓库一
位于生产车间内，钢架+砖混结构，该部分建筑面积75.6m2，原辅材料存放区域。
新建（租赁厂房进行重建改造）
原辅材料仓库二

位于生产车间内，钢架+砖混结构，该部分建筑面积30m2，原辅材料存放区域。

新建（租赁厂房进行重建改造）

辅料仓库
位于生产车间内，钢架结构，该部分建筑面积60m2，存放辅料。
新建,（租赁厂房进行重建改造）

环保工程
废气处理
生产厂房封闭，局部采用集气罩收集+布袋除尘器+碱喷淋+三级活性炭吸附+15m排气筒DA001
新建
废水处理
生活污水经化粪池处理后进入污水管网进入澧县污水处理厂；雨水进入雨水管网。
依托天圣药业化粪池
无生产废水外排，冷却水、喷淋水循环使用，不外排，定期补充，建设冷却塔及循环水池
新建
噪声控制

选用低噪设备、减振、隔声等措施。
新建
固体废物
固体废物合理处置，建设危废暂存间（面积5m2）各1个，一般固废委外清运无害化处置，危废委托有资质单位处理。

新建

3、项目生产规模

根据建设单位提供的资料，本项目产品及生产规模见下表2-2。
表2-2 本项目产品一览表
序号
名称
生产规模（支/年）
质量标准
备注
1

一次性注射器活塞
3000万
《一次性使用注射器用活塞》YY/T0243-2016

医用，形态为固态
4、主要生产设施
根据建设单位提供的资料，本项目主要生产设备详见表2-3。

表2-3 主要设备清单

序号
设备名称
型号
单位
数量
产地
1
平板硫化机
500T
组
3
磐石油工业安徽有限公司
2
密炼机
75升
台
2
大连亿翔橡塑有限公司
3
提升机
/
台
1

大连亿翔橡塑有限公司

4
切胶机
/
台

1

大连亿翔橡塑有限公司

5
开炼机
22寸
台
1
大连亿翔橡塑有限公司
5主要材料及能源消耗情况
本项目使用的主要材料及能源消耗详见表2-4。
表2-4 主要材料及能源消耗量一览表

序号

材料名称及能源消耗
包装方式及规格

形态
年用量（吨）

厂区最大储存量

储存位置
1

国标一号天然橡胶
编织袋，规格33.3kg
固态
300
30吨
原材料仓库

2

轻质碳酸钙
编织袋，规格25kg
固态
350
30吨
原材料仓库

3
促进剂TETD
编织袋，规格25kg
固态
1.5
0.5吨
辅料仓库

4
硫化剂硫磺粉(s-80)
纸箱包装，规格25kg
固态
5
0.5吨
辅料仓库

5
氧化锌
编织袋，规格25kg
固态
10
1吨
辅料仓库

6
石蜡油
铁桶，规格170kg
液态
30
2.5吨
辅料仓库

10
自来水
500m3
/
11
电
/
10万
原辅材料理化性质：
国标一号天然橡胶：国内俗称全乳胶SCR WF（标一胶），是天然橡胶里纯度最高、品质最好的等级之一，执行GB/T8081-2018标准。为块状胶包，外观金黄色、半透明、质地均匀，无明显杂质、霉点、异味。主要成分为顺-1,4-聚异戊二烯（橡胶烃），含量92%～94%，其余为蛋白质、脂肪酸、灰分、水分、树脂等。密度为0.91～0.93 g/cm³（25℃），玻璃化温度Tg−74～−69℃，软化温度为130～140℃ ，变软流动，分解温度为200℃，开始分解，270℃剧烈分解，常温弹性极高，伸长可达800%～1000%，杂质≤0.05%（最纯净等级），灰分≤0.5%，挥发分≤0.8%， 氮含量≤0.6%，塑性初值P≥30，塑性保持率PRI≥60，不溶于水、乙醇、丙酮、低级醇，可溶胀/溶解于汽油、甲苯、二甲苯、三氯甲烷、四氯化碳等非极性溶剂。可与硫磺、过氧化物、金属氧化物等交联成弹性体。
轻质碳酸钙：轻质碳酸钙分子式为CaCO3，是经化学碳化法制得的白色微细粉末，无臭无味，常温下理化性能稳定，真密度2.71g/cm3，堆积密度0.4-0.8g/cm3，白度92～98，10%水悬浮液pH值8.5～10.5呈弱碱性，难溶于水与乙醇，25℃水中溶解度仅0.0014g/100mL，沉降体积2.4～2.8mL/g、吸油值22～45g/100g；该产品在825～898℃受热分解生成氧化钙与二氧化碳，遇稀盐酸、稀硝酸等强酸发生化学反应并释放二氧化碳，可溶于含过量二氧化碳的水溶液生成碳酸氢钙，常温下不与强碱、常规有机溶剂发生反应，多用作橡胶、塑料、涂料的增量填充原料。
促进剂TETD：化学名二硫化四乙基秋兰姆，分子式C10H20N2S4，分子量296.5，CAS：97-77-8，为秋兰姆类超速硫化促进剂，外观为淡黄色或灰白色结晶粉末/颗粒，无臭无味。真密度1.17-1.30 g/cm³，熔点66-71℃，不溶于水、稀酸、稀碱，微溶于乙醇、汽油，易溶于丙酮、苯、甲苯、二硫化碳、氯仿。常温稳定、贮藏安全，对皮肤与黏膜有轻微刺激性。适用于天然橡胶、丁苯、丁腈、丁基、顺丁橡胶及胶乳，可作超促进剂或无硫硫化剂，硫化速度快、焦烧偏快、硫化平坦性窄，能提升胶料强伸性能与硬度。
硫化剂硫磺粉(s-80)：80%硫磺+20%橡胶载体预分散颗粒硫化剂，有效硫含量80%，主体单质硫分子式S8；产品为淡黄色颗粒，密度约1.98g/cm³，熔点112～119℃，不溶于水、乙醇，易溶于二硫化碳、甲苯等芳烃溶剂，常温化学性质稳定，受热熔融后与橡胶双键发生交联硫化，遇强碱、强氧化剂可发生化学反应。相比普通硫磺粉扬尘小、混炼分散均匀，是天然橡胶、合成橡胶通用硫化剂，搭配秋兰姆、次磺酰胺类促进剂使用。

氧化锌：分子式ZnO，白色细微粉末，分子量81.38，真密度5.60g/cm³，常温理化性质稳定，不溶于水、乙醇，可溶于稀酸、强碱溶液，熔点约1975℃；在橡胶配方中用作活化剂、补强剂，可活化硫磺与各类促进剂，提升硫化效率、制品强度与耐热耐老化性能，也兼具吸硫、防霉作用，是天然橡胶配套必备助剂。

石蜡油：石蜡油属于矿物油类橡胶软化增塑剂，主要成分为饱和链烷烃，无色透明油状液体，相对密度0.82～0.87，闪点＞160℃，难溶于水，可与烃类溶剂互溶，化学性质稳定，不易被酸碱腐蚀；在橡胶配料中起到软化胶料、改善粉料分散、降低胶料硬度与加工黏度的作用，多用于天然橡胶、合成橡胶配方，适量添加可提升成品耐寒与加工性能。
本项目所使用的石蜡油为橡胶专用填充油，具有挥发分少、闪点高特点；提高橡胶的抗氧化降解性能、低挥发性有助于防止老化收缩，并且有利于改善制品的不良外观（如粗糙、有气泡），这两种特性有利于延长橡胶制品的使用寿命。

三、总平面布置

根据建设单位提供的平面布置图可知，本项目共设置一个生产车间，将车间内进行分区建设，原材料仓库、辅料仓库位于车间内西侧，单独分隔开，配料间及原材料仓库二位于车间内北侧，硫化区域位于车间中部靠东侧，为单独的硫化车间、布置有密炼机、硫化机、切胶机等设备，本项目平面布置按生产工序进行布置，能够有效节约时间、空间，平面布置较合理，具体平面布置详见平面布置图。
四、劳动定员
本项劳动定员8人，日工作8小时，每年工作300天，员工均不在厂内住宿。

五、建设进度
本项目施工工期为2个月。2026年9月-11月。

六、公用工程
①给水：本项目给水水源为市政给水管网。

②排水：采取雨污分流、污污分流措施，生活污水经依托湖南天圣药业有限公司化粪池处理后进入澧县污水处理厂，无生产废水外排。本厂区不设置废水排放口，密炼、开炼工序冷却水循环使用，喷淋水循环使用，少量损耗，定期补充，雨水则进入市政雨水管网。

③供电：项目所需电力由国家电网供电。

七、水平衡分析
1、给水
（1）生活用水
项目运营后，聘请员工8人，均不在厂区住宿。参照湖南省地方标准《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T388.3—2025），生活用水按大城市城镇居民生活用水定额，生活用水量按155L/（人·d）计，由于本项目员工均不在厂区内住宿，生活用水量按80L/（人·d）计，生活用水量为0.64m3/d，本项目年运行300天，则生活用水量为192m3/a。

（2）循环冷却水
本项目密炼机、开炼机配备有冷却循环系统，为密炼、开炼过程进行物理降温，防止密炼、开炼过程温度过高，造成胶料熟化；该部分冷却循环水不接触物料，仅通过设备冷却循环系统及冷却水池间循环，无损耗，不需补充，根据查询的设备资料，75升密炼机循环水量为14-20m3/h，本次取值14m3/h，开炼机循环水量为14寸以上循环水量为6-9m3/h，本次取值6m3/h，则总的循环水量为20m3/h，损耗量约为循环水量的1%，则年补充新鲜水量为480m3/a，不外排，定期补充。
（3）喷淋水
本项目共设置1套喷淋塔，则喷淋塔内水循环需水量为13.5t/h，年工作时间为2400h。蓄水池容积按小时需水量的1/3进行设计，则单个喷淋塔集水箱容积约为4.5m3。参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）中开式系统蒸发水量计算公式，喷淋塔蒸发水量约为需水量的0.8%，同时考虑风吹损失水量，喷淋塔用水损耗量按需水量的1%计，则喷淋塔用水补充量为324/a，本项目喷淋水循环使用，定期补充。
2、排水
（1）生活污水
生活用水量为192m3/a，生活污水的排放量按0.8计，则排放量为153.6m3/a，依托湖南天圣药业有限公司化粪池处理。
七、环保投资
本项目总投资5000万元，其中环保投资为28.2万元，环保投资所占比例为0.56%。环保投资见表2-5。
表2-5 环保投资情况一览表
类型
污染物
防治措施
投资（万元）
废气
密炼、开炼废气
集气罩+布袋除尘器+碱喷淋+三级活性炭吸附+15m排气筒（DA001）
12
无组织废气
加强车间通风
1
噪声
设备噪声
基础减振、厂房隔声
4
废水
生活污水
化粪池
依托租赁方
冷却水
冷却塔
2.0
喷淋水
喷淋塔、循环水箱

2.0
固废
废含油抹布及手套
暂存于危废暂存间，并委托有资质的单位处置
0.5
一般工业固废
一般工业固废仓库
0.5
生活垃圾
配套垃圾桶
0.2
地下水及风险、生态防治
一般防渗区、厂区绿化
6
合计
28.2


	工艺流程和产排污环节
	一、运营期工艺流程
（1）生产工艺流程如下：
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工艺流程及产污说明：
配料称料：袋装包装粉状原料从辅料仓库人工运输至配料间，拆装人工称量配料，称量装置为天平，按需配比；其中液体状石蜡油经单个小桶从石蜡油储罐出料口按量接取。

此过程产生配料称料粉尘（颗粒物）、粉状原材料包装袋。

密炼：配料称料后的粉状原料经人工密闭运输至炼胶间，将碳酸钙、氧化锌粉料及固体状天然橡胶人工投料至密炼机投料口进行密炼，密炼过程密炼机温度约为80℃左右，密炼过程密炼机密闭，密炼均匀后的胶料经密炼机移出，转入开炼机。（密炼机配备冷却水管，设备运行时冷却水泵入该水管为设备运行进行物理降温，冷却水不与物料接触，物理降温以防止密炼温度过高，胶料熟化即为失格胶料）

此过程产生密炼机开启前人工投料粉尘（颗粒物）、运行中密炼废气（非甲烷总烃、颗粒物、臭气浓度）及运行噪声。

开炼：密炼后的胶料为块状橡胶料，人工投入开炼机开炼，开炼温度约为60℃左右，开炼过程人工投料硫磺粉及TETD，开炼机主要将密炼的大块状胶料及硫磺粉、TETD粉料通过开炼机两个滚轴物理压延混合至片状胶料。（开炼机配备冷却水管，设备运行时冷却水泵入该水管为设备运行进行物理降温，冷却水不与物料接触，物理降温以防止密炼温度过高，胶料熟化即为失格胶料）

此过程产生开炼废气（颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度）及开炼机运行噪声。

切胶：开炼后的片状胶料取出人工搬运放入切胶机切成块状，方便硫化；因切胶机运行温度约为50℃，胶料出机器温度较高，为了保证后期硫化生产产品质量、性能的稳定，切胶机配备有1个3m3的冷却槽，呈长方体，未设置盖板，可对工件进行物理降温，切胶冷却后的工件晾干水分为下一工序做准备。

此过程产生切胶机运行噪声及冷却循环水。

硫化：切胶晾干后的胶料先经人工剪裁至硫化机模具大小的工件，人工涂抹硅烷偶联剂，放入组合装硫化机的模具中（无需再外加硫化剂、促进剂等任何辅助添加剂），将模具放入热板之间，推动活动平板压紧模具定型，电加热条件下（加热温度约为150~170℃），由线性结构的大分子交联成为立体网状结构的大分子，并使胶料的物理机械性能及其他性能随之发生根本变化。硫化后半成品暂存厂区再外售加工厂。
此过程产生硫化废气（非甲烷总烃、臭气浓度、二硫化碳、硫化氢）、人工裁剪废边角料及组合装硫化机生产线运行噪声。

二、产排污环节
根据本项目工艺流程图，项目产污情况一览表见表2-10。
表2-10 项目产污情况一览表
分类
编号
产污环节
污染物名称及排放方式
主要污染物
治理措施
废气
G1
配料称料
配料称料废气，无组织
颗粒物

集气罩+移动式滤筒式除尘
G2
密炼开炼过程
密炼开炼废气，有组织
颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度
车间密闭，集气罩+布袋除尘器处理+碱喷淋+三级活性炭吸附处理+15m排气筒
G3
硫化工序
硫化过程废气，有组织
非甲烷总烃、臭气浓度

废水
W1
员工生活
生活污水
COD、BOD5、氨氮、SS、总磷、总氮
依托天圣药业有限公司化粪池
W2
密炼开炼过程
冷却水
/
设置冷却塔循环使用，定期补充，不外排
W3
废气处理
喷淋水
/

设置喷淋塔，循环使用，定期补充
固废
S1
配料称量
颗粒物，合理处置
颗粒物
收集后回用于生产
S2
原料存放
废弃包装袋，合理处置
废弃包装袋

由厂家回收
S3

硫化切胶工序

废边角料，合理处置
废边角料
收集后回用于生产
S4
石蜡油包装桶
废油桶，合理处置
废油桶
暂存于危废暂存间，再交由有资质的单位进行处置
S5
密炼、开炼、硫化有机废气处置装置
废活性炭，合理处置
废活性炭

S6
设备保养
废润滑油，合理处置
废润滑油
S7
员工办公生活
生活垃圾，合理处置
生活垃圾

收集后交环卫部门清运
噪声
运营过程中产生的噪声
厂房隔声、设备基础减振


	与项目有关的原有环境污染问题
	本项目为新建项目，租赁湖南天圣药业有限公司厂房，对原有的天圣药业头炮车间进行改造、在本项目入驻前为空置，项目尚未投产运营，不存在与本项目有关的原有环境污染问题。




三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准

	区域

环境

质量

现状
	一、环境空气质量现状
（1）达标区判定
据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)第6.2.1.1条规定：项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论，并能满足项目评价要求的，可不再进行现状监测。

本项目位于澧县，故区域达标判定所用数据引用《2024年1-12月常德市环境空气污染物浓度情况》中“2024年1-12月常德市环境空气污染物浓度情况-澧县”，数据及达标情况如下表所示。

表3-1   2024年1-12月澧县环境空气质量状况
评价因子

年评价指标

评价标准(ug/m3)

现状浓度(ug/m3)

占标率(%)

达标情况

SO2
年均值
60

5
8.33
达标

NO2
年均值
40

14
35
达标

PM10
年均值

60
56
93.33
达标

CO

年均值
4000

1000
25
达标

O3
年均值
160

132
82.5
达标

PM2.5
年均值
30
34.2
114
不达标

综上评价，对照《环境空气质量标准》（GB3095-2026）过渡阶段二级标准限值，项目所在区域SO2、NO2、PM10、CO、O3均达标、PM2.5不达标，故本项目所在的评价区域2024年为环境空气质量不达标区。

根据《常德市大气环境质量限期达标规划（2020-2027）》，常德市实施分阶段规划达标时限、目标。2020年为近期规划年，要求多污染协同减排成效显著，空气质量实现全面达标；2027年为远期规划年，要求空气质量全面稳定达标。2024年环境质量指标 PM2.5月均值（32.5ug/m3）小于2020年规划目标值（44ug/m3），满足常德市大气环境质量限期达标规划要求。
（2）区域污染物环境质量现状（引用监测数据）
本项目特征因子为非甲烷总烃、TSP。为进一步了解项目非甲烷总烃在区域的环境质量现状，本环评引用《科鑫水果框生产项目环境影响报告书》中湖南博联检测集团有限责任公司于2024年6月30日~7月7日对特征污染物非甲烷总烃现状监测数据。其大气采样点位于项目所在地东北侧约10m处（本项目东北侧2800m），本次引用的大气现状监测数据点位在评价范围内，监测时间在三年有效期内，属于有效的历史监测数据，符合数据引用的相关要求。
表 3-2  环境空气质量非甲烷总烃现状监测评价结果 单位：mg/m³
监测点位

测点坐标（经纬度）

污染物

评价标准

监测浓度范围

最大

浓度

占标率

超标率%

达标情况

X

Y

A

111.730637

29.662419

非甲

烷总烃

2

1.01~ 1.16

58

0

达标

从上表数据可以看出，非甲烷总烃一次值满足《大气污染物综合排放标准详解》中非甲烷总烃标准（2.0mg/m³），环境空气质量较好。
为进一步了解项目TSP在区域的环境质量现状，本环评引用《礼多邦新材料建设生产项目环境影响报告表》编制过程中委托湖南领瀚检测技术有限公司于2024年3月15日-3月17日对项目厂区东北侧360居民点TSP（日均值）进行了现场监测（本项目东北侧3020m）。
表 3-3  环境空气现状监测数据统计一览表 单位：ug/m³
监测点位

测点坐标（经纬度）

污染物

评价标准

监测浓度范围

最大

浓度

占标率

超标率%

达标情况

X
Y
A1

111.734039

29.659888

TSP

300

118~ 126（日均值）

42

0

达标

由上表可知，TSP（日均值）满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及2018修改单二级标准要求。
二、地表水环境质量现状

本项目属于澧水流域，为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次环境影响评价地表水质量现状监测数据引用常德市生态环境局发布的《常德市2025年12月及1-12月国省控水质监测断面水质状况》中2025年1~12月水质类别状况，具体见下表。
表3-4  2025年1~12月地表水监测统计结果
序号
所在或考核区县
河流名称
断面名称
断面属性
2025年1~12月水质类别
超标污染物（倍数）
1
澧县
澧水
张公庙
国家考核
Ⅱ
/
2
澧县

澧水

滟州大坝上游
国家考核

Ⅱ

/

由表3-3可知，张公庙、滟州大坝上游断面能够满足《地表水环境质量标准》 （GB3838-2002）Ⅱ类水质标准要求，项目区域水环境良好。

三、声环境质量现状

根据现场踏勘可知，厂区周边50m范围内无声环境保护目标，根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需开展声环境质量监测。

四、地下水、土壤环境质量现状
本项目为橡胶制品项目，选址位于南省澧县澧西街道办事处荣家台居委会经济开发区乔家河路18号（天圣药业头炮车间），在规范操作，并做好地面防腐防渗的情况下，无“地面漫流、垂直入渗”途径，基本上不存在土壤和地下水污染途径。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行）要求，本项目无需开展土壤和地下水现状调查工作。

五、生态环境

根据现场调查，用地范围内无生态环境保护目标。根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，无需开展生态环境现状调查。

	环境

保护

目标
	根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》要求，本评价考虑项目厂界外500米范围内大气及地下水环境保护目标，项目厂界外50米范围内声环境保护目标，结合现场踏勘和环境敏感点分布情况，确定环境保护目标如下。

1、大气环境
表3-5 项目主要环境保护目标

名称

坐标/m
保护对象
保护内容
环境功能区

相对厂址方位

相对厂界距离/m
相对厂界最近距离/m
X
Y
南侧居民
-4
-236
约55户
大气环境
二类
S
245-500m
245
北侧居民
5
76
约15户
大气环境

二类

N
76-500m
76
大汉澧洲龙城居民
100
-395
约160户
大气环境

二类

ES
430-500
430
2、声环境

本项目厂界外50m范围内不存在声环境敏感目标。
3、地下水环境

本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。 

4、生态保护目标

项目用地范围内无生态环境保护目标。

	污染

物排

放控

制标

准
	1、废水排放标准
职工生活污水依托天圣药业有限公司化粪池预处理后进入市政污水管网再进入澧县污水处理厂，废水执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准，并满足澧县污水处理厂进水水质要求。项目冷却水、喷淋水循环使用，不外排，污水排放标准见表3-6。

表 3-6 废水排放标准

项目
pH
BOD5
CODCr
SS
NH3-N
总氮
总磷
澧县污水处理厂进水水质要求
6~9
150
250
250
30
≤40
≤4
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准
6~9
300
500
400
/
/
/
本项目出水执行标准
6~9
150
250
250
30
≤40
≤4
2、废气排放标准

营运期：配料称料、粉料、密炼、开炼、硫化等工序主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5排放限值、表6无组织排放限值；厂区内无组织VOCS（非甲烷总烃）排放控制执行《工业企业挥发性有机物排放标准》（DB43/3550-2026）表2排放浓度限值；臭气浓度、二硫化碳、硫化氢执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1、表2排放限值。

执行标准情况详见表3-7。

表3-7 废气污染物排放标准
监控点位
标准名称
污染物项目

最高允许排放浓度（mg/m3）
最高允许排放速率（kg/h）
排气筒高度
无组织浓度限值（mg/m3）
DA001排气筒
《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）
颗粒物
12
/

15m
/
非甲烷总烃
10
/

/
《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）

臭气浓度

2000
/
/
二硫化碳

/
1.5

/

硫化氢
/
0.33

/

厂界
《恶臭污染物排放标准》（14554-93）

臭气浓度
/
/
/
20

二硫化碳
/
/

/

3.0
硫化氢
/
/

/

0.06
《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）

颗粒物
/
/
/
1.0
非甲烷总烃
/

/

/

4.0
厂区内无组织监控点
《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）表A.1相应排放限值
非甲烷总烃

/

/

/

厂区内：6

（1h平均浓度值）
/

/

/

厂区内：20
（任意一次浓度值）
3、噪声排放标准

厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类和4类排放标准。
表3-9 工业企业厂界环境噪声排放标准

执行标准及类别

昼间

夜间

GB12348-2008中3类（南侧、西侧）
65dB（A）

55dB（A）

GB12348-2008中4类（东侧、北侧）
70dB（A）

55dB（A）

备注：夜间频发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于10dB（A）；夜间偶发噪声的最大声级超过限值的幅度不得高于15dB（A）。
4、固废污染物控制标准

一般工业固体废物贮存、处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求；危险废物贮存执行危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）；生活垃圾由环卫部门清运。

	总量

控制

指标
	根据2022年5月11日湖南省人民政府关于印发《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》的通知（湘政发〔2022〕23号），主要污染物排污权有偿使用和交易活动是指化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物，主要污染物排污权有偿使用，是指排污单位按照国家或者地方规定的污染物排放标准，以及污染物排放总量控制要求，经核定允许其在一定期限内排放主要污染物种类和数量的权利。
本项目生活污水依托天圣药业有限公司化粪池收集预处理，因此本项目生活污水总量指标将纳入天圣药业有限公司，本厂不设置总量控制指标。
根据建设项目污染物排放特点，确定的污染物排放总量控制因子为：挥发性有机物。

根据第四章节废气产排污计算可知，VOCS总排放量为0.67t/a。根据《大气污染防治法》《“十三五”挥发性有机物污染防治工作方案》的相关规定：“严格涉VOCS建设项目环境影响评价，实行区域内VOCS排放等量或倍量削减替代，并将替代方案落实到企业排污许可证中，纳入环境执法管理”。根据《湖南省VOCS污染防治三年实施方案》要求，本项目采取倍量削减替代方案，需要削减的VOCS为1.34吨/年。


4、 主要环境影响和保护措施

	施工

期环

境保

护措

施
	本项目主要包括施工期和营运期两个阶段，施工期包括如下工程内容：主体施工、安装工程等。

施工期产生的扬尘、噪声、废渣、废水等会对周边环境造成一定影响。
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图4-1 施工期工艺流程及产污环节图

施工期主要污染工序及污染因子
（1）废水：主要为施工人员的生活污水，施工设备、运输工具的冲洗水。
（2）废气：建筑施工改造产生施工扬尘和运输扬尘；施工车辆排放的尾气。
（3）噪声：电焊机、电锯和汽车等产生的噪声。
（4）固体废物：施工过程中产生的建筑垃圾，施工人员的生活垃圾。

1、施工噪声主要环境影响和保护措施

1）主要环境影响

施工期噪声主要来源于施工机械，如挖掘机、载重汽车等。虽然施工噪声仅在施工期的土建施工阶段产生，随着施工的结束而消失，但由于噪声较强，且日夜连续工作，将会对周围声环境产生严重影响，极易引起人们的反感，所以必须重视对施工期噪声的控制。距施工机械不同距离处的声级测试结果见表4-1。
表4-1  距施工机械不同距离处的声级

序号

设备名称

噪声级dB(A)

10m

20m

30m

50m

100m

200m

1

挖掘机

65

59

55.5

51

45

39

2

载重汽车

70

64

60.5

56

50

44

由表4-1可以看出，施工噪声将使距声源200米范围内的昼、夜声级未超过《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）施工场界噪声排放标准。且周边居民较少，不会对周边声敏感点产生不利影响。

2）保护措施

为减少噪声污染，本项目施工期噪声主要防治措施为： 

（1）采用较先进、噪声较低的施工设备；

（2）将噪声级较大的施工活动尽量安排在白天，夜间进行噪声级较小的施工活动，对打桩机等主要噪声源应建议在中午（12:00-14:00）停止施工，夜间（22:00-06:00）禁止施工；

（3）禁止夜间运行的设备应严格执行有关规定，若必须夜间施工，须先向环保部门申报并征得许可，同时事先通知周围居民、单位，以取得谅解；

（4）在不影响施工情况下将噪声设备尽量不集中安排，并将其移至距离居民住宅等敏感点较远处，同时对固定的机械设备尽量入棚操作；

2、施工废气主要环境影响和保护措施

1）主要环境影响
在整个建设施工阶段，本项目不涉及土地平整和开挖；动力起尘主要是建材的装卸、搅拌的过程中，由于外力而产生的尘粒再悬浮而造成，其中施工及装卸车辆造成的扬尘最为严重。如果不采取防尘抑尘等措施，将会对周边大气环境产生一定影响。

2）保护措施
根据《常德市大气污染防治行动计划实施方案》建筑工地施工现场管理要做到“六必须、六不准”：必须高标准封闭作业、必须硬化道路及作业区、必须设置洗车平台并配备冲洗设备、必须湿法作业、必须配齐保洁人员、必须定时清洗施工现场，不准车辆带泥出门、不准运渣车辆冒顶装载、不准高空抛撒建筑垃圾、不准现场搅拌干混砂浆、不准场地积水、不准现场焚烧废弃物；遇有四级以上大风不得进行土方作业，对因故暂停施工的建设工程，应对施工区域裸土进行覆盖，临边洞口需有安全防护。所有建筑工地开工前，必须制定扬尘污染控制方案，明确扬尘控制的机构、职责、目标、重点和防尘措施，必须与具备渣土运输资质条件的运输企业签定《渣土运输合同》。各项扬尘治理设施、设备不到位，不满足开工条件的，不得发放开工许可证。市城市规划区内渣土运输车辆全部采取密闭措施，逐步安装卫星定位系统，防止各类渣土乱堆乱弃；安装建筑施工现场视频监控装置，确保各项措施落实到位。
为降低扬尘产生量，保护大气环境，建议施工单位采取如下措施防尘：

（1）在施工场地安排员工定期对施工场地洒水以减少扬尘量，洒水次数根据天气状况而定。一般每天洒水1～2次；若遇到大风或干燥天气可适当增加洒水次数。施工场地洒水与否对扬尘的影响较大，场地洒水后，扬尘量减低28%～75%，大大减少了其对环境的影响；

（2）对运输建筑材料及建筑垃圾的车辆加盖蓬布减少洒落。同时，车辆进出、装卸场地时应用水将轮胎冲洗干净；车辆行驶路线应首选外环路，尽量避开居民区和市中心区；

（3）使用商品混凝土，尽量避免在大风天气下进行施工作业；

（4）在施工场地上设置专人负责弃土、建筑垃圾、建筑材料的处置、清运和堆放，堆放场地应避开居民区的上风向，必要时加盖蓬布或洒水，防止二次扬尘；

（5）对建筑垃圾及弃土应及时处理、清运、以减少占地，防止扬尘污染，改善施工场地的环境；

（6）建材堆放点要相对集中，并采取一定的防尘措施，抑制扬尘量；

（7）选择对周围环境影响较小的运输路线，定时对运输路线进行清扫。

只要加强管理、切实落实好这些措施，施工场地扬尘对环境的影响将会大大降低，同时其对环境的影响也将随施工的结束而消失。

3、施工废水主要环境影响和保护措施
1）主要环境影响
施工期间产生的废水主要有车辆出入轮胎冲洗水和施工人员所产生的生活废水等。施工废水中主要含有悬浮物等，生活污水中主要含有COD、BOD5、SS等污染物。

2）保护措施
本项目仅涉及车辆轮胎冲洗水，本项目不涉及基础施工，不会产生石油类污染物及大量悬浮物。环评要求建设单位在施工场地设置沉淀池，轮胎冲洗废水进行冲洗后进入园区污水管网，或回用于场地洒水抑尘等。

施工期的生活污水依托湖南天圣药业有限公司修建的化粪池处理后进入澧县污水处理厂。
4、施工期间固体废物主要环境影响和保护措施
1）主要环境影响
建设施工过程中产生废弃的建筑材料、建筑垃圾、生活垃圾等固体废物。施工现场产生的固体废物以建筑垃圾为主。施工期的生活垃圾量很少，主要是厨余，另外还有少量工人用餐后的废弃饭盒、塑料袋等。如不及时清理，在气温适宜的条件下会滋生蚊虫、产生恶臭、传播疾病。
2）保护措施
为避免这些问题的出现，对施工中产生的固体废物必须及时处理。施工期的建筑垃圾应随时外运，运至建筑垃圾填埋场统一处理。采取定点堆放、即产即清的方法外运至城市垃圾中转站。采取上述措施后项目施工期间固体废物对周围环境影响不大。

总之，项目施工期对环境产生的上述影响，均为可逆的、短期的，项目建成后，影响即自行消除。建设单位和施工单位在施工过程中只要切实落实对施工产生的扬尘、废水、噪声、固体废物的管理和控制措施，施工期的环境影响将得到有效控制。
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本项目产排污节点、污染物种类、污染物产排、治理设施情况见表4-2。

表4-2 废气产排污情况
序号

产污

环节
污染物
种类
废气量
产生
浓度
排放

形式

治理设施

有组织排放口编号

污染物排放浓度
污染物排放速率
排污口
基本情况
排放标准
污染防治设施名称

编号
处理能力
收集效率
治理工艺及去除率
是否为可行技术

排放浓度
排放速率
1
密炼开炼硫化工艺
颗粒物
19600m3/h
192.95mg/m3
有组织
集气罩收集+布袋除尘器+碱喷淋（带除雾装置）+三级活性炭吸附+15m排气筒
TA001
19600m3/h
90%、85%
除尘98%+喷淋60%+吸附87.5%
是
DA001
3.86mg/m3
0.08kg/h
111.721075°E

29.634924°N

12mg/m3
/
非甲烷总烃
47.01mg/m3
5.88mg/m3
0.12kg/h
10mg/m3
/
二硫化碳
0.85mg/m3
0.11mg/m3
0.002kg/h
/
1.5kg/h
臭气浓度
2500（无量纲）

1000（无量纲）

/
2000（无量纲））
/
2
无组织
颗粒物

/

/

/

/
/

/

/

/

/

/

/
0.45kg/h
/
1.0mg/m3
/
非甲烷总烃
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0.16kg/h
/

4.0mg/m3
/

二硫化碳
/

/

/

/

/

/

/

/

/

/

0.003kg/h
/

3.0mg/m3
/

1、源强核算

本项目运营期废气主要为配料称料粉尘、密炼开炼废气、硫化废气。项目不单独设置食堂、宿舍，员工用餐、住宿不在厂内进行，另行解决。因此，项目无食堂油烟产生。

（1）配料称料废气G1

本项目碳酸钙、氧化锌、硫磺粉、TETD等原辅料均为粉状原料，在使用前需要进行称量配料，项目采用人工配料称料，在配料间内进行。此过程将产生少量配料称料粉尘，主要污染物为颗粒物。

项目预计使用粉状原料366.5t/a，厂内人工称料配料要求操作较为精细，对原料称量要求做到最小程度损耗，类比《年产6亿支一次性使用无菌注射器用橡胶活塞建设项目环境影响报告书》，称量粉尘按年使用粉状原料的1‰计算，则项目粉状原料产生量为0.37t/a，粉状原料称量位于封闭的钢架结构厂房内，且为独立封闭空间，可最大程度降低称量粉尘无组织逸散，建议在配料称量区域设置侧吸集气罩，再经移动式滤筒式除尘器处理，收集效率为80%，除尘效率取98%，

风机风量计算参考《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）。
Q集气=3600×S×v
其中：Q集气—集气需要的风量，m3/h；

S—集气罩罩口面积，m2，根据设计，罩口要大于产污源的外轮廓，每边向外扩出150~200mm；

v—罩口控制风速，m/s，取0.6m/s。
根据作业场地工位尺寸为1.5m×0.8m，则集气罩长宽为1.9m、1.2m。因此可计算出集气风量为4924.8，根据《大气污染治理工程技术导则》（HJ2000-2010）、漏风率取5%，因此漏风系数取值1.05，因此风机设计风量约为5180m3/h。
因此，可计算出收集的颗粒物量为0.30t/a，经除尘器处理后的排放量为0.006t/a，未被收集颗粒物的量为0.07t/a，因此配料称料过程颗粒物为无组织排放，总的排放量为0.076t/a（0.032kg/h）。
（2）混炼、硫化废气G2、G3
粉状原料（氧化锌、碳酸钙）、天然橡胶原料、石蜡油在密炼机开炼前人工投料至密炼机密炼，人工投料过程产生少量人工投料粉尘，投料结束后密炼机关闭方开启运转，在运转过程中密炼机的上半部分顶栓在密炼区域外，其上下活动过程易产生缝隙带出废气。密炼是用密炼机将生胶或塑炼生胶与配合剂炼成混炼胶的工艺，是橡胶加工最重要的生产工艺，密炼机内的转子、顶栓不断与物料挤压、混合生热，密炼结束后，热胶料出机器，此过程产生少量粉尘、异味及有机废气，主要污染物为颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、二硫化碳，硫化氢产生量较少，本次环评仅做定性分析。本项目密炼、开炼工序统称为混炼。

硫化又称交联、熟化，是橡胶中加入硫化剂和促进剂等交联助剂，在一定的温度、压力条件下，使线型大分子转变为三维网状结构的过程，本项目采用硫磺实现天然橡胶的交联。
臭气浓度类比安徽环良医疗科技有限公司《年产45亿只一次性使用医疗器械产品项目（一期）环境影响报告表》，产生浓度为2500无量纲；二硫化碳产污系数参照参照美国国家环保局EPA编制的AP-42中橡胶制品业排放因子，开炼过程产污系数为0.0000438t/t混炼胶，硫化过程二硫化碳产污系数为0.0000155t/t混炼胶。
混炼、硫化过程有机废气参照《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）产品名称划分：本项目产品名称为橡胶活塞属于橡胶零件制造；原料名称划分：本项目原料为天然橡胶。因此，本项目混炼、硫化废气产污系数参照该规范附录G.1（资料性附录）橡胶制品工业污染物产污系数详见下表。
表4-3 橡胶制品工业污染物产污系数表

产品名称
原料名称
工艺名称
规模等级
污染物类别
污染物指标
系数单位
产物系数
橡胶零件
天然橡胶

合成橡胶

再生橡胶
混炼
所有
废气
工业废气量
标立方米/吨三胶
8900
颗粒物
千克/吨三胶
12.593
非甲烷总烃
千克/吨三胶
3.256
硫化
所有
废气
工业废气量
标立方米/吨三胶
6.5×104
非甲烷总烃
千克/吨三胶
3.256
项目使用原料用量为796.5t/a，年工作时长为2400h，颗粒物产生量为10.03t/a（产生速率为4.18kg/h），非甲烷总烃产生量为2.59t/a（产生速率为1.08kg/h）。

二硫化碳产生量为0.047t/a（产生速率为0.020kg/h）。
本项目设置有1台开炼机、1台密炼机、3台平板硫化机，集气罩设计及风机风量计算参考《排风罩的分类及技术条件》（GB/T16758-2008）中计算公式和设计参数。具体设计如下表。
表4-4 集气罩及风机设计参数一览表
序号
设备名称及数量
收集方式
收集效率
设计风机风量（漏风率按照1.05计）
1
开炼机（1台）
辊筒上方设置上吸式集气罩并配套活动软帘形成半密闭收集，污染源尺寸为1.23m×0.6m，则集气罩尺寸均为1.63m2，集气速率不低于0.4m/s，则1台设备集气风量不低于2347.2m3/h
85%
2347.2
2
密炼机（1台）
投料口设置密闭罩，排胶口设置半密闭集气罩并配备软帘，污染源（投料口开口）尺寸为1.10m×0.75m，投料口设置密闭罩；排胶口尺寸为1.4m×0.8m，则集气罩尺寸均为2.16m2，集气速率不低于0.4m/s，则1台设备集气风量不低于3110.4m3/h

密闭90%，半密闭85%
3110.4
3
平板硫化机（3台）
模具开模口上方设置顶吸式集气罩+活动软帘，污染源尺寸为1.4m×1.4m，则集气罩尺寸均为3.24m2，集气速率不低于0.4m/s，则1台设备集气风量不低于4665.6m3/h
85%
13996.8
合计
19454.4（约19500m3/h）
本项目G2-G3工序产生的废气密炼、切胶、硫化工序均设置在一个车间内，密闭，密炼机、开炼机、硫化机等产污设备按照上表4-4设置集气罩+集气管道，采取的措施为布袋除尘器+碱喷淋（带除雾装置）+三级活性炭吸附处理，最后经1根15m排气筒（DA001）外排，布袋除尘器处理效率为98%，碱喷淋处理效率为60%，根据产排污系数文件中对活性炭吸附效率规定，活性炭吸附处理效率为50%，则三级活性炭处理效率为87.5%，总的设计风量格努表4-4计算风量为19500m3/h，具体产排放情况见下表。能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5排放限值。
表4-5本项目废气产排情况一览表

污染源

排放方式

污染物

产生总量（t/a）

产生速率（kg/h）

产生浓度（mg/m3）
处理方式

排放量（t/a）

排放速率（kg/h）

排放浓度（mg/m3）
密炼开炼硫化
有组织
风量
19500m3/h
厂房封闭，集气罩收集（收集方式参照表4-4），经布袋除尘器（效率98%）+碱喷淋（带除雾装置，效率60%）+三级活性炭吸附（87.5%）+15m排气筒外排（DA001）
19500m3/h
颗粒物
9.03
3.76
192.95
0.18
0.08
3.86
非甲烷总烃
2.20
0.92
47.01
0.28
0.12
5.88
二硫化碳
0.040
0.017
0.85
0.005
0.002
0.11
臭气浓度
/
/
2500（无量纲）
/

/

1000（无量纲）
厂区

无组织
颗粒物
1.076
0.45
/
/
1.076
0.45
/
非甲烷总烃
0.39
0.16
/

/
0.39
0.16
/

二硫化碳
0.007
0.003
/

/

0.007

0.003
/

臭气浓度
/

/
/

/

/

/
/

根据上表计算、颗粒物、非甲烷总烃排放浓度限值能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5排放限值（12mg/m3、10mg/m3），臭气浓度、二硫化碳能满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）（2000无量纲化、1.5kg/h）。
表4-6 废气排放口基本情况

名称
编号
高度（m）
排气筒内径（m）
温度（℃）
排放标准
密炼开炼硫化废气排气筒
DA001
15
0.3
常温（25）
《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5排放限值、《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）
评价要求废气污染源及排放口设置规范化的标识标牌。
（4）大气污染物总排放量核算

①有组织排放量核算

表4-7 大气污染物有组织排放量核算表

序号

排放口编号

污染物

核算排放浓度/（mg/m3）

核算排放速率/（kg/h）

核算年排放量/（t/a）

一般排放口

1

DA001
颗粒物
3.86
0.08
0.18
非甲烷总烃
5.88
0.12
0.28
二硫化碳
0.002
0.11
0.005
臭气浓度
1000（无量纲）

臭气浓度
/

一般排放口合计

排放合计

颗粒物
0.18
非甲烷总烃
0.28
二硫化碳

0.005

臭气浓度

臭气浓度
表4-8 废气有组织排放源及达标排放情况
排放口编号

污染物
排气筒高度/m

排放情况
标准限值

执行标准
是否
达标

速率/(kg/h)

浓度/(mg/m3)

速率/(kg/h)

浓度/(mg/m3)

DA001
颗粒物
15
0.03 
1.50
/
12
《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）
是
非甲烷总烃
15
0.20
9.22
/

10
是

臭气浓度
15
/
1000（无量纲）
/

2000（无量纲）
《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）
是
二硫化碳
15

0.11
0.002
1.5
/

是

硫化氢
15

/
/

0.33
/

是

②无组织排放量核算
表4-9 大气污染物无组织排放量表

序号

产排污环节
污染物

主要污染防治措施

国家或地方污染物排放标准

年排放量（t/a）

标准名称

浓度限值/

（mg/m3）

1

厂界
颗粒物
/
《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）
1.0
1.076
非甲烷总烃
4.0
0.39
二硫化碳
/

《恶臭污染物排放标准》（14554-93）
3.0
0.007
硫化氢
/

0.06
/

臭气浓度
/
20
/
③年排放量核算
表4-10 大气污染物年排放量核算表

序号

污染物

年排放量/（t/a）

1

颗粒物
1.256
2

非甲烷总烃
0.67
3
二硫化碳
0.012
（5）废气污染治理设施可行性分析及环境影响分析
根据《参照《排污许可证申请与核发技术规范-橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020），炼胶工序废气推荐处理工艺为除尘、喷淋、吸附、热力燃烧、低温等离子体、生物法等以上组合技术，硫化工序废气推荐处理工艺为喷淋、吸附热力燃烧、低温等离子体、生物法等以上组合技术。
根据《重污染天气重点行业应急减排措施制定技术指南（2020年修订版）》中橡胶板、管、带制品制造行业A级指标中，颗粒物采用袋式除尘器、滤筒/滤芯除尘的要求，有机废气治理工艺混炼、硫化废气，全部收集后，采用喷淋、吸附、热力燃烧、催化燃烧、低温等离子体、UV光氧化/光催化、生物法、以上组合技术的要求。

且根据《关于印发2025年〈国家污染防治技术指导目录〉的通知》（环办科财函〔2025〕197号），UV光解（光氧化以及组合技术）属于淘汰类，因此不可采取光氧化。
本次环评采取的措施为车间密闭、局部收集，本项目采取的措施将炼胶工序产生的废气及硫化的废气经同一套废气处理设施进行处理，具体措施为集气罩收集，经布袋除尘+碱喷淋处理（带除雾装置）+三级活性炭吸附处理+15m排气筒（DA001）。
根据环境质量现状调查，区域环境空气质量为不达标区，但满足常德市大气环境质量限期达标规划要求。本项目DA001排气筒颗粒物、非甲烷总烃排放浓度能够满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5排放限值且能同时满足征求意见稿的相关要求，臭气浓度、二硫化碳能够满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）。综上，项目在落实环评中提到的污染防治措施的前提下，废气可达标排放，对周边环境影响较小。
对照《挥发性有机物无组织控制标准》（GB37822-2019）以及《橡胶制品工业大气污染物排放标准》（征求意见稿），本厂区无组织排放控制要求见下表。
表4-11 无组织排放控制要求

无组织排放控制要求
本项目采取措施

符合性

《挥发性有机物无组织控制标准》（GB37822-2019）要求
5.1.1VOCS物料应储存于密闭的容器、包装袋、储罐、储库、料仓中

本项目物料均为低VOCS物料，其中硫磺粉等粉状物料均属于袋装粉料暂存厂内辅料仓库；液态石蜡油基本不挥发，贮存在密闭的石蜡油桶中，拟暂存混合仓库中

符合

7.1.1b）粉状、粒状VOCS物料应采用气力运输方式或采用密闭固体投料器等给料方式密闭投加。无法密闭投加的，应在密闭空间内操作，或进行局部气体收集，废气应排至除尘设施、VOCS废气收集处理系统。

本项目粉状原料投加在密闭密炼区域，密炼、开炼机上方均设置有集气罩，收集后的炼胶废气经布袋除尘器处理+碱喷淋（带除雾装置）+三级活性炭处理后再经1根15m排气筒（DA001）排放

符合

7.2.2有机聚合物产品用于制品生产的过程，在混合/混炼、塑炼/塑化/融化、加工成型（挤出、注射、压制、压延、发泡、纺丝等）等作业中应采取密闭设备或在密闭空间内操作，废气应排至VOCS废气收集处理系统；无法密闭的，应采取局部气体收集措施，废气应排至VOCS废气收集处理系统。

本项目橡胶制品生产过程，混炼过程密炼、开炼机、硫化机位于密闭车间，每台产污设备上方设置集气罩+集气管道收集后颗粒物、有机废气经布袋除尘器处理+碱喷淋（带除雾装置）+三级活性炭吸附装置处理后再经1根15m排气筒（DA001）排放
符合

《橡胶制品工业污染物排放标准》（征求意见稿）中关于无组织排放控制要求
物料储存：
5.1.1 炭黑、碳酸钙、助剂等粉状物料应采用密闭容器储存于封闭厂房，或储存于密闭或封闭料仓（储库）中。

5.1.2 橡胶等粒状、块状物料应储存于密闭或封闭料仓（储库）中，或半封闭料场(堆棚)中。半封闭料场(堆棚)应至少三面有围墙(围挡)及屋顶，并对物料采取覆盖、喷淋(雾)等抑尘措施。

5.1.3 盛装胶粘剂、加工油等其他VOCS物料以及氨的容器或包装袋应存放于室内或存放于设置有防雨、防晒和防渗设施的专用场地。盛装VOCS物料的容器或包装袋在非取用状态时应加盖、封口，保持密闭。胶料库等储库和料仓应满足密闭空间要求，储罐污染控制应符合GB37822的规定。5.1.4密闭措施收集、存放和运输。

5.1.5 除尘器卸灰口应采取围挡等抑尘措施，除尘灰不得直接卸落到地面；除尘灰采取袋装、罐装等.
本厂区设置有单独封闭的原材料仓库和辅料仓库，未设置有储罐容器，产尘点均设置有废气处理设施。
符合

物料转移、输送和装卸：
5.2.1 炭黑、碳酸钙、助剂等粉状或粒状物料应采用气力输送设备、管状带式输送机、螺旋输送机等密闭输送方式，或者采用密闭的包装袋、容器、罐车进行物料转移。

5.2.2 橡胶等块状物料转移、输送和装卸过程应采取封闭式皮带通廊、封闭式皮带运输机、封闭车厢或苫盖方式的运输车辆等封闭措施。

5.2.3 胶粘剂、加工油等液态VOCS物料应采用密闭管道输送。采用非管道输送方式转移液态VOCS物料时，应采用密闭容器、包装袋、罐车。

5.2.4 转移、输送、装卸过程中产尘点应采取集气除尘措施，或其他有效抑尘措施。

5.2.5氨的装卸、贮存、输送、使用等过程应密闭，并设置氨气泄漏检测装置。

本项目使用的辅料碳酸钙、助剂等采用密闭的包装袋、容器等；液态状的物料采用容器进行转移；无需要管道进行输送的物质，厂内不涉及氨的使用，转移、输送、装卸过程中物料密闭，产生的颗粒物不会外泄，人工进行转移投料至开炼机内，开炼机投料口设置有集气罩及布袋除尘设施。
符合

工艺过程：
5.3.1 原料破碎、筛分、配料、混料应在封闭空间内操作，废气收集至除尘设施;未在封闭空间内操作的，应设置废气收集系统并配备除尘设施。

5.3.2 密炼机投料口、密炼机卸料口、密炼机排胶的压片机辊筒或双螺杆挤出机机头及其运输皮带、挤出机(含复合挤出机)机头、开炼机辊筒和压延机辊筒、挤出联动线、接取收缩辊道和胶片冷却装置等生产工序或设施应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气排至废气收集处理系统。

5.3.3 硫化机开模、硫化罐开罐过程，以及连续硫化设备再生胶脱硫罐开罐过程的高温排气应进行局部收集，同时对作业区域采取密闭空间方式进行二次收集，并排至废气收集处理系统。

5.3.4 日用及医用橡胶制品浸渍工序应在密闭空间内操作，废气排至废气收集处理系统。

5.3.5 其他生产工序或设施应采用密闭设备或在密闭空间内操作，废气排至废气收集处理系统:不能密闭的，应对废气采取局部收集措施，并排至废气收集处理系统。

厂区工艺不设计破碎筛分，配料、配料混料称量环节设置单独的配料间；设置有废气收集措施及移动式滤筒式除尘，再无组织排放；项目设置单独封闭的硫化车间，并在硫化设备产污点设置集气罩收集，通过管道连接至厂区总的废气处理系统“布袋除尘+碱喷淋+三级活性炭吸附”，经过15m排气筒外排，其他生产工序也在封闭的车间内。
符合

（6）非正常工况
非正常排放是指生产过程中开停炉（机）、设备检修、工艺设备运转异常等非正常工况下的污染物排放，一级污染物排放控制措施达不到应有效率等情况下的排放。本次环评考虑各废气处理设施失效后，各生产废气未经处理直接排放，则非正常工况废气排放情况如下表所示：

表4-12 非正常工况废气排放情况一览表

非正常排放源

非正常排放原因

污染物

非正常排放浓度(mg/m3)

非正常排放速率(kg/h)

单次持续时间/h

年发生频次/次

DA001
废气处理措施失效
颗粒物
192.95
3.76
1
1
非甲烷总烃
47.01
0.92
1

1

二硫化碳
0.85

0.017
1

1

臭气浓度
2500（无量纲）
/

1

1

根据污染源分析，在废气处理设施失效后，颗粒物、非甲烷总烃排放浓度超过《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5排放限值以及《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2浓度排放限值。
为了保证工艺废气治理设施设备正常运转，建设单位应及时检修设备、按操作规程严格操作，加强对废气处理系统的管理，并定期巡视、检修，保证处理装置的有效运行，尽可能减少污染物的排放。‌
（7）废气监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819—2017）、《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品业》（HJ1207-2021），制定本项目大气监测计划。项目监测计划具体如下表所示。

表4-13 项目废气监测计划

类别

监测位

监测因子

监测频次

执行标准

废气

DA001

非甲烷总烃
1次/半年
《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5浓度限值
颗粒物
1次/年

二硫化碳
1次/年

《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2限值

臭气浓度
1次/年
硫化氢
1次/年
厂界

颗粒物

1次/年
《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6浓度限值
非甲烷总烃
1次/年
臭气浓度
1次/年
《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩浓度限值
二硫化碳
1次/年
硫化氢
1次/年
二、废水
本项目产排污环节、类别、污染物种类、污染物产排、治理设施情况见表4-14。

表4-14 废水产排污情况

序号

产污

环节
类别
污染物
种类
废水量
产生
浓度
排放

形式

治理设施

排污口编号

废水
排放量
污染物排放浓度
污染物排放量
排放去向
排放规律
排污口
基本情况
排放标准
污染防治设施名称

编号
处理
能力
收集
效率
治理工艺及去除率
是否为可行技术

排放浓度mg/L
基准排水量
1
员工生活用水
生活

污水
COD
153.6m3/a
250mg/L

间接

排放

化粪池（依托天圣药业）
TW001
/
100%
厌氧沉淀池（分

别为15%、9%、30%、3%、8%、6%）
是
/
153.6m3/a
212.5mg/L

0.033t/a

进入澧县污水处理厂
间歇排放，流量不稳定

/
250
/

BOD5
120mg/L

109.2mg/L

0.017t/a

150
/

SS
200mg/L

140mg/L

0.022t/a

200
/

氨氮
20mg/L
19.4mg/L
0.003t/a
30
/
总氮
35mg/L
32.2mg/L

0.005t/a

40
/

总磷
4mg/L
3.8mg/L

0.0006t/a

4
/

1、废水源强核算
（1）生活污水
根据第一章节水平衡分析，生活污水排放量为153.6m3/a，类比常德市一般生活污水水质，主要污染物为COD、BOD5、SS、氨氮、总氮及总磷，污染物含量分别约为250mg/L、120mg/L、200mg/L、20mg/L、35mg/L、4mg/L，则污染物产生量分别为0.038t/a、0.018t/a、0.031t/a、0.003t/a、0.004t/a、0.0006t/a，经化粪池处理后，废水污染物COD、BOD5、SS、氨氮、总氮、总磷的去除率分别为15%、9%、30%、3%、8%、6%，则排放浓度分别为212.5mg/L、109.2mg/L、140mg/L、19.4mg/L、32.2mg/L、3.8mg/L，排放量分别为0.033t/a、0.017t/a、0.022t/a、0.003t/a、0.005t/a、0.0006t/a。依托湖南天圣药业有限公司化粪池处理后再进入澧县污水处理厂，能够满足澧县污水处理厂进水水质。
表4-15 废水产排放情况一览表
项 目

污染因子
COD

BOD5
SS

氨氮

总氮
总磷
产生

生活污水153.6m3/a
浓度（mg/L）

250
120
200
20
35
4
产生量(t/a)

0.038
0.018
0.031
0.003
0.005
0.0006
依托天圣药业化粪池处理（%）
15
9
30
3
8
6
排放
生活废水153.6m3/a
浓度（mg/L）

212.5

109.2

140

19.4

32.2
3.8
排放量(t/a)

0.033
0.017
0.022
0.003
0.005
0.0006
澧县污水处理厂进水水质要求
250
150
250
30
40
4
（2）冷却水
本项目密炼机、开炼机配备有冷却循环系统，为密炼、开炼过程进行物理降温，防止密炼、开炼过程温度过高，造成胶料熟化；该部分冷却循环水不接触物料，仅通过设备冷却循环系统及冷却水池间循环，无损耗，不需补充，根据查询的设备资料显示，75升密炼机循环水量为14-20m3/h，本次取值14m3/h，开炼机循环水量为14寸以上循环水量为6-9m3/h，本次取值6m3/h，则总的循环水量为20m3/h，损耗量约为循环水量的1%，则年补充新鲜水量为480m3/a，本项目配套冷却塔，冷却水循环使用，不外排。
（3）喷淋水
本项目共设置1套喷淋塔，则喷淋塔内水循环需水量为13.5t/h，年工作时间为2400h。蓄水池容积按小时需水量的1/3进行设计，则单个喷淋塔集水箱容积约为4.5m3。参考《工业循环冷却水处理设计规范》（GB/T50050-2017）中开式系统蒸发水量计算公式，喷淋塔蒸发水量约为需水量的0.8%，同时考虑风吹损失水量，喷淋塔用水损耗量按需水量的1%计，则喷淋塔用水补充量为324/a，本项目喷淋水循环使用，定期补充。

2、废水治理设施可行性分析
本项目外排废水为生活污水，依托湖南天圣药业有限公司化粪池处理后进入污水管网最终进入澧县污水处理厂，无生产废水外排。根据《排污许可证申请与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）的规定，生活污水推荐的处理工艺为隔油池、化粪池、调节池、好氧生物处理，深度处理设施包括过滤、超滤、反渗透。本厂区采用化粪池处理，化粪池是一种兼有沉淀污水中的悬浮物质沉淀、污水进行厌氧消化处理的沉淀池，使得生活污水得到初步处理。根据本项目生活污水特点——废水量小，污染物种类少，非连续流，符合技术规范的要求。

3、废水监测计划
本项目生活污水依托湖南天圣药业有限公司化粪池处理，且无生产废水外排，因此本项目不设置废水监测计划。
三、噪声
1、项目噪声源强调查
项目厂区内噪声主要为密炼机、开炼机、切胶机、平板硫化机组等运行过程中生产过程产生的设备噪声，噪声源强在80～90dB（A）之间。项目设备均在厂房内运行，各类生产设备经减振、隔声后，噪声值可降低15dB（A），噪声源强见表4-16。

表4-16 噪声产排情况

噪声源

编号

产生强度dB（A）
降噪措施
排放强度
持续时间
排放标准
密炼机
MF0001
85
合理布局、基础减振、厂房墙体隔声，降噪效果可达20dB(A）以上

65
8h
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类和4类标准
开炼机
MF0002

90
70
8h

切胶机
MF0003

80
60
8h

提升机
MF0004
80
60
8h

平板硫化机组
MF0005
85
65
8h



	
	表 4-17 工业企业噪声源强调查清单（室内声源）

序号
建筑物名称
声源名称
设备型号
声源源强（任选一种）
控制措施
空间相对位置/m
距室内边界距离/m
室内边界声级/dB(A)
持续时间h
筑物插入损失 / dB(A)
建筑物外噪声
声压级/dB(A)/m
功率级/dB(A)
X
Y
Z
东
南
西
北
东
南
西
北
声压级/dB(A)
建筑物外距离m
东
南
西
北
1
生产车间

密炼机
75L
/
85
选用低噪声设备、基础减振、隔声

-3.5
17
1.2
13
7
40
9
62.7
68.1
53.0
65.9
8
20
42.7
48.1
33.0
45.9
1
2
开炼机
22寸
/
90
2
19
1.2
13
9
40
7
62.7
70.9
53.0
73.1
20
42.7
50.9
33.0
53.1
1
提升机
/
/

80
3
18
1.2
13
8
40
8
62.7

61.9
53.0

61.9
20
42.7
42.7
33.0
41.9
1
3
切胶机
/
/
80
10
19
1.2
13
10
40
6
62.7
60
53.0
64.4
20
42.7
42.7
33.0
44.4
1
4
平板硫化机组
500T
/
85
25
22
1.2
43
6
10
6
52.3
69.4
65.0
69.4
20
32.3
32.3
45.0
49.4
1
备注：表中坐标以厂界中心（E111.721049°，N29.634841°）为坐标原点，正东向为X轴正方向，正北向为Y轴正方向。


	
	2、厂界达标情况分析

根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，需分析厂界和环境保护目标达标情况。本项目50m范围内无声环境保护目标，因此本次仅分析厂界达标情况。根据项目上述分析，本项目营运期噪声源主要源于生产活动中设备产生的噪声，预测模式如下：

（1）室内声源

①结合下式计算某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级：




式中：

—某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，dB；



—某个声源的倍频带声功率级，dB；



—室内某个声源与靠近围护结构处的距离，m；



—房间常数，m2；



—方向性因子。

②计算所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：




③计算室外靠近围护结构处的声压级：




④将室外声级

和透声面积换算成等效的室外声源，计算等效声源第i个倍频带的声功率级

：




式中：

—透声面积，㎡。

⑤等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为

，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的A声级。

（2）室外声源

①计算某个声源在预测点的倍频带声压级
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式中：

Loct（r）——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct（r0）——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量，其计算方法详见“导则”正文）。

如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct​，且声源可看作是位于地面上的，则
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②由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。

（3）噪声贡献值计算：

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为

，在

时间内该声源工作时间为

，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为

，在

时间内该声源工作时间为

，则预测点的总等效声级为：




式中：

—计算等效声级的时间，h；



—室外声源个数；



—等效室外声源个数。

（4）影响值计算：




式中Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB（A）。

Leqb——预测点背景值，dB（A）。

根据产生噪声设备噪声源强、相应的预测模式进行预测。厂界噪声预测结果见下表4-18：
表4-18 项目厂界噪声预测结果   单位：dB(A)
预测点
贡献值
标准限值（昼间）
东厂界
48.8
70
南厂界
53.5
65
西厂界
39.8
65
北厂界
55.7
70
由上表可知，项目正常生产情况下，根据预测结果，项目厂界四周噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准，本项目投产后不会对周围声环境产生不利影响，周边声环境质量较好。

项目噪声经厂房隔声、基础减振及距离衰减，可减轻一部分影响，本评价要求建设单位采取以下措施减小噪声影响：

（1）充分应用噪声的自然衰减特性，采取合理布设高噪声设备及利用建筑物屏蔽等措施减少噪声；

（2）加强隔音措施；

（3）对设备采取降噪措施或将其设置于坚硬的基础上、加装减振垫子减少噪声；

（4）控制高噪声设备的使用时间，尽量避开人群休息时间，减少夜间作业；

（5）加强机械设备的日常维护，生产设备要注意润滑，并对老化和性能降低的旧设备进行及时更换，以此降低摩擦，减小噪声强度；对设备定期进行检查和维修；

（6）在较强噪声环境工作人员，都必须佩戴耳塞、耳罩等个人防护用品，业主应加强对工人使用劳动防护用品的监理，并进行培训教育，让工人养成自觉防护的习惯；

（7）在厂区内禁止鸣笛，减速行驶等。

经这些措施处理后，可有效降低噪声对外环境的影响。

3、噪声监测计划

根据《排污单位自行监测技术指南 橡胶和塑料制品业》（HJ1207-2021）、《排污许可证申请与核发技术规范 工业噪声》（HJ1301-2023），项目投产后，企业应定期组织噪声监测。项目监测计划具体如下表所示。

表4-19 项目噪声监测计划

项目
监测点位
监测时段

监测指标

监测频次
执行标准
噪声
厂界四周
昼间

连续等级A声级
1次/季度
《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中3类和4类（东侧、北侧）标准
四、固体废物
1、固体废物产排情况
本项目固体废物相关信息见下表。

表4-20 本项目固体废物产生及处置情况一览表

序号
产生环节
固体废物名称
固体废物属性
危废/固废代码
主要有毒有害物质
物理

性状
环境危险性
产生量（t/a）
贮存方式
处置/利用方式
处置量（t/a）
1
配料称量、混炼
收集的颗粒物

SW59
900-099-S59

/
固态

/

9.144
/
回用于生产

9.144
2
原辅材料包装
废包装袋

SW59

900-099-S59

/

固态

/

0.3
/

厂内收集后交由厂商回收
0.3
3
硫化工序
边角料

SW59

900-099-S59

/

固态

/

6
/

回用于生产
6
4
原辅材料储存

石蜡油包装桶

HW08
900-249-08
烃类、油类
固态

T、I
2
危废暂存间

交由有危险废物处理资质的单位进行处置

2
5
废气处理
废活性炭
HW49
900-039-49
沾染毒性有害物质
固态
T、I
2.4
2.4
6
设备保养
废润滑油
HW08
900-217-08
烃类、油类

液态

T、I
0.05
0.05
7
员工生活

生活垃圾

SW64
900-099-S64
/

固态

/

1.2
垃圾桶
环卫部门清运处置
1.2
项目危险废物贮存场所的名称、位置等情况见下表。

表4-21 危险废物贮存基本情况表

序号

贮存场所名称

危险废物名称

危险废物类别

危险废物代码

占地面积

贮存方式

贮存能力

贮存周期

1
危险废物暂存间
废润滑油
HW08
900-217-08
5m2
容器盛装

5m3
半年

石蜡油包装桶
HW08
900-249-08
直接存放
废活性炭
HW49
900-039-49
容器盛装

本项目运营期产生的固体废物主要为收集粉尘、硫化工序产生的废边角料、原材料包装袋、石蜡油废包装桶、废活性炭、废润滑油、员工生活垃圾，具体产生情况如下：  
（1）收集的颗粒物（S1） 

配料称量除尘收集的颗粒物为0.294t/a，开炼工序布袋除尘收集的颗粒物的量为8.85t/a，该部分颗粒物回用于生产工序。

（2）粉状材料废弃包装物（S2）
项目碳酸钙、硫磺粉等粉状原料使用完后产生粉状原料包装袋，根据建设单位提供资料，该部分固废产生量为0.3t/a，属于一般化学品包装，为一般工业固体废物，该部分固废经厂内收集后交由厂商回收，不外排。
（3）硫化工序边角料（S3）
根据建设单位提供资料，硫化工序产生的废边角料为20kg/d，年工作日300d，则硫化工序废边角料产生量为6t/a，建设单位收集后回用于生产。
（4）石蜡油包装桶 （S4）
本项目石蜡油采用桶装贮存，使用完后的油桶产生量预计2t/a，根据《国家危险废物名录》（2025版），属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-249-08，危险特性为T/I，暂存于厂区危险废物暂存间，再交由有危险废物处理纸质的的单位进行处置。
（5）废活性炭（S5）
项目生产有机废气采用“三级活性炭吸附装置”净化，运营过程中会产生废活性炭。本项目使用活性炭处理设施对有组织废气进行吸附，活性炭重复使用一段时间后会失效，活性炭对挥发性有机废气的饱和吸附量为800mg/g，根据废气分析可知，本项目活性炭吸附非甲烷总烃量为1.92t/a，预计净化时吸附饱和的废活性炭产生量约为2.4t/a，根据《省生态环境厅关于深入开展涉VOCS治理重点工作核查的通知》（苏环办〔2022〕218号）资料显示，活性炭更换周期为500h-3个月，活性炭吸附饱和后进行更换。根据《国家危险废物名录》（2025年版），废物类别为HW49其他废物，废物代码为900-039-49，废活性炭收集暂存于危废暂存间，定期委托有危废资质的单位处置。
（6）废润滑油（S6）
本项目生产运行过程中，设备需要润滑保养，则根据生产经验，废润滑油产生量为0.05t/a，属于HW08废矿物油与含矿物油废物，危废代码为900-217-08，危险废物特性为T/I。废润滑油暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。
（7）生活垃圾（S7） 
项目劳动定员8人，年工作300天，一般生活垃圾按每人每天0.5kg计算，则产生量为1.2t/a，收集后由环卫部门统一清运处理。
2、一般工业固体废物环境管理要求

本项目为一般工业固废处置，处置车间采取防风防雨防晒措施、各类固废分类收集、设置环境保护图形标志，处置场所设置符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。
建设单位应严格按照《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》（2020修订）要求，建立健全工业固体废物产生、收集、贮存、运输、利用、处置全过程的污染环境防治责任制度，建立工业固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息。委托他人运输、利用、处置工业固体废物的，应当对受托方的主体资格和技术能力进行核实，依法签订书面合同，并在合同中约定污染防治要求。

（1）一般固废暂存间的设置要求

一般工业固体废物暂存间的设置应符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）的要求，应满足如下要求：

a、应建有防风、防雨淋、防晒措施。本项目储存在钢结构仓库内，地面进行硬化，可以满足防风、防雨淋、防晒等要求；

b、设分区暂存，确保各类一般固废得到合理处置，做好密闭处理，禁止危险废物及生活垃圾混入；

c、一般固废在运输过程中要防止散落地面，以免产生二次污染；

d、场所地面与裙脚要用坚固、防渗的建筑材料建造，基础必须防渗，应设计建造径流疏导系统，保证能防止暴雨不会流到临时堆放的场所。

（2）一般工业固体废物台账管理要求
1）一般工业固体废物管理台账实施分级管理。《一般工业固体废物管理台账指南》附表1至附表3为必填信息，主要用于记录固体废物的基础信息及流向信息，所有产废单位均应当填写。附表1按年填写，应当结合环境影响评价、排污许可等材料，根据实际生产运营情况记录固体废物产生信息，生产工艺发生重大变动等原因导致固体废物产生种类等发生变化的，应当及时另行填写附表1；附表2按月填写，记录固体废物的产生、贮存、利用、处置数量和利用、处置方式等信息；附表3按批次填写，每一批次固体废物的出厂以及转移信息均应当如实记录。

2）附表4至附表7为选填信息，主要用于记录固体废物在产废单位内部的贮存、利用、处置等信息。附表4至附表7，根据地方及企业管理需要填写，省级生态环境主管部门可根据工作需要另行规定具体适用范围和记录要求。填写时应确保固体废物的来源信息、流向信息完整准确；根据固体废物产生周期，可按日或按班次、批次填写。

3）产废单位填写台账记录表时，应当根据自身固体废物产生情况，从附表8中选择对应的固体废物种类和代码，并根据固体废物种类确定固体废物的具体名称。

4）鼓励产废单位采用国家建立的一般工业固体废物管理电子台账，简化数据填写、台账管理等工作。地方和企业自行开发的电子台账要实现与国家系统对接。建立电子台账的产废单位，可不再记录纸质台账。

5）台账记录表各表单的负责人对记录信息的真实性、完整性和规范性负责。

6）产废单位应当设立专人负责台账的管理与归档，一般工业固体废物管理台账保存期限不少于5年。

7）鼓励有条件的产废单位在固体废物产生场所、贮存场所及磅秤位置等关键点位设置视频监控，提高台账记录信息的准确性。

综上所述，本项目产生的各类废物均能得到安全妥善处置，对外环境的影响较小。
3、危险废物管理要求
（1）按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的要求建设危废暂存库。危废暂存库设置防渗、防漏、防腐等设施；贮存设施或场所、容器和包装物应按HJ126.16要求设置危险废物贮存设施或场所标志、危险废物贮存分区标志和危险废物标签等危险废物识别标志。
（2）建立固体废物管理台账，如实记录产生工业固体废物的种类、数量、流向、贮存、利用、处置等信息，实现工业固体废物可追溯、可查询，并采取防治工业固体废物污染环境的措施。建设单位应将危险废物的实际产生、贮存、利用、处置等情况纳入生产记录，建立危险废物管理台账和企业内部产生的收集、贮存、转移等危险废物交接制度。
（3）危险废物贮存区内设置危险废物识别标志，配备通讯设备、照明设施和消防设施；在出入口、设施内部、危险废物运输车辆通道等关键位置按照危险废物贮存设施视频监控布设要求设置视频监控。
（4）建设单位使用的危险废物的容器及材质要满足相应的强度要求；盛装危险废物的容器必须完好无损；盛装危险废物的容器材质和衬里要与危险废物相容；针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。容器和包装物外表面应保持清洁。
（5）危险废物禁止混入非危险废物中贮存，建设单位应根据危险废物的种类和特性进行分区、分类存放，并做到防雨、防火、防雷、防扬散、防渗漏装置及其他防止污染环境的措施。
（6）危险废物贮存过程中产生的液态废物和固态废物应分类收集，按其环境管理要求妥善处理。
（7）贮存库内不同贮存分区之间应采取隔离措施。隔离措施可根据危险废物特性采用过道、隔板或隔墙等方式。
（8）在贮存库内或通过贮存分区方式贮存液态危险废物的，应具有液体泄漏堵截设施，堵截设施最小容积不应低于对应贮存区域最大液态废物容器容积或液态废物总储量1/10（二者取较大者）；用于贮存可能产生渗滤液的危险废物的贮存库或贮存分区应设计渗滤液收集设施，收集设施容积应满足渗滤液的收集要求。
（9）危险废物存入贮存设施前应对危险废物类别和特性与危险废物标签等危险废物识别标志的一致性进行核验，不一致的或类别、特性不明的不应存入。
五、土壤、地下水
（1）影响途径
为保护地下水环境和土壤环境，采取防控措施从源头控制对地下水和土壤的污染。从原料和产品储存、装卸、运输、生产过程、污染处理装置等全过程控制各种有害原辅材料泄漏（含跑、冒、滴、漏），同时对有害物质可能泄漏到地面的区域采取防渗措施，阻止其进入土壤中，即从源头到末端全方位采取控制措施， 防止项目的建设对土壤造成污染。从生产过程入手，在工艺、管道、设备、给排水等方面采取泄漏控制措施，从源头最大限度降低污染物泄漏的可能性和泄漏量，使项目区污染物对土壤的影响降至最低，一旦出现泄漏等即可由区域内的各种配套措施进行收集、处置，同时经过硬化处理的地面有效阻止污染物下渗。
（2）污染防控措施
①源头控制：在物料输送、贮存及生产过程中杜绝“跑、冒、滴、漏”，降低物质泄漏污染土壤和地下水环境的隐患。 

②过程控制措施 

本项目应根据相关标准和规范要求，应规范操作，正确使用设备设施，并采取相应的防渗措施以防止土壤对环境的污染。 

③分区防控 

主要包括厂内污染区地面的防渗措施和泄漏、渗漏污染物收集措施，即在污染区地面进行防渗处理，防止洒落地面的污染物通过雨水管网渗入地下，并把滞留在地面的污染物收集起来集中处理，从而避免对地下水的污染。结合项目各生产设备、贮存等因素，根据项目场地污染控制难易程度和污染物特性对企业进行分区防控。
根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）地下水污染防渗分区参照表，项目地下水分区防治如下表所示。

表4-22 全厂防渗分区及防渗等级一览表
分区类别
厂内分区
防渗要求
简单防渗区
除重点、一般防渗区以外的区域
一般地面硬化
一般防渗区
一般固废暂存间、危险废物暂存间、原辅材料仓库、生产车间
防渗性能应等效于1.5m厚渗透系数为1.0×10-7cm/s的黏土层的防渗性能。
六、环境风险评价

按照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中附录B对项目所用原辅材料进行识别，本项目可能泄漏的危险物质主要为石蜡油、废润滑油等，存放在原辅材料仓库，废润滑油存放于危险废物暂存间。

（1）风险调查

根据调查识别，物料相关信息详见下表：
表4-23 项目主要风险物质识别表

序号
危险物质名称
CAS号
最大存储量（t）
临界量Qn（t）
qi/Qi
1

硫磺粉（硫）
63705-05-5
0.5
10
0.05
2
石蜡油
/

2.5
2500
0.001
3
废润滑油
/
0.05
2500
0.00002
合计
0.05102
（2）环境风险识别及风险分析

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），进行环境风险评价工作等级的判定。

1）危险物质数量及临界量比值（Q）

依据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）计算所涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在总量计算。按照根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C，当存在多种危险物质时，Q按下式进行计算：

当存在多种危险物质时，按下式计算物质总量与其临界量比值：

Q=q1/Q1+q2/Q2+……+ qn/Qn

式中：q1，q2，…，qn——每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，…，Qn——每种危险物质的临界量，t；

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ，当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（1）10≤Q＜100；（1）Q≥100。

本项目厂内最大存在总量中各危险物质实际量与临界量比值之和为0.05102＜1，因此该项目环境风险潜势为Ⅰ，仅对环境风险进行简单分析。

2）项目运营可能的风险事故类型
根据项目工程分析及危险物质的储存、转运情况，识别各危险单元可能发生的环境风险类型如下：
①废气治理设施故障，废气事故性排放污染大气环境。
②本项危废暂存间位于厂区西北侧，环境风险的影响途径主要为油类物质发生泄漏，泄漏液进入雨水管网，进而污染地表水环境；泄漏液渗入厂区绿化带，进而污染地下水、土壤环境。

③原料仓库石蜡油若泄漏进入雨水管网，则污染地表水环境。
④原料仓库中硫磺粉遇明火、高温、静电引燃，发生燃烧，生成的二氧化硫（有毒酸性气体），无组织扩散，将对南侧的居民敏感点、周边的大气环境造成污染；若硫磺粉泄漏遇雨水则会进入雨水管网，最终进入河流，污染水环境，对河流水质造成影响，造成水体酸化、危害水生生物。
（3）环境风险防范措施

根据本项目的风险识别及风险分析结果，提出风险防范措施如下：
①合理布置总图，综合考虑了风向因素、安全防护距离、安全和消防通道等问题。厂区内防爆、防火及办公区域独立设置，各建构筑物之间的防火间距满足《建筑设计防火规范》GB50016－2014（2018年版）的规定，厂区按规范要求设环形消防通道。
②工艺设备的布置能满足方便工艺操作、便于安装和维修、又留有安全疏散通道。
③加强工厂安全管理，坚持“安全第一，预防为主”的方针，工厂专设生产安全机构，有专职人员负责安全。
④加强对废气处理设施的保养和维护，确保各项设施正常运转。
根据本项目的风险识别及风险分析结果，提出环境事故应急措施如下：
①项目产生的废润滑油暂存于危废暂存间，满足国家标准和规范，满足防渗、防漏、防腐、防雨、防火等防范措施要求，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏等处置方式，不得混合储存；
②原辅材料仓库按照要求进行建设，做好防渗措施，将各类原辅材料分区域进行堆放，特别是将石蜡油和硫磺粉分隔较远，防火间距达标，仓库类设置易燃固体警示标识，进入仓库内人员禁带火种禁止吸烟，仓库内设置自然通风窗。
③配备相关的应急物资，防护手套、空桶等。
（4）结论

综合以上，项目不存在重大危险源，风险事故对外环境影响较小，在项目落实环境风险防范措施和应急预案的基础上，其环境风险是可接受的。
表4-24 建设项目环境风险简单分析内容表
建设项目名称
一次性注射器活塞生产线项目
建设地点
湖南省
常德市
澧县
澧西街道
澧县澧西街道办事处荣家台居委会经济开发区乔家河路18号（天圣药业头炮车间）
地理坐标
经度
E111度43分15.892秒
纬度
N29度38分5.401秒
主要危险物质及分布
原辅材料仓库、危险废物暂存间
环境影响途径及后果（大气、地表水、地下水等）
①废气治理设施故障，废气事故性排放污染大气环境。
②本项危废暂存间位于厂区东北侧，环境风险的影响途径主要为油类物质发生泄漏，泄漏液进入雨水管网，进而污染地表水环境；泄漏液渗入厂区绿化带，进而污染地下水、土壤环境。

③原料仓库石蜡油若泄漏进入雨水管网，则污染地表水环境。

④原料仓库中硫磺粉遇明火、高温、静电引燃，发生燃烧，生成的二氧化硫（有毒酸性气体），无组织扩散，将对南侧的居民敏感点、周边的大气环境造成污染；若硫磺粉泄漏遇雨水则会进入雨水管网，最终进入河流，污染水环境，对河流水质造成影响，造成水体酸化、危害水生生物。
风险防范措施
详见环境风险防范措施章节
填表说明（列出项目相关信息及评价说明）：
本项目危险物质的数量与临界量比值Q=0.05102＜1，根据风险潜势初判，项目环境风险潜势为Ⅰ。因此，本项目环境风险只进行简单分析，参照HJ169-2018附录A，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。
（5）企业建成后需根据实际风险物质在线量、储存量及湖南省生态环境厅关于印发《湖南省突发环境事件应急预案管理办法（修订版）》的通知（湘环发〔2024〕49号）中“附件1企业事业单位突发环境事件应急预案豁免管理判定表”判定本项目是否属于应急预案豁免管理。若不属于“豁免”或“核查后可豁免”情形需按企业实际情况修编突发环境事件应急预案。

六、与排污许可证的衔接关系

根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018)、《排污许可申请技术与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污许可管理办法》（生态环境部令 第32号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版)》(第11号令)，本项目为新建项目，属于二十四、橡胶和塑料制品业 61橡胶制品业-其他，属于登记管理，需在投产前完成排污登记。

表4-25 本工程大气污染物排放基本情况一览表

污染源项

治理措施

排放
形式
排放口编号
排放口坐标
排放口类型
污染
因子
标准值
执行标准

生产工艺
产污设备
浓度限值（mg/m3）

速率限值
(kg/h)
密炼开炼硫化工艺
密炼机、开炼机、硫化机
车间封闭，车间内局部采用集气罩收集+布袋除尘器处理+碱喷淋+三级活性炭吸附装置+15米排气筒（DA001）
有组织
DA001
111.721049°E

29.634841°N
一般排放口
颗粒物
12
/
《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）
非甲烷总烃
10
/

臭气浓度
2000（无量纲）
/

《恶臭污染物排放标准》

（GB14554-93）
二硫化碳
/

1.5
硫化氢
/

0.33
厂界
加强通风
无组织
/
颗粒物
1.0
/
《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）
/
非甲烷总烃
4.0
/

/

臭气浓度
20
/

《恶臭污染物排放标准》（14554-93）
/

二硫化碳
3.0
/

/

硫化氢
0.06
/

表4-26 本工程废水污染物排放基本情况一览表

废水类别

产生环节
污染治理设施

排放口

编号

排放口坐标
排放方式
排放去向

排放口
类型
污染物种类

排放浓度限值
（mg/L）
执行标准
污染治理设施名称

污染治理设施

工艺

综合废水
办公生活
化粪池
/
DW001
依托租赁房
间接排放
澧县污水处理厂
一般排放口
COD
250
《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中的三级标准和澧县污水处理厂进水水质要求
BOD5
150
SS
200
氨氮
30
总氮
40
总磷
4



五、环境保护措施监督检查清单

	内容

要素
	排放口（编号、名称）、

污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	DA001
	颗粒物、非甲烷总烃
	生产车间封闭，产污设备局部采用集气罩收集+布袋除尘器+碱喷淋（带除雾装置）+三级活性炭吸附+15米排气筒（DA001）
	《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准限值

	
	
	臭气浓度、二硫化碳、硫化氢
	
	《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	
	厂界
	颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度、二硫化碳、硫化氢
	配料间单独封闭，加强通风，配备集气罩+移动式滤筒式除尘
	颗粒物、非甲烷总烃执行《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6浓度限值；其余执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）

	地表水环境
	生活污水
	COD
	生活污水依托湖南天圣药业化粪池进行处理（本厂不设置废水排放口）
	《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中三级标准并满足澧县污水处理厂进水水质要求

	
	
	BOD5
	
	

	
	
	SS
	
	

	
	
	氨氮
	
	

	
	
	总磷
	
	

	
	
	总氮
	
	

	
	冷却水
	/
	冷却塔
	定期补充，不外排

	
	喷淋水
	/
	循环水箱
	定期补充，不外排

	声环境
	厂界噪声
	等效连续A声级
	安装低噪设备、厂房密闭、设备基础减振
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类和4类标准

	固体废物
	配料称量、混炼
	收集的颗粒物
	回用于生产
	合理处置

	
	原辅材料包装
	废包装袋
	厂内收集后交由厂商回收
	

	
	硫化工序
	边角料
	回用于生产
	

	
	原辅材料储存
	石蜡油包装桶
	交由有危险废物处理资质的单位进行处置
	《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	废气处理
	废活性炭
	
	

	
	设备保养
	废润滑油
	
	

	
	员工生活
	生活垃圾
	环卫部门清运处置
	合理处置

	土壤及地下水

污染防治措施
	①厂区内地面采用混凝土硬化，防止生产过程中跑、冒、滴、漏的物料渗入土壤，进而对地下水环境造成污染。
②生产区域采用混凝土硬化，并做好防腐防渗措施，防止由于降水造成二次污染；危废暂存间设置防腐、防渗、防泄漏、防雨淋措施。
③分区防渗：对地下水、土壤存在污染风险的建设区应做好场地防渗，即根据污染可能性和影响程度划分为非污染区、一般防渗区防渗、防漏、防腐工作。

	生态保护措施
	/

	环境风险

防范措施
	根据本项目的风险识别及风险分析结果，提出风险防范措施如下：

①合理布置总图，综合考虑了风向因素、安全防护距离、安全和消防通道等问题。厂区内防爆、防火及办公区域独立设置，各建构筑物之间的防火间距满足《建筑设计防火规范》GB50016－2014（2018年版）的规定，厂区按规范要求设环形消防通道。

②工艺设备的布置能满足方便工艺操作、便于安装和维修、又留有安全疏散通道。

③加强工厂安全管理，坚持“安全第一，预防为主”的方针，工厂专设生产安全机构，有专职人员负责安全。

④加强对废气处理设施的保养和维护，确保各设施正常运转。
根据本项目的风险识别及风险分析结果，提出环境事故应急措施如下：

①项目产生的废润滑油暂存于危废暂存间，满足国家标准和规范，满足防渗、防漏、防腐、防雨、防火等防范措施要求，标明危废的来源，具体的成分，主要成分的性质和泄漏等处置方式，不得混合储存；
②原辅材料仓库按照要求进行建设，做好防渗措施，将各类原辅材料分区域进行堆放，特别是将石蜡油和硫磺粉分隔较远，防火间距达标，仓库类设置易燃固体警示标识，进入仓库内人员禁带火种禁止吸烟，仓库内设置自然通风窗。
③配备相关的应急物资，防护手套、空桶等。

	其他环境

管理要求
	1、规范化排污口建设
（1）排放口设置要求

根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（环发〔1999〕24号），排气筒（烟囱）应设置便于采样、监测的采样口和采样监测平台。有净化设施的，应在其进出口分别设置采样口及采样监测平台。

（2）排污口标志设置的基本要求：

①一切排污者的排污口（源）和固体废物贮存、处置场所，必须按照国家标准《环境保护图形标志》（GB15562.1-1995、GB15562.2-1995）的规定，设置与之相适应的环境保护图形标志牌。标志牌按标准制作。

②环境保护图形标志牌应设置在距排污口（源）及固体废物贮存（处置）场所或采样点较近且醒目处，并能长久保留。设置高度一般为：环境保护图形标志牌上缘距离地面2米。

各污染源排放口应规范设置，在企业“三废”及噪声排放处设置明显的标志，标志的设置应执行《环境保护图形标志排放口（源）》（GB15562.1-1995）和《环境保护图形标志固体废物贮存（处置）场》（GB15562.2-1995）中的有关规定。

2、废气采样孔设置要求
1）位置选择要求
优先区域‌：应优先选择在‌垂直管段‌和‌烟道负压区域‌，避开弯头、阀门、变径管等气流不稳定部位；

距离要求‌：上游距离阻力件≥‌4倍‌烟道当量直径，下游≥‌2倍‌烟道当量直径；所有自动监测断面应设置在手工监测断面上游0.5 m内。

受限情况‌：若现场空间有限无法满足上述要求，采样断面与弯头等距离至少为烟道直径的‌1.5倍‌，并需适当增加测点数量和采样频次。

2）孔径与结构要求

内径尺寸‌：采集‌颗粒物‌或综合监测时：内径≥‌80mm‌；仅采集‌气态污染物‌时：内径≥‌40mm。
圆形竖直排气筒/烟道直径D≤1 m 时，至少设置1个手工监测孔；1 m<D≤3.5 m 时，至少设置相互垂直的2个手工监测孔；D>3.5 m 时，至少设置相互垂直的4个手工监测孔。圆形水平排气筒/烟道直径 D≤3.5 m 时，至少在侧面水平位置设置1个手工监测孔；D>3.5 m 时，至少在两侧水平对称的位置设置2个手工监测孔。手工监测孔应设在直径线上。

手工监测孔应符合排气筒/烟道的密封要求，封闭形式宜优先参照 HG/T 21533、HG/T 21534、 HG/T 21535设计为快开方式。

对正压下输送高温或有毒有害气体的排气筒/烟道，应安装带有闸板阀的密封防喷监测孔，其他形式的手工监测孔外沿距离排气筒/烟道或保温层外壁距离应≤50 mm。
3）采样平台

一般要求：监测断面距离坠落高度基准面2m以上时，应配套建设永久、安全、便于采样和测试的工作平台。除在水平烟道顶部开设监测孔外，工作平台宜设置在监测孔的正下方1.2 m~1.3 m处。

结构要求：工作平台长度应≥2 m，宽度应保证人员及采样探杆操作的空间。对于监测断面直径（圆形）或者在监测孔方向的长度（矩形）>1 m 的，工作平台宽度应≥2 m；≤1 m的，工作平台宽度应≥1.5 m。单层工作平台及通道上方竖直方向净高应≥2m，需设置多层工作平台的，每层净高应≥1.9 m；
工作平台宜采用厚度≥4 mm 的花纹钢板或经防滑处理的钢板铺装，相邻钢板不应搭接，上表面的高度差应≤4 mm，载荷满足 GB 4053.3要求；

工作平台与竖直烟道/排气筒的间隙距离≤10 mm；

工作平台及通道的制造安装应符合 GB 4053.3 相关要求

4）防护要求
距离坠落高度基准面1.2 m以上的工作平台及通道的所有敞开边缘应设置防护栏杆，其中工作平台的防护栏杆应带踢脚板；防护栏杆的高度应≥1.2 m，扶手宜选用外径30 mm~50 mm钢管，扶手后应有不少于75 mm净空间；防护栏杆的踢脚板宜采用不小于100 mm×2 mm的钢板制造，其顶部在平台面之上高度应不小于100 mm，底部距平台面应不大于10 mm；扶手和踢脚板之间应至少设置一道中间栏杆，中间栏杆与上下方构件的空隙间距≤500 mm，其载荷、制造安装应满足GB 4053.3要求；防护栏杆端部应设置立柱或确保与建筑物或其他固定结构牢固连接，立柱间距应不大于1 m。平台及防护栏杆安装后，应对其至少涂一层底漆和一层面漆，或采用等效的防锈防腐涂装。

3、排污许可管理
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ942-2018）、《排污许可申请技术与核发技术规范 橡胶和塑料制品工业》（HJ1122-2020）、《排污许可管理办法》（生态环境部令 第32号）及《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版)》(第11号令)，本项目为新建项目，属于二十四、橡胶和塑料制品业 61橡胶制品业-其他，属于登记管理，项目需在投产前完成排污登记的申报。
4、环保竣工验收要求
按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的要求，建设项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书（表）和审批决定等要求，编制建设项目竣工环境保护验收报告，并依法向社会公开。


六、结论

	建设项目符合国家产业政策，符合《湖南澧县经济开发区总体规划》（2012-2020）、《津澧新城澧县城区西片区控制性详细规划》（2020）、《澧县高新技术产业开发区环境影响跟踪评价报告书》及其审查意见的函（湘环评函〔2023〕17号）的要求，且项目建设满足《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》要求。
通过对该项目的工程分析、环境影响分析，在采取本报告提出的污染控制措施的基础上，本项目对环境的影响较小。本项目的建设和实施从环境保护的角度分析是可行的。建设单位应严格按照本报告提出的要求，切实落实相应的污染防治对策，严格执行“三同时”制度，并加强环保设施管理和维护，确保环保设施的正常高效运行，减缓项目建设对环境带来的不利影响，使工程建设与环境保护协调发展。


附表

建设项目污染物排放量汇总表

	项目

分类
	污染物名称
	现有工程

排放量（固体废物产生量）①
	现有工程

许可排放量

②
	在建工程

排放量（固体废物产生量）③
	本项目

排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量

（新建项目不填）⑤
	本项目建成后

全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量

⑦

	废气
	颗粒物
	/
	/
	/
	1.256t/a
	/
	1.256t/a
	+1.256t/a

	
	非甲烷总烃
	/
	/
	/
	0.67t/a
	/
	0.67t/a
	+0.67t/a

	
	二硫化碳
	/
	/
	/
	0.012t/a
	/
	0.012t/a
	+0.012t/a

	废水
	废水量
	/
	/
	/
	153.6t/a
	/
	153.6t/a
	+153.6t/a

	
	COD
	/
	/
	/
	0.033t/a
	/
	0.033t/a
	+0.033t/a

	
	BOD5
	/
	/
	/
	0.017t/a
	/
	0.017t/a
	+0.017t/a

	
	SS
	/
	/
	/
	0.022t/a
	/
	0.022t/a
	+0.022t/a

	
	氨氮
	/
	/
	/
	0.003t/a
	/
	0.003t/a
	+0.003t/a

	
	TN
	/
	/
	/
	0.005t/a
	/
	0.005t/a
	+0.005t/a

	
	TP
	/
	/
	/
	0.0006t/a
	/
	0.0006t/a
	+0.0006t/a

	危险废物
	石蜡油包装桶
	/
	/
	/
	2t/a
	/
	2t/a
	+2t/a

	
	废活性炭
	/
	/
	/
	2.4t/a
	/
	2.4t/a
	+2.4t/a

	
	废润滑油
	
	
	
	0.05t/a
	/
	0.05t/a
	+0.05t/a

	一般工业固体废物
	收集的颗粒物
	/
	/
	/
	9.144t/a
	/
	9.144t/a
	+9.144t/a

	
	废包装袋
	/
	/
	/
	0.3t/a
	/
	0.3t/a
	+0.3t/a

	
	边角料
	
	
	
	6t/a
	/
	6t/a
	+6t/a


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①















图2-3 生产线工艺流程及产污环节图





配料称料





G1废气S





密炼





开炼





切胶





碳酸钙、TETD、硫磺粉、氧化锌





天然橡胶、碳酸钙、TETD、硫磺粉、氧化锌、石蜡油








G2-1 废气W1冷却水 N噪声





TETD、硫磺粉





G2-2 废气W1冷却水 N噪声





硫化





半成品





W2冷却水 N噪声





G3 废气 N噪声 S固废
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