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关于常德正翔医疗器械有限责任公司一次性注射器活塞生产线项目建设项目环境影响报告表的
批   复

常德正翔医疗器械有限责任公司：
你公司报送的《一次性注射器活塞生产线项目环境影响报告书》以及《关于申请环境影响报告书审批的请示》已收悉，公示期间无反对意见。根据该项目环评报告书结论和专家审查意见，经研究，现批复如下：
一、常德正翔医疗器械有限责任公司位于澧县澧西街道办事处荣家台居委会经济开发区乔家河路18号，租赁湖南天圣药业有限公司厂房（一楼原有头炮车间），建设生产车间一栋，该项目共布设3条硫化生产线。并配套原材料仓库、辅料仓库、配料间等，项目总投资5000万元，占地面积1018.59m2，可年生产一次性注射器活塞3000万个。经审查该项目符合《湖南省生态环境分区管控总体管控要求暨省级以上产业园区生态环境准入清单》和环保政策，与澧县高新区产业准入和发展规划一致。建设单位在认真落实各项污染防治措施的前提下，我局同意办理环评手续。
二、项目在建设和营运过程中要按环评要求认真落实各项环保措施，严格执行“三同时”制度，并重点做好以下几项工作：
1.加强施工期环境管理，减少施工噪声、扬尘及固废对周边环境影响。
2.严格落实水污染防治措施。厂区实行“雨污分流”，生活污水依托湖南天圣药业有限公司化粪池预处理后经市政污水管网，进入澧县污水处理厂深度处理，外排废水满足《污水综合排放标准》（GB8978-1996）表4中三级标准及澧县污水处理厂进水水质要求；密炼、开炼、切胶等生产工序冷却水循环使用不外排。
3.严格落实大气污染防治措施。整体封闭密炼车间，密炼、开炼、硫化工序废气经“布袋除尘+碱喷淋处理+三级活性炭吸附处理”后由15m排气筒高空排放，外排废气满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表5标准限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表2标准限值要求；单独封闭配料间，配料粉尘经集成罩收集后通过移动式滤筒试除尘器处理后，在车间内排放，厂界无组织废气满足《橡胶制品工业污染物排放标准》（GB27632-2011）表6标准限值和《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级新改扩标准限值要求。
4.严格落实噪声污染防治措施制。合理布设噪声源，并采取消声、隔声、减震、降噪等措施，加强设备维护与保养，减少噪声对周围环境影响，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类、4类排放标准。
5.落实各项固废收集处置措施。设置危废暂存间，配料称量、混炼收集粉尘、硫化工序产生的废边角料回用于生产；原料包装袋集中收集后交由厂商回收处置；石蜡油废包装桶、废活性炭、废润滑油属危险废物，需集中收集后交由有资质的单位进行处置；生活垃圾交由环卫部门清运处置。
三、做好环境风险事故防范措施，建立应急机构和风险防范体系，以便减少事故率，降低事故危害程度。
四、项目建设完成后，建设单位需按《排污许可管理条例》规定及时办理排污许可手续，并按照《建设项目环境保护管理条例》《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》等有关规定自行组织竣工环境保护验收,并通过全国建设项目竣工环境保护验收信息平台向社会公开验收报告。涉及土地、规划、水利保护等相关事项，以相关行政主管部门审批意见为准。
五、如该项目在报批环保手续过程中存在瞒报、假报等欺骗行为，依据《中华人民共和国行政许可法》第六十九条的规定，我局有权撤销本批复，所造成的一切后果由你单位承担。澧县生态环境保护综合行政执法局负责日常监管。
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