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	建设项目名称
	湖南省澧县丰报矿区建筑石料用灰岩矿开采及石灰石精深加工项目

	项目代码
	2605-430723-04-01-119787

	建设单位
联系人
	陶宗礼
	联系方式
	13973615913

	建设地点
	湖南省常德市澧县火连坡镇芦桥村、羊耳村

	地理坐标
	矿区中心地理坐标：东经111°29′33.847″，北纬29°52′51.279″，
工业广场中心地理坐标：东经111°29′53.044″，北纬29°52′47.051

	建设项目
行业类别
	八、非金属矿采选业中“11、土砂石开采（其他）”；二十七、非金属矿物制品业中“60、其他非金属矿物制品制造309（其他）”
	用地（用海）面积（m2）/长度（km）
	336322m2（其中矿区262100m2、工业广场32000m2、排土场41022m2、矿部1200m2）

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	澧县发展和改革局（澧县国防动员办公室）
	项目审批（核准/备案）文号（选填）
	澧发改审（备）〔2026〕180号

	总投资（万元）
	3000
	环保投资（万元）
	344

	环保投资占比（%）
	11.47
	施工工期
	6个月

	是否开工建设
	否
是：企业部分设备已安装，但未运行。2026年9月4日，澧县生态环境保护综合行政执法局对澧县鑫丰环保建材有限公司现场检查发现，该企业矿山开采、石灰石精深加工项目已开工建设，不能出示环评审批手续。根据现场核查情况，企业“未批先建”违法行为未造成明显的环境影响，违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果。根据《关于进一步规范使用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》（环执法[2019]42号）第十三项第三条第一款和第三款及《湖南省生态环境违法行为免罚事项清单（第一批）》相关规定，执法局决定对该公司“未批先建”的环境违法行为不予处罚，责令企业立行立改。企业已停止设备安装，补办环评手续。                                     

	专项评价设置情况
	本项目属于土砂石开采和非金属矿物制品制造类项目，根据澧县自然资源局出具的《关于澧县鑫丰环保建材有限公司查询“三区三线”的情况说明》，本项目不涉及永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界（详见附件22）；根据常德市生态环境局澧县分局出具的《项目查询是否涉及饮用水水源保护区的情况说明》，本项目不涉及饮用水水源保护区（详见附件21）。
对照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（生态影响类）（试行）》，本次不设置专项评价，具体如下：
表1-1  生态影响类专项评价设置对照表
	专项评价类别
	涉及项目类别
	本项目情况
	是否开展专项评价

	地表水
	水力发电：引水式发电、涉及调峰发电的项目；
人工湖、人工湿地：全部；
水库：全部；
引水工程：全部（配套的管线工程等除外）；
防洪除涝工程：包含水库的项目；
河湖整治：涉及清淤且底泥存在重金属污染的项目
	本项目不属于所列行业
	否

	地下水
	陆地石油和天然气开采：全部；
地下水（含矿泉水）开采：全部；
水利、水电、交通等：含穿越可溶岩地层隧道的项目
	本项目不属于所列行业
	否

	生态
	涉及环境敏感区（不包括饮用水水源保护区，以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域，以及文物保护单位）的项目
	本项目生态影响评价范围内不涉及湖南澧州涔槐国家湿地公园等环境敏感区
	否

	大气
	油气、液体化工码头：全部；
干散货（含煤炭、矿石）、件杂、多用途、通用码头：涉及粉尘、挥发性有机物排放的项目
	本项目不属于所列行业
	否

	噪声
	公路、铁路、机场等交通运输业涉及环境敏感区（以居住、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公为主要功能的区域）的项目；
城市道路（不含维护，不含支路、人行天桥、人行地道）：全部
	本项目不属于所列行业
	否

	环境风险
	石油和天然气开采：全部；
油气、液体化工码头：全部；
原油、成品油、天然气管线（不含城镇天然气管线、企业厂区内管线），危险化学品输送管线（不含企业厂区内管线）：全部
	本项目不属于所列行业
	否

	注：“涉及环境敏感区”是指建设项目位于、穿（跨）越（无害化通过的除外）环境敏感区，或环境影响范围涵盖环境敏感区。环境敏感区是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中针对该类项目所列的敏感区。



根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，本次不设置专项评价，具体如下：
表1-2  污染影响类专项评价设置对照表
	专项评价类别
	设置原则
	本项目情况
	是否需要开展专项评价

	大气
	排放废气含有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气且厂界外500米范围内有环境空气保护目标的建设项目
	本项目排放的废气污染物主要为颗粒物，无有毒有害污染物、二噁英、苯并[a]芘、氰化物、氯气
	否

	地表水
	新增工业废水直排建设项目（槽罐车外送污水处理厂的除外）；新增废水直排的污水集中处理厂
	本项目无外排废水
	否

	环境风险
	有毒有害和易燃易爆危险物质储量超过临界量的建设项目
	根据环境风险章节计算，项目风险物质未超过临界量
	否

	生态
	取水口下游500米范围内有重要水生生物的自然产卵场、索饵场、越冬场和洄游通道的新增河道取水的污染类建设项目
	本项目不涉及
	否

	海洋
	直接向海排放污染物的海洋工程建设项目
	本项目不涉及
	否

	土壤
	不开展专项评价
	否

	声
	不开展专项评价
	否

	地下水
	涉及集中式饮用水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区的
	本项目不涉及
	否

	注：1、废气中有毒有害污染物指纳入《有毒有害大气污染物名录》的污染物（不包括无排放标准的污染物）。
2、环境空气保护目标是指自然保护区、风景名胜区、居住区、文化区和农村地区中人群较集中的区域。
3、临界量及其计算方法可参考《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169）附录B、附录C。




	规划情况
	《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021～2025年）》
《澧县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019～2025年）》
《澧县火连坡镇国土空间规划（2021-2035年）》

	规划环境影响
评价情况
	规划环评文件名称：《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021～2025年）环境影响报告书》
审批机关：湖南省生态环境厅
审批文件名称及文号：《关于湖南省普通建设材料用砂石土矿专项规划（2021～2025年）环境影响报告书的审查意见》（湘环评函〔2021〕23号）

	规划及规划环境影响评价符合性分析
	1、与《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021～2025年）》符合性分析
《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021～2025年）》规定的禁止开采区包括：全省生态保护红线、永久基本农田保护区、自然保护地、集中式饮用水水源保护区、风景名胜区、国家级生态公益林（I 级）、军事禁区、湘江流域禁采区、重点生态功能区负面清单要求的禁止开采区等法定保护范围。在禁采区内，不再新设砂石土矿采矿权，已设采矿权应一矿一策，制定方案，调整范围后纳入开采规划区块设置的，合理调整采矿权范围，无法调整范围或调整范围后不能满足规划区块设置要求的，原则上2021年10月底前必须退出到位，矿业活动破坏的生态环境和土地植被应及时治理恢复。
《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021～2025 年）》规定的限制开采区包括：湘江流域限制开采区，铁路、高速公路、国省干道、输电线路、输气管道、居民点等各类基础设施周边或两侧一定范围，重点生态功能区负面清单要求的限制开采区域等法定限制范围。限制开采区内，原则上不新设砂石土矿采矿权，已有矿山原则上不予扩界，但为减少终了边坡、消除安全生产隐患和地质灾害隐患的情形除外。为保障重大项目建设和民生需求确需新设（含以扩充资源为目的的扩界情形）的，应由具有采矿权审批权限的审批机关同级人民政府组织相关部门严格论证，确保符合环境保护、水土保持和安全生产要求。
本项目位于湖南省常德市澧县火连坡镇芦桥村、羊耳村，矿区范围内不涉及自然保护区、风景名胜区、森林公园、重要地质遗迹、重要文物古迹区域。因此，本矿山不属于《规划》中划定的禁止开采区和限制开采区，矿山的建设符合《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021～2025 年）》。
2、与《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021～2025年）环境影响报告书》符合性分析
本项目与湖南省生态环境厅《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021～2025 年）环境影响报告书》及其审查意见内容符合性分析如下：
表1-3  与湖南省专项规划环评符合性分析
	清单类型
	准入清单要求
	项目情况
	符合性

	空间布局约束
	本规划设置了禁止开采区，包括全省生态保护红线、基本农田保护区、集中式饮用水源一级、二级保护区、自然保护地（自然保护地包括国家公园、自然保护区、森林公园、石漠化公园、湿地公园、地质公园）、风景名胜区、城镇开发边界、国家级生态公益林（I级）、军事禁区、湘江流域禁采区、重点生态功能区负面清单要求的法定禁止范围。
	本项目矿山不涉及生态保护红线、基本农田保护区、集中式饮用水水源保护区、自然保护地等环境敏感区，不在禁止开采区范围。
	符合

	
	本规划设置了湘江流域禁采区（长沙综合枢纽库区湘江干流两岸各1000m、长沙综合枢纽库区以外湘江干流两岸各500m、主要一级支流两岸各300m、其他重要一级支流或二级支流两岸各200m、重要饮用水源地水面周边300m）。
	本项目矿山不涉及湘江流域，未在湘江流域禁采区范围。
	符合

	
	本规划明确了在禁采区内，不再新设砂石土矿采矿权，已设采矿权应一矿一策，制定方案，调整范围后纳入开采规划区块设置的，合理调整采矿权范围，无法调整范围或调整范围后也不满足规划区块设置要求的，原则上2021年底前必须退出到位。
	本项目矿山不涉及禁采区，属于符合条件开采区。
	符合

	
	本规划设置了限制开采区，包括三类：一是湘江流域限制开采区（从湘江流域禁止开采区边界开始，外推至距河流两岸不超过1000m以内的区域，但外推区域内存在山脊线的，限采区为禁采区边界至第一层山脊线之间的区域；重要饮用水源地禁采区外边界至周边1000m以内的区域）。二是铁路、高速公路、国省干道、输电线路、输气管道、居民点等各类基础设施周边或两侧一定范围，依相关法律法规、条例遵其规定；三是重点生态功能区负面清单要求的限制开采区域。
	本项目矿山不涉及湘江流域限制开采区范围，矿区1km范围内没有铁路、高速公路、国道通过，南侧约400m处为S233省道，项目与永久基本农田、生态保护红线、自然保护区、风景名胜区无重叠。
	符合

	
	本规划明确了在限制开采区内，原则上不新设砂石土矿采矿权，已有矿山原则上不予扩界，但为减少终了边坡、消除安全生产隐患和地质灾害隐患的情形除外。为保障重大项目建设和民生需求确需新设（含以扩充资源为目的的扩界情形）的，应由具有采矿权审批权限的审批机关同级人民政府组织相关部门严格论证，确保符合环境保护、水土保持和安全生产要求。
	本项目矿山属于符合条件开采区。
	符合

	污染物排放管控
	新设矿山必须达到绿色矿山建设标准并经验收合格后方可生产。现有矿山2025年底全部达到绿色矿山建设标准并经验收合格。①新设矿山原则上最低生产规模达到30万t/a，建筑用辉绿岩、建筑用玄武岩等优质砂石资源可适当降低标准机械化程度80%以上；②露天矿山应采用自上而下“边采边治”台阶式分层开采方式，严禁开采造成高陡边坡，原则上不允许负地形开采，新设矿山原则上实现移平式开发；③废水、粉尘、噪声和固废必须经过处理达到国家和省规定的排放标准；污水处理达标率达到100%；砂石矿山资源综合利用率不低于95%，固体废物妥善处置率达到100%。④新建和生产矿山损毁土地复垦率应达到100%（全面复垦），地质环境治理恢复率应达到100%（全面治理）。
	本项目矿山已编制矿产资源开采方案及矿山生态保护修复方案，按照绿色矿山标准进行建设；矿山开采规模300万吨/年，采取露天自上而下分台阶开采法，最低开采标高+150m；废水经处理后全部循环利用，粉尘采取抑尘后确保达标排放，固体废物全部妥善处置；矿山闭坑后将对矿区进行植被恢复，确保土地复垦率、地质环境治理恢复率达100%。
	符合

	
	规划实施需保证采区环境质量维持基本稳定。
	本项目矿山开采不会造成区域环境质量下降，可维持环境质量基本稳定。
	符合

	风险防控
	规划实施的主要风险：一是矿山、排土场山体滑坡引起生态环境破坏；二是废水、砂石事故排入饮用水源保护区导致水环境污染，建设单位需按照环境风险应急预案执行，做好防控措施。
	建设单位后续将编制突发环境事件应急预案，制定落实环境风险防范措施。
	符合

	资源开发利用
	严格按照开采规模要求、开采范围进行开采，不得超量开采，不得越界开采。矿山开采回采率不低于92%，表土利用率不低于95%。
	项目矿山严格按照设计开采规模、范围进行开采，设计开采回采率98%，表土全部用于矿山复垦，利用率100%。
	符合


本项目与湖南省专项规划环评审查意见符合性分析见下表。
表1-4  与湖南省专项规划环评审查意见符合性分析
	审查意见中相关要求
	项目情况
	符合性

	（一）坚持生态优先、绿色发展，以生态环境质量改善为目标，统筹协调生态环境保护和矿山资源开发的关系。严格控制矿山开发规模与强度，节约集约利用土地等资源，合理安排矿山开发建设时序，根据区块资源禀赋和地方经济发展需求，在规划提出的单个矿山开采规模原则上不低于30万吨/年基础上，长沙市、湘潭市全域、株洲市市辖区、岳阳市（汨罗市、湘阴县、岳阳县） 及其它市州市级中心城区开发边界毗邻的乡镇（含街道）新设矿山开采规模应不低于100万吨/年。规划实施阶段株洲市、衡阳市适当提高大中型矿山比例。
	本项目矿山开采规模为 300万吨/年，本项目不属于长沙市、湘潭市全域、株洲市市辖区、岳阳市（汨罗市、湘阴县、岳阳县）及其它市州市级中心城区开发边界毗邻的乡镇（含街道）新设矿山，本项目开采规模不低于30万吨/年。
	符合

	（二）严守生态保护红线，优化规划布局。将生态保护红线、环境敏感区作为保护和维护全省生态安全的底线，依法依规实施强制性保护。《报告书》根据1272个开采规划区块所涉生态环境敏感程度和可调整条件，调出区块47个，规划开采区块调整为1225个，其中有条件开采区块732个，
符合条件开采区块493个。规划实施过程中应严格落实《报告书》提出的调整要求，调出区块不得投放矿权，有条件开采区块应满足条件后方可投放矿权。《规划》中各区块在设置矿权时，应与自然保护地、风景名胜区、生态保护红线等环境敏感区边界预留不小于50米的缓冲距离。
	本项目矿区属于满足投放条件的矿区，矿区范围内无基本农田，与永久基本农田、各类自然保护地、生态保护红线、禁止开发区边界等均无重叠。
	符合

	（三）强化并落实污染防治措施。矿石开采过程中岩石采剥、钻孔、爆破、锯切、装卸等作业场所应采取喷雾、洒水等措施，产生的废水经收集沉淀后回用或达标排放。粗碎等工艺采取密闭或湿法工艺降低粉尘无组织排放。采用先进的爆破方式，选取低噪设备，通过减震、隔声、消声、吸声等措施，减缓噪声对周边居民带来的不利影响。加强固废综合利用，矿山资源综合利用率不低于95%。
	本项目矿山开采过程中设计喷雾、洒水装置，产生的废水全部收集经沉淀后回用；本项目矿山开采方式采用自上而下中深孔爆破开采，采用先进的爆破方式，通过选用低噪设备、减震、隔声、消声、吸声等措施，对周边居民的噪声影响较小；项目固废得到充分利用，矿山资源综合利用率达到98%。
	符合

	（四）加强生态保护和修复。开采
过程严格限制作业范围， 尽可能减少对原有地表植被和土壤的破坏；矿区周边设置截排水措施，减少水土流失；规范设置排土场，表土进行保存用于开采后复垦；制定矿山生态修复方案并严格落实，对已完成开采或形成终了边坡的开采区域实施边开采边修复，恢复土地原有功能；采取覆土、复绿、边坡整治等措施实施历史遗留矿山生态环境修复治理。
	本项目矿区设置截排水沟，减少水土流失；设置排土场暂存剥离表土，后续用于矿山复垦；已编制生态保护修复方案，通过覆土、复绿等措施修复矿山生态环境。
	符合

	（五）加强环境风险防范。落实矿山开采环境风险防范的主体责任，强化环境风险防范体系建设；制定突发环境事件应急预案，严格执行应急报告制度；采场和堆场应设置完善的排洪和排水设施，做好削坡卸荷、压脚护坡，预防滑坡、坍塌、泥石流等地质环境灾害引发的次生生态环境风险。
	建设单位将强化环境风险防范体系建设，拟制定突发环境事件应急预案，严格执行应急报告制度；采场和堆场应设置完善的排洪和排水设施，预防滑坡、坍塌、泥石流等地质环境灾害引发的次生生态环境风险。
	符合

	（六）建立健全生态环境长期监测体系。建立常态化生态、噪声、大气、水环境等监测体系，根据区域生态环境质量变化情况，及时优化矿山建设和运营管理方案，完善相应生态环境保护措施。
	本项目将根据监测要求，建立健全生态环境长期监测体系。
	符合



由表1-3、表1-4可知，本项目符合《湖南省普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2021～2025）环境影响报告书》及审查意见中有关规定。
3、与《澧县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019～2025年）》符合性分析
《澧县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019～2025年）》适用于澧县县域范围，是澧县落实省人民政府推进砂石土矿专项整治行动的具体安排，是全县进行砂石土矿业权设置的指导性文件。
本项目位于《澧县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025年）》开采规划区内，区块名称为“澧县火连坡镇丰报长坡建筑石料用灰岩矿”，区块编号为CQ001，设置类型为已设采矿权整合，该整合区块由原“澧县鑫丰环保建材有限公司丰报长坡采石场”“澧县九河湾碎石场”两宗已设采矿权整合而成，两宗采矿许可证均已注销。
建设单位已经取得该矿区范围内的采矿许可证（许可证号：XC4300002026047160000045），矿山名称为澧县鑫丰环保建材有限公司湖南省澧县丰报建筑石料用灰岩矿，矿区范围由12个拐点圈闭，面积0.2621km2，开采标高为+303m～+150m，项目开采和生产规模为300万吨/年。
综上，本项目满足《澧县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019～2025年）》相关要求。
4、与《澧县火连坡镇国土空间规划（2021-2035年）》相符性分析
根据澧县火连坡镇自然资源所出具的《关于澧县鑫丰环保建材有限公司矿石开采、石灰石精深加工项目已纳入乡镇国土空间规划的情况说明》：
澧县鑫丰环保建材有限公司矿山开采、石灰石精深加工项目位于澧县火连坡镇芦桥村和羊耳山村境内，矿区范围内总面积为26.21公顷、工业广场占地面积3.20公顷。澧县人民政府于2025年9月进行净矿出让，澧县鑫丰环保建材有限公司于2026年1月竞得采矿权，该项目2024年12月已纳入澧县火连坡镇乡镇国土空间规划（2021-2035）之内。
因此，本项目与《澧县火连坡镇国土空间规划（2021-2035年）》相符。

	其他符合性分析
	1、产业政策符合性分析
本项目为建筑石料用灰岩矿开采及及石灰石精深加工项目，对照《产业结构调整指导目录（2024年本）》，本项目生产规模、生产工艺以及生产设备等均不属于其中的限制类和淘汰类项目，属于允许类。因此，本项目建设符合国家的产业政策。
2、生态环境分区管控相符性分析
根据《常德市其他环境管控单元（省级及以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》，本项目所在地澧县火连坡镇属于优先保护单元，环境管控单元编码ZH43072310001。本项目与生态环境准入清单要求对比分析见下表。




表1-5  与常德市其他环境管控单元（省级及以上产业园区除外）生态环境准入清单符合性分析
	管控维度
	管控要求
	项目情况
	符合性

	空间
布局
约束
	（1.1）天供山省级森林公园按照《湖南省森林公园条例》严格管控。湖南澧州涔槐国家湿地公园按照《中华人民共和国湿地保护法》《湖南省湿地保护条例》《国家级自然公园管理办法（试行）》（林保规（2023）4号）严格管控。
（1.2）生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。
（1.3）严格控制排放重点污染物的建设项目；严格控制在优先保护类耕地集中区域新（改、扩）建重金属污染物排放的项目。
	（1）本项目不在天供山省级森林公园、湖南澧州涔槐国家湿地公园范围内。
（2）本项目不涉及生态红线。
（3）本项目不涉及优先保护类耕地，不排放重点污染物及重金属污染物。
	符合

	污染物排放管控
	（2.1）开展土壤污染风险评估，明确修复和治理的责任主体和技术要求，监督污染场地治理和修复，降低土地再利用特别是改为居住用地对人体健康影响的风险。
（2.2）深入推广农业新技术，以推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、水肥一体化、病虫害统防统治及绿色防控技术为核心，推进化肥、农药减量增效。
（2.3）严格执行畜禽养殖禁养区、限养区、适养区管理规定，防治养殖污染反弹。推进畜禽养殖废弃物资源化利用，推进规模化养殖场标准化改造，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，与养殖量匹配，加强畜禽养殖污染防治监管执法，将纳入国家主要污染物总量减排核算范围的规模化畜禽养殖场列入日常监督性监测范围。
（2.4）整治优化工业和生活排污口设置，严格管控沿线岸边工业、养殖污染源，现有涉水污染项目按照国家政策退出到位。
	（1）本项目不涉及土壤污染。
（2）本项目不属于农业生产、畜禽养殖业，不使用高毒高残留农药。
	符合

	环境风险防控
	（3.1）加强地下水环境保护。开展矿山开采区地下水环境状况调查评估，评估地下水环境风险，并根据评估结果，开展地下水环境状况调查评估及修复试点，控制地下水污染。
（3.2）加强饮用水水源地保护。开展集中式饮用水源地突出环境问题排查整治。
（3.3）全面完成饮用水水源保护区规范化建设，开展饮用水源现状本底调查，实施环境综合治理，提高饮用水水源地应急能力建设，加强对水源地环境监管平台建设，掌握水源地环境状况。
（3.4）严格环境督察执法，实施工业污染源全面达标排放计划，在重污染行业深入推进强制性清洁生产审核，着力整治“散乱污”企业，有效解决“劣币驱逐良币”问题，促进合规企业生产负荷和效益不断提升。开展农产品深加工，延伸产业链，提高原料利用率，改进生产工艺，推行清洁生产，从源头减少污染物产生量、排放量。
（3.5）全面排查矿区历史遗留固体废物，降低粮食等农产品中重金属超标风险。
	（1）本项目不涉及饮用水水源地。
（2）建设单位后续将编制突发环境事件应急预案，制定并落实各项环境风险防范措施。
（3）本项目将提高原料利用率，改进生产工艺，推行清洁生产，从源头减少污染物产生量、排放量。
	符合

	资源开发效率要求
	（4.1）水资源
提升江河湖库水源涵养与保护能力，保障重点河湖基本生态流量，改善水环境状况，控制人为水土流失，治理重点地区水土流失，逐步控制地下水超采情况。现代化水利建设目标：加快建设“智慧水利”综合信息平台，完善水资源监控体系，实现各区域联防联控，信息共享。到2025年，澧县用水总量为4.78亿立方米，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低17.92%和16.74%。
（4.2）土地资源
（4.2.1）农田保护区按照相关法律法规进行管理，区内从严管控非农建设占用永久基本农田，鼓励开展高标准农田建设和土地整治，提高永久基本农田质量。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经国务院批准。
（4.2.2）至2025年，澧县耕地保有量663.92平方千米，永久基本农田609.69平方千米，湿地保护率73%，村庄建设用地211.33平方千米；至2035年，澧县耕地保有量654.58平方千米，永久基本农田609.69平方千米，生态保护红线290.63平方千米，城镇开发边界61.54平方千米，林地保有量472.40平方千米，湿地保护率75%，村庄建设用地211.33平方千米。
（4.3）能源
（4.3.1）坚持高能效、低污染、低排放、多种能源并举互补的发展目标，加快推进能源结构调整，提高能源利用效率，使用清洁能源，扩大本地可再生能源利用，推进绿色能源示范性建设。同时提升能源储备能力，形成可靠、经济、清洁、低碳的多元化能源保障体系。
	（1）本项目使用水资源较少，主要为生活用水，项目生产废水经处理后全部做到了100%循环利用，节约了水资源。
（2）项目不涉及永久基本农田、耕地。
	符合



综上所述，本项目符合《常德市其他环境管控单元（省级及以上产业园区除外）生态环境准入清单（2023年版）》要求。
3、与《项目研判分析结果报告》符合性分析
根据《项目研判分析结果报告》，项目共涉及1个单元，总计发现问题项0个，注意项8个，符合项1个，无关项7个。项目涉及1个单元为火连坡镇/王家厂镇管控单元，属于优先保护单元。项目与《项目研判分析结果报告》符合性分析见下表。
表1-6  与《项目研判分析结果报告》符合性分析
	管控维度
	研判分析结果
	符合性分析

	空间
布局
约束
	注意项—1
分析结论：
该项目属于“采矿业”项目，请进一步核实该项目是否符合管控要求。
管控要求：
（1.1）天供山省级森林公园按照《森林公园管理办法》严格管控。湖南澧州涔槐国家湿地公园按照《国家湿地公园管理办法》《湿地保护管理规定》严格管控。
	本项目不在天供山省级森林公园、湖南澧州涔槐国家湿地公园范围内，符合管控要求。

	
	注意项—2
分析结论：
该项目属于“固废危废”项目，请进一步核实该项目是否符合管控要求。
管控要求：
（1.3）严格控制排放重点污染物的建设项目；严格控制在优先保护类耕地集中区域新（改、扩）建重金属污染物排放的项目。
	本项目不涉及优先保护类耕地，不排放重点污染物及重金属污染物，符合管控要求。

	污染物排放管控
	注意项—1
分析结论：
该项目属于“气污染”项目，请进一步核实该项目是否符合管控要求。
管控要求：
（2.2）严禁使用高毒高残留农药，实施化肥农药零增长行动，支持推行农药包装废弃物回收处置工作和推广地膜回收加工能力建设，推广测土配方施肥和病虫害绿色防控技术，推进农作物病虫害专业化统防统治。
	本项目不属于农业生产业，不使用高毒高残留农药、不使用化肥，符合管控要求。

	
	符合项—1
分析结论：
该项目属于“清洁能源”项目，符合管控要求。
管控要求：
（2.1）开展土壤污染风险评估，明确修复和治理的责任主体和技术要求，监督污染场地治理和修复，降低土地再利用特别是改为居住用地对人体健康影响的风险。
	本项目不涉及土壤污染，符合管控要求。

	环境风险防控
	注意项—1
分析结论：
该项目属于“工业企业、采矿业”项目，请进一步核实该项目是否符合管控要求。
管控要求：
（3.2）加强饮用水水源地保护。开展集中式饮用水源地突出环境问题排查整治。
	本项目不涉及饮用水水源地，符合管控要求。

	
	注意项—2
分析结论：
该项目属于“采矿业”项目，请进一步核实该项目是否符合管控要求。
管控要求：
（3.3）全面完成饮用水水源保护区规范化建设，开展饮用水源现状本底调查，实施环境综合治理，提高饮用水水源地应急能力建设，加强对水源地环境监管平台建设，掌握水源地环境状况。
	本项目不涉及饮用水水源地，项目废水不外排，符合管控要求。

	
	注意项—3
分析结论：
请进一步核实该项目是否符合管控要求。
管控要求：
（3.4）严格环境督察执法，实施工业污染源全面达标排放计划，在重污染行业深入推进强制性清洁生产审核，着力整治散乱污企业，有效解决劣币驱逐良币问题，促进合规企业生产负荷和效益不断提升。开展农产品深加工，延伸产业链，提高原料利用率，改进生产工艺，推行清洁生产，从源头减少污染物产生量、排放量。
	本项目将提高原料利用率，改进生产工艺，推行清洁生产，从源头减少污染物产生量、排放量，符合管控要求。


	资源开发效率要求
	注意项—1
分析结论：
该项目属于“固废危废”项目，请进一步核实该项目是否符合管控要求。
管控要求：
（4.1）水资源
提升江河湖库水源涵养与保护能力，保障重点河湖基本生态流量，改善水环境状况，控制人为水土流失，治理重点地区水土流失，逐步控制地下水超采情况。现代化水利建设目标：加快建设智慧水利综合信息平台，完善水资源监控体系，实现各区域联防联控，信息共享。到2025年，澧县用水总量为4.78亿立方米，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低17.92%和16.74%。
	本项目使用水资源较少，主要为生活用水，项目生产废水经处理后全部做到了100%循环利用，节约了水资源，符合管控要求。

	
	注意项—2
分析结论：
该项目属于“气污染”项目，请进一步核实该项目是否符合管控要求。
管控要求：
（4.2.2）至2025年，澧县耕地保有量663.92平方千米，永久基本农田609.69平方千米，湿地保护率73%，村庄建设用地211.33平方千米；至2035年，澧县耕地保有量654.58平方千米，永久基本农田609.69平方千米，生态保护红线290.63平方千米，城镇开发边界61.54平方千米，林地保有量472.40平方千米，湿地保护率75%，村庄建设用地211.33平方千米。
	本项目不涉及永久基本农田、耕地，符合管控要求。



4、与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析
根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109号）中对矿产资源开采的选址要求，本项目情况与该技术政策对照分析见下表。
表1-7  与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析
	政策要求
	项目情况
	符合性

	矿产资源开发规划与设计

	（一）禁止的矿产资源开发活动

	1、禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿。
	本项目矿山位于符合条件开采区，与永久基本农田、生态保护红线、自然保护区、风景名胜区无重叠。
	符合

	2、禁止在铁路、国道、省道两侧的直观可视范围内进行露天开采。
	本项目矿山直观可视范围内无铁路、国道、省道。
	符合

	3、禁止在地质灾害危险区开采矿产资源。
	本项目矿山位于符合条件开采区，不属于地质灾害危险区。
	符合

	4、禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发活动。
	本项目矿山按照“边开采、边修复”的原则对土地进行恢复，不会产生不可恢复性破坏。
	符合

	（二）限制的矿产资源开发活动

	1、限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。
	本项目矿山位于符合条件开采区，与自然保护区和生态保护红线无重叠。
	符合

	2、限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。
	本项目矿山位于符合条件开采区，不属于生态脆弱区。
	符合

	（三）矿产资源开发规划

	1、矿产资源开发应符合国家产业政策要求，选址、布局应符合所在地的区域发展规划。
	本项目符合国家产业政策，选址及布局符合所在地的区域发展规划。
	符合

	2、矿产资源开发企业应制定矿产资源综合开发规划，并应进行环境影响评价，规划内容包括资源开发利用、生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、废弃地复垦等。
	本项目矿山已制定矿产资源开采方案，目前正在办理环境影响评价手续。
	符合

	矿山基建

	1、对矿山基建可能影响的具有保护价值的动、植物资源，应优先采取就地、就近保护措施。
	本项目矿区无珍稀动植物资源。
	符合

	2、对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用。对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土。
	本项目建设有排土场，用于堆放表土，表土用于矿山植被恢复与土地复垦。
	符合

	3、矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。
	本项目矿山不占用农田和耕地，矿山基建临时性占地及时进行恢复。
	符合



综上所述，本项目符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）中对矿产资源开采的选址要求。
5、与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》符合性分析
《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）规定了矿山生态环境保护与恢复治理的指导性技术要求，本项目与该规范一般要求符合性分析见下表。
表1-8  与《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范》符合性分析
	序号
	规范要求
	项目情况
	符合性

	1
	禁止在依法划定的自然保护区、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域内采矿。禁止在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内进行景观破坏明显的露天开采。
	本项目矿山不涉及重要生态保护地以及其他法律法规规定的禁采区域，项目矿山不在重要道路、航道两侧及重要生态环境敏感目标可视范围内。
	符合

	2
	矿产资源开发活动应符合国家和区域主体功能区规划、生态功能区划、生态环境保护规划的要求，采取有效预防和保护措施，避免或减轻矿产资源开发活动造成的生态破坏和环境污染。
	本项目矿山符合湖南省、澧县普通建筑材料用砂石土矿专项规划要求，通过采取预防保护措施可减轻生态破坏和环境污染。
	符合

	3
	坚持“预防为主、防治结合、过程控制”的原则，将矿山生态环境保护与恢复治理贯穿矿产资源开采的全过程。根据矿山生态环境保护与恢复治理的重点任务，合理确定矿山生态保护与恢复治理分区，优化矿区生产与生活空间格局。采用新技术、新方法、新工艺提高矿山生态环境保护和恢复治理水平。
	本项目已编制生态保护修复方案，将对矿区进行生态修复，生态恢复按照开采区、生活区等分区进行。
	符合

	4
	所有矿山企业均应对照本标准各项要求，编制实施矿山生态环境保护与恢复治理方案。
	本项目矿山已对照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）要求编制生态保护修复方案。
	符合

	5
	恢复治理后的各类场地应实现：安全稳定，对人类和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观相协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。
	矿山开采完毕后将露采场台阶、排土场复垦为林地和草地，露采场底盘、工业广场复垦为园地，因地制宜实现土地可持续利用，使区域整体生态功能得到保护和恢复。
	符合



综上所述，本项目符合《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ 651-2013）中一般要求。
6、与《砂石行业绿色矿山建设规范》符合性分析
本项目与《砂石行业绿色矿山建设规范》（DZ/T 0316-2018）符合性分析见下表。
表1-9  项目与砂石行业绿色矿山建设规范符合性分析
	规范要求
	项目情况
	符性性

	一、矿区环境
	1、矿容矿貌：①矿区按生产区、办公区、生活区和生态区等功能分区，各功能区应符合GB50187的规定，生产、生活、办公等功能区应有相应的管理机构和管理制度，运行有序，管理规范；②矿区道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；在生产区应设置线路示意牌、简介牌、岗位技术操作规程等标牌，标牌符合GB/T13306 的规定；在需警示安全的区域应设置安全标志，安全标志符合GB14161的规定；③矿区生产过程应采取喷雾、喷洒水或生物纳膜加装除尘装备等措施处置粉尘，工作场所粉尘浓度应符合GBZ2.1-2007的规定。应对输送系统、生产线、料库等采取有效措施进行抑尘，严禁运料遗撒和带泥上路，保持矿区及周边环境卫生；④应采取合理有效措施的技术措施对高噪音设备进行降噪处理，工作场所噪声应符合GBBZ2.2-2007的要求，工业企业厂界噪声排放限值应符合GB12348。
	本项目矿区按生产区、办公区、生活区和生态区等功能分区，各功能区符合GB50187的规定，项目设立生产管理机构和管理制度；矿区道路、供水、供电、卫生、环保等配套设施齐全，设立有标识标牌，制定岗位操作规程；设置洒水、喷雾设施抑尘，选取低噪声设备，通过减震、隔声降低噪声排放，确保厂界噪声满足GB12348标准。
	符合

	
	矿区绿化：矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理，矿区绿化覆盖率应达到100%。
	建设单位已制定生态保护修复方案，本环评要求建设单位按照生态保护修复方案对矿区进行生态修复，确保绿化覆盖率应达到100%
	符合

	二、资源开发方式
	矿区生态环境保护：①应按照矿山地质环境保护与土地复垦方案进行环境治理和土地复垦：a、露天采场、矿区专用道路、矿山工业场地、排土场、矿山扰动区等生态环境保护与恢复治理，应符合HJ651 的相关规定；b、土地复垦质量应符合TD/T1036 的规定；c、恢复治理后的各类场地应实现安全稳定，对人和动植物不造成威胁；对周边环境不产生污染；与周边自然环境和景观协调；恢复土地基本功能，因地制宜实现土地可持续利用；区域整体生态功能得到保护和恢复。②应建立环境监测机制，设置专门机构，配备专职管理人员和监测人员，具体要求如下：a、对粉尘、废水、噪音等污染源和污染物实行动态监测，并向社会公开数据，接受社会公众监督。b、开采中和开采后应建立、健全长效监测机制，对土地复垦区稳定性与环境质量进行动态监测。③矿山开采结束闭坑时，应完成矿区的地质灾害治理，土地复垦率、终了边坡治理率达到100%。
	项目矿山已编制生态保护修复方案，矿山闭矿后将按照修复方案进行矿山复垦，同时矿山在开采的过程中将采取边开采边复垦的方式进行，降低矿山开采对生态的影响，复垦过程中充分考虑与周边自然环境的协调性；生态保护修复方案将建立地表水、土壤、生物监测体系，本次评价将对大气、噪声提出监测计划；矿山开采结束闭坑后按照生态保护修复方案进行土地复垦，土地复垦率、终了边坡治理率可达100%。
	符合

	三、资源综合利用
	表土和渣土利用：对排土场堆放的剥离表土或筛分后的渣土，用于环境治理、土地复垦和复绿等。
	项目矿山开采剥离表土委托外运或暂存于排土场，用于后期矿山土地复垦及复绿。
	符合

	
	废水利用：应配备完善的生产废水处理系统，经过固液分离处理后的清水应100%循环利用。
	项目配备完善的生产废水处理系统，初期雨水经截排水沟进入雨水收集池初步沉淀后再进入三级沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等；车辆冲洗废水经三级沉淀池沉淀后回用；洗砂废水进入废水处理循环回用系统处理后回用，项目生产废水均做到了100%循环利用。
	符合

	四、节能减排
	粉尘排放：①矿石开采和砂石生产过程中，粉尘排放应符合GB16297的规定；对于环境要求严格的地区，采取更有效的措施，控制粉尘排放，并达到地方环保要求的标准。②生产企业应建立粉尘监测网络与评价制度，编制监测控制方案，并针对监测控制对象定期组织第三方监测和自我监测。③矿石开采和砂石生产过程中的粉尘控制应遵循源头控制、过程协同控制、末端监控、系统联动集成的治理思路，达到环保节能和清洁生产的目的。④矿区应配置洒水车、高压喷雾车等设备，对无组织排放粉尘进行抑尘、降尘；宜采用水雾增湿除尘穿孔凿岩技术，在输气管道的回风过程中进行收尘。⑤应在装载机、破碎机、筛分机、整形机、制砂机、输送机端口等连续产生粉尘部位安装高效除尘装置。
	本项目矿石开采和砂石生产过程中采取有效措施控制粉尘排放：
①矿区开采粉尘：配套洒水车洒水降尘，爆破前对预爆区表面洒水润湿矿石，钻机钻孔前置洒水喷头，且自带收尘装置；
②工业广场砂石生产粉尘：上料、破碎粉尘：经负压收集后进入一套脉冲布袋除尘器（1#）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放；筛分粉尘：经负压收集后进入一套脉冲布袋除尘器（2#）处理后经一根15m高排气筒（DA002）排放；无组织粉尘采取加工车间、成品仓库封闭，设备全封闭，设置高压雾化喷淋装置；
③排土场扬尘：设置挡土墙，覆盖防尘网，洒水降尘等措施；
④运输道路扬尘：道路硬化，设置洗车平台，定期清扫、洒水车洒水抑尘、限速，车辆加盖篷布等措施。
建设单位应严格执行报告中提出的粉尘监测计划，对项目产生的粉尘进行监控。
	符合

	
	污水排放：①矿区及厂区应建有雨水截（排）水沟和集水池，地表径流水井沉淀处理后达标排放；②矿区及厂区的生产排水、雨水和生活污水，应实现雨污分流、清污分流；③检验化验室排出的有害废水应单独收集，经无害化处理后达标排放或循环利用。
	项目矿区及厂区实施雨污分流、清污分流，建设有截排水沟，初期雨水经截排水沟进入雨水收集池初步沉淀后再进入三级沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等；洗砂废水进入废水处理循环回用系统处理后回用；食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并进入化粪池处理后定期清掏用作农肥；项目不设检验化验室。
	符合

	
	废油等废物的处理：生产中产生的废油要集中收集，设置独立的场所存放，并交由有资质单位处理；蓄电池、滤袋等废物，应无害化处理或交有资质的第三方处置。
	项目废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。
	符合



综上所述，本项目符合《砂石行业绿色矿山建设规范》要求。
7、与《湖南省自然资源厅关于印发〈湖南省砂石行业绿色矿山标准（试行）〉的通知》符合性分析
本项目与《湖南省自然资源厅关于印发〈湖南省砂石行业绿色矿山标准（试行）〉的通知》（湘自然发〔2019〕23号）相关要求的符合性分析见下表。
表1-10  项目与湘自然发〔2019〕23号符合性分析
	标准要求
	项目情况
	符性性

	一、矿区环境与生态保护修复相关要求
	1、矿区功能分区布局合理，矿区按开采区、生产区、管理区、生活区和生态区等功能分区。
2、矿区地面道路、给排水、供电、卫生、环保等配套设施齐全；在生产区设置操作提示牌、说明牌、线路示意图牌等标牌，在需警示安全的区域应设置安全标志。
3、矿区绿化应与周边自然环境和景观相协调，绿化植物搭配合理。矿区工业场地、办公生活区、永久边坡及台段、排土场（含临时）进行复垦及绿化，矿区专用道路两侧因地制宜设置隔离绿化带。可绿化区绿化覆盖率达到100%。
	1、项目矿区按开采区、工业广场、生活、办公区进行了分区。
2、项目配套设施齐全，矿区、工业广场按要求设置了相应标牌、标志。
3、本项目已编制生态保护修复方案，项目建成后拟按方案实施生态保护修复，绿化区绿化覆盖率可达到100%。
	符合

	二、资源开采相关要求
	1、露天矿山应采用自上而下水平分层开采法，贯彻“采剥并举，剥离先行”的方针，矿石回采率应达到90%以上。
2、根据《爆破安全规程》（GB6722）编制爆破方案，应采用深孔微差爆破技术；终了边坡应采用预裂爆破、光面爆破等控制爆破技术手段，降低爆破危害，为后续边坡复绿创造条件。
	1、项目矿区露天矿山采用自上而下水平分层开采法，矿石回采率达到98%。
2、本矿山委托专业爆破公司进行爆破，采用深孔微差爆破技术。
	符合

	三、绿色生产
	1、根据自然资源主管部门颁发的采矿许可证规定的生产规模进行矿山开采，以及目标市场容量需求确定生产线规模、产品类型。
2、干法生产应配备高效除尘设备，并保持与生产设备同步运行。湿法生产应配置泥粉和水分离、废水处理和循环使用系统。
3、砂石骨料成品堆场（库）应地面硬化和封闭，分类或分仓储存。
4、矿山道路设计符合《厂矿道路设计规范》（GBJ22）的有关规定，主要运矿道路应采用硬化路面。车辆驶离矿区前应冲洗，做到车辆不带泥上路、途中物料不撒落。
	1、根据矿区境内砂石市场的需求现状，设定本矿建筑石料用灰岩矿的生产规模为300万t/a。
2、本项目干法生产线配备布袋除尘器，并保持与生产设备同步运行。
3、本项目成品仓库地面均硬化和封闭，各类产品分类、
分仓储存。
4、本项目矿山道路拟按GBJ22要求进行设计建设，道路均采用硬化路面。工业广场设置了洗车平台，车辆驶离矿区前进行冲洗。
	符合

	四、资源综合利用
	1、对剥离表土或筛分后的渣土，用于环境治理、土地复垦和复绿。干法生产中石粉收集后应充分合理利用。湿法生产中的沉淀泥浆经脱水干化后形成的泥粉或泥饼，可用于新型墙体材料、土地复垦和土壤改良等。剥离表土（风化层）后，砂石矿山资源综合利用率不低于95%。固体废弃物妥善处置率达到100%，满足环保、安全、监测等相关要求。
2、矿山应对采矿场、排土场的防洪排水进行整体规划，建设截洪沟、沉砂池等设施，符合水土保持方案要求。对收集的地表径流水和矿坑排水，经处理后用于厂区绿化和厂区生产。
3、厂区配备完善的生产废水处理系统，经过固液分离处理的清水应100%循环利用。
	1、项目剥离表土委托外运或堆放于排土场用于后期土地复垦。生产中布袋除尘器收集的粉尘定期外售综合利用，砂石矿山资源综合利用率可达100%，各类固体废弃物妥善处置率可达到100%。
2、项目编制了水土保持方案，建设截洪沟、沉淀池等设施，矿山径流的雨水经排水沟排至沉沙池后回用于厂区生产。
3、厂区配套了完善的生产废水处理系统，经固液分离处
理的清水能100%循环利用。
	符合

	五、节能减排
	1、矿区的生活污水单独收集，经无害化处理后达标排放或委托有资质单位外运处理。生产中产生的废油要集中收集，设置独立的场所存放，并交有资质单位处理。
2、矿区配置洒水车、高压喷雾车等设备，对无组织排放粉尘进行固尘、抑尘、降尘。根据产尘点的粉尘浓度和特性，在穿孔凿岩机、装载机、破碎机、筛分机、整形机、制砂机、输送机等设备连续产生粉尘部位安装相应的高效节能除尘装置。生产加工车间的产尘点要封闭，有利于形成负压除
尘；皮带运输系统廊道应选用封闭方式，防止粉尘逸散。设立局部废气收集系统和集中净化处理装置，减少废气排放。存在尾气排放的设备装置，其废气排放标准符合《大气污染物综合排放标准》（GB16297）。
3、合理设计工艺布置，控制噪声传播。
选用低噪声生产设备；对高噪强振的设备，应采取消声、减振措施；矿山主要采掘、运输设备应设置密闭驾驶室；工业企业厂界噪声排放限值符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348）的要求，若矿区位于未划分声环境功能区的区域，当厂界外有噪声敏感建筑物时，可参照《声环境质量标准》（GB3096）的规定确定厂界外区域的声环境质量要求，并执
行相应的厂界环境噪声排放限值。
4、建立粉尘、噪声监测网络与评价制度，编制监测控制方案，并针对监测控制对象定期组织第三方监测和自我监测。
	1、本项目生活污水、食堂废水单独收集，食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并进入化粪池处理后定期清掏用作农肥；生产中产生的废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布收集后暂存于危废暂存间，定期委托有资质单位处置。
2、本项目矿区配置了洒水车等抑尘设备进行抑尘；项目工业广场加工车间、成品料仓封闭，设置高压雾化喷淋装置，上料、破碎、筛分工序配套设置了脉冲布袋除尘器和排气筒，项目废气可实现达标排放。
3、本项目选用低噪声设备，采取合理布局、减震、隔声、
消声等噪声控制措施，项目厂界噪声限值可满足有关规
定。
4、本项目建成后拟按环评要求建立粉尘、噪声监测网络
与评价制度，定期进行自行监测。
	符合



综上所述，本项目符合《湖南省自然资源厅关于印发〈湖南省砂石行业绿色矿山标准（试行）〉的通知》（湘自然发〔2019〕23号）相关要求。
8、与《湖南省大气污染防治条例》相符性分析
《湖南省大气污染防治条例》（以下简称“防治条例”）于2017年3月31日湖南省第十二届人民代表大会常务委员会第二十九次会议通过，根据湖南省第十三届人民代表大会常务委员会第十八次会议进行修正，2020年6月12日公布实施。防治条例第二十四条规定“县级以上人民政府可以根据扬尘污染防治的需要，划定禁止从事矿石开采和加工等容易产生扬尘污染活动的区域。矿山开采应当实施分区作业，做到边开采、边治理，及时修复生态环境。废石、废渣、泥土等应当集中堆放，并采取围挡、设置防风抑尘网、防尘网或者防尘布等措施；施工便道应当进行硬化并做到无明显积尘。采矿权人在采矿过程中以及停止开采或者关闭矿山前，应当整修被损坏的道路和露天采矿场的边坡、断面，恢复植被，并按照规定处置矿山开采废弃物，整治和恢复矿山地质环境，防止扬尘污染。”
项目矿山属于湖南省专项规划符合条件开采区，矿石开采过程中采取边开采、边治理的方式进行土地复绿，设置排土场用于堆放剥离表土并设置挡土墙、覆盖防尘网、定期洒水降尘；根据项目矿山生态保护修复方案，建设单位通过生态修复后可恢复植被，有效整治矿山地质环境。
9、项目与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028年）》相符性分析
本项目与湖南省生态环境保护委员会办公室文件《关于印发<湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028年）>的通知》（湘生环委办〔2026〕2号）相符性分析见表1-11。
表1-11  项目与《湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028年）》相符性分析
	控制项目
	文件要求
	本项目情况
	符合性

	严格项目准入
	严守准入门槛，严禁不符合国家产业政策的项目盲目发展和低水平转入。加强对湘北“上风口”大气污染物排放项目的准入管控。严禁新增钢铁、焦化、水泥熟料、平板玻璃、电解铝、氧化铝、煤化工产能，严控新增炼油、磷铵、铜冶炼、铅锌冶炼产能。推进新改扩建“两高”项目能效达到标杆水平，环保绩效达到A 级水平；其他新建项目原则上达到B级及以上绩效水平；涉及含挥发性有机物（VOCs）原辅材料的新改扩建项目，技术可行的应使用低（无）VOCs 含量产品。
	本项目不属于新改扩建“两高”项目，项目不使用含挥发性有机物（VOCs）原辅材料。
	符合

	
	严格落实污染物区域削减替代要求。对不能稳定达到空气质量二级标准的城市，其重点行业新改扩建项目实施主要污染物排放量倍量削减替代，所需替代量在本市范围内统筹。建立省市两级环评审批项目区域削减和总量跟踪管理台账。科学谋划“十五五”产业布局，对重点规划和产业园区依法开展规划环评。
	本项目严格落实污染物区域削减替代要求。
	符合

	深化产业结构调整
	制定实施产业结构绿色转型相关方案，推动传统产业向价值链高端迈进。推动汽车制造、工程机械制造等重点行业建立完善绿色供应链体系。聚焦建材、工业涂装等污染物排放量大的重点行业，实施技术改造升级工程，优化产业布局和结构，提升产业绿色发展水平。
	本项目不属于汽车制造、工程机械制造等重点行业，不属于建材、工业涂装等污染物排放量大的重点行业。
	符合

	
	推动低效产能加快退出。以能耗、环保、碳排放、质量、安全、技术等标准为引领，分年度制定实施《湖南省依法依规推动落后产能退出工作方案》和相关领域实施方案，依法依规退出淘汰类产能和设备、污染物排放不能稳定达标的存量“两高”项目。
	本项目不属于淘汰类产能和设备、污染物排放不能稳定达标的存量“两高”项目。
	符合

	强化非道路移动源综合治理
	工地、矿山、港口、机场、重点行业企业和物流园区等重点场所新增或更新的作业车辆、机械和机车“应电尽电”，推动钢铁行业厂内使用新能源机车。到2028年，新增或更新3吨及以下叉车基本新能源化，装载机新能源比例达到30%；政府采购建设项目和绿色工地新能源机械使用比例不低于30%；主要机场近机位地面电源100%覆盖，远机位覆盖率不低于40%。
	本项目属于矿山开采项目，项目新增车辆做到“应电尽电”。
	符合



由上表可知，本项目与《关于印发<湖南省大气污染防治攻坚三年行动实施方案（2026-2028年）>的通知》（湘生环委办〔2026〕2号）相关要求相符。
10、项目所在区域饮用水水源调查分析
根据常德市生态环境局澧县分局出具的“项目查询是否涉及饮用水水源保护区的情况说明”，本项目不涉及饮用水水源保护区（详见附件21）。根据《澧县农村千人以上集中式饮用水水源地名录》，距离项目较近的集中式饮用水水源地为山门太青水库，属于千吨万人集中式供水工程，饮用水水源地基本情况如下表所示。
表1-12  集中式饮用水水源地基本情况一览表
	州市
	县市区
	水源地名称
	水源地类型
	工程所属乡镇和村
	设计供水规模（t/d）
	设计供水人口
（万人）
	年供水量（万t/a）
	日常管理单位

	常德市
	澧县
	山门太青水库
	水库
	火连坡镇羊耳山村
	30000
	30
	1530
	山门水厂

	
	
	
	
	火连坡镇金山村
	1500
	1.1
	56.2
	金山水厂



山门水库饮用水源保护区基本情况：
山门水库位于湖南省澧县火连坡镇羊耳山村，坝址以上集雨面积35.41km2，校核洪水位141.13m，总库容9201.3万m3，死水位123.10m，死库容1670万m3。根据《防洪标准》（GB50201-2014）及《水利水电工程等级划分及洪水标准》（SL252-2017），山门水库为Ⅲ等工程，主要建筑物级别为3级，次要建筑物级别为4级。水库设计灌溉面积6.75万亩，为11个乡镇30万人提供生活饮用水，下游有澧县县城、津市城区等城镇，常住人口100万人。是一座以灌溉为主，兼有供水、防洪效益的中型水库。
根据《山门水库饮用水水源保护区划分技术报告》以及饮用水源矢量图可知，山门水库属于饮用水源地山门水库保护区，饮用水源划分图如下。
[image: 页面提取自－96_00]
图1-1  澧县山门水库饮用水源保护区划分图
山门水库饮用水源保护区位于项目东北部，项目与保护区的关系具体见下表。
表1-13  项目与山门水库饮用水源保护区关系一览表
	保护区名称
	县市区
	水源地类型
	保护区范围
	方位
	相对矿界距离/m
	相对工业广场厂界距离/m
	相对排土场场界距离/m

	山门水库饮用水源保护区
	澧县
	水库
	一级保护区：山门水库取水口半径750米范围内的全部水域；
二级保护区：一级保护区边界外的山门水库全部水域面积
	NE
	498
	550
	710



11、项目与饮用水水源保护条例符合性分析
[bookmark: _Toc28387]（1）与《湖南省饮用水水源保护管理条例》符合性分析
《湖南省饮用水水源保护管理条例》（2022修正）规定在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：
①新建、扩建水上加油站、油库、制药、造纸、化工等严重污染水体的建设项目，或者改建增加排污量的建设项目；
②使用毒鱼、炸鱼等方法进行捕捞；
③排放倾倒工业废渣、城镇垃圾、医疗垃圾和其他废弃物，或者贮存、堆放固体废弃物和其他污染物；
④使用剧毒和高残留农药，滥用化肥；
⑤投肥养鱼；
⑥其他可能污染饮用水水体的行为。
在饮用水水源二级保护区内，除饮用水水源准保护区内的禁止行为外，还禁止下列行为：
①设置排污口；
②新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；
③设置畜禽养殖场、养殖小区；
④设置装卸垃圾、油类及其他有毒有害物品的码头；
⑤水上运输剧毒化学品及国家禁止运输的其他危险化学品；
⑥使用农药。
在饮用水水源一级保护区内，除饮用水水源准保护区、二级保护区内的禁止行为外，还禁止下列行为：
①新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；
②水上餐饮；
③网箱养殖、旅游、游泳、垂钓。
本项目为建筑石料用灰岩矿开采及石灰石精深加工项目，矿界距离最近的山门水库饮用水源保护区约498m、工业广场厂界距离最近的山门水库饮用水源保护区约550m、排土场场界距离最近的山门水库饮用水源保护区约710m，根据常德市生态环境局澧县分局出具的“项目查询是否涉及饮用水水源保护区的情况说明”，本项目不涉及饮用水水源保护区（详见附件21）。本项目废水不外排，不在饮用水水源保护区内设置排污口；且不在饮用水源保护区范围内排放倾倒工业废渣、生活垃圾、粪便和其他废弃物，或者贮存、堆放固体废弃物和其他污染物。
因此，本项目建设符合《湖南省饮用水水源保护管理条例》（2022修正）相关要求。
（2）与《常德市饮用水水源环境保护条例》符合性分析
根据《常德市饮用水水源环境保护条例》中“第三章 饮用水水源的保护”的规定：
第十五条在饮用水水源准保护区内，禁止下列行为：（一）新建、扩建对水体污染严重的建设项目，改建增加排污量的建设项目；（二）设置排污口；（三）排放、倾倒工业废渣、垃圾和其他废弃物；（四）使用毒鱼、炸鱼等方法进行捕捞；（五）从事围湖造田、围库筑坝等破坏水体的活动；（六）法律法规禁止的其他污染水体的行为。
第十六条 在饮用水水源二级保护区内，禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建排放污染物的建设项目；（二）设置油库、加油站；（三）设置畜禽养殖场、养殖小区；（四）设置装卸垃圾、油类、砂石及其他有毒有害物品的码头；（五）设置排渍口；（六）从事取土、采砂、采矿等可能造成水土流失的活动；（七）经营餐饮业；（八）养殖珍珠、沤制黄麻；（九）从事网箱、拦网、投饵、施肥等养殖活动；（十）破坏护岸林、水源涵养林、湿地以及相关植被；（十一）建造坟墓；（十二）丢弃、掩埋动物尸体；（十三）本条例第十五条列举的行为。在饮用水水源二级保护区内，已经建成的排放污染物的建设项目，由市、县（市、区）人民政府责令限期拆除或者关闭。
第十七条 在饮用水水源一级保护区内，禁止下列行为：（一）新建、改建、扩建与供水设施和保护水源无关的建设项目；（二）停泊与保护水源无关的船舶；（三）从事农作物种植、畜禽养殖、旅游、游泳、垂钓或者其他可能污染饮用水水体的活动；（四）本条例第十六条列举的行为。在饮用水水源一级保护区内，已经建成的与供水设施和保护水源无关的建设项目，由市、县（市、区）人民政府责令限期拆除或者关闭。在饮用水水源保护区内，水政监察、渔政监察和水质监测等公务船舶应当使用清洁能源。
第十八条 任何单位和个人不得将饮用水水源保护区内的水域发包、出租或者转让给他人从事本条例禁止的行为。
第十九条 在未划定饮用水水源保护区的饮用水水源准保护范围、二级保护范围、一级保护范围内，分别参照第十五条、第十六条、第十七条的规定进行管理，禁止污染饮用水水源的行为。
本项目为建筑石料用灰岩矿开采及石灰石精深加工项目，矿界距离最近的山门水库饮用水源保护区约498m、工业广场厂界距离最近的山门水库饮用水源保护区约550m、排土场场界距离最近的山门水库饮用水源保护区约710m，根据常德市生态环境局澧县分局出具的“项目查询是否涉及饮用水水源保护区的情况说明”，本项目不涉及饮用水水源保护区（详见附件21）。本项目废水不外排，不在饮用水水源保护区内设置排污口；且不在饮用水源保护区范围内排放倾倒工业废渣、生活垃圾、粪便和其他废弃物，或者贮存、堆放固体废弃物和其他污染物。
因此，本项目建设符合《常德市饮用水水源环境保护条例》相关要求。
12、项目与《湖南澧州涔槐国家湿地公园保护管理办法》符合性分析
澧县人民政府于2018年4月2日印发了《湖南澧州涔槐国家湿地公园保护管理办法》（澧政发〔2018〕2号），其有关规定如下：
第二条 湖南澧州涔槐国家湿地公园（以下简称公园）地处湖南省常德市澧县西北部，范围包括王家厂水库、山门水库、涔水北支部分河道及洲滩、山门水库至涔水北支的连接河道，以及周边部分山地，总面积2778公顷。
第四条 未经批准，公园内不得从事与湿地保护无关的建设与活动。公园内从事与湿地保护、规划、利用、科研、监测、宣传、教育等有关的建设与活动，应当遵守法律、法规、规章及本办法的规定。
第八条 公园内湿地生态资源与环境空间均纳入保护范围，主要包括以下内容：
（一）水体：保护以王家厂水库、山门水库、涔水北支为主的水体与水网形态，改善水质；
（二）生物多样性：为各类湿地生物提供最大的生存与生息空间；将环境改变控制在最小程度和范围，营造适宜湿地生物多样性发展的环境空间；提高湿地生物物种多样性，防止外来物种入侵，避免造成灾害；
（三）生态系统连贯性：保持湿地与周边环境的自然连续；避免和减少人工设施大范围覆盖，确保湿地生物生态廊道畅通，动物避难场所完备，湿地透水性和有机物性的良性循环；
（四）环境完整性：保持湿地水域环境和陆域环境完整无损，避免过度分割造成环境退化；保护湿地生态循环体系和缓冲保护地带，避免城市发展对湿地环境造成过度干扰；
（五）资源稳定性：保持湿地水体、生物、矿物等资源的平衡与稳定，防止资源贫瘠化，确保公园可持续发展；
（六）法律、法规、规章规定的其他保护内容。
第十二条 公园内及周边区域严格实行污染物排放总量控制制度和排污许可证制度。对涉及向公园排污或改变湿地自然状态，以及建设项目占用自然湿地的，由相关部门严格按环境影响评价制度等规定审批、备案和监管。
第十三条 公园内禁止下列排污行为：
（一）直接或者利用渗坑、渗井等方式间接排入污水的；
（二）任意存储、存放、倾倒、堆放、填埋、处置各种固体废弃物和建筑渣土的；
（三）对农用薄膜、渔网等不可降解废弃物，使用者未采取回收利用的；
（四）船舶未配置符合国家规定的防污设备，排放含油污水、生活污水及固体垃圾的；
（五）其他未经公园管理处及有关部门批准同意排污的。
第十五条 依法保护公园内的野生动植物及其生存环境。公园内禁止下列行为：
（一）捕猎各种野生动物、捡拾鸟卵的；
（二）河流内进行网箱养殖，在水面设置障碍物的；
（三）采取电打鱼、炸鱼、毒鱼等方式捕捞鱼类资源，在水面设置围网、回笼等捕鱼装置的；
（四）破坏野生动物栖息地、鱼类洄游通道的；
（五）采挖野生植物、破坏植被的；
（六）进行生产性放牧的；
（七）植被恢复区和栽培区内擅自放牧和种植的；
（八）法律、法规、规章规定的其他破坏野生动植物及其生存环境的。
第十九条 公园内禁止填埋、排干湿地和截断湿地水源。未经依法批准，公园内禁止建设各种建筑物、构筑物、设施，河道、湖泊内禁止从事影响河势稳定、危害堤防安全和其他妨碍行洪的活动，行洪河道内禁止种植妨碍行洪的林木和高秆作物。依法批准建设的各种建筑物、构筑物、设施应当与周围环境相协调。
第二十七条 公园内开展生产经营、休闲旅游、教学科研，以及其他利用湿地生态资源的活动，应遵守相关法律、法规、规章的规定，不得改变湿地生态系统基本功能，不得超出资源再生能力或者对野生动植物物种造成永久性损害，不得破坏野生动物栖息环境，并经公园管理处批准后方可实施。
本项目为建筑石料用灰岩矿开采及石灰石精深加工项目，根据澧县林业局出具的《关于澧县鑫丰环保建材有限公司查询“涔槐湿地公园”距矿区（含临时堆土场）最近距离的情况说明》（详见附件32）矿界距离湖南澧州涔槐国家湿地公园约498m、排土场场界距离湖南澧州涔槐国家湿地公园约503m，因此，本项目不在湖南澧州涔槐国家湿地公园范围内。本项目不向公园排污，不改变湿地自然状态，不占用自然湿地，且不在公园范围内存储、存放、倾倒、堆放、填埋、处置各种固体废弃物和建筑渣土，并依法保护公园内的野生动植物及其生存环境。
因此，本项目建设符合《湖南澧州涔槐国家湿地公园保护管理办法》相关要求。
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[bookmark: _Toc29952][bookmark: _Toc26889]二、建设内容
	地理位置
	1、项目建设地址
澧县位于湖南省西北部，常德市北部，洞庭湖西岸，澧水中下游。澧县北连长江，南通潇湘，西控九澧，东出洞庭，自古就有“九澧门户”之称，东南西三面分别与安乡县、临澧县、石门县接壤，北与湖北省毗邻，地理坐标位处东经111°12′~111°04′，北纬29°16′~29°57′之间。
本项目位于湖南省常德市澧县火连坡镇芦桥村、羊耳村，矿区中心地理坐标为东经111°29′33.847″，北纬29°52′51.279″，工业广场中心地理坐标为东经111°29′53.044″，北纬29°52′47.051″，矿区南侧约400m处有S233省道自西向东而过，南连澧县、石门，距澧县县城约40km，往北可通湖北省宜都、宜昌、松滋等地，距宜都市约65km，东距枝柳铁路仅8km。与周边村镇现有水泥路面互通，对外交通便利。
项目具体位置详见附图1。

	项目组成及规模
	1、项目由来
（1）矿山开采历史与现状
澧县鑫丰环保建材有限公司所属的湖南省澧县丰报建筑石料用灰岩矿（以下简称“丰报矿区”），为《澧县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025年）》中明确划定的已设采矿权整合区块，区块名称为“澧县火连坡镇丰报长坡建筑石料用灰岩矿”，编号CQ001。本次拟设采矿权范围内有“澧县鑫丰环保建材有限公司丰报长坡采石场”、“澧县九河湾碎石场”两宗采矿权，两宗采矿许可证均已注销，采矿权范围东南侧原有“澧县鸿焱矿业有限责任公司澧县闸口乡青岩采石场”采矿权，目前该采矿权已注销。
[image: ]
图2-1  项目拟设矿区范围与周边300m范围采矿权分布图
本次拟设采矿权范围内西部原“澧县鑫丰环保建材有限公司丰报长坡采石场”采矿权，其采矿许可证于2017年11月20日由澧县原国土资源局（ 现澧县自然资源局） 颁发，证号为C4307232010127120084514，开采矿种为制灰用灰岩，开采方式为露天开采，开采规模为45万吨/年，矿区面积为0.058km2，有效期限为伍年零伍月，即自2017年11月20日至2023年4月20日。矿界范围由4个拐点圈定，开采标高由+297m至+180m。2022年10月，该矿因整合要求停止生产，至今停产注销。该矿山存在越界开采情况，越界开采3570万吨资源量，于2019年11月29日被澧县自然资源局罚款64974元，于2020年1月25日结案。2019年1月至2024年8月，澧县鑫丰环保建材有限公司对矿山露采场进行生态保护修复工作，并于2024年10月委托湖南省城市地质调查检测所编制了《澧县鑫丰环保建材有限公司丰报长坡采石场灰岩矿矿山地质环境保护与恢复治理闭坑验收报告》，通过了验收。
本次拟设采矿权范围内东部原“澧县九河湾碎石场”采矿权，于2010年11月18日由澧县原国土资源局（现澧县自然资源局）颁发，证号为C4307232009027130005191，开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式为露天开采，开采规模为8万吨/年，矿区面积为0.1219km2，有效期限为贰年零叁月，即自2010年11月18日至2013年2月18日。矿界范围由4个拐点圈定，开采标高由+290m 至+250m。该矿山自2008年成立以来，一直处于停产状态，没有生产。但澧县鸿焱矿业有限责任公司在原九河湾碎石场老采场非法开采动用石灰岩矿产资源3208吨，该公司已于2021年5月19日被澧县自然资源局罚款60150元，于2021年5月27日结案。2021年由政府出资对澧县九河湾碎石场进行生态修复。
本次拟设采矿权范围东南侧原有“澧县鸿焱矿业有限责任公司澧县闸口乡青岩采石场”采矿权，于2017年11月29日由澧县原国土资源局（现澧县自然资源局）颁发，证号为C4307232010127120085597，开采矿种为制灰用灰岩，开采方式为露天开采，开采规模为10万吨/年，矿区面积为0.0459km2，有效期限为肆年，即自2017年11月29日至2021年11月29日。矿界范围由4个拐点圈定，开采标高由+208m至+165m。2021年青岩采石场矿山自行关闭并停止生产，并对矿山露采场进行生态保护修复工作。2022年6月由湖南省有色地质勘查局二四五队编制了《湖南省澧县鸿焱矿业有限责任公司灰岩矿矿山地质环境保护与恢复治理闭坑验收报告》，并通过验收。
当前，原丰报长坡采石场、原九河湾碎石场、原青岩采石场已进行了生态修复且已注销闭坑，未来整合后矿山的生态修复范围为全部采矿权范围，包括原长坡采石场、原九河湾碎石场、原青岩采石场、附近民采占用等未修复到的自然地理单元，其修复主体由矿业权人澧县鑫丰环保建材有限公司承担。
（2）丰报矿区现有手续
2019年，澧县人民政府决定对丰报矿区开展建筑石料用灰岩矿开展勘查工作，旨在为后续采矿权整合与出让做好前期准备。该勘查项目经县政府常务会议审议通过，并报请湖南省自然资源厅批准立项，随后通过政府采购程序，委托湖南湘三域地质研究发展有限责任公司承担具体勘查任务。
2023年8月，勘查单位提交了《湖南省澧县丰报矿区建筑石料用灰岩矿勘查报告》，该报告顺利通过湖南省自然资源厅组织的专家评审，并完成资源量备案（备案文号：湘自资储备字〔2023〕041 号）。此后，根据相关技术规范要求，勘查单位在原报告基础上进一步编制了《湖南省澧县丰报矿区建筑石料用灰岩矿详查报告》，并于2024年12月16日通过由省自然资源厅委托组织的专家评审，取得评审备案号：湘审查〔2024〕34号。根据上述备案文件，截至2024年11月底，拟设采矿权范围内共查明建筑石料用灰岩矿资源储量为4322.5万吨（折合1601.0万m3）。
此外，2022年8月，湖南省遥感地质调查监测所编制的《湖南省澧县丰报矿区建筑石料用灰岩矿采矿权申请范围核查报告》亦通过专家评审（评审意见书备案号：湘采矿权核查评字〔2022〕063号）。该核查报告建议的矿区范围即为本次拟设采矿权范围，由12个拐点坐标圈定，面积为0.2621 km2，开采标高为+303 m～+150 m。详查报告中的资源量估算范围与此完全一致，估算面积与标高均为0.2621 km2和+303 m～+150 m。
2026年4月，湖南金石勘查有限公司编制了《湖南省澧县丰报建筑石料用灰岩矿矿山生态保护修复方案》，并取得评审意见书（评审备案号：湘矿修复评字〔2026〕16号）；2026年5月，湖南永昱工程管理服务有限公司编制了《澧县丰报矿区建筑石料用灰岩矿项目水土保持方案报告书》，并取得澧县水利局出具的项目水土保持方案审批准予行政许可决定书（文号：澧水许决〔2026〕12号）。
2026年5月，湖南省遥感地质调查监测所编制了《湖南省澧县丰报建筑石料用灰岩矿矿产资源开采方案》并通过专家评审（评审备案号：湘矿开采评字〔2026〕6号），推荐矿山生产规模为300万t/a，服务年限约14.1年，推荐的产品方案为不同规格建筑用碎石、机制砂和石粉，推荐生产规模与备案资源量匹配，设计的产品方案合理。
2026年7月，澧县鑫丰环保建材有限公司取得采矿许可证（证号：XC4300002026047160000045），有效期限为2026年7月14日至2041年10月25日。
企业部分设备已安装，但未运行。2026年9月4日，澧县生态环境保护综合行政执法局对澧县鑫丰环保建材有限公司现场检查发现，该企业矿山开采、石灰石精深加工项目已开工建设，不能出示环评审批手续。根据现场核查情况，企业“未批先建”违法行为未造成明显的环境影响，违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果。根据《关于进一步规范使用环境行政处罚自由裁量权的指导意见》（环执法[2019]42号）第十三项第三条第一款和第三款及《湖南省生态环境违法行为免罚事项清单（第一批）》相关规定，执法局决定对该公司“未批先建”的环境违法行为不予处罚，责令企业立行立改。企业已停止设备安装，补办环评手续。 
根据《中华人民共和国生态环境法典》、国务院令682号《建设项目环境保护管理条例》及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021版），本项目属于“八、非金属矿采选业—11、土砂石开采—其他及二十七、非金属矿物制品业—60、其他非金属矿物制品制造309—其他”，应编制环境影响评价报告表。受澧县鑫丰环保建材有限公司委托，湖南湘尚环境服务有限公司承担了本项目的环境影响评价工作。我公司在接受委托后，对建设地进行了现场踏勘、调查，收集了有关该项目的资料，结合建设项目的具体内容，根据国家环保法规、标准和环境影响评价技术导则编制了本项目环境影响报告表。
2、项目概况
项目名称：湖南省澧县丰报矿区建筑石料用灰岩矿开采及石灰石精深加工项目
建设单位：澧县鑫丰环保建材有限公司
建设性质：改扩建
建设地点：湖南省常德市澧县火连坡镇芦桥村、羊耳村
总投资：3000万元，资金来源于建设单位自筹
建设内容：本矿山设计开采规模为300万t/a建筑石料用灰岩矿，建设一条碎石生产加工线，年产300万吨碎石；建设矿山开采、工业广场、排土场、运矿道路及配套设施。
本项目属于改扩建项目，项目工业广场建设利用原澧县鸿焱矿业有限责任公司工业场地进行改扩建。项目工程组成情况如表2-1所示。
表2-1  项目工程组成一览表
	工程类别
	工程名称
	改扩建前建设内容与规模
	改扩建后建设内容与规模
	与现有项目依托关系

	矿区、排土场、运矿道路及配套设施

	主体工程
	采矿工程
	采矿权范围内原有澧县鑫丰环保建材有限公司丰报长坡采石场、澧县九河湾碎石场两个采矿权（均已注销），其中澧县鑫丰环保建材有限公司丰报长坡采石场矿界范围由4个拐点圈定，矿区面积为0.058km2，开采标高为+297m～+180m，开采方式为露天开采，开采矿种为制灰用灰岩，开采规模为45万吨/年；澧县九河湾碎石场矿界范围由4个拐点圈定，矿区面积为0.1219km2，开采标高为+290m～+250m，开采规模为8万吨/年。
	项目矿区范围由12个拐点圈闭，面积0.2621km2，开采标高为+303m～+150m，开采方式为露天开采，开采矿种为灰岩矿，设计开采能力为300万吨/年。
	属于整合矿山，老矿区位于本次拐点圈闭范围内

	储运工程
	排土场
	/
	布置在矿区东南侧，占地面积41022m2，分层堆放，分层高度15m，总容积约26.90万m3
	新建

	辅助工程
	矿区工作平台
	/
	设计开采工作台阶高度15m，工作台阶坡面角岩石65°、覆盖土45°
	新建

	
	矿山道路
	水泥路面，宽度约6m，矿山道路长度约481m
	水泥路面，宽度约13m，矿山道路长度约852m，其中新建道路长371m，改建扩宽道路长481m
	改扩建

	
	运输道路
	按照露天矿三级道路标准设计，计算行车速度20km/h，设计泥结碎石里面，面层厚0.3m，路宽6.5m
	按照露天矿三级道路标准设计，计算行车速度20km/h，本次扩建拟对原有路面进行硬化，硬化厚度0.2m，路宽6.5m
	改建

	公用工程
	供电
	来自火连坡镇供电系统
	来自火连坡镇供电系统
	依托现有

	
	供水
	/
	洒水抑尘用水使用循环回用水
	新建

	
	排水
	雨污分流，废水不外排
	雨污分流，废水不外排
	改扩建

	环保工程
	废气
	/
	表土剥离粉尘：配套洒水车，表土剥离前洒水降尘
	新建

	
	
	
	凿岩钻孔粉尘：钻机钻孔前置洒水喷头且自带收尘装置
	

	
	
	
	爆破废气：爆破前对预爆区表面洒水润湿矿石
	

	
	
	
	二次破碎粉尘：配套洒水车，破碎前后洒水降尘
	

	
	
	
	铲装粉尘：配套洒水车洒水降尘
	

	
	
	
	排土场扬尘：设置挡土墙，覆盖防尘网，洒水降尘
	

	
	
	
	运输道路扬尘：道路硬化，设置洗车平台，定期清扫、洒水车洒水抑尘、限速，车辆加盖篷布等
	依托原有洗车平台

	
	废水
	初期雨水：原矿区设置有截排水沟，初期雨水经截排水沟进入沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘等，不外排。
	初期雨水：矿区、排土场设置有截排水沟，矿区东部初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（1#）、排土场初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（2#）初步沉淀后，再一并进入三级沉淀池（3#）沉淀，最后流入清水收集池（4#）暂存，回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等，不外排；矿区西部初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（5#）初步沉淀后再进入三级沉淀池（6#）沉淀，最后流入清水收集池（7#）暂存，回用于矿区洒水抑尘。
雨水收集池（1#）尺寸：20m×20m×2m
雨水收集池（2#）尺寸：15m×10m×2m
三级沉淀池（3#）尺寸：40m×18m×2m
清水收集池（4#）尺寸：50m×24m×2.5m
雨水收集池（5#）尺寸：12m×10m×2m
三级沉淀池（6#）尺寸：30m×11m×2m
清水收集池（7#）尺寸：35m×13m×2m
	依托原有雨水收集池（5#）、三级沉淀池（6#）、清水收集池（7#），新建雨水收集池（2#）、，改扩建截排水沟、雨水收集池（1#）、三级沉淀池（3#）、清水收集池（4#）

	
	
	车辆冲洗废水：经工业广场洗车平台配套的三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。
三级沉淀池尺寸：12m×7m×1.5m
	车辆冲洗废水：经工业广场洗车平台配套的三级沉淀池（11#）沉淀后循环使用，不外排。
三级沉淀池（11#）尺寸：12m×7m×1.5m
	依托原有洗车平台、三级沉淀池（11#）

	
	噪声
	/
	选用低噪声设备，定期维修保养；加强对运输车辆的管理，限制车速，禁止鸣笛
	新建

	
	固废
	/
	矿山剥离表土：部分堆放于排土场内，用于土地复垦，部分委托外运。
	新建

	工业广场及配套设施

	主体工程
	生产车间
	澧县鸿焱矿业有限责任公司原工业广场设置1栋破碎车间，建筑面积4000m2，布置一条60万t/a碎石生产线，生产规模为60万t/a碎石。
	新建1栋加工车间，长×宽×高≈60m×55m×10m，钢结构，建筑面积3300m2，车间全封闭，车间内布置一条碎石生产线，生产规模为225万t/a碎石、75万t/a机制砂。
	依托澧县鸿焱矿业有限责任公司原工业广场，新建1栋加工车间，原破碎车间改建为成品仓库

	储运工程
	成品仓库
	澧县鸿焱矿业有限责任公司原工业广场设置1栋产品堆场，封闭厂房，位于破碎车间北侧，建筑面积4000m2
	设置2个成品仓库，其中碎石成品仓库位于加工车间东侧，长×宽×高≈100m×70m×8m，钢结构，建筑面积约7000m2；机制砂成品仓库位于加工车间南侧，长×宽×高=20m×18m×8m，钢结构，建筑面积360m2
	对澧县鸿焱矿业有限责任公司原工业场地破碎车间、成品仓库进行改扩建

	辅助工程
	配电室
	澧县鸿焱矿业有限责任公司原配电室位于工业广场内南侧，建筑面积约128m2
	位于工业广场内南侧，长×宽×高=16m×8m×3m，砖混结构，建筑面积128m2
	依托现有

	
	门卫
	澧县鸿焱矿业有限责任公司原门卫位于工业广场内东侧，建筑面积约140m2
	位于工业广场内东侧，长×宽×高=20m×7m×3m，砖混结构，建筑面积140m2
	依托现有

	公用工程
	供电
	来自火连坡镇供电系统
	来自火连坡镇供电系统
	依托现有

	
	供水
	/
	生产用水使用循环回用水
	新建

	
	排水
	雨污分流，废水不外排
	雨污分流，废水不外排
	改扩建

	环保工程
	废气
	/
	上料、破碎粉尘：经负压收集后进入一套脉冲布袋除尘器（1#）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放；
筛分粉尘：经负压收集后进入一套脉冲布袋除尘器（2#）处理后经一根15m高排气筒（DA002）排放；
无组织粉尘：加工车间、成品仓库封闭，设备全封闭，设置高压雾化喷淋装置。
	新建

	
	废水
	初期雨水：澧县鸿焱矿业有限责任公司原工业广场设置有截排水沟，初期雨水经截排水沟进入沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘等，不外排。
	初期雨水：工业广场设置有截排水沟，初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（8#）初步沉淀后再进入三级沉淀池（9#）沉淀，最后流入清水收集池（4#）暂存，回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等，不外排。
雨水收集池（8#）尺寸：12m×6m×2m
三级沉淀池（9#）尺寸：30m×10m×2m
清水收集池（4#）尺寸：50m×20m×2.5m
	改扩建截排水沟、雨水收集池（8#）、三级沉淀池（9#）、清水收集池（4#）

	
	
	车辆冲洗废水：经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。
三级沉淀池尺寸：12m×7m×1.5m
	车辆冲洗废水：经洗车平台配套的三级沉淀池（11#）沉淀后循环使用，不外排。
三级沉淀池（11#）尺寸：12m×7m×1.5m
	依托原有洗车平台、三级沉淀池（11#）

	
	
	/
	洗砂废水：进入废水处理循环回用系统，废水经沉淀后上清液流入清水收集池（10#），污泥经浓缩、压滤成泥饼，压滤液流至清水收集池（10#），循环回用，不外排。
清水收集池（10#）尺寸：28m×10m×3m
	新建

	
	噪声
	/
	选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声、定期维修保养
	新建

	
	固废
	/
	一般固废：沉渣、泥饼、除尘器收集尘暂存于一般固废暂存间，外售综合利用。
一般固废暂存间位于加工车间西北角，长×宽×高=5m×4m×3m，砖混结构，建筑面积20m2。
	新建

	
	
	
	危险废物：废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置。
危废暂存间位于工业广场南侧，长×宽×高=5m×4m×3m，砖混结构，建筑面积20m2。
	新建

	
	
	
	生活垃圾：统一收集交环卫部门清运处理
	新建

	附属工程

	辅助工程
	宿舍楼
	澧县鸿焱矿业有限责任公司原宿舍楼位于工业广场南侧，建筑面积400m2，一层，砖混结构，设食堂、宿舍等
	位于工业广场南侧，长×宽×高=40m×10m×3m，一层，建筑面积400m2，砖混结构，设食堂、宿舍等
	依托现有

	
	矿部
	澧县鸿焱矿业有限责任公司原矿部位于工业广场东南侧，距离工业广场约260m，占地面积约1200m2，设置2栋办公生活楼，建筑面积约400m2，一层，砖混结构，设办公室等
	位于工业广场东南侧，距离工业广场约260m，占地面积约1200m2，设置2栋办公生活楼，每栋办公生活楼长×宽×高=20m×10m×3m，一层，总建筑面积400m2，一层，砖混结构，设办公室等
	依托现有

	储运工程
	/
	/
	/
	/

	公用工程
	供电
	来自火连坡镇供电系统
	来自火连坡镇供电系统
	依托现有

	
	供水
	生活用水来源于自来水管网
	生活用水来源于自来水管网
	依托现有

	
	排水
	雨污分流
	雨污分流
	依托现有

	环保工程
	废气
	/
	食堂油烟：经吸风罩收集通过油烟净化器过滤处理后引至楼顶排放。
	新建

	
	废水
	食堂废水、生活污水：食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并进入化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。
	食堂废水、生活污水：食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并进入化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。
	扩建原有隔油池、化粪池

	
	固废
	/
	生活垃圾：统一收集交环卫部门清运处理
	新建



工程主要经济技术指标见表2-2。



表2-2  主要经济技术指标表
	序号
	名称
	单位
	指标

	1
	矿山范围
	矿山拐点组成
	个
	12

	
	
	开采面积
	km2
	0.2621

	
	
	开采标高
	m
	+303～+150

	2
	矿体特征
	矿种
	/
	 建筑石料用灰岩矿

	
	
	可采矿体（层）
	个（层）
	1

	
	
	矿体（层）走向长
	m
	约860～920m

	
	
	矿体（层）倾斜宽
	m
	约180～380m

	
	
	矿体（层）倾角
	度
	20°～25°

	
	
	矿石体重
	t/m3
	2.7

	
	
	矿石结构构造
	/
	以粉泥晶结构为主，厚层状-块状构造

	
	
	矿物成分
	/
	以方解石为主，偶含少量白云石，其次石英及微量铁泥质、粘土矿物

	
	
	矿石质量
	/
	满足露天开采建筑用石料Ⅲ类等级质量要求

	3
	资源储量及开采条件
	设计利用资源量
	万吨
	4322.50

	
	
	设计可采储量
	万吨
	4236.10

	
	
	水文地质条件
	简单

	
	
	工程地质条件
	中等

	
	
	环境地质条件
	中等

	
	
	其他开采技术条件
	较适宜

	4
	生产规模
	设计生产能力
	万吨/年
	300

	
	
	矿产品年产量
	万吨/年
	300

	
	
	矿山服务年限
	年
	14.1

	5
	开采方案
	开采方式
	露天开采

	
	
	采矿方法
	由上而下分台阶式顺序开采

	
	
	运输方式
	汽车运输

	
	
	采矿损失率
	%
	/

	
	
	矿山回采率
	%
	98

	
	
	贫化率
	%
	/



3、项目矿区概况
（1）矿区范围
本矿区为整合矿区，根据《湖南省澧县丰报建筑石料用灰岩矿矿产资源开采方案》及其评审意见（湘矿开采评字〔2026〕6号），本项目位于《澧县普通建筑材料用砂石土矿专项规划（2019-2025年）》开采规划区内，区块名称为“澧县火连坡镇丰报长坡建筑石料用灰岩矿”，区块编号为CQ001，设置类型为已设采矿权整合，规划生产规模100万t/a，根据市场需求、生产条件，结合设计可采资源储量，方案将生产规模调整为300万t/a。本项目矿区范围由12个拐点坐标圈定，面积0.2621km2，开采标高为+303m～+150m，开采方式为露天开采，开采矿种为灰岩矿，设计开采能力为300万吨/年。
勘查范围以及矿山拐点范围详见下表2-3。
表2-3  本项目拟设采矿权范围拐点坐标一览表
	拐点号
	拐点坐标
	拐点号
	拐点坐标

	
	X
	Y
	
	X
	Y

	1
	3307168.017
	37547152.298
	7
	3306906.368
	37548018.635

	2
	3307310.000
	37547355.710
	8
	3306836.767
	37548004.958

	3
	3307266.711
	37547456.190
	9
	3306914.101
	37547360.558

	4
	3307142.905
	37547602.984
	10
	3306880.662
	37547144.658

	5
	3307146.377
	37547735.547
	11
	3307032.815
	37547104.256

	6
	3307026.628
	37548013.492
	12
	3307129.364
	37547130.029

	矿区面积：0.2621km2              开采标高：+303m～+150m



（2）矿区资源量
根据《湖南省澧县丰报矿区建筑石料用灰岩矿详查报告》（湘审查〔2024〕34号），矿区内探明的建筑石料用灰岩矿控制+推断资源量共4322.5万t（1601.0万m3），其中，控制资源量2390.0万t（885.2万m3）、推断资源量1932.5万t（715.8万m3）。
（3）服务年限
开采方案设计控制及推断资源量可信度系数均取1.0，设计利用资源量4322.5万t（1601.0万m3）。开采回采率98%，设计可采储量为建筑石料用灰岩矿4236.1万t（1569.0万m3），计划每年开采生产111.11万m3（约300 万t），矿山服务年限为14.1年。
（4）剥离量
本矿区勘查显示拟设采矿权范围内剥离量主要为第四系覆盖层和吴家坪组含炭质硅质岩、炭质页岩，全区估算总剥离量为51.61万m3，经计算全区平均剥采比为0.032：1m3/m3。
4、矿山资源概况
根据勘查报告，矿床主要赋存于二叠系下统栖霞组（P1q）和茅口组（P1m）灰岩中，矿体总体形态为单斜层状，产状与围岩一致，倾向180°，倾角20～25°，沿走向和倾向延伸稳定，在鸿焱矿业有限责任公司灰岩矿和丰报长坡采石场灰岩矿中所开采揭露的矿层厚度分别达43m和117m，矿层沿走向和倾向延伸至各自矿权区范围外。
本矿体（层）层状控制。地表控制长近1200m，层厚40～60m，CaO、MgO、SiO2、Al2O3、Fe2O3分别为34.32%～55.78%、0.22%～1.27%、0.76%～33.18%、0.18%～2.76%、0.18%～2.76%，总厚度111.05m。矿层覆盖层较薄，总剥离量为51.61万m3。经计算全区平均剥采比为0.032：1m3/m3，能极为有效地降低成本，适宜于露天开采。
（1）矿体地质特征
拟设采矿权区内建筑石料用灰岩矿赋存于二叠系下统栖霞组（P1q）和茅口组（P1m）地层中，根据矿体赋存层位及岩性可分I号、Ⅱ号两个矿体。各矿体的形态、产状和规模叙述如下：
①I号矿体
为二叠系下统茅口组地层，主要由灰色厚层状生物屑灰岩组成，夹有含硅质生物屑灰岩、硅质灰岩。分布于矿区南部，呈单斜层状产出，产状与围岩一致，倾向180°，倾角20～25°，沿走向和倾向延伸稳定，矿层自矿区西部向东延伸出矿区范围，出露长度＞1200m，拟设采矿权区内出露长910m、厚度120m，出露标高150～302.8m（拟定最低开采标高为+150m），本次勘查控制该矿体厚度101～128m。其中在鸿焱矿业有限责任公司灰岩矿和丰报长坡采石场灰岩矿中所开采揭露的矿层厚度分别达43m和117m。
②Ⅱ号矿体
为二叠系下统栖霞组地层，主要由灰色中厚层状含硅质生物屑灰岩、硅质灰岩组成，局部夹钙质灰岩。分布于矿区北部，呈单斜层状产出，产状与围岩一致，倾向180°，倾角20～25°，沿走向和倾向延伸稳定，矿层自矿区西部向东延伸出矿区范围，出露长度＞1000m，拟设采矿权内出露长910m、厚度70m，出露标高150～255m（拟定最低开采标高为+150m），本次勘查控制该矿体厚度大于206m，未见底。
（2）矿石组成与结构、构造
①矿石结构、构造
矿石具微晶～细晶结构、泥晶结构、生物屑微细晶结构、鲕状结构，块状构造。
②矿石矿物成分
拟采区内矿石的矿物成分以方解石为主（64%～95%），含白云石（一般为1%～4%，P2W地层中，白云质含量高，显微区域内可达77%），石英（1%～8%，燧石灰岩中达10%～30%）及微量铁泥质、黏土矿物和生物屑等。等组成，各类矿物特征如下：
灰黑色生物屑微细晶灰岩：岩石主要由粒径0.006～0.25毫米的微细晶方解石和分散分布在其中的钙质生物屑以及氧化铁质物等组成，构成生物屑微细晶结构，块状构造。岩石发育微裂隙，裂隙中充填有方解石微脉。方解石含量约63%，微晶、细晶粒状为主，部分因铁染色暗浑浊，密集聚集堆生，染茜素红硫为红色，在方解石集合体中分散分布有生物屑等。生物屑含量约35%，形态各异，有三叶虫类、介形虫类、腕足类等钙质生物屑以及生物钻孔等生物遗迹，被方解石交代、充填。另有少量变晶粒状的方解石沿岩石微裂隙呈微脉状充填、交代。氧化铁质等含约2%，褐红色，呈凝粒状、云雾状、压溶缝合状分布。
深灰色弱白云石化泥晶生物屑灰岩：岩石主要由钙质生物屑和胶结生物屑的粒径<0.01毫米的泥晶方解石、晶粒状白云石以及微量氧化铁质等组成，构成泥晶生物屑结构、交代结构，块状构造。岩石发育微裂隙，裂隙中充填方解石或硅质微脉。其中：生物屑含约47%，形态各异，有介形虫类、有孔虫类、头足类、腹足类、瓣鳃类等生物碎屑，主要被方解石交代、充填，也有微少量被微晶硅质充填、交代。泥晶方解石含约38%，泥晶状，浑浊，染茜素红硫为红色，胶结生物屑等。少量呈微脉状充填在岩石微裂隙中。白云石含量约15%，半自形或自形菱面体状，染茜素红硫不染色，互相紧密镶嵌形成团块状，不均匀交代泥晶方解石。不透明铁质等微量，黑色，尘状、粉末状，星散偶见。
灰色泥晶生物屑硅质灰岩：岩石主要由钙质生物屑和胶结生物屑的粒径<0.01毫米的泥晶方解石以及微量氧化铁质等组成，构成泥晶生物屑结构、交代结构，块状构造。岩石发育微裂隙，裂隙中充填方解石或硅质微脉。其中：生物屑含约51%，形态各异，有介形虫类、有孔虫类、头足类、腹足类、瓣鳃类、苔藓类等生物碎屑以及生物爬行、钻孔遗迹存在，被方解石交代、充填，也有微少量被微晶硅质充填、交代。泥晶方解石含约47%，晶粒状，浑浊，染茜素红硫为红色，胶结生物屑等。脉体含约2%，有方解石微脉、微晶硅质微脉或两种矿物互混的微脉。不透明铁质等微量，黑色，尘状、粉末状或自形晶粒状（许为黄铁矿晶粒状），星散偶见。
（3）矿石类型
矿石工业类型为建筑石料用灰岩矿。自然类型为生物屑（含白云质、硅质）微细晶灰岩（Ⅰ号矿体）、生物屑（含）硅质（燧石结核）灰岩（Ⅱ号矿体）。根据矿石矿物组成、结构构造、物性参数、化学成分、放射性、碱活性等取样分析结果，参考相关规范要求，确定矿石品级为Ⅱ类碎石。
（4）矿石化学成分
依据取样分析结果，矿石化学成分以CaO、SiO2 为主，其次为MgO，微量Al2O3、Fe2O3、K2O、Na2O、SO3、Cl-。（含白云质、硅质）微细晶生物屑灰岩（Ⅰ号矿体）CaO含量高于（含）硅质（燧石结核）生物屑灰岩（Ⅱ号矿体），而MgO、SiO2 含量明显低于（含）硅质（燧石结核）生物屑灰岩（Ⅱ号矿体）。矿区内建筑石料用灰岩化学成分满足Ⅱ类建筑用石料标准。
（5）矿石物理力学性能
①坚固性
采用硫酸钠溶液法经5次循环后的质量损失（%）表示。混凝土所处环境条件分两种：一是在严寒及寒冷地区室外使用、并经常处于潮湿或干湿交替状态下的混凝土，有腐蚀性介质作用或经常处于水位变化区的地下结构或有抗疲劳、耐磨、抗冲击等要求的混凝土，5次循环后的质量损失＜5%为Ⅰ类质量等级，5次循环后的质量损失小于8%为Ⅱ类质量等级，5次循环后的质量损失小于12%的为Ⅲ类质量等级。本矿区内实测石料（12件，灰岩7件、硅质灰岩5件）5次循环后的质量损失为0.9～1.5，平均1.18%，灰岩、硅质灰岩均属Ⅰ类质量等级。
②岩石抗压强度
岩石抗压强度是表示碎石强度的指标之一。区内测试样品沉积岩抗压强度一般要求是≥45MPa。本区实测岩石抗压强度（饱和）为49.4Mpa～76.4Mpa，平均62.42Mpa，灰岩、硅质灰岩质量均符合要求。
③压碎值
压碎指标用于衡量石料在逐渐增加的荷载下抵抗压碎的能力，是衡量石料力学性质、表示碎石强度的指标之一。工程中可采用压碎值进行质量控制。压碎值Ⅲ类质量等级要求≤30%；Ⅱ类质量等级要求≤20%；Ⅰ类质量等级要求≤10%。本区测试样品42件（灰岩26件、硅质灰岩16件）碎石压碎值为1.46～17.1%，平均13.42%，灰岩和硅质灰岩均属Ⅱ类质量等级。
④岩石吸水率
岩石吸水率相当于天然下雨水分达饱和的情况。混凝土技术要求岩石吸水率＜2%。本区测试样品42件（灰岩26件、硅质灰岩16件）岩石吸水率0.15～1.54%，平均0.31%，灰岩、硅质灰岩均符合混凝土用骨料的质量指标要求。
⑤块体密度
本区实测块体密度值为2.62～2.71，平均2.70。
⑥碱集料反应
区内建筑石料用灰岩矿属于沉积型碳酸盐类岩石，其岩性为厚度大、岩性单一、矿物成分简单的灰岩。不具备碱活性矿物的载体-火山岩、泥质白云岩、变质岩。灰岩矿物成分主要为方解石（含量90%以上），其次为白云石（含量3%左右），少量泥质矿物。石料初步评定为非碱活性。碎石料检测氯离子含量≥0.2%时，需用岩相法检验要求石料无潜在碱活性，而本矿区石料矿氯离子含量仅0.0012～0.0145%，平均0.0042%，远低于0.2%的要求，也间接说明本区石料为非碱活性。
⑦放射性测试
根据《湖南省澧县丰报矿区建筑石料用灰岩矿土地使用方案》，矿区放射性样品分析结果显示，内照射指数IRa 和外照射指数Ir 均小于0.3，远小于规范要求的最低标准，符合建筑材料放射性核素指标要求。
（6）矿体围岩及夹石
①矿体顶、底板特征
顶板：I号矿体为二叠系下统茅口组灰色厚层状结晶灰岩，其顶界围岩在矿区范围内南侧少量出露，为二叠系上统吴家坪组（P2w）硅质岩夹炭质页岩，深灰～灰黑色，呈层状，有不同程度风化，开采过程中作为剥离层剥离，在ZK601（不在拟设采矿权区范围）钻孔中揭露17.12m，ZK402 钻孔揭露深10.62m，因强风化，钻孔编录为第四系。
底板：为二叠系下统栖霞组（P1q）灰～浅灰色中厚层状（含）硅质灰岩，为本次勘查的Ⅱ 号矿体，因此本矿区无底界。
②夹石特征
矿体的夹石主要为极薄且不延续的泥炭质灰岩和少量直径不大于2m的碳硅质灰岩凸镜体。
（7）矿石覆盖层特征及分布
除采矿揭露区外，勘查区内第四系植被茂盛，覆盖土分布范围较广，多为棕红色含砾砂质粘土、网纹状粉砂质粘土，其次为黑褐色耕植土，厚0～3m不等。覆盖层主要用于矿山后期生态修复，总体残坡积层及风化层发育较弱。全区覆盖层平均厚度约为2.55m。
本区第四系覆盖层主要为砂石土和砂质黏土组成，不能满足砖瓦用黏土矿要求。从化学成分上，部分黏土虽然可以满足水泥原料的配料要求，但因运距遥远，周边没有水泥厂，所以综合利用的可能性不大，只能用于矿区后期复垦和绿化。
（8）矿床共（伴）生矿产
区内建筑石料用灰岩矿矿石不含其他有用组分，矿石无共（伴）生矿产的综合回收利用。剥离的残坡积粘土及岩渣，可用于露采场土地复垦，岩渣亦可用于道路、工程建筑等基础设施的地基填方料。
5、开采方式
（1）矿区开采顺序 
采矿方法推荐采用自上而下分台阶式采矿方法。露天采场采剥作业必须遵守“由上而下，分水平台阶开采”的原则。矿区终了平台分8个台阶开采，即+255m、+240m、+225m、+210m、+195m、+180m、+165m和+150m平台，靠帮最高开挖标高+262m，最大边坡垂高为112m。 
（2）露天开采境界 
根据选择的开采范围和确定的最终边坡要素，采用逐层圈定方法对丰报露天开采境界进行了圈定，境界圈定范围见露采场最终境界图及开采终了剖面设计图，圈定结果见表2-4。
表2-4  露天开采境界结果表
	序号
	项目名称
	单位
	数值
	备注

	1
	采场最高标高
	m
	+262
	

	2
	露天底标高
	m
	+150
	

	3
	边坡垂高
	m
	112
	

	4
	台阶高度
	m
	15
	

	5
	台阶个数
	个
	8
	

	6
	台阶坡面角
	°
	岩石65°、覆盖土45°
	

	7
	最终边坡角
	°
	48～57
	

	8
	采场尺寸
	上口
	m
	910×270
	

	
	
	底部
	m
	860×210
	

	9
	境界内矿岩量
	矿石量
	万t
	4322.5
	

	
	
	
	万m3
	1601.0
	

	
	
	覆盖物量
	万m3
	51.61
	

	
	
	矿岩总量
	万m3
	1652.61
	

	
	
	平均剥采比
	m3/m3
	0.032：1
	



表2-5  露天开采境界分台阶矿量表
	序号
	台阶标高
	矿石量
	表土量

	
	
	KZ
	TD
	小计
	

	
	
	万m3
	万t
	万m3
	万t
	万m3
	万t
	万m3

	1
	255以上
	38.97
	105.23
	31.89
	86.09
	70.86
	191.31
	8.02

	2
	255～240
	84.39
	227.86
	63.67
	171.88
	148.06
	399.75
	12.86

	3
	240～225
	101.56
	274.20
	76.61
	206.84
	178.17
	481.04
	11.19

	4
	225～210
	108.52
	292.99
	88.79
	239.72
	197.31
	532.71
	7.56

	5
	210～195
	129.48
	349.59
	105.94
	286.02
	235.42
	635.60
	4.59

	6
	195～180
	144.41
	389.92
	118.16
	318.99
	262.57
	708.90
	3.85

	7
	180～165
	141.22
	381.29
	115.54
	311.93
	256.76
	693.22
	3.54

	8
	165～150
	136.64
	368.92
	115.21
	311.04
	251.85
	679.96
	0.00

	9
	合计
	885.20
	2390.0
	715.80
	1932.5
	1601.0
	4322.5
	51.61



 （3）开采回收率 
①矿产资源储量及可信度 
依据2024年12月湖南湘三域地质研究发展有限责任公司编制《湖南省澧县丰报矿区建筑石料用灰岩矿详查报告》估算，截至2024年11月底，矿区范围内建筑石料用灰岩矿控制+推断（KZ+TD）资源量1601.0万m3（4322.5万吨），其中控制资源量885.2万m3（2390.0万吨），推断资源量715.8万m3（1932.5万吨），矿区控制资源量占总资源量的55.3%。 控制资源量可信度系数取1，拟设矿权范围内，控制资源量外的矿石均划定为推断资源量，推断资源量可信度系数取 1。  
②设计利用的矿产资源量
澧县丰报矿区建筑石料用灰岩矿建设外部条件简单，拟开采矿体周边300m范围内原有民房1栋，现已拆迁，无铁路、公路等重要基础设施建设等需保护。未来矿山办公区、宿舍等人居工程拟布置在矿体开采爆破安全距离之外，矿山未来开采无需留设保安矿柱，因此，按《湖南省澧县丰报矿区建筑石料用灰岩矿详查报告》提交的资源设计全部利用。控制资源量、推断资源量可信度系数取1。资源无边坡挂帮损失量，本矿为建筑石料用灰岩矿，无需选矿，矿石直接加工利用，没有选矿回收率指标。没有共（伴）生矿产资源可以综合利用，没有综合利用率指标。按照《矿产资源“三率”指标要求第14部分：饰面石材和建筑用石料矿产》（DZ/T 0462.14-2024）中建筑用石料一般指标“建筑用石料矿山开采回采率一般不低于95%”。结合丰报矿区现实条件及其它露天开采灰岩矿山实际情况，未来矿山拟做大型规模开采设计，开采损失主要为运输过程中石料的抛撒而造成的损失，损失量较小，因此本方案推荐矿山开采回采率为98%。
（4）排土场 
本矿主要剥离物为上部第四系和风化物，根据2024年12月湖南湘三域地质研究发展有限责任公司编制《湖南省澧县丰报矿区建筑石料用灰岩矿详查报告》，经露天境界圈定后计算境界内需剥离表土量为51.61万m³。根据现场实际情况，排土场布置在矿区东南侧，根据澧县人民政府临时使用土地审批单（澧政土临字2026第4号），排土场面积为4.1022公顷（41022m2），分层堆放，分层高度15m，总容积约26.90万m3。根据生态修复方案中表土需求计算可知，矿山复垦工程需土量为22.88万m3，因此项目剥离表土中拟将约28.73万m3委托澧县惠民渣土运输有限公司外运用于公路建设垫砌路基等，剩余22.88万m3堆放于排土场用于后期土地复垦，项目排土场容积与堆放剥离表土量相匹配，尚有余量。 
矿山采用露天开采方式，开采时先对覆盖土及风化层进行剥离，从剥离体成分和种类看，主要是粘土，后续可用于矿区的道路建设、复绿、复垦，尽可能充分利用，可有效降低排土场的实际排土量。 
排土采用汽车+推土机作业方式；汽车运输至排土场，通过推土机转排、逐层压实，最终边坡和分层平台自下而上堆积，排弃堆置。 
排土场水土保持措施： 
1）清除原始植被层，底板铺垫大块废石垫层厚1.0～1.5m，以利于渗水和预防泥石流； 
2）坡底修筑挡土墙，防止泥沙外溢； 
3）最终境界外修筑截水沟，防止外部山坡径流侵袭排土场； 
4）最终边坡的平台，均要设置排水沟，与境界外截排水沟贯通，防止形成边坡径流； 
5）排土场下游修筑透水拦截坝，高3～5m。
（5）矿山排水 
①露天防排水方案 
拟设矿山水文地质条件属简单类型，露采坑充水因素主要是雨水和地表水；该矿山开采矿体在+150m平台以上均为山坡露天采场，均可采用自流方式自然排水。未来矿坑充水主要以大气降水为主，拟设采矿权区高于当地最低侵蚀基准面，采场内的汇水均可自然排泄。
未来矿山公路应按规范要求设置生态砼截排水沟，其洪峰流量、过流能力均应满足未来露采场排水要求；未来矿山开采时，露采场排水汇入截排水沟，经截排水沟汇入沉淀池，沉淀处理后用于矿山开采降尘、骨料加工或生态修复复垦工程用水等。 
②境界外截排水沟 
在采场周围挖砌建生态砼截水沟（排土场周边相同），将降水、地表水拦截排出。采场内露采台阶、底盘按+1°的坡角设计，保障矿区积水沿台阶、底盘面自然排泄到矿区沉淀处理池。每个平台挖排水沟，坡度3%，以便于在雨季时将采石场内及周边山坡的地表汇水引导排开。境界外排水沟采用矩形断面砼浇，断面净规格为：宽1m×深1m（预留0.14m的安全超高、水沟充满度取0.625），厚度200mm；截排水沟距露天最终的境界线的最小距离大于5m。 
截水沟应及时清除水沟淤泥，保持水流畅通；排土堆附近修筑好防水沟、防洪坎，防止雨季山洪对矿山造成危害及矿渣流失影响矿区生态环境。 
（6）运输方案 
①开拓运输方案 
未来露天开采剥采工作是从采矿场的最高水平开始。开拓公路从山下折返式修至设计的采场最上部台阶，再由上至下向每一个台阶开拓公路支线与公路相连，台阶沟线沿山坡水平推进，然后由挖掘机将表层剥离装入自卸汽车外运或直接运至排土场；生成块石或碎石由挖掘机装入自卸载重汽车运至骨料场。 
②运矿道路
矿山道路按三级道路标准设计，采用泥结碎石路面，运输道宽约13m，平均纵坡7%，最大纵坡8%，道路最小转弯半径15m。矿山道路在山坡填方的弯道、坡度较大的填方地段以及高堤路基路段外侧必须设置护栏、挡车墙等，并应立限速标志牌，在道路外侧设挡车堆，挡车堆采用泥结碎石、块石或水泥墩设置，其高度1米。开拓坑线的布置形式为直进式或折返坑线式。矿山矿石运输选用载重30t的矿用自卸汽车，共配置10辆，基本能够满足矿山生产需要。 
6、产品方案
本项目改扩建前涉及的采石场包括澧县鑫丰环保建材有限公司丰报长坡采石场、澧县九河湾碎石场和澧县鸿焱矿业有限责任公司澧县闸口乡青岩采石场，其中澧县鑫丰环保建材有限公司产品方案为年产60万吨碎石，澧县鸿焱矿业有限责任公司产品方案为年产60万吨碎石，澧县九河湾碎石场自取得采矿证以来一直未生产，目前三宗采矿权均已注销。本项目用地范围内工业广场为原澧县鸿焱矿业有限责任公司工业广场，澧县鸿焱矿业有限责任公司早已停产，建构筑物均已废弃。因此，本项目生产产品与上述三家公司产品无关联。
本项目产品主要为各种规格的建筑石料，包括碎石和机制砂。本项目产品方案见表2-6。
表2-6  本项目产品方案一览表
	序号
	产品名称
	规格
	产率（%）
	产量（万t/a）

	1
	碎石
	粒径5-10mm
	25
	75

	2
	
	粒径10-20mm
	25
	75

	3
	
	粒径20-31.5mm
	25
	75

	4
	机制砂
	＜5mm
	25
	75

	合计
	100
	300


注：生产设备具有级配功能，可根据客户需要调整产品规格。

7、主要原辅材料及能源消耗
本项目主要生产原辅材料及能源消耗量见表2-7。
表2-7  项目原辅材料及能源消耗一览表
	序号
	名称
	主要成分
	单位
	年用量
	备注

	1
	灰岩矿
	石头
	万t
	300
	来自采矿区开采

	2
	炸药
	—
	t
	400
	委托专业爆破公司进行爆破，项目不贮存炸药及雷管

	3
	雷管
	—
	万发
	10
	

	4
	润滑油
	烃类
	t
	6
	外购，用于设备维修

	5
	PAC
	聚合氯化铝
	t
	1
	用于洗砂废水处理

	6
	PAM
	聚丙烯酰胺
	t
	0.02
	用于洗砂废水处理

	7
	液化石油气
	烃类
	t
	2
	外购，15kg/瓶，最多储存2瓶

	8
	水
	—
	t
	11272
	市政自来水管网供水

	9
	电
	—
	万度
	300
	市政电网供应

	10
	柴油
	烃类
	t
	800
	项目不设置柴油储罐，依托附近加油站加油



表2-8  主要原辅材料理化性质一览表
	序号
	名称
	理化性质
	燃烧爆炸性
	毒理毒性

	1
	润滑油
	淡黄色黏稠液体，一般由基础油和添加剂两部分组成，基础油主要分为矿物基础油、合成基础油以及生物基础油三大类；添加剂主要有抗氧化剂，摩擦缓和剂，油性剂，抗泡沫剂，金属钝化剂，乳化剂，防腐蚀剂，防锈剂，抗氧抗腐剂等。溶于苯、乙醇、乙醚、氯仿、丙酮等多数有机溶剂。密度0.87-0.89g/cm3，闪点120-340℃，沸点150-180℃，自燃点300-350℃。
	易燃
	有毒

	2
	PAC
	化学式为[Al2Cln(OH)6-n]m，无色或黄色树脂状固体。其溶液为无色或黄褐色透明液体，有时因含杂质而呈灰黑色粘液。易溶于水及稀酒精，不溶于无水酒精及甘油，是一种净水材料，无机高分子混凝剂。
	不易燃易爆
	
/

	3
	PAM
	化学式为(C3H5NO)n，白色粉末或者小颗粒状物，无臭，密度为1.32g/cm3（23度），玻璃化温度为188度，软化温度近于210度溶于水，几乎不溶于有机溶剂，如苯、甲苯、乙醇、丙酮、酯类等，仅在乙二醇、甘油、甲方酰胺、乳酸、丙烯酸中溶解1%左右。
	
不易燃易爆
	低毒

	4
	液化石油气
	液化石油气是一种‌以丙烷、丁烷为主要成分的无色挥发性气体‌，常温常压下为气态，加压或降温后可液化储存，具有易燃易爆、比空气重、低毒等特性。液态密度约为0.5～0.58g/cm3（约580kg/m3），比水轻约一半。气态密度约为2.35kg/m3，比同体积空气重1.5～2.0倍，泄漏后易在低洼处沉积。沸点范围：约为-12℃～4℃，常温下极易挥发，需密闭容器储存。‌‌
	易燃
	低毒



8、主要设备
本项目设备均为新增，工业场地上原澧县鸿焱矿业有限责任公司设备早已拆除，本项目不涉及原有项目设备，项目主要设备清单见表2-9。
表2-9  项目主要设备一览表
	序号
	项目
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	采矿设备
	潜孔钻机
	Φ110mm自带内置式空压机
	2台
	/

	2
	
	全液压挖掘机
	斗容3m3
	3台
	/

	3
	
	轮式装载机
	斗容3m3
	3台
	/

	4
	
	破碎锤
	冲击频率450-600bpm
	1台
	/

	5
	
	矿用自卸汽车
	载重30t
	10辆
	/

	6
	
	直倾铲推土机
	铲刀容量7.8m3
	1辆
	/

	7
	工业广场加工设备
	空压机
	开山90
	2台
	/

	8
	
	喂料机
	1360
	1台
	/

	9
	
	反击式破碎机
	DM1820
	1台
	生产能力500-600t/h

	10
	
	颚式破碎机
	C125
	1台
	生产能力500-600t/h

	11
	
	冲击式破碎机
	6X1150
	1台
	生产能力500-600t/h

	12
	
	三轴水平筛
	2530×6080-4
	2台
	生产能力200-300t/h

	13
	
	皮带输送机
	/
	1套
	/

	14
	
	双式螺旋洗砂机
	3085
	1台
	生产能力120-150t/h

	15
	
	双轴脱水筛
	2460
	1台
	/

	16
	
	水泵
	功率为5KW
	3台
	/

	17
	
	地磅
	60t
	2台
	/

	18
	环保设备
	洒水车
	5t
	2辆
	洒水抑尘设备

	19
	
	高压雾化喷淋装置
	/
	2套
	

	20
	
	脉冲布袋除尘器
	/
	2台
	/

	21
	
	污泥浓缩罐
	尺寸：∅9.6m×H13.5m，容积≈670m3
	1套
	洗砂废水处理循环回用系统

	22
	
	絮凝搅拌机
	N=0.85kW
	1台
	

	23
	
	污泥泵
	N=1.5kW
	1台
	

	24
	
	压滤机
	XMZ500/1500-UB，长13.15m
	2台
	

	25
	
	加药装置搅拌机
	N=0.37kW
	1台
	

	26
	
	计量泵
	N=0.37kW
	1台
	

	27
	运输设备
	挖掘机
	375
	8辆
	/

	28
	
	运输车辆
	FAW-375
	10辆
	/

	29
	
	铲车
	50
	4辆
	/


9、公用工程
（1）供电工程
乡镇电网，从当地变电站接专用电路，不设柴油发电机。
（2）供水工程
项目生活用水来自自来水管网；生产用水使用循环回用水。
（3）排水工程
项目运营期间雨污分流，项目废水包括初期雨水、车辆冲洗废水、洗砂废水、食堂废水、生活污水。项目初期雨水经截排水沟进入雨水收集池初步沉淀后再进入三级沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等，不外排；车辆冲洗废水经洗车平台配套的三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排；洗砂废水进入废水处理循环回用系统处理后循环回用，不外排；食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并进入化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。项目整体无废水外排。
10、劳动定员及工作制度
本项目劳动定员总人数为55人，矿山开采及碎石加工年生产时间均为300天，两班制，每班工作10个小时。项目员工中约有30人在厂区内食宿，其余员工为附近村民。

	总平面及现场布置
	本工程包括矿区、工业广场、排土场、宿舍楼、矿部及运矿道路。
1、矿区
本项目矿区位于整个地块西侧，矿区采矿权范围由12个拐点坐标圈定，面积0.2621km2，开采深度：+303m～+150m。
2、工业广场
本项目工业广场位于整个地块东侧，占地面积3.20hm2，工业广场不设置矿石堆场，西面地块布置加工车间，加工车间东侧布置成品仓库1（碎石）、南侧布置成品仓库2（机制砂），东侧地块布置洗车平台、三级沉淀池、门卫等，西北地块布置洗砂废水处理循环回用系统、雨水收集池及三级沉淀池，配电室布置于加工车间东南侧，危废间布置在南侧地块。
工业广场平面布置结合厂区实际情况及生产需求，布局紧凑，土地利用率高，运输线路短，保证生产各工序紧密结合、流畅运行。
3、排土场
本项目排土场位于整个地块东南侧，占地面积4.1022hm2，设计排土场最大堆置高度60m，堆置高程145m~205m，单层堆置为15m，台阶坡度45°（即坡比1:1.0），容积26.90万m3。
主体设计在排土场北侧坡脚设置挡土墙，并在挡土墙下游2m处修建透水拦截坝，境界外修筑截水沟，防止外部山坡径流侵袭排土场。
4、宿舍楼、矿部
本项目宿舍楼、矿部依托原澧县鸿焱矿业有限责任公司宿舍楼、矿部，宿舍楼位于工业广场南侧，建设有食堂、淋浴室、住宿室，方便员工食宿休息；矿部位于整个地块东南侧，建设有2栋办公生活楼，距离矿区约470m、加工车间约400m。
5、运矿道路
主体设计将老矿区东南侧原运矿道路（宽6m，水泥路面）扩宽至13m，再新建13m宽运矿道路从工业广场东南角改造道路处经工业广场东侧、北侧接至矿厂东北角，合计长852m，其中新建道路长371m，改建扩宽道路长481m。矿区场内及对外交通均较为方便。
矿区、工业广场均远离办公区、居民区，将项目破碎加工等过程中对周边影响降到最低，项目平面布置合理。
项目总平面布置见附图3，工业广场平面布置见附图4、工业广场加工车间平面布置见附图5。

	施工方案
	1、施工工艺及施工周期
（1）施工工艺
本项目主要施工内容为工业广场厂房改扩建、矿山采石平台、矿山道路、截排水沟、沉淀池等辅助配套设施建设。施工期污染源主要为施工扬尘、施工机械尾气、施工废水、施工人员生活污水、施工机械设备噪声、建筑垃圾、生活垃圾等。
（2）施工时序
本项目施工时序先后为工业场地上原建构筑物改扩建，矿山道路改扩建，采矿区、排土场及工业广场截排水沟、沉淀池改扩建建设及防渗，其他辅助配套设施建设。
（3）施工时间
本项目施工期为6个月，包括基础工程、主体施工、设备安装及调试。
2、矿山开采方案
本采矿权范围周边300m安全范围内原有1栋居民房屋，2026年6月已拆迁。本项目矿区采用露天开采，台阶式开采方法。根据矿山地形条件及矿体赋存特点，划分为+255m、+240m、+225m、+210m、+195m、+180m、+165m、+150m共8个台阶。开采工作自由面呈台阶横向展布，剥采时先上后下，至剥采边界形成台阶边坡角（岩石台阶坡面角为65°，覆盖土台阶坡面角为45°）。为便于安全开采，设计台阶高度15m，安全平台宽度4m，清扫平台宽8m，每隔2个安全平台设置1个清扫平台，最终边坡角约为55°。
开采方式采用自上而下中深孔爆破开采，采用挖掘机和装载机装车，运输采用自卸汽车运输。

	其他
	1、工艺流程简述
（1）施工期
本项目为老矿区改扩建项目，项目利用原澧县鸿焱矿业有限责任公司工业广场、宿舍楼、矿部等，对工业广场内厂房进行改扩建，对新增设备进行安装；项目对矿山道路进行改扩建（其中新建道路长371m，改建扩宽道路长481m）；进行矿山采石平台、截排水沟、沉淀池及项目其他配套设施建设。项目施工期短，工程量较少。施工期存在一定的污染源，主要为施工扬尘、施工机械尾气、施工废水、施工人员生活污水、施工机械设备噪声、建筑垃圾、生活垃圾等，其对环境的不利影响是短暂的，将随着施工期的结束而消失。
（2）运营期
项目运营期整体工艺流程大致可分为矿石开采、矿石加工两部分。
1）矿石开采
采矿工艺流程为：剥离、凿岩钻孔、爆破、二次破碎、装载、运输。采矿工艺流程及产污环节见图2-2。





图2-2  采矿工艺流程及产污环节图
采矿工艺流程及产污环节简述：
①表土剥离：矿山开采采用自上而下按水平分层开采方法。推荐从矿区中南部302.8m山头揭露，+270m 以上为基建削顶工程（基建采准平台），首采区为+255m台阶，基建剥离完成后采场可实现生产贮备矿量：开拓矿量591.06万t，保有期1.97年；备采矿量153.05万t，保有期6.12个月。采矿方法推荐采用自上而下分台阶式采矿方法。露天采场采剥作业必须遵守“由上而下，分水平台阶开采”的原则。矿区终了平台分8个台阶开采，即+255m、+240m、+225m、+210m、+195m、+180m、+165m和+150m平台，靠帮最高开挖标高+262m，最大边坡垂高为112m。 
剥离采用挖掘机进行，产生的剥离物部分运往排土场临时堆存防护，用于后期土地复垦；部分委托外运。本项目配备洒水车，剥离的过程中同步进行洒水抑尘。该工序会产生粉尘、矿山剥离表土、噪声。
②凿岩钻孔：根据矿石机械物理性能及矿山生产能力，凿岩钻孔设备选用潜孔钻机，配套移动式空压机。本项目钻机钻孔前置洒水喷头，自带收尘装置，且项目配备洒水车，钻孔的过程中同步进行洒水抑尘。该工序会产生粉尘、噪声。
③爆破：本项目不设置炸药库，爆破作业委托专业爆破公司进行爆破。设计采用深孔爆破，采用倾斜钻孔，布孔方式采用多排孔交错布置。采用毫秒延时爆破方法，起爆方式为导爆管起爆。采用硝铵炸药或乳化炸药爆破。爆破工作在班末进行，一般5d爆破一次。本项目配备洒水车，爆破的过程中同步进行洒水抑尘。该工序会产生爆破炮烟、粉尘、偶发噪声及振动。
④二次破碎：矿石加工破碎进料块度要求小于1000mm，设计采用机械破碎方法，选用破碎锤破碎大块矿石，避免二次爆破产生飞石。本项目配备洒水车，在二次破碎前后通过洒水车喷洒水雾进行洒水抑尘。该工序会产生粉尘、噪声。
⑤装载：矿山需配备3台3m3挖掘机，采面爆落的矿石经挖掘机取矿，转载至自卸汽车。本项目配备洒水车，装载的过程中同步进行洒水抑尘。该工序会产生粉尘和噪声。
⑥运输：根据开采方案，未来露天开采剥采工作是从采矿场的最高水平开始。开拓公路从山下折返式修至设计的采场最上部台阶，再由上至下向每一个台阶开拓公路支线与公路相连，台阶沟线沿山坡水平推进，然后由挖掘机将表层剥离装入自卸汽车外运或直接运至排土场；生成块石或碎石由挖掘机装入自卸载重汽车运至工业广场。该工序会产生扬尘和噪声。
2）矿石加工
工业广场加工车间内设置1条矿石加工生产线，包括机械破碎、密闭皮带转运、振动筛分、密闭皮带运输至成品仓库、洗砂脱水等工序，外售采用汽车从成品仓库装车、过磅后外运，工艺流程及产污环节见图2-3。











图2-3  矿石加工工艺流程及产污环节图
矿石加工工艺流程及产污环节简述：
①上料
本项目采矿得到的建筑石料用灰岩矿碎石由汽车运送到工业广场，直接卸料至喂料机的喂料口。该工序会产生粉尘和噪声。
②一级破碎
项目原矿（粒径<1000mm）经喂料机给料进入颚式破碎机进行一级破碎，破碎后的物料经密闭皮带输送机输送至反击式破碎机。该过程会产生粉尘和噪声。
③二级破碎
一级破碎后的物料经密闭皮带输送机输送至反击式破碎机进行二级破碎，破碎后的物料经皮带输送机输送至振动筛。该过程会产生粉尘和噪声。
④一级筛分
二级破碎后的物料经密闭皮带输送机输送至振动筛进行一级筛分，筛分后的物料分为三种粒径，即>31.5mm、20~31.5mm及20mm以下，其中粒径>31.5mm的物料由密闭皮带输送机返回反击式破碎机进行二级破碎，粒径20~31.5mm的碎石产品由皮带输送机送入成品仓库储存，粒径20mm以下的物料由密闭皮带输送机送入中心料仓暂存。该过程会产生粉尘和噪声。
⑤三级破碎
中心料仓暂存的粒径20mm以下的物料经密闭皮带输送机输送至冲击式破碎机进行三级破碎，破碎后的物料经密闭皮带输送机输送至振动筛。该过程会产生粉尘和噪声。
⑥二级筛分
三级破碎后的物料由密闭皮带输送机送入振动筛进行二级筛分，筛分后的物料分为三种粒径，即10~20mm、5~10mm及5mm以下，粒径10~20mm、5~10mm的碎石产品由密闭皮带输送机送入成品仓库储存，粒径5mm以下的物料经密闭皮带输送机输送至双式螺旋洗砂机。该过程会产生粉尘和噪声。
⑦洗砂、脱水
二级筛分后粒径5mm以下的物料经皮带输送机输送至双式螺旋洗砂机，通过水洗去除覆盖砂石表面的杂质，同时破坏包覆砂粒的水汽层，以利于脱水。清洗后的物料进入双轴脱水筛进行振动脱水，最终得到机制砂产品。该工序会产生洗砂废水和噪声。
⑧洗砂废水循环回用
洗砂废水先进入沉砂池经过初次沉淀后去除较大颗粒物，再由污水泵泵入污泥浓缩罐，在废水中投加混凝剂或絮凝剂，使水体中的微小颗粒和溶解于水体中的污染物产生聚合反应，形成较大的团里絮状物（俗称“矾花”），由于“矾花”比重大于1，因此在自身重力的作用下沉淀于水体底部，使污染物与水体分离，上清液流入清水收集池（10#）中回用于洗砂，不外排。沉淀过程中形成的泥浆，通过板框压滤机压滤成泥饼，泥饼外售，压滤液流至清水收集池（10#），循环回用。该工序会产生沉砂池沉渣、泥饼和噪声。
本项目工业广场加工车间为密闭厂房，车间内设置高压雾化喷淋装置，采取有效覆盖和喷淋抑尘措施，上料、破碎、筛分等产尘工序均采取湿式喷淋方式。
2、产污环节
本项目运营期产污环节汇总见表2-10。
表2-10  本项目产污环节汇总一览表
	类型
	污染源
	产污环节
	主要污染物

	废气
	G1表土剥离粉尘
	表土剥离工序
	颗粒物

	
	G2凿岩钻孔粉尘
	凿岩钻孔工序
	颗粒物

	
	G3爆破废气
	爆破工序
	NOx、CO、颗粒物

	
	G4矿石开采二次破碎粉尘
	矿石开采二次破碎工序
	颗粒物

	
	G5铲装粉尘
	装载工序
	颗粒物

	
	G6运输扬尘
	运输工序
	颗粒物

	
	G7上料粉尘
	上料工序
	颗粒物

	
	G8一级破碎粉尘
	一级破碎工序
	颗粒物

	
	G9二级破碎粉尘
	二级破碎工序
	颗粒物

	
	G10一级筛分粉尘
	一级筛分工序
	颗粒物

	
	G11三级破碎粉尘
	三级破碎工序
	颗粒物

	
	G12二级筛分粉尘
	二级筛分工序
	颗粒物

	
	G13皮带输送粉尘
	皮带输送工序
	颗粒物

	
	G14成品堆场粉尘
	成品堆存过程
	颗粒物

	
	G15成品装料粉尘
	成品装料过程
	颗粒物

	
	G16机械燃油废气
	矿山开采机械运行过程
	CO、NOx、THC

	
	G17排土场扬尘
	表土堆放过程
	颗粒物

	
	G18食堂油烟
	食堂烹饪
	油烟

	废水
	W1洗砂废水
	洗砂、脱水工序
	SS

	
	W2车辆冲洗废水
	车辆冲洗工序
	SS、石油类

	
	W3食堂废水
	员工食堂
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油

	
	W4生活污水
	员工办公生活
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP

	
	W5初期雨水
	降雨过程
	SS

	固废
	S1矿山剥离表土
	表土剥离工序
	废弃表土等

	
	S2沉渣
	沉淀池、沉砂池沉淀
	泥土、碎石等

	
	S3泥饼
	压滤工序
	污泥

	
	S4废润滑油
	机修过程
	废润滑油

	
	S5废润滑油桶
	机修过程
	废润滑油桶

	
	S6废含油抹布
	机修过程
	废含油抹布

	
	S7除尘器收集尘
	除尘器除尘
	颗粒物等

	
	S8废布袋
	除尘器除尘
	废布袋

	
	S9化粪池污泥
	化粪池处理生活污水
	颗粒物、有机物等

	
	S10隔油池废油脂
	隔油池处理食堂废水
	废油脂

	
	S11生活垃圾
	职工生活
	生活垃圾

	噪声
	N
	采矿、矿石加工各工序
	噪声

	生态环境
	土地占用、陆生植物、陆生动物、区域生物多样性、景观环境、水土流失等



3、土石方平衡分析
根据《澧县丰报矿区建筑石料用灰岩矿项目水土保持方案报告书》、《湖南省澧县丰报矿区建筑石料用灰岩矿详查报告》，本项目经露天境界圈定后计算境界内需剥离表土量为51.61万m³，建筑石料用灰岩矿资源开采量共4322.5万t（1601.0万m3），每年碎石生产加工111.11万m3（约300 万t）。根据生态修复方案中表土需求计算可知，矿山复垦工程需土量为22.88万m3，因此项目剥离表土中拟将约28.73万m3委托澧县惠民渣土运输有限公司外运用于公路建设垫砌路基等，剩余22.88万m3堆放于排土场用于后期土地复垦。项目开采矿石全部用于生产碎石及机制砂。
表2-11  本项目土石方平衡一览表  单位：万m3
	项目
	挖方
	填方
	加工利用方
	弃方

	
	表土
	石方
	合计
	表土
	石方
	表土

	土石方量
	51.61
	1601
	1652.61
	22.88
	1601
	28.73


备注：挖方=填方+加工利用方+弃方。
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	生态环境现状
	1、主体功能区规划和生态功能区划
本项目位于湖南省常德市澧县火连坡镇芦桥村、羊耳村，行政区划属澧县火连坡镇管辖，根据《湖南省主体功能区规划》（湘政发〔2012〕39号），项目所在地不属于国家及省级重点开发区域，不属于国家及省级层面重点生态功能区域，不属于禁止开发区域，属于国家级农产品主产区。本项目与生态保护红线、城镇开发边界、永久基本农田、自然保护地（包括国家公园、自然保护区、自然公园）、风景名胜区等无重叠。
根据《全国生态功能区划（修编版）》，本项目所在区域不属于全国重要生态功能区。根据《湖南省生态功能区划》，全省生态功能分区共分为5个生态功能区和17个生态功能亚区。本工程所在区域位于常德市澧县，属于湘北洪水调蓄生态功能区。
根据澧县自然资源局出具的《关于澧县鑫丰环保建材有限公司查询“三区三线”的情况说明》，本项目不涉及永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界（详见附件22）；根据常德市生态环境局澧县分局出具的“项目查询是否涉及饮用水水源保护区的情况说明”，本项目不涉及饮用水水源保护区（详见附件21）。
根据澧县林业局提供的周围生态红线区域的矢量数据，本项目不在天供山省级森林公园、湖南澧州涔槐国家湿地公园范围内。
本项目矿界距离天供山省级森林公园最近距离约为3.55km、工业广场厂界距离天供山省级森林公园最近距离约为3.5km。
2、生态环境现状
（1）气象
澧县属于中亚热带湿润季风气候向北亚热带湿润季风气候过渡的地带。气候温暖，四季分明，热量丰富，雨量丰沛，春温多变，夏季酷热，秋雨寒秋，冬季严寒。
澧县年平均气温16.7℃，年降水量1200-1900mm，无霜期272天，适宜水稻、棉花、油料作物生长。受地形影响，全县气候呈现非地带规律。西部山区，年平均气温9.2℃，而澧水河谷带年平均气温16.8℃。平原区年降水量在1500mm以上。涔水流域属于亚热带湿润地区气候，处于副热带北缘。在夏季经常受西太平洋副热带高压边缘影响，南北冷暖气流交绥，夏季既受西风带天气系统的控制，又受副热带系统的影响，有时受两类系统的共同作用，气旋经过频繁，锋面活动显著，再加上地形因素的影响，容易形成暴雨。暴雨的主要天气系统是梅雨锋系，即高空（700mb）为切变线、切变低涡、低涡，地面为静止锋、冷锋、气旋波。另外再加上地形对偏东气流的抬升作用，对暴雨形成极其有利。
根据澧县气象站实测资料统计，多年平均气温为16.6℃，多年平均年降水量为1278.3mm，多年平均降水天数为142天；多年平均蒸发量为1264.8mm；多年平均日照小时数为1692.2h；多年平均风速为1.5m/s，汛期4～9月平均最大风速12.5m/s。
（2）水文
区内地表水系不发育，仅降雨短期形成地表径流，自然排泄条件较好。拟设采矿权区矿体位于侵蚀基准面以上，大气降水的汇水面积不大；矿床的自然排泄条件较好。区内没有大的地表水体，只有季节性的小冲沟，冲沟总体流向是自北向南或自西向东，最终汇集到矿区边界外南部约460m外的涔河，涔河以灌溉、供水、生态、旅游为主；矿区东北边界外约498m处为澧县山门水库饮用水源保护区，山门水库最大库容9865万方，正常蓄水，无漏水现象，为一中型水库，主要功能为灌溉、供水、防洪、发电、生态、旅游为主，一般对今后矿山开采影响小。
（3）土壤
项目所在区域土壤主要由粘土、亚粘土夹灰岩细碎块，系碳酸盐岩残坡积形成，区内广泛分布，覆盖于基岩之上，厚度一般0.49～10.62m，平均2.55m。土壤的分布与厚度不均匀，结构松散，强度低。依据区域资料，该区土壤呈弱酸性，pH值6.5，风化淋滤系数0.18。矿区土壤物理性较好，疏松易耕，养分一般，磷含量较低。有机质含量3.5g/kg左右，全氮0.4～0.75g/kg，全磷0.2～0.4.5g/kg，速效钾25～40mg/kg。铜含量30～64mg/kg，锌含量70～127 mg/kg，相对含水量大概率在70%～85%之间。
（4）地层岩性
矿区出露地层有： 二叠系下统栖霞组（P1q）、二叠系下统茅口组（P1m）、二叠系上统吴家坪组（P2w）和第四系全新统（Qh），自老至新分述如下：
①二叠系下统栖霞组（P1q）
深灰色中厚层状瘤状灰岩为主，见杂色团块状灰岩，夹少量灰色中厚层状石灰岩。微细晶结构，致密块状构造。镜下观察：亮晶方解石含约26％， 他形或半自形菱面体状，表面较洁净，胶结生物屑，铁染呈褐色调，定向或团块状分布。石英8%，他形微晶粒状，偶见隐含。不透明炭铁质、有机质等含量约1%，褐红色、褐色，云雾状、条带状、线纹状、缝合线状，分散分布。厚度105～138m。
②二叠系下统茅口组（P1m）
灰～深灰色厚层状灰岩，细晶结构，质较纯。局部夹浅灰色燧石灰岩或燧石团块。灰岩为细晶结构，致密块状构造，见方解石细脉。镜下观察：岩石主要由钙质生物屑和胶结生物屑的粒径<0.01mm 的方解石、白云石以及微量氧化铁质等组成，岩石发育微裂隙， 裂隙中充填方解石或硅质微脉。不透明铁质等微量，黑色，尘状、粉末状，偶见星散状。厚度40～60m。
③二叠系上统吴家坪组（P2w）
灰黑色含炭质硅质岩夹炭质页岩，隐晶结构，薄层状构造，层理清晰，节理发育，质硬性脆。与下伏地层呈假整合接触。厚度＞10m。
④第四系全新统（Qh）
主要分布在山坡及山间谷地，为残坡积物，多为棕红色粉砂质粘土、网纹状粘土组成，含岩石碎屑。与下伏地层呈不整合接触。厚度0～3m不等。
（5）生物环境
①植被环境
矿山所处区域气候温和，雨量充沛，适合植物生长，植被覆盖率达85%以上。植被有马尾松、杉木、棕树、枫香、栎类、灌木等木本植物；经济林以茶树较普遍，楠树、桃、李、梨、红花、樱桃等也有分布；草本主要有白茅草、毛针草、巴茅草等，农作物主要有水稻、玉米、红薯、油菜、棉花等。
根据调查，本项目用地类型主要为采矿用地、灌木林地、其他林地、乔木林地、其他草地、坑塘水面、农村道路等，不涉及耕地，调查范围内未发现有国家级和湖南省级野生重点保护植物分布，也无古树名木分布。
②动物环境
现场调查时走访当地村民，一般常见的野生动物兽类仅有鼠、蛙、蛇、鸟类常见，家畜家禽饲养猪、牛、羊、马、犬及鸡、鸭、鹅等；水生动物常见水虾、蚌壳、田螺、蛙类，鱼类则以四大家鱼为主。由于矿区人类活动频繁，野生动物罕见，矿区无国家重点保护的野生动物物种，矿山范围界线不涉及干流河道和滩涂，不涉及鱼类三场（鱼类产卵场、索饵场、越冬场）。
③重点保护动植物
距离本项目较近的生态保护红线为湖南澧州涔槐国家湿地公园，根据国务院1999年8月4日批准发布实施的《国家重点保护野生植物名录》（第一批）。结合实地调查统计，湖南澧州涔槐国家湿地公园共有保护植物11种，其中包括国家Ⅰ级重点保护植物3种，即：银杏Ginkgo biloba、水杉Metasequoia glyptostroboides、南方红豆杉Taxus wallichiana var. mairei ；国家Ⅱ级重点保护植物8种，即：凹叶厚朴Magnolia officinalis subsp. biloba、樟树Cinnamomum camphora、莲Nelumbo nucifera、野大豆Glycine soja、金荞麦Fagopyrum dibotrys、花榈木Ormosia henryi、喜树Camptotheca acuminata、中华结缕草Zoysia sinica。
湖南澧州涔槐国家湿地公园的野生动物中共有国家Ⅱ级重点保护野生动物11种，分别是虎纹蛙Rana rugulosa、斑嘴鸭 Anas poecilorhyncha zonorhyncha、黑耳鸢 Milvus  migrans  lineatus、鹗 Pandion haliaedus、雀鹰 Accipiter nisus nisosimilis、日本松雀鹰 Accipiter gularis gularis、白尾鹞 Circus cyaneus cyaneus、燕隼 Falco ubbuteo streichi、阿穆尔隼 Falco amurensis、大杜鹃 Cuculus canorus bakeri、东方角鸮Otus sunia malayanus。列入《濒危动植物种国际贸易公约》的物种有20种，其中附录Ⅱ物种有14种，附录Ⅲ物种有6种；列入《中国濒危动物红皮书》的有8种，列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》保护动物129种，列入《中华人民共和国政府和日本国政府保护候鸟及其栖息地环境的协定》保护名录有40种，列入《中华人民共和国政府和澳大利亚政府保护候鸟及其栖息地环境的协定》保护名录有11种，列入湖南地方重点保护的物种有101种。
本项目不涉及生态红线，不在湖南澧州涔槐国家湿地公园范围内，项目调查范围内未发现重点保护动植物。
（6）湖南澧州涔槐国家湿地公园
湖南澧州涔槐国家湿地公园，位于湖南省常德市澧县西北部，包括王家厂水库、山门水库、涔水南北支流部分河道洲滩，以及连接山门水库与涔水北支的河道和周边部分山地，总面积2778公顷，其中湿地面积2406.7公顷，占总面积的86.63%。
湖南澧州涔槐国家湿地公园湿地分为河流湿地和人工湿地两大湿地类，永久性河流、洪泛平原湿地、库塘和水产养殖场四大湿地型。湿地公园呈南北走向，最北端至山门水库的北端尾闾，最南端至王家厂水库大坝；湿地植物有68科、179属、238种，野生脊椎动物共计30目77科234种。
2018年12月，湖南澧州涔槐国家湿地公园经自然资源部国家林业和草原局批准为国家湿地公园。
①地理位置
湖南澧州涔槐国家湿地公园位于湖南省常德市澧县西北部，涉及王家厂、火连坡、闸口、方石坪等4个乡（镇），包括王家厂水库、山门水库、涔水南北支流部分河道洲滩，以及连接山门水库与涔水北支的河道和周边部分山地，湿地公园呈南北走向，最北端至山门水库的北端尾闾，最南端至王家厂水库大坝。其地理坐标为东经111°27′28″—111°32′33″，北纬29°45′28″—29°54′56″之间，南北长17.50千米，东西宽8.16千米，总面积2778公顷，其中湿地面积2406.7公顷，占总面积的86.63%。
②气候特点
湖南澧州涔槐国家湿地公园属中亚热带向北亚热带过度的季风性湿润气候区，雨量充沛，光照充足，冬无严寒，夏无酷暑。年均气温16.0℃，最高气温39.5℃，最低气温-14.0℃。年日照时数在1700小时以上，年均无霜期288天，年均降水量1530毫米，年均相对湿度83%。
③水文
湖南澧州涔槐国家湿地公园组成主体为王家厂水库、山门水库，最高海拔为山门水库120m，最低海拔为王家厂水库大坝泄洪口71m。王家厂水库始建于1958年，位于澧水支流涔水中游澧县王家厂镇上游1千米处，是一座以防洪、灌溉为主，结合养殖、航运等综合利用的国家大（II）型水库，1960年建成蓄水，总库容2.78亿立方米，正常库容2.0亿立方米，集雨面积484平方千米，占全流域面积的41%，坝址以上河长48.5千米，河道坡降3.5‰。山门水库位于澧县闸口乡的大垱口，王家厂水库上游，拦截涔水支流九河湾溪河形成。水库始建于1975年，1976年竣工蓄水，其正常库容0.92亿立方米，控制集雨面积35.41平方千米，流域多年降雨量1277毫米，灌溉面积0.39万公顷。
④植物资源
湖南澧州涔槐国家湿地公园生物多样性丰富，植物区系属的地理分布类型有14个，区系成分复杂，具有明显的环湖低丘植物区系性质，以及由中亚热带向北亚热带过渡的性质。湿地植物有68科、179属、238种，共有保护植物11种，其中包括国家Ⅰ级重点保护植物3种，即：银杏、水杉、南方红豆杉 ；国家Ⅱ级重点保护植物8种，即：凹叶厚朴、樟树、莲、野大豆、金荞麦、花榈木、喜树、中华结缕草。
⑤动物资源
湖南澧州涔槐国家湿地公园范围内发现野生脊椎动物共计30目77科234种，其种数为湖南省已知脊椎动物总数的25.55%。其中鱼类有6目13科68种，种数占湖南省已知鱼类的33.17%；两栖动物有1目6科15种，种数占湖南省已知两栖动物的21.74%；爬行动物有3目7科18种，种数占湖南省已知爬行动物的18.18%；鸟类有16目43科119种，种数占湖南省已知鸟类的26.56%；哺乳动物为4目10科14种，种数占湖南省已知哺乳动物的14.74%。湿地公园现有国家Ⅱ级保护动物11种，分别是虎纹蛙、斑嘴鸭 、黑耳鸢 、鹗 、雀鹰 、日本松雀鹰、白尾鹞 、燕隼 、阿穆尔隼 、大杜鹃、东方角鸮。列入《濒危动植物种国际贸易公约》的物种有20种，其中附录Ⅱ物种有14种，附录Ⅲ物种有6种；列入《中国濒危动物红皮书》的有8种，列入《国家保护的有益的或者有重要经济、科学研究价值的陆生野生动物名录》保护动物129种，列入《中华人民共和国政府和日本国政府保护候鸟及其栖息地环境的协定》保护名录有40种，列入《中华人民共和国政府和澳大利亚政府保护候鸟及其栖息地环境的协定》保护名录有11种，列入湖南地方重点保护的物种有101种。
本项目不在湖南澧州涔槐国家湿地公园范围内，不涉及湖南澧州涔槐国家湿地公园重点保护动植物。
3、土地利用现状
项目总用地面积33.6322公顷，包括拟设采矿权范围26.21公顷、工业广场3.20公顷、排土场4.1022公顷、矿部0.12公顷。根据澧县自然资源局于2023年10月7日出具的《关于澧县丰报矿区建筑石料用灰岩矿土地使用方案的审查意见》中提出的审查意见可知各地块占地类型如下：
“拟设采矿权占地权属为澧县火连坡镇芦桥村、羊耳山村集体所有，占用地类为采矿用地、灌木林地、乔木林地、其他林地、农村道路、其他草地等，不涉及耕地。工业广场、办公生活区等配套设施占地权属为澧县火连坡镇芦桥村、羊耳山村集体所有，占用地类为采矿用地、灌木林地、其他林地、乔木林地、坑塘水面、农村道路等，不涉及耕地。
该矿土地配置不涉及占用永久基本农田、生态红线、城镇开发边界，与最新划定“三区三线”范围无重叠。选址临近现有矿产资源、周边运输条件便捷，实现了土地资源空间合理配置，有利于促进了土地资源的节约集约利用。”
根据现场调查并结合上述审查意见，本项目土地利用现状分析如下：
（1）矿区
根据现场调查，本项目矿区为整合矿山，老矿区位于本次拐点圈闭范围内，原丰报长坡采石场、原九河湾碎石场、原青岩采石场已进行了生态修复且已注销闭坑。矿区占地面积为26.21公顷，位于整个地块西侧，采矿权范围内没有永久基本农田、未占用耕地，占地类型主要为采矿用地、灌木林地、乔木林地、其他林地、农村道路、其他草地等。根据澧县林业局出具的《关于澧县鑫丰环保建材有限公司办理使用林地审批手续的情况说明》，项目矿区用地中林地占地面积为17.5987公顷。
（2）工业广场
根据现场调查，项目工业广场建设利用原澧县鸿焱矿业有限责任公司工业场地进行改扩建，工业广场占地面积为3.20公顷，位于整个地块东侧。根据澧县自然资源局出具的《关于澧县鑫丰环保建材有限公司工业广场正在办理建设用地调规的情况说明》，“工业广场已纳入《澧县国土空间总体规划（2021-2035）动态维护方案（2026）》，正在办理省厅审查手续”。综上，企业正在办理建设用地手续。
（3）排土场
根据现场调查，项目排土场占地面积约4.1022公顷，位于整个地块东南侧。根据澧县人民政府出具的临时使用土地审批单（澧政土临字2026第4号），项目排土场用地属于临时使用土地，占地类型为建设用地。
4、环境质量现状
（1）环境空气质量现状
①基本污染物环境质量现状及达标区判定
根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ 2.2-2018），项目所在区域达标判定优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中的数据或结论。
为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环境影响评价空气质量现状监测数据引用常德市生态环境局发布的2024年12月大气环境月报统计数据中的2024年1-12月常德市环境空气污染物浓度情况，澧县环境空气质量现状见表3-1。

表3-1  澧县空气环境质量现状监测统计结果
	污染物
	年评价指标
	现状浓度/
（μg/m3）
	标准值
/（μg/m3）
	占标率
	达标情况

	PM2.5
	年平均质量浓度
	34.2
	30
	114%
	超标

	PM10
	年平均质量浓度
	56
	60
	93.33%
	达标

	SO2
	年平均质量浓度
	5
	60
	8.33%
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	14
	40
	35.00%
	达标

	CO
	日平均质量浓度
	1mg/m3
	4mg/m3
	25.00%
	达标

	O3
	8h平均质量浓度
	132
	160
	82.50%
	达标



根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）中项目所在区域达标判断要求，结合上表数据可知，澧县2024年基本污染物环境质量现状监测数据中PM2.5未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表1过渡阶段二级浓度限值，因此澧县为不达标区。为实现区域环境空气质量限期达标的目标，澧县人民政府发布了《2026年大气污染防治工作方案》，根据方案，澧县通过采取各项大气污染防治措施，澧县大气环境质量将得到改善。
②特征污染物补充监测
本项目排放的特征污染物为TSP，为了解建设项目所在区域特征污染物环境质量现状，本项目在下风向采矿区西南600m丰报村设置1个监测点位，本次环评委托长沙崇德检测科技有限公司进行监测，监测时间为2026年8月18日～2026年8月20日。项目特征污染物环境空气质量现状监测数据见表3-2。
表3-2  特征污染物监测及评价结果表  单位：mg/m3
	采样点位
	检测项目
	检测结果
	标准限值
	达标分析

	
	
	8月18日
	8月19日
	8月20日
	
	

	G1项目下风向（丰报村）
	TSP（日均值）
	0.054
	0.062
	0.061
	0.3
	达标



由检测结果可知，本项目所在区域TSP能够满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中表2二级标准。
（2）地表水环境质量现状
本项目位于常德市澧县火连坡镇芦桥村、羊耳村，项目所在区域地表水为涔水，为了解涔水水环境质量现状，本项目在采矿区南侧560m处张家湾设置1个涔水地表水监测点位，本次环评委托长沙崇德检测科技有限公司进行监测，监测时间为2026年8月18日～2026年8月20日。项目地表水环境质量现状监测数据见表3-3。
表3-3  地表水现状监测及评价结果一览表  单位：mg/L
	检测点位
	检测项目
	检测结果
	（GB3838-2002）中Ⅲ类标准
	达标分析

	
	
	8月18日
	8月19日
	8月20日
	
	

	W1涔水：采矿区南侧560m处张家湾断面
	pH值（无量纲）
	8.1
	8.2
	8.3
	6～9
	达标

	
	COD
	17
	16
	17
	≤20
	达标

	
	BOD5
	3.8
	3.6
	3.7
	≤4
	达标

	
	SS
	8
	7
	7
	-
	-

	
	氨氮
	0.109
	0.438
	0.427
	≤1.0
	达标

	
	总磷
	0.07
	0.08
	0.08
	≤0.2
	达标

	
	总氮
	0.79
	0.82
	0.79
	≤1.0
	达标

	
	石油类
	ND
	ND
	ND
	≤0.05
	达标



根据表3-3检测结果可知，涔水采矿区南侧560m处张家湾断面处水环境质量能达到《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）III类水质标准要求，区域地表水环境质量较好。
（3）声环境质量现状
根据生态环境部办公厅2020年12月24日印发的《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体编制要求“声环境、厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。各点位应监测昼夜间噪声，监测时间不少于1天，项目夜间不生产则仅监测昼间噪声。”项目拟开采矿体周边300m范围内原有民房1栋，现已拆迁；项目矿区、工业广场、排土场等周边50米范围内无声环境保护目标，因此本项目无需进行声环境质量现状监测。
（4）地下水、土壤环境质量现状
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）》（试行），地下水、土壤原则上不开展环境质量现状调查。项目存在土壤、地下水环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查留作背景值。 
本项目属于矿山开采及石灰石精深加工项目，根据《湖南省澧县丰报矿区建筑石料用灰岩矿详查报告》，项目开采的灰岩矿中有毒有害元素成分均未超过相关规范土壤污染风险管制值，矿石经放射性测试，符合建筑材料放射性核素指标要求。 
本项目按照要求采取防渗措施，不存在土壤、地下水环境污染途径，可不开展地下水、土壤环境环境质量现状调查。

	与项目有关的原有环境污染和生态破坏问题
	1、现有工程环保手续
（1）澧县鑫丰环保建材有限公司现有工程环保手续
2006年11月17日填报采石烧石灰环评登记表，年采石1万吨、烧石灰6000吨，于2016年11月25日竣工环境保护验收，采石项目通过验收，烧石灰项目不予验收。
2017年委托南京普信环保股份有限公司编制《澧县鑫丰环保建材有限公司10万吨扩建项目环境影响报告表》，澧县环保局于2017年9月26日对该项目予以批复，批文号澧环审〔2017〕49号。该项目于2018年12月通过竣工环保验收。
2019年委托江苏新清源环保有限公司编制《澧县鑫丰环保建材有限公司采石场60万吨扩建及节能环保石灰窑建设项目环境影响报告表》，澧县环保局于2019年6月12日对该项目予以批复，批文号澧环审〔2019〕44号。2020年7月2日建设单位组织了《澧县鑫丰环保建材有限公司采石场60万吨扩建项目》的竣工环境保护验收，并通过了环保验收。
2022年10月，澧县鑫丰环保建材有限公司因整合要求停止生产，至今停产注销。
（2）澧县鸿焱矿业有限责任公司现有工程环保手续
2019年委托江苏新清源环保有限公司编制《澧县青岩采石场年产60万吨碎石加工项目环境影响报告表》，澧县环保局于2019年7月31日对该项目予以批复，批文号澧环审〔2019〕54号。该项目于2020年11月25日通过竣工环境保护验收。
2021年青岩采石场矿山自行关闭并停止生产。
（3）澧县九河湾碎石场现有工程环保手续
澧县九河湾碎石场自2008年成立以来，一直处于停产状态，没有生产，无相关环保手续。
表3-4  现有工程环保手续情况一览表
	序号
	建设项目名称
	建设内容与规模
	环评时间
	环评批复文号
	环保验收
	备注

	1
	澧县鑫丰环保建材有限公司
	采石烧石灰项目
	年采石1万吨、烧石灰6000吨
	2006年11月
	填报环评登记表
	2016年11月25日采石项目通过验收，烧石灰项目不予验收
	2022年10月停产注销

	2
	
	10万吨扩建项目
	年采石10万吨，加工碎石7.5万吨、灰粉2.5万吨
	2017年9月
	澧环审〔2017〕49号
	2018年12月通过竣工环保验收
	

	3
	
	采石场60万吨扩建及节能环保石灰窑建设项目
	年采石60万吨，加工碎石60万吨、石灰10万吨、氢氧化钙3万吨
	2019年6月
	澧环审〔2019〕44号
	2020年7月2日年采石60万吨、加工碎石60万吨通过验收
	

	4
	澧县鸿焱矿业有限责任公司
	澧县青岩采石场年产60万吨碎石加工项目
	年采石60万吨，加工碎石60万吨
	2019年7月
	澧环审〔2019〕54号
	2020年11月25日通过竣工环保验收
	2021年停产注销



2、现有工程主要建设内容
本项目矿区涉及澧县鑫丰环保建材有限公司丰报长坡采石场、澧县九河湾碎石场两个采矿权，项目工业广场依托澧县鸿焱矿业有限责任公司原工业广场。现有工程由主体工程、辅助工程、储运工程、公用工程、环保工程组成，项目组成表3-5。
表3-5  现有工程基本组成表
	类别
	项目名称
	工程内容及规模

	主体工程
	矿山
	澧县鑫丰环保建材有限公司
	澧县鑫丰环保建材有限公司丰报长坡采石场矿界范围由4个拐点圈定，矿区面积为0.058km2，开采标高为+297m～+180m，开采方式为露天开采，开采矿种为制灰用灰岩，开采规模为45万吨/年。

	
	
	澧县九河湾碎石场
	澧县九河湾碎石场矿界范围由4个拐点圈定，矿区面积为0.1219km2，开采标高为+290m～+250m，开采规模为8万吨/年。

	
	
	澧县鸿焱矿业有限责任公司
	澧县鸿焱矿业有限责任公司澧县闸口乡青岩采石场矿界范围由4个拐点圈定，矿区面积为0.0459km2，开采标高为+208m～+165m，开采规模为10万吨/年。

	
	工业广场
	澧县鑫丰环保建材有限公司
	位于矿山西南面，占地面积约26650m2，设置破碎车间1（布置一条10万t/a碎石生产线）、破碎车间2（布置一条50万t/a碎石生产线）、两座石灰窑、氢氧化钙车间（布置一条3万t/a氢氧化钙生产线），生产规模60万t/a碎石、10万t/a石灰、3万t/a氢氧化钙。

	
	
	澧县鸿焱矿业有限责任公司
	位于矿山西北面，占地面积约32000m2，设置1栋破碎车间，建筑面积4000m2，布置一条60万t/a碎石生产线，生产规模60万t/a碎石。

	辅助工程
	办公生活区
	澧县鑫丰环保建材有限公司
	一栋2层办公楼，建筑面积100m2，砖混结构，位于工业广场中部西侧；一栋2层办公生活楼，建筑面积320m2，砖混结构，位于工业广场南侧。

	
	
	澧县鸿焱矿业有限责任公司
	宿舍楼位于工业广场南侧，建筑面积约400m2，共一层，砖混结构，设食堂、宿舍等；矿部位于工业广场东南侧，占地面积约1200m2，设置2栋办公生活楼，建筑面积约400m2，一层，砖混结构，设办公室等。

	储运工程
	排土场
	澧县鑫丰环保建材有限公司
	设置2个弃土场，每个占地面积1000m2，设置截排水沟和挡土墙，一个弃土场位于办公楼西侧，一个弃土场位于破碎车间东侧。

	
	
	澧县鸿焱矿业有限责任公司
	设置1个弃土场，占地面积2000m2，设置截排水沟和挡土墙，位于工业广场南侧。

	
	原料堆场
	澧县鑫丰环保建材有限公司
	石灰石原料堆场，建筑面积1500m2，破碎车间2东侧，钢结构厂房

	
	
	
	白煤堆场占地面积1500m2，产品堆场2东侧，钢结构厂房

	
	产品仓库
	澧县鑫丰环保建材有限公司
	产品堆场1，建筑面积2400m2，破碎车间1南侧，钢结构厂房

	
	
	
	产品堆场2，建筑面积2800m2，破碎车间2南侧，钢结构厂房

	
	
	
	烧石灰成品筒仓，每条石灰窑2个，每个400t，石灰窑西侧

	
	
	
	氢氧化钙成品筒仓，共2个，每个400t，氢氧化钙车间西侧

	
	
	
	氢氧化钙杂质筒仓，1个，50t，两个成品仓中部

	
	
	澧县鸿焱矿业有限责任公司
	1个产品堆场，封闭厂房，位于破碎车间北侧，建筑面积4000m2

	公用工程
	供电
	来自火连坡镇供电系统

	
	给水
	生活用水来源于自来水管网

	
	排水
	澧县鑫丰环保建材有限公司
	生活污水经化粪池收集后定期清掏外运肥田，不外排；初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（5#）初步沉淀后再进入三级沉淀池（6#）沉淀，最后流入清水收集池（7#）暂存，回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等，不外排；洗砂废水经沉淀后回用，不外排；脱硫碱液循环使用，不外排。

	
	
	澧县鸿焱矿业有限责任公司
	食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并进入化粪池处理后用作农肥；初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（1#）初步沉淀后再进入三级沉淀池（3#）沉淀，最后流入清水收集池（4#）暂存，回用于洒水抑尘，不外排；车辆冲洗废水经三级沉淀池（11#）沉淀后循环使用，不外排。

	环保工程
	澧县鑫丰环保建材有限公司
	废水处理
	生活污水经化粪池收集后定期清掏外运肥田，不外排；初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（5#）初步沉淀后再进入三级沉淀池（6#）沉淀，最后流入清水收集池（7#）暂存，回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等，不外排；洗砂废水经沉淀后回用，不外排；脱硫碱液循环使用，不外排。

	
	
	废气处理
	①穿孔、爆破废气：洒水抑尘；
②破碎、筛分粉尘：封闭破碎筛分车间，设置高压雾化喷淋装置洒水抑尘；
③装载、运输废气：矿区道路硬化处理，设置洗车平台，道路洒水抑尘；
④堆场扬尘：封闭产品堆场，设置雾化喷淋装置洒水抑尘；
⑤圆库呼吸粉尘：除尘器处理后无组织排放；
⑥配料、出灰、布料粉尘：“集气罩+布袋除尘器”处理后无组织排放；
⑦氢氧化钙破碎粉尘：封闭氢氧化钙破碎车间，布袋除尘器处理后通过15m高排气筒排放；
⑧石灰窑煅烧废气：“火花分离器+布袋除尘+碱法脱硫塔+炉内脱硝”处理后通过15m高排气筒排放；
⑨食堂油烟：经静电油烟净化器处理后外排。

	
	
	噪声控制
	合理布置，采取隔声、消声、减振降噪等措施。

	
	
	固废处理
	生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运；爆破前表土及爆破后土石分离的废土堆存于排土场，用于复绿回填；除尘器收集的粉尘回用于生产；沉淀池残渣、脱硫渣及消化渣石外售砖厂制砖；石灰窑杂质外售水泥厂综合利用；废机油等危险废物暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置。

	
	澧县鸿焱矿业有限责任公司
	废水处理
	食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并进入化粪池处理后用作农肥；初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（1#）初步沉淀后再进入三级沉淀池（3#）沉淀，最后流入清水收集池（4#）暂存，回用于洒水抑尘，不外排；车辆冲洗废水经三级沉淀池（11#）沉淀后循环使用，不外排。

	
	
	废气处理
	场地雾炮洒水抑尘，矿区道路硬化，堆场三面围挡，破碎、筛分全密闭厂房，破碎设备设置布袋除尘器处理后经15m高排气筒排放；设置洗车平台。

	
	
	噪声控制
	合理布置，采取隔声、消声、减振降噪等措施。

	
	
	固废处理
	生活垃圾经厂区收集后交由环卫部门外运处理；剥离表土运至排土场暂存，用于复绿回填；沉淀池沉渣定期淸捞外卖砖厂；废机油委托有资质单位处置。



3、现有工程污染物及治理措施
现有工程澧县鑫丰环保建材有限公司已于2022年10月停止生产；澧县九河湾碎石场自2008年成立以来，一直处于停产状态，没有生产；澧县鸿焱矿业有限责任公司已于2021年关闭并停止生产。
根据本次环评现场踏勘，现有工程矿山及工业广场均已停产多年，因此本次环评仅根据现场情况对澧县鑫丰环保建材有限公司及澧县鸿焱矿业有限责任公司各污染物处理措施进行如下简述：
（1）澧县鑫丰环保建材有限公司各污染物处理措施
1）大气污染物
澧县鑫丰环保建材有限公司现有工程产生的废气主要为穿孔粉尘、爆破废气、破碎粉尘、筛分粉尘、装载废气、运输扬尘、堆场扬尘、圆库呼吸粉尘、配料、出灰、布料粉尘、氢氧化钙破碎粉尘、石灰窑煅烧废气及食堂油烟。
①穿孔、爆破废气
现有工程采用空压机钻孔，钻孔同时进行洒水，由于排放点接近地面，因此只对近距离和采石工人产生影响。爆破时产生的主要有害物质为CO、NOX以及爆破引起的扬尘，爆破废气以无组织形式排放。
②破碎、筛分粉尘
现有工程碎石破碎、筛分工序会产生粉尘，通过封闭破碎筛分车间，并设置高压雾化喷淋装置洒水抑尘。
③装载、运输废气
矿区道路硬化，现有工程挖掘机装载时会产生粉尘，通过洒水降尘无组织排放。设置有洗车平台，运输车辆出厂时直接驶入洗车平台进行轮胎清洗，道路每天实施洒水抑尘作业。
④堆场扬尘
现有工程碎石堆放过程中会产生扬尘，通过封闭产品堆场，并设置雾化喷淋装置洒水抑尘。
⑤圆库呼吸粉尘
现有工程面灰和块灰均为圆库储藏，在圆库顶部呼吸孔将产生粉尘，经自带除尘器处理后无组织排放。
⑥配料、出灰、布料粉尘
现有工程石灰窑配料、出灰、布料工序会产生粉尘，通过在产尘点设置集气罩，收集的粉尘经布袋除尘器处理后外排。
⑦氢氧化钙破碎粉尘
现有工程氢氧化钙破碎工序会产生粉尘，通过封闭氢氧化钙破碎车间，并采用布袋除尘器处理氢氧化钙破碎粉尘，处理后粉尘通过15m高排气筒排放。
⑧石灰窑煅烧废气
现有工程石灰窑煅烧工序会产生颗粒物、二氧化硫、氮氧化物，通过采用“火花分离器+布袋除尘+碱法脱硫塔+炉内脱硝”处理后通过15m高排气筒排放。
⑨食堂油烟
现有工程设有食堂，食堂油烟经静电油烟净化器处理后外排。
2）水污染物
现有工程厂区雨污分流，初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（5#）初步沉淀后再进入三级沉淀池（6#）沉淀，最后流入清水收集池（7#）暂存，回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等，不外排；洗砂废水经沉淀后回用，不外排；脱硫碱液循环使用，不外排；生活污水经化粪池收集后定期清掏外运肥田，不外排。
3）噪声
现有工程生产过程中的破碎机、振动筛、空压机、洗砂机、电磁振动给料机、除尘风机等机械设备和车辆工作时产生噪声，建设单位采取的噪声防护措施主要为合理布设噪声源，选用低噪声、振动小的设备，封闭高噪声设备，加强设备维护与保养，加强厂区绿化建设，减少噪声对周围环境影响，禁止夜间作业，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4）固废
现有工程设置有危废暂存间（面积为5m2），废机油等危险废物暂存于危废暂存间，集中收集后交由有资质的单位处置；爆破前表土及爆破后土石分离的废土堆存于排土场，用于厂区复绿和采场回填；除尘器收集的粉尘回用于生产；沉淀池残渣、脱硫渣及消化渣石外售砖厂制砖；石灰窑杂质外售水泥厂综合利用；生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运。
5）生态环境
现有工程矿区矿山露天开采期间形成的露采场已进行人工复绿，场地进行了覆土平整，栽种杨树、红叶石楠及冬青，树间撒播草籽进行绿化，所栽树苗成活率90%以上，撒播的草籽也已长出草苗，修复效果良好。经现场踏勘，部分开采平台和边坡生态修复措施仍未落实到位，存在滑坡、坍塌的风险，存在生态环境遗留问题。
6）现有工程污染物排放情况
由于本次环评现场查看时现有工程矿山及工业广场均已停产多年，因此现有工程污染物排放情况统计参照原环评报告中相关数据。
表3-6  澧县鑫丰环保建材有限公司现有工程污染物排放量
	类别
	污染物
	核算排放量/固废产生量（t/a）
	已取得总量指标（t/a）

	废气
	颗粒物
	13.503
	/

	
	二氧化硫
	5.14
	5.14

	
	氮氧化物
	10.28
	10.28

	废水
	废水量
	/
	/

	
	COD
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/

	固废
	沉淀池残渣
	45
	/

	
	废机油
	0.5
	/

	
	废表土
	3000
	/

	
	生活垃圾
	7.5
	/

	
	除尘灰
	85.6
	/

	
	脱硫渣
	35
	/

	
	消化渣石
	1168.65
	/

	
	杂质
	10825.6
	/



（2）澧县鸿焱矿业有限责任公司各污染物处理措施
1）大气污染物
澧县鸿焱矿业有限责任公司现有工程产生的废气主要为穿孔粉尘、爆破废气、破碎粉尘、筛分粉尘、装载废气、运输扬尘、堆场扬尘、食堂油烟。
①穿孔、爆破废气
现有工程采用空压机钻孔，采取湿式凿岩，钻孔同时进行洒水，大大减少了粉尘产生量。爆破时采取洒水抑尘、棕垫覆盖等措施抑尘，鉴于爆破次数少，且每次持续时间短，露天爆破扩散条件好，有利于污染物的扩散稀释，因此，爆破废气对周围环境影响较小。
②破碎、筛分粉尘
现有工程碎石破碎、筛分工序会产生粉尘，通过封闭破碎筛分车间，并在传输带、破碎机、筛分处安装水雾喷头、雾炮机湿法除尘，定期洒水抑尘，对粉尘去除效率约为80%，无组织排放粉尘对周围环境影响较小。
③装载、运输废气
现有工程原料和成品由车辆装卸运输，运有石料的车辆采用棚布遮盖，定期人工清扫，并进行洒水抑尘，在晴天对路面进行清扫和洒水，并设置洗车平台对进出车辆进行清洗，可降低运输扬尘对外环境的影响。
④堆场扬尘
现有工程碎石堆放过程中会产生扬尘，通过封闭产品堆场，并设置雾化喷淋装置洒水抑尘。
⑤食堂油烟
现有工程设有食堂，食堂油烟经静电油烟净化器处理后外排。
2）水污染物
现有工程厂区雨污分流，采区、加工区初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（1#）初步沉淀后再进入三级沉淀池（3#）沉淀，最后流入清水收集池（4#）暂存，回用于洒水抑尘，不外排；车辆冲洗废水经三级沉淀池（11#）沉淀后循环使用，不外排；除尘用水、洒水降尘用水附着于碎石或被土壤吸收，自然风干；食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并进入化粪池处理后用作农肥，不外排。
3）噪声
现有工程生产过程中的破碎机、振动筛、空压机等机械设备和车辆工作时产生噪声，建设单位采取的噪声防护措施主要为合理布设噪声源，选用低噪声、振动小的设备，对破碎机、振动筛等高噪声设备配套隔声、减震措施，加强设备维护与保养，加强厂区绿化建设，减少噪声对周围环境影响，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准。
4）固废
现有工程设置有危废暂存间（面积为5m2），废机油等危险废物暂存于危废暂存间，集中收集后交由有资质的单位处置；爆破前表土剥离及爆破后土石分离的废土、废石堆存于排土场，用于厂区复绿和采场回填；沉淀池沉渣定期清捞，外售砖厂制砖；生活垃圾经收集后委托环卫部门统一清运。
5）生态环境
现有工程矿区矿山开展的环境治理工程主要为露采场台阶边坡危岩体清理、露采场（底部及台阶）复垦复绿、露采场边坡临崖地段修建安全防护围栏、采场进出口修建挡墙、设立地质环境监测点及警示标牌，已通过矿山地质环境保护与恢复治理闭坑验收。
6）现有工程污染物排放情况
由于本次环评现场查看时现有工程矿山及工业广场均已停产多年，因此现有工程污染物排放情况统计参照原环评报告中相关数据。
表3-7  澧县鸿焱矿业有限责任公司现有工程污染物排放量
	类别
	污染物
	核算排放量/固废产生量（t/a）
	已取得总量指标（t/a）

	废气
	颗粒物
	/
	/

	废水
	废水量
	/
	/

	
	COD
	/
	/

	
	氨氮
	/
	/

	固废
	沉淀池沉渣
	15.2
	/

	
	废机油
	1
	/

	
	废表土
	1300
	/

	
	生活垃圾
	3
	/



4、现有项目存在的环境问题及整改建议
综合上述分析及项目现场调查，澧县鑫丰环保建材有限公司、澧县鸿焱矿业有限责任公司均已停止生产，澧县鑫丰环保建材有限公司矿山进行了生态修复，并通过闭坑验收；澧县鸿焱矿业有限责任公司矿区已进行生态修复，并通过闭坑验收。本项目利用原鸿焱工业广场进行改扩建，经现场踏勘，原澧县鸿焱矿业有限责任公司工业广场生产设备等均已拆除。原鸿焱工业广场现有项目存在的环境问题及整改建议见下表。
表3-8  现有项目存在的环境问题及“以新带老”整改措施一览表
	序号
	存在的环境问题
	“以新带老”整改措施

	1
	原鸿焱初期雨水收集池（1#）、三级沉淀池（3#）、清水收集池（4#）容积无法满足本项目初期雨水收集处理量，且建设不符合环保要求
	改扩建雨水收集池（1#）、三级沉淀池（3#）、清水收集池（4#），池底及池壁做好防渗

	2
	原鸿焱员工较少，隔油池、化粪池容积较小，无法满足本项目食堂废水、生活污水处理量
	根据本项目食堂废水、生活污水处理量，扩建隔油池、化粪池



5、现有项目违法行政处罚情况
根据2023年3月22日澧县自然资源局出具的《关于澧县2个整合矿山违法行政处罚情况说明》，经核实查阅相关案件资料，澧县鑫丰环保建材有限公司和澧县鸿焱矿业有限责任公司整合矿山行政处罚均在矿山储量核查之前已办结，具体情况如下：
（1）鑫丰环保建材有限公司。2019年11月26日澧县自然资源局下达《行政处罚决定书》（澧自然资罚字(2019)第0828号），越界处罚资源量为3570吨，没收违法所得和罚款共计64974元。该公司已于2019年11月29日上交罚没收入64974元，2020年1月25日结案。
（2）鸿焱矿业有限责任公司。2021年5月19日澧县自然资源局下达《行政处罚决定书》（澧自然资罚字[2021]02号），澧县鸿焱矿业有限责任公司非法开采处罚资源量为3208吨，没收违法所得和罚款共计60150元，该公司已于2021年5月19日上交罚没收入60150元，2021年5月27日结案。

	生态环境保护
目标
	1、评价范围
（1）大气环境
参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，大气环境评价范围为厂界外500m范围、道路边界外200m范围。
（2）地表水环境
本项目初期雨水经截排水沟进入雨水收集池初步沉淀后再进入三级沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等，不外排；车辆冲洗废水经洗车平台配套的三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排；洗砂废水进入废水处理循环回用系统处理后循环回用，不外排；食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并进入化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。项目无废水外排，根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ 2.3-2018），项目涉及地表水环境风险，地表水环境评价范围为环境风险影响范围所及的水环境保护目标水域。
（3）声环境
参照《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》，声环境评价范围为厂界外50m范围。
（4）生态环境
项目不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境、自然公园、生态保护红线等；不属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目；地下水水位和土壤影响范围内不涉及天然林、公益林、湿地等生态保护目标；工程总占地面积约0.336km2，小于20km2；矿山开采会导致矿区土地利用类型明显改变。因此，参考《环境影响评价技术导则 生态环境》（HJ 19-2022）中6.2.3、6.2.5，项目生态环境评价范围为矿山开采区、工业广场、排土场及周边300m范围、运输道路占地以及施工临时占地范围等。
（5）风险环境
由环境风险影响分析可知，项目危险物质数量与临界量比值（Q）＜1，项目环境风险潜势为Ⅰ，项目环境风险评价只需简单分析。根据导则要求，简单分析仅需在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明，无明确的评价范围规定。
2、环境保护目标
本项目位于湖南省常德市澧县火连坡镇芦桥村、羊耳村，根据对建设项目周边环境的调查，项目周围无自然保护区、风景名胜区，项目周边500m范围内无地下水集中式饮用水水源、热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源，故本项目不涉及地下水环境保护目标。
（1）大气环境保护目标
本项目工业广场厂界外、矿界外、排土场场界外500m范围内，工业广场至省道S302运输道路两侧200m范围内的大气环境保护目标名称及相对位置关系见表3-9。
表3-9  大气环境保护目标一览表
	工程名称
	保护目标名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对方位
	相对矿界/场界/边界距离/m

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	矿区
	叶家峪
	111.290383
	29.525129
	居民
	7户，约28人
	二类
	W
	330-500

	
	丰报村
	111.291801
	29.523704
	居民
	24户，约96人
	二类
	S/SW
	320-500

	
	张家湾
	111.294207
	29.523097
	居民
	7户，约28人
	二类
	S
	450-495

	工业广场
	张家湾
	111.294207
	29.523097
	居民
	7户，约28人
	二类
	SW
	445-500

	
	大垱口
	111.300527
	29.523624
	居民
	8户，约32人
	二类
	SE
	340-500

	
	山门村
	111.300977
	29.52458
	居民
	10户，约40人
	二类
	E
	330-500

	排土场
	张家湾
	111.294207
	29.523097
	居民
	7户，约28人
	二类
	SW
	315-400

	
	大垱口
	111.300527
	29.523624
	居民
	13户，约52人
	二类
	SE
	120-500

	
	山门村
	111.300977
	29.52458
	居民
	22户，约88人
	二类
	E
	178-500

	运输道路
	大垱口
	111.300527
	29.523624
	居民
	10户，约40人
	二类
	W/E
	8-47

	
	山门村
	111.301188
	29.524026
	居民
	5户，约20人
	二类
	E
	130-200



（2）地表水环境保护目标
本项目距离较近的地表水环境保护目标见表3-10。
表3-10  地表水环境保护目标一览表
	类别
	保护目标
	方位
	相对工业广场厂界距离/m
	相对矿界距离/m
	相对排土场场界距离/m
	功能区划
	执行标准

	水
环境
	涔水
	S
	505
	460
	380
	农业灌溉、渔业用水区
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准

	
	湖南澧州涔槐国家湿地公园
	N/E
	540
	498
	503
	防洪、灌溉、供水等
	山门水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅱ类标准、山门水库与涔水北支的河道执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准



（3）声环境保护目标
本项目工业广场厂界外、矿界外、排土场场界外50m范围内无居民，工业广场至省道S302的运输道路两侧50m范围内有居民，道路两侧沿线声环境保护目标名称及相对位置关系见表3-11。
表3-11  声环境保护目标一览表
	序号
	名称
	坐标
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对方位
	相对运输道路边界距离/m

	
	
	经度
	纬度
	
	
	
	
	

	1
	大垱口
	111.300527
	29.523624
	居民
	10户，约40人
	2类
	W/E
	8-47



（4）生态环境保护目标
本项目周边不存在自然保护区、风景名胜区，属于一般生态区域，不存在遭到占用、损失难以预防、恢复的生态功能区；也不存在森林公园、原始森林等生态敏感区，项目与生态保护红线无重叠。因此，项目生态环境保护目标主要为厂界周边植被及动物。
表3-12  生态环境保护目标一览表
	序号
	保护目标名称
	保护对象
	保护内容及功能
	相对方位及距离

	1
	植物资源、动物资源
	植被及动物
	一般生态功能区
	周边300m



（5）风险环境保护目标
本项目风险环境保护目标为湖南澧州涔槐国家湿地公园。
表3-13  风险环境保护目标一览表
	类别
	保护目标
	方位
	距离

	风险环境
	湖南澧州涔槐国家湿地公园
	E
	雨水排放口下游约800m




	评价
标准
	1、环境质量标准
（1）环境空气质量标准
本项目所在区域属于环境空气二类功能区，环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中的二级标准，具体见表3-14。
表3-14  环境空气质量标准  
	污染物项目
	平均时间
	过渡阶段浓度限值
	浓度限值
	单位
	标准来源

	
	
	一级
	二级
	一级
	二级
	
	

	SO2
	年平均
	20
	60
	20
	20
	μg/m3
	《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级标准

	
	日平均
	50
	150
	50
	50
	
	

	
	1小时平均
	150
	500
	150
	150
	
	

	NO2
	年平均
	40
	40
	30
	30
	
	

	
	日平均
	80
	80
	50
	50
	
	

	
	1小时平均
	200
	200
	200
	200
	
	

	CO
	日平均
	4
	4
	4
	4
	mg/m3
	

	
	1小时平均
	10
	10
	10
	10
	
	

	O3
	日最大8小时平均
	100
	160
	100
	160
	μg/m3
	

	
	1小时平均
	160
	200
	160
	200
	
	

	PM10
	年平均
	40
	60
	20
	50
	
	

	
	日平均
	50
	120
	50
	100
	
	

	PM2.5
	年平均
	15
	30
	10
	25
	
	

	
	日平均
	35
	60
	25
	50
	
	

	TSP
	年平均
	80
	200
	80
	200
	
	

	
	日平均
	120
	300
	120
	300
	
	

	备注：自本标准实施之日起至2030年12月31日止，环境空气污染物基本项目实施过渡阶段浓度限值；自2031年1月1日起，在全国范围内实施基本项目浓度限值。



（2）地表水环境质量标准
本项目所在区域地表水主要为涔水、湖南澧州涔槐国家湿地公园，湖南澧州涔槐国家湿地公园范围内的山门水库执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅱ类标准，涔水、山门水库与涔水北支的河道执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1中Ⅲ类标准，具体见表3-15。
表3-15  地表水环境质量标准
	序号
	项目
	Ⅱ类标准
	Ⅲ类标准
	单位
	标准来源

	1
	pH
	6-9
	6-9
	无量纲
	《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）表1

	2
	COD
	≤15
	≤20
	mg/L
	

	3
	BOD5
	≤3
	≤4
	mg/L
	

	4
	氨氮
	≤0.5
	≤1.0
	mg/L
	

	5
	总磷（以P计）
	≤0.1
（湖、库0.025）
	≤0.2
（湖、库0.05）
	mg/L
	

	6
	总氮（湖、库，以N计）
	≤0.5
	≤1.0
	mg/L
	

	7
	石油类
	≤0.05
	≤0.05
	mg/L
	



（3）声环境质量标准
本项目所在区域声环境质量执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类标准，具体见表3-16。
表3-16  声环境质量标准
	类别
	昼间
	夜间
	标准来源

	2类
	60dB（A）
	50dB（A）
	《声环境质量标准》（GB3096-2008）



2、污染物排放标准
（1）大气污染物排放标准
本项目运营期颗粒物排放标准执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中污染物排放限值，具体见表3-17。
表3-17  颗粒物执行排放标准一览表
	污染物
	最高允许排放浓度（mg/m3）
	最高允许排放速率
	无组织排放监控浓度限值

	
	
	排气筒（m）
	二级（kg/h）
	监控点
	浓度（mg/m3）

	颗粒物
	120
	15
	3.5
	周界外浓度最高点
	1.0



本项目运营期食堂油烟排放标准执行《饮食业油烟排放标准（试行）》 （GB18483-2001）表2中油烟最高允许排放浓度限值（≤2.0mg/m3）。
（2）水污染物排放标准
本项目初期雨水经截排水沟进入雨水收集池初步沉淀后再进入三级沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等，不外排；车辆冲洗废水经洗车平台配套的三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排；洗砂废水进入废水处理循环回用系统处理后循环回用，不外排；食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并进入化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。项目无废水外排。
（3）噪声排放标准
本项目施工期场界噪声排放执行《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）中场界噪声排放限值，具体见表3-18。
表3-18  建筑施工场界噪声排放限值  单位：dB（A）
	昼间
	夜间

	70
	55



本项目运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准，具体见表3-19。
表3-19  工业企业厂界环境噪声排放限值  单位：dB（A）
	厂界外声环境功能区类别
	时段

	
	昼间
	夜间

	2类
	60
	50



（4）固体废物
一般工业固体废物贮存及处置执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中相关要求；危险废物暂存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）中相关要求；生活垃圾交由环卫部门处置。

	其他
	参考《湖南省“十四五”生态环境保护规划》“十四五”期间污染排放总量控制指标有：
①大气环境污染物：氮氧化物，挥发性有机物；
②水环境污染物：化学需氧量，氨氮。
根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易管理办法》（湘政办发〔2022〕23号）可知，需要进行排污权交易的主要污染物，是指化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、铅、镉、砷、汞、铬、挥发性有机物、总磷等十一类污染物。
本项目无废水外排，有组织排放废气污染物为颗粒物，无需设置总量控制指标。







4、 [bookmark: _Toc14485][bookmark: _Toc16107]生态环境影响分析
	施工期生态环
境影响分析
	本项目为老矿区改扩建项目，项目利用原澧县鸿焱矿业有限责任公司工业广场、宿舍楼、矿部等，因此项目施工期仅涉及工业广场厂房改扩建、矿山采石平台、矿山道路、截排水沟、沉淀池等施工。施工期污染主要来源于施工扬尘、施工机械尾气、施工废水、施工人员生活污水、施工机械设备噪声、建筑垃圾、生活垃圾等。本评价仅对施工期进行简要分析。
（1）施工期大气污染源分析
项目施工期产生的废气主要是施工作业、物料搬运及堆放产生的扬尘，以及施工机械尾气，工程量较小，产生废气量小。项目通过加强洒水降尘降低施工扬尘污染。施工期选择环保型机械设备，加强施工设备的维护，从而避免施工机械非正常运行而使产生的废气超标排放。
（2）施工期水污染源强分析
项目施工期产生的废水主要为是施工人员产生的生活污水及施工废水。本项目工程量小，施工人员较少，产生的生活污水较少，污水中主要污染物为COD、 BOD5、SS、NH3-N等。施工期生活污水经过化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。雨水经沉淀池收集后回用于喷雾用水。施工废水主要为施工车辆、设备清洗等产生的废水。施工废水主要污染物为泥沙、悬浮颗粒和矿物油，在施工场地内设置临时隔油沉淀池，施工废水通过隔油、沉淀后回用于设备冲洗、场地浇洒等，不外排。
（3）施工期噪声污染源分析
项目施工期产生的噪声主要来自施工作业，噪声源强在65-85dB（A）之间，通过合理安排施工时间（夜间不施工）、山体阻隔和距离衰减降低施工期噪声影响。
（4）施工期固废污染源分析
项目施工期产生的固废主要为施工人员生活垃圾、建筑垃圾以及表土剥离过程中产生的弃土，生活垃圾由环卫部门统一清运，建筑垃圾分类收集后资源化或无害化处置，弃土运至排土场。
（5）施工期生态环境影响分析
施工期对生态环境的影响主要体现在破坏地表植被、加剧水土流失等方面。
1）对区域土地利用的影响
施工期对土地资源的影响主要表现在占用土地资源方面。矿山的开采会造成水土流失加剧，如遇长时间的强暴雨时则有可能出现山体滑坡。项目施工时对占地影响主要为矿山采石平台建设、矿区运输道路的清表平整、各场地截排水沟的开挖、配套设施建设等，使土地利用的结构和类型发生改变，地表植被遭到破坏。因此矿山施工期间需加强管理，严格控制施工边界，按相关规范建设，尽量减少临时占地，减少开挖。本项目总体工程量不大，闭矿后按照生态保护修复方案的要求采取措施恢复原有功能和合理开发利用，其影响是暂时的。
2）对植物和植被的影响
根据现场踏勘和澧县自然资源局出具的《关于澧县鑫丰环保建材有限公司查询“三区三线”的情况说明》，本项目不涉及永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界。本项目用地类型主要为采矿用地、灌木林地、其他林地、乔木林地、其他草地、坑塘水面、农村道路等，不涉及耕地，调查范围内未发现有国家级和湖南省级野生重点保护植物分布，也无古树名木分布。
施工期植被破坏主要表现为矿山表面的原始植被挖损破坏，以及排土场等场地设施的压占破坏。
①施工期工程永久占地和临时占地通过对地表植被的清除，均会对植被产生影响。永久占地改变土地利用方式，造成原有植被生态功能丧失，为直接的、不可逆的影响。临时占地通过对地表植被的清除，以及材料、弃土等的堆积导致原有植被的死亡，造成植被生物量损失，但经植被恢复后可逐渐恢复原貌。
②从占用植被的重要性来看，工程主要占用采矿用地，对评价区植物物种多样性影响不大。此外，永久占地植被可通过工程本身绿化得到一定程度的补偿，临时用地植被通过后期用地绿化等措施可逐渐恢复。
综上所述，项目建设占地及施工行为不可避免对评价区植被造成一定破坏，但项目所在区域为人类开发活动频繁区，占用植被以灌木林地、其他林地、乔木林地为主。因此，项目建设对评价区植物物种多样性影响不大，不会导致评价区植物物种多样性的降低。
项目区属于亚热带湿润季风气候区，自然环境稳定，适合植物的生长。 永久占地可以通过绿化得到一定的补偿，临时占地是临时性的，占用后经植被恢复可以得到很大程度的补偿。
工程占用植被均为常见物种，不属于具有生态学意义上的保护价值的重要植被类型，占用植被环境服务能力低，且有极强的恢复能力，对区域植被的稳定性和环境服务能力影响的范围较小、程度不大，不会导致区域植被类型消失。
3）对动物的影响
根据生态现状调查，项目评价区无野生重点保护动物的天然集中生境（栖息地）分布，不属于野生动物集中分布区，无大型哺乳类动物通道分布。 该区域野生动物现存数量不多，动物种类组成比较简单，均为小型常见种类， 相对常见的多为已适应人类活动影响的常见物种如哺乳类动物主要为田鼠， 两栖类青蛙、蟾蜍等，爬行类主要为蛇类等，如水蛇、田鼠等。
工程施工期间施工占地和施工行为对动物的影响表现为生境的占用、 生境破坏和活动的干扰，施工活动车辆和人群往来所带来的各种噪声，对生活在周围地区的动物会产生不利影响。预计在施工期间，附近的部分动物因不能忍受噪声干扰而向远离施工区的方向迁移，这对动物分布产生一定影响，从而使施工区四周地带动物种类和数量减少，使区域动物多样性降低。 但周边地区相同生境较多，动物可迁往附近未受干扰区域，这种不利影响是暂时的，一旦施工结束，大部分地段可以恢复到原来分布状况。
4）对区域自然生态完整性影响分析
项目施工期将导致施工区域植被被破坏，产生破碎化，降低生态的完整性。项目工程量不大，工程的建设和实施不会改变生态系统外界的自然环境条件，对周边环境质量影响不大，对生态系统的组成、结构影响不大，工程的实施对生态系统正常的物质循环、能量流动等生态过程没有影响，工程实施导致的生态功能损失有限。总体来看，项目的建设期对局部植物群落的完整性造成一定的破坏，但是对区域生态系统完整性影响很小。
5）对景观的影响
项目施工期对景观与视觉环境的影响主要为负面的影响。施工场地的开挖、各类施工机械运转、施工弃渣、施工建材堆放等，施工期出入工地的运输车辆带出或散落的泥土使工地周围道路的尘土飞扬，都会对景观与视觉环境造成不良影响。根据对建筑施工队的调查，只要建筑施工队加强管理，采取有效的污染控制措施，如设置工地围挡、控制运输车辆装载量、及时清洗进出工地的车辆和清扫散落的泥土等，文明施工，施工带来的影响是可承受的。施工完成后，对场内交通道路进行平整，尽量恢复原有的景观类型。
（6）施工期水土流失影响分析
施工期工程可能造成的水土流失主要是矿山采石平台、矿山道路、截排水沟、沉淀池建设过程中土壤开挖造成的。本工程不会造成大量的裸露的土壤开挖面，因此基本没有土壤裸露造成的水土流失。为减少拟建项目施工期间水土流失造成的影响，应采取以下必要控制措施：
①工程施工中要做好土石方、砂料等的平衡工作，开挖的土方应尽量作为施工场地平整回填之用。
②工程施工应分期分区进行，以缩短单项工期。开挖裸露面，要有防治措施，尽量缩短暴露时间，以减少水土流失；
③开挖前应剥离地层表面的熟土（用于施工结束后的覆土），所剥离熟土要堆放在场地相对比较集中的地方，其周围应挖好排水沟，避免雨季时的雨水冲刷。堆土的边坡要小，尽量压实，使其少占地且不易被雨水冲刷造成流失。
采取以上措施后，水土流失造成的影响较小。
综上所述，项目施工期的影响是短暂的，随着施工结束而停止，在合理安排作业时间，加强施工管理，认真落实施工期污染防治措施的情况下， 项目施工对环境影响可有效控制在施工区及附近小范围内，对区域总体环境的影响较小。

	运营期生态环境影响分析
	一、大气环境影响分析
1、正常工况废气源强核算
本项目运营期产生的废气主要包括采矿区矿石开采废气、工业广场矿石加工废气、排土场扬尘、食堂油烟等。
（1）采矿区矿石开采废气
项目矿山采用露天开采方式，产生的废气主要有表土剥离粉尘、凿岩钻孔粉尘、爆破废气、二次破碎粉尘、铲装粉尘、运输扬尘以及开采机械产生的燃油废气。
①表土剥离粉尘
根据《湖南省澧县丰报建筑石料用灰岩矿矿产资源开采方案》，项目矿山表土总剥离量为51.61万m3，矿山服务年限为14.1年，表土容重按1.38t/m3，则每年剥离表土量约为4.98万t/a。参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），表土剥离粉尘产生系数为0.025kg/t-表土（等高法剥离），本项目矿山开采采用等高法剥离表土，则表土剥离产生扬尘量为1.245t/a。项目设置两台洒水车，拟在表土剥离前洒水，增加表土含水率，降低起尘量，粉尘处理效率可达80%以上，则项目矿山开采表土剥离粉尘无组织排放量约为0.25t/a。
②凿岩钻孔粉尘
项目露天开采进行爆破前，需对岩石进行钻孔和填埋炸药，在钻孔过程中将产生一定量的粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），凿岩钻孔粉尘产生系数为0.004kg/t-矿石，项目开采矿石300万t/a，则凿岩钻孔粉尘产生量为12t/a。本项目钻机钻孔前置洒水喷头，且自带收尘装置，且项目配备洒水车，穿孔的过程中同步进行洒水抑尘，粉尘处理效率可达90%以上，则项目凿岩钻孔粉尘无组织排放量为1.2t/a。
③爆破废气
本项目矿山爆破委托专业的爆破公司完成，爆破过程中会产生高温膨胀气体，其中含有大量粉尘及NOx、CO、水蒸气，其中水蒸气无毒无害，CO和NOx排放量极小，露天爆破时大气扩散能力很强，有毒气体难以积聚，对环境不构成危害。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），爆破粉尘产生系数为0.0005kg/t-矿石，项目开采矿石300万t/a，则爆破粉尘产生量为1.5t/a。在爆破前，采取预爆破增湿措施后，其抑尘效果按照70%计算，则爆破过程中粉尘无组织排放量约为0.45t/a。
④二次破碎粉尘
项目矿石加工破碎进料块度要求小于1000mm，设计采用机械破碎方法，选用破碎锤破碎大块矿石，避免二次爆破产生飞石。矿山经爆破后大块矿石约占爆破量的5%，则需二次破碎的矿石量为15万t/a。参考《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）中“1011石灰石石膏开采行业系数手册-1011石灰石、石膏开采行业系数表”，石灰石露天开采颗粒物产生系数为1.14×10-2 kg/t-产品，则本项目二次破碎粉尘产生量约为1.71t/a。项目在二次破碎前后通过洒水车喷洒水雾降低二次破碎粉尘逸散，除尘效率约80%，则二次破碎粉尘无组织排放量约为0.34t/a。
⑤铲装粉尘
矿石由开采区运至碎石工业广场采用装载机采装，汽车运输。铲装扬尘量采用清华大学装卸扬尘公式计算：
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式中：Q——装卸扬尘，g/次；
      U——风速，取1.5m/s；
      W——物料湿度，取5%；
      M——车辆吨位，5t；
      H——装卸高度，1.5m。
经计算，装卸扬尘产生系数为21.28g/次。本项目矿石产量为300万t/a，则铲装扬尘产生量约为12.77t/a。在铲装时对矿石采取洒水抑尘措施后扬尘量减少80%以上，则铲装扬尘无组织排放量约为2.55t/a。
⑥矿石运输扬尘
矿石运输过程会产生扬尘，其污染因子主要是TSP。道路扬尘的起尘量与运输车辆的车速、载重量、车流量、路面含尘量等因素有关。参照《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南（试行）》，矿区公路产生的道路扬尘，其计算公式如下：
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式中：Qy——交通运输起尘量，kg/km·辆；
      Qt——运输途中起尘量，kg/a；
V——汽车速度，10km/h；
      M——汽车载重量，30t；
      P——路面灰尘覆盖率，0.05~0.1kg/m2，取0.07kg/m2；
L——运输距离，平均运输距离0.5km（矿山到工业广场距离）；
Q——运输量，300万t/a。
经计算，项目交通运输扬尘产尘量约为10.54t/a。为减轻车辆扬尘污染，项目矿区道路采取定期清扫、采用洒水车进行洒水抑尘，同时限制运输车辆行驶速度，对车辆加盖篷布等措施，可降低80%扬尘量，则项目矿石运输扬尘无组织排放量约为2.11t/a。
⑦机械燃油废气
项目矿山采用露天开采，开采机械挖掘机、装载机等运行时产生燃油废气，主要污染物包括CO、NOX、THC。矿石开采机械无固定位置，作业范围较大，无法进行有效收集处理排放。项目矿山地域空旷，废气扩散条件好，燃油废气经自然扩散后对周边环境空气影响较小。
（2）工业广场矿石加工废气
本项目工业广场矿石加工过程中产生的废气主要有上料粉尘、破碎粉尘、筛分粉尘、皮带输送粉尘、成品堆场粉尘、成品装料粉尘等。
①上料、破碎粉尘
本项目加工车间配备1条碎石加工生产线，上料、破碎、筛分为连接的一套系统，上料、破碎、筛分系统产尘点主要为喂料机、破碎机、振动筛的进料口、出料口等。
项目矿山开采后矿石由汽车运送到工业广场，卸料至喂料机的喂料口，上料过程中会产生一定量的粉尘。参照《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）、《采石场大气污染物源强分析报告》等资料，上料粉尘产生系数按0.02kg/t-原料计算，项目矿石量为300万t/a，则项目上料粉尘产生量为60t/a。
项目原矿（粒径<1000mm）经喂料机给料进入颚式破碎机进行一级破碎，再经皮带输送机输送至反击式破碎机进行二级破碎，粒径＜20mm的物料经皮带输送机输送至冲击式破碎机进行三级破碎，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）中“1011石灰石石膏开采行业系数手册-1011石灰石、石膏开采行业系数表”，石灰石破碎工段颗粒物产生系数为3.07×10-2kg/t-产品，项目一级破碎、二级破碎产品量均约为300万t/a，三级破碎产品量约为225万t/a，则项目破碎粉尘产生量约为253.28t/a。
综上，本项目上料、破碎粉尘总产生量约为313.28t/a。本项目加工车间密闭，喂料机、破碎机密闭，上料、破碎粉尘采用密闭抽风、负压收集的方式收集，集气效率可达到98%，则项目上料、破碎工序颗粒物有组织收集量约为307.01t/a。
项目矿石加工时间为300天，两班制，每班工作10h，全年工作时间为6000h。项目上料、破碎粉尘经负压收集后进入一套脉冲布袋除尘器（1#）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）中“1011石灰石石膏开采行业系数手册-1011石灰石、石膏开采行业系数表”，采用布袋除尘治理技术，平均去除效率为99.7%，因此，项目脉冲布袋除尘器处理效率以99.7%计。
上料、破碎粉尘收集效率为98%，脉冲布袋除尘器处理效率为99.7%，风机风量为30000m3/h，工作时间为6000h，则颗粒物有组织产生量约为307.01t/a、产生速率约为51.17kg/h、产生浓度约为1705.61mg/m3，颗粒物有组织排放量约为0.92t/a、排放速率约为0.15kg/h、排放浓度约为5.11mg/m3。
项目上料、破碎工序未收集粉尘量为6.27t/a，项目加工车间密闭，上料、破碎工序均在密闭厂房内进行，可考虑70%降尘（参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中“表18-2”封闭厂房可控制粉尘率为70%），且车间设置高压雾化喷淋装置进行喷雾降尘，又可削减80%的粉尘，则上料、破碎工序颗粒物无组织排放量约为0.38t/a。
②筛分粉尘
项目二级破碎后的物料经皮带输送机输送至振动筛进行一级筛分，三级破碎后的物料由皮带输送机送入振动筛进行二级筛分，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）中“1011石灰石石膏开采行业系数手册-1011石灰石、石膏开采行业系数表”，石灰石筛分工段颗粒物产生系数为0.40kg/t-产品，项目一级筛分产品量约为300万t/a，二级筛分产品量约为225万t/a，则项目筛分粉尘产生量约为2100t/a。
本项目加工车间密闭，振动筛密闭，筛分粉尘采用密闭抽风、负压收集的方式收集，集气效率可达到98%，则项目筛分工序颗粒物有组织收集量为2058t/a。
项目矿石加工时间为300天，两班制，每班工作10h，全年工作时间为6000h。项目筛分粉尘经负压收集后进入一套脉冲布袋除尘器（2#）处理后经一根15m高排气筒（DA002）排放。项目筛分粉尘收集效率为98%，脉冲布袋除尘器处理效率为99.7%，风机风量为50000m3/h，工作时间为6000h，则颗粒物有组织产生量约为2058t/a、产生速率为343kg/h、产生浓度为6860mg/m3，颗粒物有组织排放量约为6.17t/a、排放速率约为1.03kg/h、排放浓度约为20.57mg/m3。
项目筛分工序未收集粉尘量为42t/a，项目加工车间密闭，筛分工序在密闭厂房内进行，可考虑70%降尘（参考《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社）中“表18-2”封闭厂房可控制粉尘率为70%），且车间设置高压雾化喷淋装置进行喷雾降尘，又可削减80%的粉尘，则筛分工序颗粒物无组织排放量为2.52t/a。
③皮带输送粉尘
本项目矿石破碎、筛分、转运均采用皮带输送，皮带输送过程主要在落料点处产生粉尘，根据《逸散性工业粉尘控制技术》（中国环境科学出版社），皮带运转运输落料过程产尘系数为0.0007kg/t-原料，项目加工矿石规模为300万t/a，则项目皮带运输过程中粉尘产生量为2.1t/a。项目加工车间为封闭式结构，可降低部分皮带输送粉尘逸散出车间；皮带运输为全封闭式输送，各皮带输送机进出料口设高压雾化喷淋装置，能减少扬尘的产生量，且出料口位于料堆里，可减少下料高度落差产生扬尘。综上，采取以上措施后皮带输送过程抑尘效率可达80%以上，则皮带输送粉尘无组织排放量为0.42t/a。
④成品堆场粉尘、成品装料粉尘
根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》（生态环境部公告 2021年第24号）中“附表2 固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册”，工业企业固体物料堆存颗粒物包括装卸扬尘和风蚀扬尘，颗粒物产生量核算公式如下：
[image: ]
式中：P—颗粒物产生量，单位：t；
ZCy—装卸扬尘产生量，单位：t；
FCy—风蚀扬尘产生量，单位：t；
Nc—年物料运载次数，单位：车；项目机制砂为水洗砂，含水率较高，装料时不产尘，项目年产各类碎石产品共225万t，碎石外运车辆约8辆，单车平均运载量约30吨，则年物料运载次数约为75000车。
D—单车平均运载量，单位：t/车；本项目取30t/车。
（a/b）—装卸扬尘概化系数，单位：kg/t；a指各省风速概化系数，b指物料含水率概化系数；由附录1可知湖南省a取0.0008，由附录2可知堆存物料为各种石灰石产品时b取0.0017，则a/b≈0.47。
Ef—堆场风蚀扬尘概化系数，单位：kg/m2；由附录3可知堆存物料为各种石灰石产品时Ef取3.6062。
S—堆场占地面积，单位：m2；项目碎石成品仓库内堆场占地面积约为3000m2。
工业企业固体物料堆场颗粒物排放量核算公式如下：
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式中：P—颗粒物产生量，单位：t；
Uc—颗粒物排放量，单位：t；
Cm—颗粒物控制措施控制效率，单位：%；本项目碎石成品仓库设置高压雾化喷淋装置洒水抑尘，设置车辆冲洗平台出入车辆进行冲洗等粉尘控制措施，由附录4可知采取洒水措施粉尘控制效率为74%，出入车辆冲洗措施粉尘控制效率为78%，本项目Cm取75%。
Tm—堆场类型控制效率，单位：%；本项目碎石成品仓库采用密闭式，由附录5可知粉尘控制效率Tm取99%。
经计算，项目成品堆场及装料粉尘产生总量约为1079.14t/a，排放总量约为2.70t/a。
（3）排土场扬尘
项目排土场扬尘采用西安冶金建筑学院的堆场扬尘计算公式计算：
Q=4.23×10-4×U4.9×S
式中：Q—堆场起尘强度，mg/s；
U—风速，m/s；澧县常年平均风速取1.5m/s；
S—堆场表面积，m2。本项目排土场占地面积为41022m2。
经计算，在不采取任何防尘措施的情况下，项目排土场平均起尘量约为126.53mg/s，堆放时间按365d，24h计算，则项目排土场扬尘量约为3.99t/a。项目通过设置挡土墙，在排土场覆盖防尘网，使用洒水车定期洒水降尘，可降低80%的扬尘量，则排土场扬尘无组织排放量约为0.80t/a。
（4）食堂油烟
项目员工中约有30人在厂区内食宿，食物在烹饪、加工过程中将挥发出油烟废气，根据类比调查，食用油消耗为30g/人·d，烹饪时动植物油一般油烟挥发量占总耗油量的2～4%，本环评取3%，年工作300天，则食堂油烟产生量为0.027kg/d，即0.0081t/a。食堂烹饪时间按4h/d计，油烟产生速率为0.0068kg/h，食堂设2个灶台，单个灶头风量2000m3/h，油烟产生浓度约为1.7mg/m3。食堂拟安装1台油烟净化器，食堂油烟经吸风罩收集通过油烟净化器过滤处理后，尾气由密闭的附壁烟道引至高于楼顶排放，油烟净化器处理效率按60%计，风机风量设计为4000m3/h，油烟排放量约为0.0032t/a、排放速率约为0.0027kg/h、排放浓度约为0.68mg/m3。
本项目运营期有组织废气产生及排放状况见表4-1，无组织废气排放源强见表4-2。




	运营期生态环境影响分析
	表4-1  本项目有组织废气产生和排放状况一览表
	排放源
	排气量(m3/h)
	产污环节
	污染物
种类
	产生情况
	治理措施
	是否为可行技术
	收集效率(%)
	去除率(%)
	排放情况
	工作时间(h/a)

	
	
	
	
	产生浓度(mg/m3)
	产生速率(kg/h)
	产生量(t/a)
	
	
	
	
	排放浓度(mg/m3)
	排放速率(kg/h)
	排放量(t/a)
	

	DA001
	30000
	加工车间上料、破碎工序
	颗粒物
	1705.61 
	51.17 
	307.01
	脉冲布袋除尘器（1#）
	是
	98
	99.7
	5.11
	0.15 
	0.92
	6000

	DA002
	50000
	加工车间筛分工序
	颗粒物
	6860 
	343 
	2058
	脉冲布袋除尘器（2#）
	是
	98
	99.7
	20.57 
	1.03 
	6.17
	6000

	/
	4000
	食堂烹饪
	油烟
	1.7
	0.0068
	0.0081
	油烟净化器
	是
	/
	60
	0.68
	0.0027
	0.0032
	1200



表4-2  本项目无组织废气排放源强表
	污染源
	产污工序
	污染物
	产生量（t/a）
	治理措施
	去除率（%）
	无组织排放量（t/a）
	无组织排放速率（kg/h）
	运行时间（h）
	面源面积（m2）
	面源高度（m）

	采矿区
	表土剥离工序
	颗粒物
	1.245
	洒水车洒水抑尘
	80
	0.25
	0.042
	6000
	262100
	153

	
	凿岩钻孔工序
	颗粒物
	12
	钻机钻孔前置洒水喷头，且自带收尘装置，洒水车洒水抑尘
	90
	1.2
	0.2
	
	
	

	
	爆破工序
	颗粒物
	1.5
	预爆破增湿
	70
	0.45
	0.075
	
	
	

	
	
	NOx、CO
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	

	
	二次破碎工序
	颗粒物
	1.71
	洒水车洒水抑尘
	80
	0.34
	0.057
	
	
	

	
	铲装工序
	颗粒物
	12.77
	洒水车洒水抑尘
	80
	2.55
	0.43
	
	
	

	
	矿石运输过程
	颗粒物
	10.54
	矿区道路采取定期清扫、洒水车洒水抑尘、限速，车辆加盖篷布等
	80
	2.11
	0.35
	
	
	

	
	开采机械运行过程
	CO、NOX、THC
	/
	/
	/
	/
	/
	
	
	

	加工车间
	上料、破碎工序
	颗粒物
	6.27
	最大限度捕集、加工车间密闭、设备密闭、设置高压雾化喷淋装置等
	94
	0.38
	/
	6000
	3300
	10

	
	筛分工序
	颗粒物
	42
	
	94
	2.52
	/
	
	
	

	
	皮带输送过程
	颗粒物
	2.1
	加工车间密闭、全封闭式输送、设置高压雾化喷淋装置等
	80
	0.42
	/
	
	
	

	
	合计
	颗粒物
	50.37
	/
	/
	3.32
	0.55 
	
	
	

	碎石成品仓库
	成品堆放、装料过程
	颗粒物
	1079.14
	成品仓库密闭、成品堆场及装料落料点上方设置高压雾化喷淋装置等
	99.7
	2.70
	0.375
	7200
	7000
	10

	排土场
	表土堆放过程
	颗粒物
	3.99
	设置挡土墙，覆盖防尘网，洒水车定期洒水降尘
	80
	0.80
	0.091
	8760
	41022
	15



2、污染物排放量核算
（1）有组织排放量核算


表4-3  本项目大气污染物有组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	污染物
	核算排放浓度/（μg/m3）
	核算排放速率/（kg/h）
	核算年排放量/（t/a）

	主要排放口

	1
	/
	/
	/
	/
	/

	主要排放口合计
	/
	/ 

	一般排放口

	1
	DA001排气筒
	颗粒物
	5110 
	0.15 
	0.92

	2
	DA002排气筒
	颗粒物
	20570 
	1.03 
	6.17

	一般排放口合计
	颗粒物
	7.09

	有组织排放总计

	有组织排放总计
	颗粒物
	7.09



（2）无组织排放量核算
表4-4  本项目大气污染物无组织排放量核算表
	序号
	排放口编号
	产污环节
	污染物
	主要污染防治措施
	国家或地方污染物排放标准
	年排放量/（t/a）

	
	
	
	
	
	标准名称
	浓度限值/（μg/m3）
	

	1
	采矿区
	表土剥离工序
	颗粒物
	洒水车洒水抑尘
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2
	1000
	0.25

	2
	
	凿岩钻孔工序
	颗粒物
	钻机钻孔前置洒水喷头，且自带收尘装置，洒水车洒水抑尘
	
	
	1.2

	3
	
	爆破工序
	颗粒物
	预爆破增湿
	
	
	0.45

	4
	
	二次破碎工序
	颗粒物
	洒水车洒水抑尘
	
	
	0.34

	5
	
	铲装工序
	颗粒物
	洒水车洒水抑尘
	
	
	2.55

	6
	
	矿石运输过程
	颗粒物
	矿区道路采取定期清扫、洒水车洒水抑尘、限速，车辆加盖篷布等
	
	
	2.11

	7
	加工车间
	上料、破碎、筛分工序
	颗粒物
	最大限度捕集、加工车间密闭、设备密闭、设置高压雾化喷淋装置等
	
	
	2.90

	8
	
	皮带输送过程
	颗粒物
	加工车间密闭、全封闭式输送、设置高压雾化喷淋装置等
	
	
	0.42

	9
	碎石成品仓库
	成品堆放、装料过程
	颗粒物
	成品仓库密闭、成品堆场及装料落料点上方设置高压雾化喷淋装置等
	
	
	2.70

	11
	排土场
	表土堆放过程
	颗粒物
	设置挡土墙，覆盖防尘网，洒水车定期洒水降尘
	
	
	0.80

	无组织排放总计

	无组织排放总计
	颗粒物
	13.72



（3）项目大气污染物年排放量核算
表4-5  本项目大气污染物年排放量核算表
	序号
	污染物
	年排放量/（t/a）

	1
	颗粒物
	20.81



3、排放口设置情况
本项目各排放口设置情况见表4-6。
表4-6  本项目废气排放口基本情况
	名称及编号
	类型
	地理坐标
	排放源参数
	污染物种类
	排放标准

	
	
	东经（E）
	北纬（N）
	高度（m）
	内径（m）
	温度(℃)
	
	浓度
(mg/m3)
	速率
(kg/h)

	[bookmark: OLE_LINK1]DA001
	一般排放口
	111.295009°
	29.524685°
	15
	1.0
	20
	颗粒物
	120
	3.5

	DA002
	一般排放口
	111.295128°
	29.524624°
	15
	1.3
	20
	颗粒物
	120
	3.5






	运营期生态环境影响分析
	4、非正常工况废气源强
在本项目废气处理装置出现故障或设备检修时，此时若未经过处理的工艺废气直接排入大气，将造成周围大气环境污染。非正常工况下污染物的去除率为0。非正常工况，最不利情况下对应污染物排放源强见表4-7。
表4-7  非正常情况下项目有组织废气污染物排放状况一览表
	非正常排放源
	工序
	非正常排放原因
	污染物
	治理措施
	非正常排放浓度/(mg/m3)
	非正常排放速率/(kg/h)
	单次持续时间/min
	年发生频次/次
	处置措施

	DA001
	加工车间上料、破碎工序
	废气处理装置出现故障或设备检修
	颗粒物
	脉冲布袋除尘器（1#）
	1705.61 
	51.17 
	30
	1
	设立管理专员维护各项环保措施的运行，定期检修，特别关注运行情况，当废气处理措施发生故障时，立即停止相关生产环节

	DA002
	加工车间筛分工序
	废气处理装置出现故障或设备检修
	颗粒物
	脉冲布袋除尘器（2#）
	6860 
	343 
	30
	1
	

	/
	食堂烹饪
	废气处理装置出现故障或设备检修
	油烟
	油烟净化器
	1.7
	0.0068
	30
	1
	



由上表可知，非正常工况下，各排气筒颗粒物排放浓度超标，为防止生产废气非正常工况排放，企业必须加强废气处理设施的管理，定期检修，确保废气处理设施正常运行，在废气处理设备停止运行或出现故障时，产生废气的各工序也必须相应停止。杜绝废气非正常排放，应采取以下措施确保废气达标排放：
①安排专人负责环保设备的日常维护和管理，定期检查、汇报情况，及时发现废气处理设备的隐患，确保废气处理系统正常运行；
②健全的环保管理机构，对环保管理人员和技术人员进行岗位培训，委托具有专业资质的环境检测单位对项目排放的各类污染物进行定期检测；
③应定期维护、检修废气净化装置，以保证废气处理装置正常运行。
5、防治措施可行性分析
参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中“表27 其他制品类工业排污单位无组织控制要求”，本项目采取的废气无组织排放控制措施与其相符性分析见表4-8。
表4-8  废气无组织排放控制要求相符性分析
	序号
	主要生产单元
	无组织排放控制要求
	本项目情况
	符性性

	1
	原辅料制备
	（1）物料料场应采用封闭、半封闭料场（仓、库、棚），或四周设置防风抑尘网、挡风墙，或采取覆盖等抑尘措施，防风抑尘网、挡风墙的高度不得低于堆存物料高度的1.1倍；有包装袋的物料应采取覆盖措施。
（2）粉末物料应该密闭运输，其他物料输送应该在转运点设置集气罩、并配备除尘设施。
	（1）本项目不设置原料堆场，项目成品堆场位于密闭的成品仓库内。
（2）项目物料输送采用密闭皮带输送机。
	符合

	2
	生产系统
	（1）原料的粉碎、筛分、配料、混合搅拌等工序，应采用密封式作业，并配备除尘设施。
（2）制备与成型车间外不应有可见粉尘外逸。
	本项目破碎、筛分工序均在密闭加工车间内，并配备脉冲布袋除尘器除尘。
	符合

	3
	其他要求
	厂区道路硬化。道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。
	本项目工业广场道路硬化，道路采取清扫、洒水等措施，保持清洁。
	符合



参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》（HJ954-2018）中“表33 其他制品类工业排污单位废气污染防治可行技术”，“生产过程中破碎机、搅拌机、成型机、其他废气收集装置等对应排放口，排放主要污染物为颗粒物，其废气污染防治可行技术为湿法作业或采用袋式除尘等技术”，本项目上料、破碎粉尘经负压收集后进入一套脉冲布袋除尘器（1#）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放，筛分粉尘经负压收集后进入一套脉冲布袋除尘器（2#）处理后经一根15m高排气筒（DA002）排放，且车间设置高压雾化喷淋装置进行喷雾降尘，项目采取的废气污染防治措施属于规范规定的可行技术。
综上所述，本项目采取的废气污染防治措施均属于可行性技术。
6、排气筒高度合理性分析
根据《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中“7.1 排气简高度除须遵守表列排放速率标准值外，还应高出周围200m半径范围的建筑5m以上，不能达到该要求的排气简，应按其高度对应的表列排放速率标准值严格50%执行。”本项目排气筒高度均为15m，周围200m半径范围内建筑物高度最高为10m，本项目排气筒高度可以满足“高出周围200m半径范围的建筑5m以上”的要求，因此，本项目排气筒高度合理。
7、污染源监测要求
根据《排污许可证申请与核发技术规范 总则》（HJ 942-2018）、《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ 819-2017），本项目废气污染源监测计划见表4-9。
表4-9  废气污染源监测计划一览表
	污染源类型
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	执行标准

	废气
	有组织
	DA001排气筒
	颗粒物
	1次/年
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	
	DA002排气筒
	颗粒物
	1次/年
	

	
	无组织
	厂界
	颗粒物
	1次/年
	



8、大气环境影响分析
根据上文分析，项目上料、破碎粉尘经负压收集后进入一套脉冲布袋除尘器（1#）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放，筛分粉尘经负压收集后进入一套脉冲布袋除尘器（2#）处理后经一根15m高排气筒（DA002）排放，颗粒物排放速率、排放浓度可满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2二级排放标准（最高排放浓度限值：120mg/m3、排放速率：3.5kg/h）。
项目矿区无组织排放粉尘在采取现场洒水等措施后排放量较小，经过自然扩散，粉尘对周边环境影响不大；项目爆破废气为间歇性无组织排放，产生量不大，经过自然扩散对周边环境影响不大；运输车辆在运输过程中采用加盖篷布、控制车速等措施后，产生的扬尘将会得到有效抑制，对大气环境影响不大。排土场通过设置挡土墙，覆盖防尘布并洒水抑尘等措施后扬尘将会得到有效抑制，对大气环境影响不大。工业广场采取加工车间密闭、车间设置高压雾化喷淋装置进行喷雾降尘，布袋除尘器处理后高空排放对周边大气环境影响较小。
在建设方采取本环评给出的相关建议后，项目运营期废气排放对环境的影响较小。
二、地表水环境影响分析
1、项目废水产排情况
项目运营期用水包括抑尘用水、洗砂用水、车辆冲洗用水、食堂和生活用水，产生的废水包括洗砂废水、车辆冲洗废水、食堂废水、生活污水、初期雨水，抑尘用水全部附着物料表面或蒸发损耗无废水产生。
（1）采矿洒水抑尘用水及排水
项目开采过程中表土剥离、凿岩钻孔、爆破、二次破碎、铲装等工序需洒水抑尘，项目采矿正常工况下一天一次。根据项目所在区域气象资料可知，每年雨季持续142天左右，雨天不进行洒水，故年洒水抑尘天数按照300-300×142/365≈183天计。项目设置两台洒水车，洒水按每台每次5m3计，则项目采矿洒水抑尘用水量为1830m3/a。该部分水全部进入矿石或蒸发损失，无废水产生。
（2）凿岩钻孔冷却、抑尘用水及排水
项目钻机钻在工作时钻头与岩石摩擦会产生大量热量，需进行水冷，否则钻头会因温度升高而损坏。钻机钻孔前置洒水喷头，钻机耗水量为8~12L/分钟，本次环评取最大值12L/分钟。穿孔有效工作时间以6h/d计，雨天无需洒水，凿岩钻孔冷却洒水天数为183天。本项目共有2 台钻潜孔钻机，则项目凿岩钻孔冷却、抑尘用水量约为1581m3/a。该部分水全部进入矿石或蒸发损失，无废水产生。
（3）矿区运输道路抑尘用水及排水
项目矿山运输道路面积约为11076m2，道路洒水按2L/m2•次，每天中午洒水1次（雨天不进行喷洒）。本项目非雨天按183天计算，则矿区运输道路洒水降尘用水量约为4054m3/a。该部分水均蒸发或渗透入道路中，无废水产生。
（4）排土场抑尘用水及排水
项目排土场占地面积为41022m2，洒水按2L/m2•次，每天中午洒水1次（雨天不进行喷洒）。本项目非雨天按183天计算，则排土场洒水降尘用水量约为15014m3/a。该部分水均蒸发或进入排土场中，无废水产生。
（5）加工车间、成品仓库雾化喷淋抑尘用水及排水
项目碎石加工过程在密闭加工车间内，成品堆放、装料过程均在密闭成品仓库内，碎石加工过程中将产生大量的粉尘，成品堆放、装料过程中会产生扬尘，为降低生产过程中粉尘的排放量，项目在喂料机、破碎机进出口、筛分机、密闭皮带输送机、成品堆场等上方设置固定高压雾化喷淋装置。加工车间、成品仓库约设置20个高压雾化喷淋喷头，每个喷头喷雾用水量为0.5m3/h，项目工作日为300天，两班制，每班工作10个小时，则加工车间、成品仓库雾化喷淋抑尘用水量为60000m3/a。此部分用水全部蒸发损耗或进入产品，无废水外排。
（6）洗砂用水及排水
项目生产机制砂采用水洗的方式，根据湖南省地方标准《用水定额 第2部分：工业》（DB43/T 388.2-2025）中机制砂生产用水定额通用值为0.5m3 /t，项目生产机制砂75万t/a，则洗砂用水量为375000m3/a。其中洗砂、脱水工序损耗及蒸发量按用水量的3%，则损耗量为11250m3/a。脱水后的水洗砂在机制砂成品仓库堆存的过程中会产生渗滤水，约占脱水后的水洗砂含水量的20%，项目机制砂产品含水率约为8%，则机制砂产品含水量为60000t/a、渗滤水产生量为15000t/a；机制砂成品仓库内部建设有围堰和导流沟，渗滤水经导流沟流入废水处理循环回用系统，与洗砂废水一并处理。则洗砂废水（包含水洗砂渗滤水）产生量为303750m3/a。
洗砂废水进入废水处理循环回用系统，废水经沉淀上清液流入清水收集池（10#），污泥经浓缩、压滤成泥饼，压滤液流至清水收集池（10#），循环回用。项目泥饼产生量约为18750t/a，含水率60%，则泥饼中含水量为11250m3/a，因此循环回用的水量为292500m3/a，需补充水量82500m3/a，补充水来源于本项目初期雨水沉淀后回用水。
（7）车辆冲洗用水及排水
项目在工业广场进出口设置1个车辆冲洗平台，对进出的运输车辆轮胎进行冲洗，以保证道路的清洁与运输道路降尘。项目矿山生产规模为300万t/a，运输车辆运载能力按30t/车计，项目工作日为300天，则每日运输车辆出厂次数约为333次（年运输次数为100000次）。参照湖南省地方标准《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T 388.3-2025），用水量按38L/（辆▪次）计算，项目工作日为300天，则运输车辆冲洗用水量为3800m3/a。损耗率按20%计，则车辆冲洗废水产生量为3040m3/a，车辆冲洗废水经三级沉淀池（11#）沉淀后循环使用，不外排。车辆冲洗补充水量为760m3/a，补充水来源于本项目初期雨水沉淀后回用水。
（8）初期雨水
本项目不涉及地下开采，无地下涌水产生。初期雨水根据室外排水设计手册进行计算，常德市降雨强度与设计重现期、降雨历时的关系如下：
[image: ]
式中：Q——雨水流量，L；
Ψ——径流系数；
F——汇流面积（ha）；
q——暴雨量，L/s·ha，参考常德市暴雨强度公式计算；
[image: ]
式中：P——设计降雨重现期（a），取2a；
t ——初期雨水时间，取15min。
经计算，暴雨量（q）约为241.23L/s·公顷。
本项目矿区占地面积262100m2（26.21ha）、工业广场占地面积32000m2（3.20ha）、排土场占地面积41022m2（4.1022ha），矿区径流系数取0.5、工业广场径流系数取0.85、排土场径流系数取0.3，经计算项目矿区初期雨水流量约为2845.19m3/15min、工业广场初期雨水流量约为590.53m3/15min、排土场初期雨水流量约为267.18m3/15min。根据澧县气象条件数据，项目区近20年的平均降雨天数为142天左右，计算初期雨水时每次降雨时间按照3天降雨计算，则年初期雨水计算次数约为47次，则项目矿区初期雨水产生量约为133724m3（矿区西部约占30%，即40117m3；矿区东部约占70%，即93607m3）、工业广场初期雨水产生量约为27755m3、排土场初期雨水产生量约为12557m3。综上，初期雨水产生总量约为174036m3/a。后期雨水基本较为清净，悬浮物浓度较低，通过厂区截排水沟漫流至低洼处的雨水沟渠，不会对地表水造成影响。
项目矿区东部初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（1#）、排土场初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（2#）初步沉淀后，再一并进入三级沉淀池（3#）沉淀，最后流入清水收集池（4#）暂存，回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等，不外排；矿区西部初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（5#）初步沉淀后再进入三级沉淀池（6#）沉淀，最后流入清水收集池（7#）暂存，回用于矿区洒水抑尘。工业广场初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（8#）初步沉淀后再进入三级沉淀池（9#）沉淀，最后流入清水收集池（4#）暂存，回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等，不外排。
初期雨水暂存过程中约10%蒸发损耗，则可回用的初期雨水量约为156632m3/a。
（9）食堂用水及排水
项目设置有食堂，食宿人员共30人，食堂每天供应三餐，参照湖南省地方标准《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T 388.3-2025）并类比现有工程，食堂用水定额取5L/（人·次），全年工作日300天，则食堂用水量为135m3/a，排放系数取0.8，则食堂废水产生量为108m3/a，食堂废水经隔油池预处理后进入化粪池处理后定期清掏用作农肥。食堂废水中主要污染物浓度为：COD 350mg/L、BOD5200mg/L、SS 300mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 5mg/L、动植物油150mg/L。
（10）生活用水及排水
项目劳动定员55人，其中食宿人员共30人，全年工作日300天，根据湖南省地方标准《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T 388.3-2025）并类比现有工程，食宿人员用水定额取120L/（人·d）”，非食宿人员用水定额参照国家行政机构办公楼用水量通用值38m3 /人·a，则项目生活用水量为2030m3/a，排放系数取0.8，则生活污水产生量为1624m3/a，生活污水进入化粪池处理后定期清掏用作农肥。生活污水中主要污染物浓度为：COD 350mg/L、BOD5280mg/L、SS 250mg/L、NH3-N 30mg/L、TP 3.5mg/L、TN 35mg/L。
2、 项目水平衡分析
根据上述分析，项目新鲜水用量为11272m3/a，项目水平衡见下图。


图4-1  本项目水平衡图  单位：m3/a
3、废水污染源强核算汇总
根据污染物产排情况核算，本项目废水产生及排放情况见下表。
表4-10  本项目废水产排情况表
	产污环节
	废水量
(m3/a)
	污染物
名称
	污染物产生情况
	治理措施
	污染物排放情况
	排放
去处

	
	
	
	浓度(mg/L)
	产生量(t/a)
	
	浓度(mg/L)
	排放量(t/a)
	

	食堂废水
	108
	COD
	350
	0.038 
	隔油池+化粪池
	/
	/
	定期清掏用作农肥，不外排

	
	
	BOD5
	200
	0.022 
	
	/
	/
	

	
	
	SS
	300
	0.032 
	
	/
	/
	

	
	
	NH3-N
	30
	0.0032 
	
	/
	/
	

	
	
	TP
	5
	0.00054
	
	/
	/
	

	
	
	动植物油
	150
	0.016 
	
	/
	/
	

	生活污水
	1624
	COD
	350
	0.57 
	化粪池
	/
	/
	定期清掏用作农肥，不外排

	
	
	BOD5
	280
	0.45 
	
	/
	/
	

	
	
	SS
	250
	0.41 
	
	/
	/
	

	
	
	NH3-N
	30
	0.049 
	
	/
	/
	

	
	
	TP
	3
	0.0049 
	
	/
	/
	

	洗砂废水
	303750
	SS
	800
	243
	废水处理循环回用系统
	/
	/
	回用于洗砂工序，不外排

	车辆冲洗废水
	3040
	SS
	800
	2.43
	三级沉淀池（11#）
	/
	/
	回用于车辆冲洗，不外排

	
	
	石油类
	8
	0.024
	
	/
	/
	

	初期雨水
	174036
	SS
	200
	34.81
	三级沉淀池（3#、6#、9#）
	/
	/
	用于洒水抑尘、洗砂、车辆冲洗补水，不外排



4、水环境影响分析
（1）生活污水、食堂废水
项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并通过化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。本项目位于农村地区，厂区周边存在大量林地及农田可消纳本项目的生活污水，不会对区域地表水造成明显影响。
隔油池是利用油滴与水的密度差产生上浮作用来去除含油废水中可浮性油类物质的一种废水预处理构筑物。隔油池的构造多采用平流式，含油废水通过配水槽进入平面为矩形的隔油池，沿水平方向缓慢流动，在流动中油品上浮水面，由集油管或设置在池面的刮油机推送到集油管中流入脱水罐。在隔油池中沉淀下来的重油及其他杂质，积聚到池底污泥斗中，通过排泥管进入污泥管中。经过隔油处理的废水则溢流入排水渠排出池外，进行后续处理，以去除其他污染物。食堂废水经隔油池处理后动植物油可以得到有效去除。
化粪池用于去除污水中可沉淀和悬浮的物质，贮存并厌氧硝化在池底的污泥，使有机物转化为无机物，所以化粪池在污水处理中能起到预处理作用。本项目食堂废水、生活污水经化粪池处理后各类污染物均得到有效去除，定期清掏作为农肥，不外排，对周围水环境无影响。
（2）洗砂废水
项目拟设置废水处理循环回用系统对产生的洗砂废水进行处理后回用于生产。经预测统计，进入污水处理设施最大洗砂废水量约为1013t/d，污水日变化系数取1.2，则废水处理设施的设计处理能力应不少于约1216t/d。本项目拟建的废水处理循环回用系统废水处理量为80m3/h，按照日处理时间20h，则处理水量为1600t/d＞1216t/d，因此设计废水处理循环回用系统废水处理量可以满足本项目洗砂废水处理需求。
①洗砂废水处理工艺可行性分析
项目设计洗砂废水处理工艺如下：


图4-2  洗砂废水处理工艺图
项目采用“污泥浓缩+机械压滤+清水回用”工艺方式进行处理。洗砂废水先进入沉砂池经过初次沉淀后去除较大颗粒物，再由污水泵泵入污泥浓缩罐，在废水中投加混凝剂或絮凝剂（PAC、PAM），使水体中的微小颗粒和溶解于水体中的污染物产生聚合反应，形成较大的团粒絮状物（俗称“矾花”），由于“矾花”比重大于1，因此在自身重力的作用下沉淀于水体底部，使污染物与水体分离，上清液流入清水收集池（10#）中回用于洗砂，不外排。沉淀过程中形成的泥浆，通过板框压滤机压滤成泥饼，泥饼外售，压滤液流至清水收集池（10#），循环回用。
根据砂石料源特性、砂石系统生产工艺，并借鉴一些已建成或在建砂石的实测资料，洗砂废水中废水污染物主要以SS为主，浓度约为800mg/L，本项目采用废水处理工艺原理主要为絮凝沉淀。废水系统加药为PAC（聚合氯化铝）与PAM（阳离子聚丙烯酰胺），去除SS效率可达90%，处理后废水中SS浓度约为80mg/L，能满足企业内部回用标准。《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T 19923-2024）中表1、表2控制项目中未规定悬浮物限值，且洗砂废水对水质要求不高，因此只需满足企业内部回用标准即可。因此洗砂废水经废水处理循环回用系统处理后回用于洗砂工序在技术上是可行的。
项目设置的沉砂池尺寸为6m×4m×1.5m，清水收集池（10#）尺寸为28m×10m×3m。
②洗砂废水处理设备
项目洗砂废水处理设置一套废水处理循环回用系统，具体处理设备如下表所示。
表4-11  洗砂废水处理设备一览表
	序号
	设备名称
	规格型号
	数量
	备注

	1
	污泥浓缩罐
	尺寸：∅9.6m×H13.5m，容积≈670m3
	1套
	/

	1.1
	絮凝搅拌机
	N=0.85kW
	1台
	/

	1.2
	污泥泵
	N=1.5kW
	1台
	/

	2
	压滤机
	XMZ500/1500-UB，长13.15m
	2台
	/

	3
	加药装置搅拌机
	N=0.37kW
	1台
	/

	4
	计量泵
	N=0.37kW
	1台
	/

	5
	水泵
	功率为5kW
	3台
	/



（3）车辆冲洗废水
项目车辆冲洗废水中主要污染物为SS和石油类，SS污染物浓度为800mg/L、石油类污染物浓度为8mg/L。车辆冲洗废水经洗车平台配套的三级沉淀池（11#）处理后，循环使用，无废水外排。
三级沉淀池工作原理：
三级沉淀池是利用水流中悬浮杂质颗粒向下沉淀速度大于水流向上的流动速度，或向下沉淀时间小于水流流出沉淀池的时间，从而使杂质颗粒能与水流分离的原理实现水的净化。具体来说，污水首先进入第一级沉淀池，其中较重的颗粒会迅速下沉到池底，而较轻的颗粒则随水流进入第二级沉淀池。在第二级沉淀池中，进一步的沉淀作用使得更多的颗粒被去除。最后，水流进入第三级沉淀池，进行最后的沉淀和澄清，确保出水水质达到要求。
项目工业广场洗车平台配套的三级沉淀池（11#）尺寸为12m×7m×1.5m，车辆冲洗废水经三级沉淀池（11#）处理后，去除SS效率可达80%，能满足企业内部回用标准。因此车辆冲洗废水经三级沉淀池（11#）处理后回用于车辆冲洗在技术上是可行的。
（4）初期雨水
项目矿区东部初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（1#）、排土场初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（2#）初步沉淀后，再一并进入三级沉淀池（3#）沉淀，最后流入清水收集池（4#）暂存，回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等，不外排；矿区西部初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（5#）初步沉淀后再进入三级沉淀池（6#）沉淀，最后流入清水收集池（7#）暂存，回用于矿区洒水抑尘。工业广场初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（8#）初步沉淀后再进入三级沉淀池（9#）沉淀，最后流入清水收集池（4#）暂存，回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等，不外排。
项目设置的初期雨水收集、处理各建构筑物见下表：
表4-12  初期雨水收集、处理建构筑物一览表
	序号
	名称
	尺寸
	容积（m3）
	备注

	1
	雨水收集池（1#）
	20m×20m×2m
	800
	用于收集矿区东部初期雨水

	2
	雨水收集池（2#）
	15m×10m×2m
	300
	用于收集排土场初期雨水

	3
	三级沉淀池（3#）
	40m×18m×2m
	1440
	用于处理矿区东部及排土场初期雨水

	4
	清水收集池（4#）
	50m×24m×2.5m
	3000
	用于暂存处理后的矿区东部、排土场及工业广场初期雨水

	5
	雨水收集池（5#）
	12m×10m×2m
	240
	用于收集矿区西部初期雨水

	6
	三级沉淀池（6#）
	30m×11m×2m
	660
	用于处理矿区西部初期雨水

	7
	清水收集池（7#）
	35m×13m×2m
	910
	用于暂存处理后的矿区西部初期雨水

	8
	雨水收集池（8#）
	12m×6m×2m
	144
	用于收集工业广场初期雨水

	9
	三级沉淀池（9#）
	30m×10m×2m
	600
	用于处理工业广场初期雨水



项目矿区东部初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（1#）、排土场初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（2#）初步沉淀后，再一并进入三级沉淀池（3#）沉淀，最后流入清水收集池（4#）暂存，由项目废水产排情况计算可知，矿区东部及排土场初期雨水一次产生量约为2259m3，由表4-12可知雨水收集池（1#）、雨水收集池（2#）及三级沉淀池（3#）总容积为2540m3，能够满足矿区东部及排土场初期雨水一次收集、处理量。
矿区西部初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（5#）初步沉淀后再进入三级沉淀池（6#）沉淀，最后流入清水收集池（7#）暂存，由项目废水产排情况计算可知，矿区西部初期雨水一次产生量约为854m3，由表4-12可知雨水收集池（5#）及三级沉淀池（6#）总容积为900m3，能够满足矿区西部初期雨水一次收集、处理量。清水收集池（7#）容积为910m3，能够满足矿区西部处理后的初期雨水暂存量。
工业广场初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（8#）初步沉淀后再进入三级沉淀池（9#）沉淀，最后流入清水收集池（4#）暂存，由项目废水产排情况计算可知，工业广场初期雨水一次产生量约为590m3，由表4-12可知雨水收集池（8#）及三级沉淀池（9#）总容积为744m3，能够满足工业广场初期雨水一次收集、处理量。
矿区东部及排土场初期雨水、工业广场初期雨水分别经沉淀处理后流入清水收集池（4#）暂存，矿区东部、排土场、工业广场处理后的初期雨水总量为2849m3，清水收集池（4#）容积为3000m3，能够满足处理后的初期雨水暂存量。
项目初期雨水在采取收集、沉淀池沉淀处理后回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等，不仅可以减少项目的新鲜水用量，同时对外环境的水体影响较小。由于矿山为一般性质建筑石料用石灰岩矿山，项目初期雨水中主要污染物是SS，不含其他有毒有害物质，且洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等用水对水质要求不高，因此初期雨水利用沉淀池处理后用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等具有可行性。
本项目废水主要污染为悬浮物，参照《排污许可证申请与核发技术规范 陶瓷砖瓦工业》中“表34 陶瓷砖瓦工业排污单位废水治理可行性技术”对项目废水技术可行性进行说明，对比情况见下表：
表4-13  废水治理措施可行技术分析
	工序
	污染物
	处理措施或工艺
	排放方式
	技术规范中的可行技术
	是否可行技术

	洗砂
	SS
	沉淀+污泥浓缩+机械压滤
	回用，不排放
	均质、絮凝、沉淀等
	是

	车辆冲洗
	SS、石油类
	三级沉淀池（3#）
	回用，不排放
	均质、絮凝、沉淀等
	是

	初期雨水
	SS
	三级沉淀池（3#、6#、9#）
	回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水，不外排
	均质、絮凝、沉淀等
	是



根据上表可知，项目采取的废水处理措施均为可行技术。
综上分析，项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并通过化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排；洗砂废水经废水处理循环回用系统处理后回用于洗砂工序，不外排；车辆冲洗废水经三级沉淀池（11#）沉淀后回用于车辆冲洗，不外排；初期雨水经截排水沟进入雨水收集池初步沉淀后再进入三级沉淀池沉淀后用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等，不外排；项目废水对周边地表水环境影响较小。
5、废水污染源信息汇总
表4-14  废水类别、污染物及污染治理设施信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	1
	食堂废水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP、动植物油
	定期清掏用作农肥，不外排
	/
	TW001
	隔油池
	隔油+沉淀
	不外排
	/
	/

	2
	生活污水
	COD、BOD5、SS、NH3-N、TP
	
	
	TW002
	化粪池
	沉淀+厌氧发酵
	
	
	

	3
	洗砂废水
	SS
	回用，不外排
	/
	TW003
	废水处理循环回用系统
	沉淀+污泥浓缩+机械压滤
	不外排
	/
	/

	4
	车辆冲洗废水
	SS、石油类
	回用，不外排
	/
	TW004
	三级沉淀池（11#）
	沉淀
	不外排
	/
	/

	5
	初期雨水
	SS
	回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水，不外排
	/
	TW005
	三级沉淀池（3#）
	沉淀
	不外排
	/
	/

	
	
	
	
	/
	TW006
	三级沉淀池（6#）
	沉淀
	
	
	

	
	
	
	
	/
	TW007
	三级沉淀池（9#）
	沉淀
	
	
	



6、废水监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污许可证申请与核发技术规范石墨及其他非金属矿物制品制造》（HJ1119—2020），本项目未设置废水外排放口，故不设废水监测内容。
三、声环境影响分析
本工程的噪声污染几乎伴随着整个采剥及加工工艺过程，其特点是排放强度大、间歇性。项目主要噪声源强参照《厂矿企业噪声与环境噪声控制》（任文堂 祝存钦编）中“矿山生产设备声功率级表”，具体见下表。



表4-15  主要设备噪声源强一览表  单位：dB(A)
	噪声源
	数量
	声功率级
	噪声性质
	位置

	爆破噪声
	/
	110
	间歇
	矿区

	潜孔钻机
	2台
	105
	间歇
	

	全液压挖掘机
	3台
	104
	间歇
	

	轮式装载机
	3台
	107
	间歇
	

	破碎锤
	1台
	105
	间歇
	

	直倾铲推土机
	1辆
	104
	间歇
	

	空压机
	2台
	115
	连续
	工业广场

	喂料机
	1台
	111
	连续
	

	反击式破碎机
	1台
	106
	连续
	

	颚式破碎机
	1台
	106
	连续
	

	冲击式破碎机
	1台
	106
	连续
	

	三轴水平筛
	2台
	111
	连续
	

	皮带输送机
	1套
	85
	连续
	

	双式螺旋洗砂机
	1台
	90
	连续
	

	双轴脱水筛
	1台
	90
	连续
	

	絮凝搅拌机
	1台
	90
	连续
	

	污泥泵
	1台
	85
	连续
	

	压滤机
	2台
	85
	连续
	

	加药装置搅拌机
	1台
	80
	间歇
	

	计量泵
	1台
	80
	间歇
	

	水泵
	3台
	90
	连续
	

	脉冲布袋除尘器风机
	2台
	90
	连续
	

	运输车辆
	5辆
	92
	间歇
	场外运输

	矿用自卸汽车
	10辆
	107
	间歇
	场内运输

	洒水车
	2辆
	104
	间歇
	矿区、工业广场、排土场

	挖掘机
	8辆
	104
	间歇
	工业广场、排土场

	铲车
	4辆
	104
	间歇
	



1、爆破影响分析
（1）爆破噪声环境影响分析
本项目白天爆破时，露天采场设备均处于停产状态，噪声源为爆破噪声，按照最不利条件，即在开展爆破作业的情况下进行预测。爆破时产生的瞬时噪声最高可达130dB（A），而本项目矿山爆破采用深孔微差爆破，瞬时噪声经同类爆破现场调查为110dB（A）左右。本环评对爆破时的强噪声采用点声源的几何发散模式进行预测：
视爆破时噪声源为点声源，声场为半自由声场，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021），选用无指向性点声源几何发散衰减预测模式预测厂界噪声。
点声源预测模式
LA（r）=LAw-20lgr-8
式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；
LAw——点声源A计权声功率级，dB（A）；
r——点声源至预测点的距离，m。
根据同类矿山开采项目类比监测结果见表4-16。
表4-16  爆破噪声衰减情况一览表
	类型
	r，m
	10
	20
	50
	100
	150
	200
	500

	一般爆破
	LAw，dB（A）
	92
	86
	78
	72
	69
	66
	58

	深孔微差爆破
	
	80
	76
	68
	60
	58
	56
	48



由上表可见，在以爆破点为中心，一般爆破（主要指浅孔爆破）时半径为500m范围外的噪声可以达到昼间60dB（A）的标准。而本项目主体工程采用深孔微差爆破，可使爆破噪声影响比一般浅孔爆破时降低很多，在100m处噪声达到60dB（A），200m处降至56dB（A）。根据预测，当采用深孔微差爆破时，50m处爆破瞬时噪声值约为68dB（A），根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）说明中规定：突发噪声指突然发生持续时间短强度较高的噪声，如工程爆破等，其夜间突发噪声最大声级不得超过环境噪声限值的15dB（A），对昼间突发噪声最大声级没有限制要求。项目爆破在昼间实施，项目矿区周边300m范围内无居民点，由于爆破是瞬间的，且在爆破开采区域边界的开采时限较短，爆破噪声产生的影响是短暂的，因此爆破噪声对周围声环境的影响不大。本环评建议企业爆破时，采取合理设置装药量，不过量装药，适当增加最小抵抗线等措施降低爆破噪声。
（2）冲击破影响分析
冲击波又叫声浪，是由浅孔爆破瞬间所产生的超压所致，冲击波是靠空气来传播的，当能量足够大时可摧毁地面设施或建筑。冲击波在传播过程中其能量、强度随距离增加逐渐衰减最后消失。其强度（超压）可按下式进行预测计算：
[image: ]
式中：△P——空气冲击波超压，kg/cm2；
Q——一次爆破的药量，kg；
R——空气冲击波传播的距离，m；
h——与爆破场地条件有关的参数，毫秒微差起爆的炮孔爆破，取h=1.43；
β——空气冲击波的衰减指数，毫秒微差起爆的炮孔爆破，取β=1.55。
冲击波的强度是由装药量决定的，因此在爆破时根据距离项目最近的敏感点确定合适的装药量，爆破前应通知附近的居民、单位，并选择影响最小的时段进行爆破，爆破时间确定后不要任意变更。为确保周围被保护建(构)筑物和人员的安全，取△P=0.01kg/cm2，R=200m，则计算得出一次最大的爆破药量允许量为500kg，本工程一天一次最大爆破量为333.3kg，满足保护建（构）筑物和人员的安全的要求；根据调查，项目评价范围内无珍稀动物的存在。但由于植被的破坏和冲击波的影响，生活在其中的普通鸟类、田鼠、昆虫等小动物，将会受到一定影响。为进一步减少爆炸冲击波对周围的影响，同时还应采取以下安全措施：
a、选择合理的最小抵抗线，保护充分破碎岩石，消除夹制爆破条件，防止大量爆炸气体从顶部集中送出。
b、确定合理的爆破参数，以促使爆炸能充分用于破碎岩石，减少形成空气冲击波的条件。
c、保证有足够的充填长度，提高充填质量，必要时可采取分段装药反向起爆，以防止产生冲天炮。
d、禁止采用裸露药包破碎大块岩石。
③振动
爆破工序的另一个危害是振动。当进行中深孔爆破时，能量主要消耗在岩石内，因此可导致地面的振动。这种地面振动自爆破中心向四周传播，当强度足够大时会破坏地面建筑，因此必须给以足够的重视爆破在岩石中产生的弹性波是能量在质点之间的传播，在此过程中存在两种速度形式：第一种是介质密度框定并受介质影响的振动速度，另一种是由振动能量激发的质点在其平衡位置处的振动速度。表示爆破振动破坏的强弱程度叫振动强度或振动烈度，而确定爆破引起的振动强度和破坏标准需要的参数通常是质点振动速度。通常，振动强度可以用质点振动速度、位移、加速度和振动频率等物理量表示。大量资料显示，质点振动速度与一次爆破的装药量大小、测点至爆源的距离、地质条件和爆破方法等因素有关。根据《爆破安全规程》（GB6722-2014）推荐的公式及系数来计算爆破的振动速度，计算公式如下：
[image: ]
式中：V——质点振动速度，cm/s；
Q——最大一段装药量，kg，单孔装药量取40kg；
R——从测点到爆破中心的距离，m；
K——与爆破场地条件有关系数，取100；
α——与地质条件有关的系数，取1.8。
根据计算，距爆破中心不同距离处的振动速度预测结果见下表。
表4-17  爆破振动影响预测结果表
	距离(m)
振动速度
(cm/s)
	100
	110
	200
	300
	400
	500
	600
	700
	800

	装药量40kg
	0.230
	0.194
	0.066
	0.032
	0.019
	0.013
	0.009
	0.007
	0.066



爆破振动的影响主要是对人和建筑物的影响，其中爆破振动对人的影响见表4-18，对建筑物的影响见表4-19。
表4-18  爆破振动速度对人的影响
	序号
	振动速度（cm/s）
	振动对人的作用特征

	1
	0.016
	无感觉

	2
	0.016～0.21
	轻微感觉

	3
	0.21～0.64
	较大的感觉

	4
	1.6
	有害的长期谐振动

	5
	1.6
	容许的爆破振动



表4-19  爆破振动速度对建筑物的影响
	序号
	振动速度（cm/s）
	振动对建筑物的作用特征

	1
	1.0～6.0
	粉刷裂缝、抹灰脱落

	2
	7.3
	砖砌墙门框破坏

	3
	10
	地基不良时砖砌房屋严重破坏

	4
	10.2～12.7
	砖石房屋开始破裂

	5
	12～14
	墙出现裂缝

	6
	16
	中等破坏

	7
	6.0～20
	墙和其他构件出现裂缝，抹灰脱落

	8
	22.8
	砖房严重破坏



由预测结果可知，项目进行爆破时，当单孔装药量为40kg时，300m处居民对爆破振动有轻微感觉，周边居民受爆破振动的影响较小，因此项目在进行爆破作业时，应严格控制装药量。
2、矿区声环境影响分析
矿山开采期噪声主要为潜孔钻机、挖掘机、推土机、破碎锤等设备运行噪声以及爆破噪声，装卸作业噪声及车辆运输噪声。由于开采过程是一个移动的过程，每一个台阶矿石的开采，各噪声设备交替运行，设备噪声一般不会同时出现。
表4-20  矿区主要设备噪声源强一览表  单位：dB(A)
	噪声源
	声功率级
	环保措施
	采取措施后的源强

	爆破噪声
	110
	合理设置装药量，不过量装药，适当增加最小抵抗线
	76（离噪声源20m 处）

	潜孔钻机
	105
	设备选型，加强日常管理和维护
	90

	全液压挖掘机
	104
	
	89

	轮式装载机
	107
	
	92

	破碎锤
	105
	
	90

	直倾铲推土机
	104
	
	89

	矿用自卸汽车
	107
	控制车速、禁止鸣笛
	92



根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，选择附录A户外声传播的衰减进行预测分析。
无指向性点声源几何发散衰减的基本公式：
Lp(r) = Lp(r0) -20lg(r /r0)
式中：Lp(r) ——预测点处声压级，dB；
Lp(r0)——参考位置r0处的声压级，dB；
r——预测点距离声源的距离，m；
r0——参考位置距声源的距离，m。
表4-21  矿区噪声预测结果表
	距离(m)
噪声(dB(A))
	10
	20
	50
	100
	150
	200
	300

	潜孔钻机
	70
	63.9
	56
	50
	46.5
	44
	40.5

	全液压挖掘机
	69
	62.9
	55
	49
	45.5
	43
	39.5

	轮式装载机
	72
	66
	58
	52
	48.5
	46
	42.5

	破碎锤
	70
	63.9
	56
	50
	46.5
	44
	40.5

	直倾铲推土机
	69
	62.9
	55
	49
	45.5
	43
	39.5

	矿用自卸汽车
	72
	66
	58
	52
	48.5
	46
	42.5

	叠加
	78.3
	72.2
	64.3
	58.3
	54.8
	52.3
	48.8



由上表可知，假定所有设备在一个点位时，考虑所有机械噪声设备叠加后进行衰减，在300m距离衰减后噪声叠加值为48.8dB（A），低于《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间60dB（A）、夜间50dB（A））。项目采矿区周边300m范围内原有民房1栋，现已拆迁，项目采矿区周边敏感点均位于矿区300m的爆破安全距离之外。因此，矿区运营期噪声对敏感点声环境影响较小。
3、工业广场声环境影响分析
（1）噪声源强核算
项目工业广场生产设备均位于封闭钢结构厂房内，项目工业广场噪声排放源强参数见表4-22、表4-23。
表4-22  室内声源噪声源强调查清单
	建筑物名称
	声源名称
	声功率级/dB(A)
	声源控制措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段

	建筑物插入损失dB（A）
	建筑物外噪声

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离/m

	C加工车间
	空压机1
	115
	低噪音设备、基础减振、合理布局、隔声等措施
	22
	20
	1
	29.3
	86.15
	8:00-24:00
	21
	59.13
	1

	
	空压机2
	115
	
	50
	10
	1
	14
	86.15
	
	21
	59.13
	1

	
	喂料机
	111
	
	12
	10
	1
	29.3
	82.15
	
	21
	55.13
	1

	
	反击式破碎机
	106
	
	13
	10
	1
	29.3
	77.15
	
	21
	50.13
	1

	
	颚式破碎机
	106
	
	46
	5
	1
	29.3
	77.15
	
	21
	50.13
	1

	
	冲击式破碎机
	106
	
	18
	20
	1
	29.3
	77.15
	
	21
	50.13
	1

	
	三轴水平筛1
	111
	
	51
	15
	1
	29.3
	82.15
	
	21
	55.13
	1

	
	三轴水平筛2
	111
	
	49
	25
	1
	29.3
	82.15
	
	21
	55.13
	1

	
	皮带输送机
	85
	
	30
	16
	1
	29.3
	56.15
	
	21
	29.13
	1

	
	双式螺旋洗砂机
	90
	
	43
	28
	1
	29.3
	61.15
	
	21
	34.13
	1

	
	双轴脱水筛
	90
	
	44
	36
	1
	29.3
	61.15
	
	21
	34.13
	1

	
	水泵1
	90
	
	33
	45
	1
	29.3
	61.15
	
	21
	34.13
	1

	
	脉冲布袋除尘器风机1
	90
	
	50
	19
	1
	29.3
	61.15
	
	21
	34.13
	1

	
	脉冲布袋除尘器风机2
	90
	
	19
	25
	1
	29.3
	61.15
	
	21
	34.13
	1


备注：空间相对位置以加工车间西南角为坐标原点（0,0,0）。

表4-23  室外声源噪声源强调查清单
	序号
	声源名称
	型号
	数量/台套
	空间相对位置/m
	声功率级/dB（A）
	声源控制措施
	运行时段

	
	
	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	

	1
	絮凝搅拌机
	/
	1
	22
	63
	7
	90
	选用低噪音设备、基础减振等
	8:00-24:00

	2
	污泥泵
	/
	1
	24
	73
	4
	85
	
	

	3
	压滤机1
	/
	1
	29
	88
	5
	85
	
	

	4
	压滤机2
	/
	1
	30
	89
	5
	85
	
	

	5
	加药装置搅拌机
	/
	1
	25
	64
	6
	80
	
	

	6
	计量泵
	/
	1
	25
	64
	6
	80
	
	

	7
	水泵2
	/
	1
	18
	64
	1
	90
	
	

	8
	水泵3
	/
	1
	18
	67
	1
	90
	
	


备注：空间相对位置以加工车间西南角为坐标原点（0,0,0）。
（2）预测模式
根据本项目噪声排放特点，结合《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的要求，预测模式采用附录B中B.1工业噪声预测计算模型。根据本项目噪声源的特征，主要噪声源到接收点的距离超过噪声源最大几何尺寸的2倍，各噪声源可近似作为点声源处理。
①室外声源
户外声传播衰减包括几何发散（Adiv）、大气吸收（Aatm）、地面效应（Agr）、屏障屏蔽（Abar）、其他多方面效应（Amisc）引起的衰减。
a.在环境影响评价中，应根据声源声功率级或参考位置处的声压级、户外声传播衰减，计算预测点的声级，可按下式计算：
Lp（r）=LW+DC-（Adiv+Aatm+Agr+Abar+Amisc）
式中：Lp（r）——预测点处声压级，dB；
LW——由点声源产生的声功率级（A计权或倍频带），dB；
DC——指向性校正，它描述点声源的等效连续声压级与产生声功率级LW的全向点声源在规定方向的声级的偏差程度，dB；
Adiv——几何发散引起的衰减，dB；
Aatm——大气吸收引起的衰减，dB；
Agr——地面效应引起的衰减，dB；
Abar——障碍物屏蔽引起的衰减，dB；
Amisc——其他多方面效应引起的衰减，dB。
b.预测点的A声级LA（r）可按下式计算，即将8个倍频带声压级合成，计算出预测点的A声级LA（r）。


式中：LA（r）——距声源r处的A声级，dB（A）；
LPi（r）——预测点（r）处，第i倍频带声压级，dB；
ΔLi——第i倍频带的A计权网络修正值，dB。
②室内声源
室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级或A声级分别为Lp1和Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，则室外的倍频带声压级可按下式近似求出：
[image: ]
式中：[image: ]——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或 A 声级，dB；
[image: ]——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或 A 声级，dB；
[image: ]——隔墙（或窗户）倍频带或 A 声级的隔声量，dB。
[image: ]
图4-2  室内声源等效为室外声源图例
所有室内声源在围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：
[image: ]
式中：[image: ]——靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；
[image: ]——室内j声源i倍频带的声压级，dB；
N——室内声源总数。 
③工业企业噪声计算
设第i个室外声源在预测点产生的A声级为[image: ]，在T时间内该声源工作时间为[image: ]，第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为[image: ]，在T时间内该声源工作时间为[image: ]，则拟建工程声源对预测点产生的贡献值（[image: ]）为：
[image: ]
式中：[image: ]——建设项目声源在预测点产生的噪声贡献值，dB；
T——用于计算等效声级的时间，s；
N——室外声源个数；
[image: ]——在T时间内i声源工作时间，s；
M——等效室外声源个数；
[image: ]——在T时间内j声源工作时间，s。
（3）噪声预测结果及影响分析
根据噪声预测模式，本项目工业广场厂界噪声预测结果见表4-24。
表4-24  项目工业广场厂界噪声预测结果一览表  单位：dB(A)
	位置
	东厂界
	南厂界
	西厂界
	北厂界

	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	贡献值
	47.77
	47.77
	49.25
	49.25
	49.84
	49.84
	48.82
	48.82

	标准值
	60
	50
	60
	50
	60
	50
	60
	50

	是否达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标
	达标



根据噪声预测结果，本项目工业广场运营期东、南、西、北厂界噪声预测值可以达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求（即昼间≤60dB（A）、夜间≤50dB（A））。本项目运营期正常工况下工业广场噪声基本上不会对周边环境产生明显影响。



[image: c11fda8691df286ccc9769c55062be92]
图4-3  工业广场运营期昼间噪声预测等声级线图
[image: c11fda8691df286ccc9769c55062be92]
图4-4  工业广场运营期夜间噪声预测等声级线图
4、交通运输声环境影响分析
本项目运输车辆运输产品需行驶经过乡村道路，车辆运输过程对道路两侧敏感点产生交通噪声影响。项目产品运输采用载重30t汽车，限速20km/h，产生的噪声源强约为92dB (A)。由于项目运输车流量不大，车速较慢，产生的噪声源强不大。通过运输车辆控制车速，禁止鸣笛等措施后，运输车辆交通噪声对道路沿线敏感点的影响不大。
5、污染源监测要求
本项目噪声污染源监测计划见表4-25。



表4-25  噪声污染源监测计划一览表
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	工业广场厂界四周外1m
	等效连续A声级
	每季度监测1次，昼夜监测
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准



四、固体废物影响分析
1、固体废物产排情况
（1）矿山剥离表土
根据《湖南省澧县丰报矿区建筑石料用灰岩矿详查报告》，经露天境界圈定后计算境界内需剥离表土量为51.61万m3，剥离物容重按1.38t/m3计，则矿山剥离表土产生量约为71.22万t/a，属于一般固废。剥离表土中有约28.73万m3委托澧县惠民渣土运输有限公司外运用于公路建设垫砌路基等，剩余22.88万m3堆放于排土场，并用防尘网遮盖保存，用于复垦时覆土。
（2）沉渣
项目沉淀池、沉砂池需定期进行清理，清掏产生沉渣，主要成分为泥土、碎石等，产生量约为80t/a，属于一般固废，经收集后外售给澧县金山砖灰厂制作灰渣砖。
（3）泥饼
项目洗砂废水经污泥浓缩后泥浆通过板框压滤机压滤成泥饼，洗砂过程中洗掉的泥沙占原料的1%，洗砂原料为75万t/a，则泥沙含量为7500t/a，泥饼含水率为60%，则项目泥饼产生量约为18750t/a，属于一般固废，经收集后外售给澧县金山砖灰厂制作灰渣砖。
（4）废润滑油
项目机修过程需使用润滑油，根据企业提供资料并类比同类型企业，项目废润滑油产生量约为1t/a，采用专用收集桶收集，属于危险废物，定期交由有资质单位处置。
（5）废润滑油桶
项目润滑油使用完会产生废油桶，润滑油包装规格为170kg/桶，润滑油年用量为6t，废包装桶重量按20kg/个计，则项目废润滑油桶产生量约为0.7t/a，属于危险废物，委托有资质单位处置。
（6）废含油抹布
项目设备维护过程产生含油抹布，依据企业提供资料，产生量约0.02t/a，属于危险废物，定期交由有资质单位处置。
（7）除尘器收集尘
项目加工车间上料、破碎粉尘经负压收集后进入一套脉冲布袋除尘器（1#）处理、筛分粉尘经负压收集后进入一套脉冲布袋除尘器（2#）处理，根据项目废气源强及处理效率可知，布袋除尘器收集尘产生量约为2358t/a，属于一般固废，经收集后外售给澧县金山砖灰厂制作灰渣砖。
（8）废布袋
项目除尘器布袋需定期更换，废布袋产生量约为0.02t/a，收集后外售综合利用。
（9）化粪池污泥
项目食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并进入化粪池处理，化粪池污泥产生量约为0.03t/a，委托环卫清运。
（10）隔油池废油脂
项目食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并进入化粪池处理，隔油池废油脂产生量约为0.01t/a，委托环卫清运。
（11）生活垃圾
项目劳动定员55人，全年工作日300天，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计，则生活垃圾产生量为8.25t/a。
2、固体废物污染源强核算汇总
本项目固体废物产生和处置情况汇总见表4-26、危险废物产生情况见表4-27。
表4-26  本项目固体废物产生和处置情况汇总表
	序号
	固废名称
	产生环节
	属性
	产生量（t/a）
	暂存和处置措施

	1
	矿山剥离表土
	矿山开采表土剥离工序
	一般工业固废
	71.22万
	部分外运用于公路建设垫砌路基等；部分暂存于排土场用于复垦时覆土

	2
	沉渣
	沉淀池、沉砂池清理过程
	
	80
	暂存于一般固废暂存间，外售综合利用

	3
	泥饼
	板框压滤过程
	
	18750
	

	4
	除尘器收集尘
	除尘器除尘
	
	2358
	

	5
	废布袋
	除尘器除尘
	
	0.02
	

	6
	化粪池污泥
	化粪池处理废水
	
	0.03
	委托环卫清运

	7
	隔油池废油脂
	隔油池处理食堂废水
	
	0.01
	

	8
	废润滑油
	机修过程
	危险废物
	1
	暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置

	9
	废润滑油桶
	机修过程
	
	0.7
	

	10
	废含油抹布
	机修过程
	
	0.02
	

	11
	生活垃圾
	员工生活
	生活垃圾
	8.25
	环卫清运



表4-27  本项目危险废物汇总表
	序号
	危废名称
	形态
	有害成分
	废物
类别
	废物代码
	危险
特性
	产生量
(t/a)
	处理处置方法
	处置量(t/a)

	1
	废润滑油
	液态
	废润滑油
	HW08
	900-214-08
	T,I
	1
	暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置
	1

	2
	废润滑油桶
	固态
	废润滑油
	HW08
	900-249-08
	T,I
	0.7
	
	0.7

	3
	废含油抹布
	固态
	废润滑油
	HW49
	900-041-49
	T/In
	0.02
	
	0.02



3、固体废物环境影响分析
（1）生活垃圾
生活垃圾临时收集点应独立设置，并做好防雨、防晒、防渗措施，同时应定期对其进行杀菌消毒，杜绝蚊蝇滋生，影响周围环境卫生。
（2）一般固废
①矿山剥离表土
矿山剥离表土暂存于排土场，并用防尘网遮盖保存，用于复垦时覆土。项目排土场布置在采场东南侧、工业广场南侧，占地面积为4.1022公顷（即41022m2），分层堆放，分层高度15m，总容积约26.90万m3。项目剥离表土中有约28.73万m3委托澧县惠民渣土运输有限公司外运用于公路建设垫砌路基等，剩余22.88万m3堆放于排土场，项目排土场容积与堆放剥离表土量相匹配，尚有余量，可以满足本项目矿山剥离表土产生量。
评价要求建设单位应做好项目弃土管理，剥离的表土应全部及时运至排土场，不得随意堆放在开采区周边。尽可能地做到回填后保持原有土壤结构，以利进行种植，表土用于后期覆土绿化用土。在采取以上措施后，项目剥离物的处置可满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）相关要求，对区域环境影响较小。
②沉渣、泥饼、除尘器收集尘、废布袋
沉淀池、沉砂池沉渣经定期清理后暂存于一般固废暂存间，除尘器收集尘、废布袋经收集后暂存于一般固废暂存间。沉渣、泥饼、除尘器收集尘经收集后外售给澧县金山砖灰厂制作灰渣砖；废布袋经收集后外售综合利用。项目一般固废暂存间设置在加工车间西北角，占地面积约20m2。
一般工业固体废弃物的临时堆场的设置应满足《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）的相关要求。
（3）危险废物
项目新建一间危废暂存间，位于工业广场南侧，面积约20m2。项目危废暂存间的建设根据《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）要求进行规范化设置。危险废物环境影响分析主要从以下几方面分析。
①危险废物贮存设施污染控制要求一般规定
a、 贮存设施应根据危险废物的形态、物理化学性质、包装形式和污染物迁移途径，采取必要的防风、防晒、防雨、防漏、防渗、防腐以及其他环境污染防治措施，不应露天堆放危险废物。
b、 贮存设施应根据危险废物的类别、数量、形态、物理化学性质和污染防治等要求设置必要的贮存分区，避免不相容的危险废物接触、混合。
c、 贮存设施或贮存分区内地面、墙面裙脚、堵截泄漏的围堰、接触危险废物的隔板和墙体等应采用坚固的材料建造，表面无裂缝。
d、 贮存设施地面与裙脚应采取表面防渗措施；表面防渗材料应与所接触的物料或污染物相容，可采用抗渗混凝土、高密度聚乙烯膜、钠基膨润土防水毯或其他防渗性能等效的材料。贮存的危险废物直接接触地面的，还应进行基础防渗，防渗层为至少1m厚黏土层（渗透系数不大于10-7cm/s），或至少2mm厚高密度聚乙烯膜等人工防渗材料（渗透系数不大于10-10cm/s），或其他防渗性能等效的材料。
e、 同一贮存设施宜采用相同的防渗、防腐工艺（包括防渗、防腐结构或材料），防渗、防腐材料应覆盖所有可能与废物及其渗滤液、渗漏液等接触的构筑物表面；采用不同防渗、防腐工艺应分别建设贮存分区。
f、贮存设施应采取技术和管理措施防止无关人员进入。
②危险废物容器和包装物污染控制要求
a、 容器和包装物材质、内衬应与盛装的危险废物相容。
b、 针对不同类别、形态、物理化学性质的危险废物，其容器和包装物应满足相应的防渗、防漏、防腐和强度等要求。
c、 硬质容器和包装物及其支护结构堆叠码放时不应有明显变形，无破损泄漏。
d、 柔性容器和包装物堆叠码放时应封口严密，无破损泄漏。
e、 使用容器盛装液态、半固态危险废物时，容器内部应留有适当的空间，以适应因温度变化等可能引发的收缩和膨胀，防止其导致容器渗漏或永久变形。
f、 容器和包装物外表面应保持清洁。
③危险废物贮存过程污染控制要求
a、 在常温常压下不易水解、不易挥发的固态危险废物可分类堆放贮存，其他固态危险废物应装入容器或包装物内贮存。
b、 液态危险废物应装入容器内贮存，或直接采用贮存池、贮存罐区贮存。
c、 半固态危险废物应装入容器或包装袋内贮存，或直接采用贮存池贮存。 
d、 具有热塑性的危险废物应装入容器或包装袋内进行贮存。
e、 易产生粉尘、VOCs、酸雾、有毒有害大气污染物和刺激性气味气体的危险废物应装入闭口容器或包装物内贮存。
f、 危险废物贮存过程中易产生粉尘等无组织排放的，应采取抑尘等有效措施。
经采取以上措施后，本项目产生的固体废物均得到妥善处置，符合“减量化、资源化、无害化”原则，不会对环境造成不利影响。
五、地下水、土壤环境影响分析
1、矿山开采对地下水、土壤环境影响分析
（1）对地下水资源、水环境的影响
根据项目开采方案，项目矿山开采方式为露天开采。矿山开采高程位于当地地下水位之上，开采排水不会引起地下水位降低；矿体周围有富水性强的含水层分布，未来矿山开采对地下水资源影响较小。
（2）对地下水质的影响
矿山开采对水环境影响主要是矿坑废水对地表水及地下水的污染。未来矿山为原矿生产，不进行选矿，矿山废水主要成分为悬浮物对地表水及地下水污染较轻。
（3）对周边居民饮用水的影响
根据上述分析，本项目开采不会影响周边地下水资源，既不会导致居民井水水位下降，也不会影响居民饮用水的水质情况，因此对周边居民饮用水的影响较小。
（4）对土壤环境影响
项目对土壤环境的影响主要体现在矿山开采期间形成露天采矿等将破坏地表植被以及表土层，从而引起土壤的影响，主要表现在表土的剥离，岩石被开采与破碎，使得整个土壤的结构和层次受到破坏，土壤生态系统的功能被恶化，当遇到雨水时会产生水土流失，严重时会造成泥石流，从而使地表的表层土壤受到扰动，促使土壤结构发生改变，使土壤变得贫瘠，不利于植被的生产和恢复。但从整个评价区域内来分析，这种影响相对较小，待服务期满后对其进行全面的生态恢复后将会得到一定程度的恢复和改良。
2、碎石生产等对地下水、土壤环境影响分析
（1）防治原则 
本项目危废暂存间、润滑油库等易出现地下水、土壤污染的环境问题。为防止工业广场和区域地下水、土壤污染，危废暂存间、润滑油库需采取严格的防渗措施，杜绝渗漏。针对项目可能发生的地下水、土壤污染，防治措施按照“源头控制、分区防控、污染监控、应急响应”相结合的原则，从污染物的产生、入渗、扩散、 应急响应全阶段进行控制。 
（2）污染防治措施 
①源头控制 
主要在危废暂存间、润滑油库等区域采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度，做到污染物早发现、早处理，减少污染。 
②污染监控 
建立完善的跟踪监测制度，定期进行监测，及时发现污染、及时控制。
 ③应急响应措施 
一旦发现地下水、土壤污染事故，立即启动应急预案、采取应急措施，并使污染得到治理。 
④分区防控 
本项目将危废暂存间、润滑油库等区域划分为重点防渗区。危废暂存间、润滑油库铺设10~15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗，要求渗透系数≤1.0×10-7 cm/s，地面及墙裙采用防渗防腐涂料。同时应将各种物料和废料贮存在可以防风、防雨、防渗透、防泄漏的设施内，避免雨水直接接触物料。避免污染物的跑、冒、滴、漏污染地下水及土壤。
本项目分区防渗见下表。
表4-28  项目污染区划分及防渗等级表
	序号
	防渗分区
	防渗技术要求
	项目分区要求

	1
	重点防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥6.0m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB18598执行
	危废暂存间、润滑油库等

	2
	一般防渗区
	等效黏土防渗层Mb≥1.5m，渗透系数K≤1.0×10-7cm/s；或参照GB16889执行
	雨水收集池（1#、2#、5#、8#）、三级沉淀池（3#、6#、9#、11#）、清水收集池（4#、7#、10#）、污水管网等

	3
	简单防渗区
	一般地面硬化
	项目其余场地



综上所述，在对可能产生地下水、土壤影响的各项污染途径均采取有效措施进行预防，在确保相关防渗、防漏及地面硬化等措施得以落实，并在加强维护和厂区环境管理的前提下，可有效控制废水污染物下渗，基本不会对区域地下水、土壤产生影响。
六、生态环境影响分析
1、土地占用影响
土地占用影响包括地形地貌影响和土地使用功能影响。矿山开采结束后对采区覆土并进行生态修复，通过矿山生态保护修复后形成新的地形地貌，不会有较大的影响。矿山开采过程中林地大量减少，采矿工地不断增加，原有土地林地生物生产功能和生态服务功能发生变化，对土地利用产生一定影响。根据项目矿山生态保护修复方案，项目矿山闭坑后露采场台阶边坡按照不改变原有土地类型修复为林地、草地，露采场底盘修复为园地，基本可恢复土地原使用功能，土地利用影响得到有效控制。综上所述，项目矿山进行生态修复治理后土地占用影响在可接受范围内。
2、陆生植物影响
矿区范围内分布植被主要为灌木、灌草类植物。矿山开采过程中矿区内植被面积逐渐减少，山体裸露面积不断增加，直至全部随表土被剥离。项目矿山按照“边开采、边修复”原则进行矿山修复，破坏的植被能够以另外一种形式得到恢复，矿山开采过程中裸露山体始终能够维持动态平衡。矿山开采完毕后根据矿区优势植被分布情况，植物种草乔木树种设计选用柏树、栾树、女贞、刺槐等树种，灌木树种可选麻秆、映山红、蔷薇、夹竹桃等。草种可选择黑麦草、狗牙根、高羊茅、三叶草、勋章菊等。露天采场边坡区平台内侧处可种植爬山虎、络石、葛藤等攀爬类藤本植物，平台外侧种植油麻藤、五叶地锦、凌霄、葛藤等垂挂类藤类植物。应根据各复垦地段的日照时长、土壤等特征进行组合，常绿和落叶乔灌木搭配，满足多样性需要。
综上所述，项目矿山通过生态修复后矿区植被能够得到良好恢复，项目矿山开采不会对陆生植物造成较大影响。
3、陆生动物影响
矿区野生动物资源较少，影响的主要动物有体型较小的鸟类，如山雀、鹧鸪等，但每种鸟的种群数量不大；哺乳类有田鼠、屋顶鼠等；两栖类有青蛙等；爬行类有蛇、蜥蜴、壁虎等；腹足类有蜗牛、田螺等；环节类有蚯蚓、蚂蟥等；节肢类有蜈蚣、蚂蚁等以及其他昆虫类，如蝴蝶、蜻蜓等。其影响范围为矿区及周边约0.5km2。项目矿山开采对陆生动物主要有三个影响方面。
（1）矿山开采剥离表土及植被使野生动物散失栖息地和觅食地，家禽牛、羊减少放牧地，导致野生动物由此不得不向周边迁移，家禽另寻放牧地。但好在项目矿区内野生动物均为常见物种，且矿区动物生境与周边环境相似，野生动物向四周逃遁不会遭遇阻力，家禽放牧地容易得到替代。
（2）由于矿山开采期间生产活动及运输车辆产生各种噪声，对周边野生动物产生不利影响，部分野生动物无法忍受噪声干扰向原理矿区方向迁移，导致矿区四周野生动物种类及数量降低。但由于矿区周边类似生境分布广泛，野生动物迁移能够很快适应新环境。
（3）矿山开采期间人类活动进一步频繁，对周边野生动物骚扰加剧。且这种影响往往需要较长时间才能恢复，甚至是不可逆影响。对于这种影响必须防患于未然，采取强有力的保护措施，将影响程度降至最低。
综上所述，项目矿山开采对陆生动物不会产生较大影响，但人为因素可能对野生动物影响较大，需采取必要的措施降低人为因素对野生动物产生的影响。
4、区域生物多样性
物种多样性是构成生态系统多样性的基础，也是使生态系统趋于稳定的重要因素。项目矿区范围所占土地使用类型为采矿用地，植被物种均为自然植被和区域常见、分布广泛物种，组成结构较为简单，矿区植被在矿区周边均有分布。区域野生动物数量较少，无国家重点保护野生动物，仅有鼠、蛙、蛇、鸟类等常见动物。项目矿区开采影响范围有限，不会造成区域动植物生境发生重大变化，对区域动植物物种组成及结构影响较小。
5、景观环境影响
矿山开采破坏地表原有植被，改变原有景观结构，影响原有景观格局。原本简单的自然景观向复杂的人工化、工业化、多样化景观方向发展，造成与周边景观不协调。开采活动还将改变矿山地形地貌，随着开采工作面不断推进而增大，矿山出现“光秃”现象，导致原本自然灌木林地景观变为矿区，矿区道路也将增加区域景观的破碎性。项目矿山距离城镇较远，不在交通视线范围内，周边无风景名胜区；项目对区域景观的破坏局限在矿区范围内。
矿山开采完毕后将进行生态保护修复，露采场台阶、排土场复垦为林地和草地，露采场底盘、工业广场复垦为园地。矿山闭坑后矿山公路保留作为村道及林间道路使用。为预防水土流失，平台边坡种植常春藤、五叶地锦等藤蔓植物。通过矿山生态修复，项目矿山生态景观可得到有效恢复，并可逐渐与周边自然景观协调一致。
矿区周边无自然保护区、风景名胜区等重点生态敏感区，区域生态环境敏感程度一般。项目矿区压占林地，矿山开采、矿石生产加工对矿区及周边动植物造成一定的影响，导致周边区域生物多样性略微下降，对景观环境造成破坏。但由于项目矿山植被类型均为常见物种，且周边类似生境分布广泛，对动植物影响较小，区域多样性容易得到恢复。通过矿山生态修复，被破坏地表植被均可得到恢复，林地面积较矿山开采前不减少；矿山生态景观逐渐与周边自然景观融合，形成新的自然生态景观。
6、水土流失
露采区场地的开挖，会造成原地貌的破坏，同时由于开挖点、填方点土方的松散性及不整合性，降低或丧失了原地貌的水土保持功能，增加水土流失量和地质灾害发生。主要体现在以下：
（1）开采活动对土地的直接破坏，未来露天开采区会直接摧毁地表土层和植被，从而引起土地和植被的破坏。
（2）矿山露天开采过程中易引起水土流失，高陡边坡易引发崩塌、滑坡地质灾害。
建设单位已编制水土保持方案，按照水土保持方案开展工作，落实水土保持措施，可减小水土流失对生态的环境影响。
7、对湖南澧州涔槐国家湿地公园影响分析
湖南澧州涔槐国家湿地公园相对矿界最近距离498m、相对排土场场界最近距离503m。
本项目为建筑石料用灰岩矿开采及石灰石精深加工项目，大气污染物主要为颗粒物，工业广场粉尘（扬尘）经洒水降尘、布袋除尘等措施后粉尘排放量较小，且湖南澧州涔槐国家湿地公园位于本项目的上风向，因此，项目排放粉尘对生态保护目标影响较小。
本项目废水不外排，初期雨水经截排水沟进入雨水收集池初步沉淀后再进入三级沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等，不外排；车辆冲洗废水经洗车平台配套的三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排；洗砂废水进入废水处理循环回用系统处理后循环回用，不外排；食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并进入化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。因此，项目废水对生态保护目标几乎无影响。
本项目产生的一般固废暂存后合理利用，危险固废暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置，项目固废均得到合理处置。本项目严格进行环境管理，不在公园范围内存储、存放、倾倒、堆放、填埋、处置各种固体废弃物和建筑渣土。
本项目对员工进行环保教育，依法保护公园内的野生动植物及其生存环境，不进行捕捞鱼类、捕猎各种野生动物、捡拾鸟卵等各种破坏生态环境的行为。
8、服务期满后生态影响分析
矿山在衰竭后期至退役期的时段内，与初采期和盛采期相比对自然环境诸要素的影响趋于减缓，随着资源的枯竭，与矿山开发有关的矿产开采的各产污设备也将完成其服务功能，因此这些产污环节也将减弱或消失，如设备噪声、环境空气污染物等，区域环境质量有所好转。
国土资源部关于印发《“十五”国土资源生态建设和环境保护规划》及国家环境保护总局、国土资源部、科技部环发〔2005〕109号文《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中规定，矿山企业必须依法履行环境保护、土地复垦等义务，大力加强对矿山生态环境恢复治理。加快对矿山损毁土地进行复垦，对矿山“三废”进行综合治理，综合利用。建设项目开采期满后，应当按照国家有关环境保护规定进行封场，并对矿山进行生态恢复，防止造成环境污染和生态破坏。
根据环境影响特征，闭矿期的环境保护措施主要有：
①在保护自然景观的前提下，逐步做好采矿的收尾工作。
②针对露天采场的+150m坑底大平台区采用乔灌草绿化，边坡区平台采用灌草绿化，边坡坡脚栽植爬藤植物绿化边坡。乔木选用杉木、马尾松，灌木选用紫穗槐、杜鹃，爬藤选爬山虎，草种用狗牙根。对边坡采用石质边坡和土质边坡相结合的方式进行整治，力求边坡稳定。
③对运矿道路挖方边坡采用三维网喷播植草护坡绿化，填方边坡撒播灌草防护，同时保留原有排水沟。
④工业广场修建的建构筑物，能利用将加以利用，不能利用的全部拆除。建筑物拆除产生的砖块等可重复利用的建筑材料变卖给附近农民，少量的粉末状建筑垃圾可回填于矿区作垫层平铺利用。对工业广场区采用乔灌草绿化，乔木选用杉木、马尾松，灌木选用紫穗槐、杜鹃，草种用狗牙根。
⑤在建筑物拆除及迹地清理过程中采取洒水抑尘措施，控制扬尘的产生；迹地附着物清理完毕后，应对占地范围内的所有迹地进行整治利用，选用当地适生树种或草籽进行植被恢复。
⑥对排土场迹地采取土地整治措施，进行全面整地，清理地表碎石、垃圾，为实施植物措施做好准备工作。对排土场顶部平台和边坡平台栽植乔灌草绿化，对边坡撒播灌草绿化。乔木选用杉木、马尾松，灌木选用紫穗槐、杜鹃，草种用狗牙根。
综上分析认为，项目运营期间虽然会对区域生态环境造成影响，但通过有效的生态修复措施可减少影响，并将生态环境影响控制在可接受范围之内。
七、环境风险影响分析
1、危险物质及风险源分布
本项目爆破工作由建设单位委托民爆公司进行，不设置炸药库。对照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B，项目建成后涉及危险物质主要为润滑油、液化石油气、危险废物等，危险物质使用量及临界量见表4-28。
表4-28  项目危险物质使用量及临界量
	危险单元
	危险物质名称
	最大存在总量qn（t）
	临界量Qn（t）
	危险物质Q值
	备注

	润滑油库
	润滑油
	0.17
	2500
	0.000068
	危险化学品

	食堂
	液化石油气
	0.03
	10
	0.003
	

	危废暂存间
	废润滑油
	1
	2500
	0.0004 
	危险废物

	
	废润滑油桶及废含油抹布
	0.72
	50
	0.0144
	

	合计
	
	
	0.017868
	/


备注：危险废物临界量参照《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录B 表B.2 中健康危险急性毒性物质（类别2、类别3）的临界量50t。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C中“C.1危险物质及工艺系统危险性P分级”的“C.1.1危险物质数量与临界量比值Q”可知，本项目建成后Q＜1，环境风险潜势为Ⅰ，环境风险影响较小。
2、环境风险识别 
（1）大气环境风险识别：项目布袋除尘器损坏、洒水喷淋装置故障，造成粉尘事故排放，污染大气环境；润滑油、液化石油气等危险化学品泄漏，遇明火会发生火灾/爆炸事故产生CO等有毒有害气体，液化石油气罐发生火灾、爆炸引发的次生环境污染，对大气环境造成影响。
（2）地表水环境风险识别：润滑油等危险化学品泄漏，排入周围水体会影响地表水环境；发生火灾/爆炸事故时产生的消防事故废水溢流等对周边地表水环境造成不利影响。
（3）地下水、土壤环境风险识别：润滑油、废润滑油等危险物质泄漏污染地下水和土壤环境。 
3、环境风险分析
（1）爆破危险
本项目爆破外委，不设置炸药库，无重大危险源，不存在炸药房的风险问题。炸药产生的环境风险小，主要可能为安全事故。矿山要加强爆破过程的管理，严格控制爆破装药量，防止爆破过程中的飞石和闷爆的发生。
（2）废气事故排放环境影响分析
当废气处理措施因设备或操作原因，造成废气未处理直接排放，生产过程中产生的废气会飞扬，气体随风向外扩散，在不利风向时，企业员工及周围的村庄等均会受到不同程度的影响。因此企业应加强管理，保持各废气处理设施的正常运行，杜绝非正常排放发生。
（3）危险物质泄漏引起次生污染分析
项目润滑油暂存于润滑油库，生产过程中产生的危险废物经收集后暂存于危险暂存间，危险物质如出现泄漏情况，泄漏液体渗漏、泄漏至地表，会对该区域地表水水质、地下水、土壤造成污染。
（4）火灾、爆炸环境影响分析
在火灾条件下，任何物质燃烧都会产生有毒气体，其主要成分是一氧化碳。发生火灾时，应及时采取相应的灭火措施并疏散厂内员工，必要时启动突发事故应急预案，及时疏散周围的居民；事故发生时，救援人员必须佩戴理性的防毒过滤面具，同时穿好工作服，迅速判明事故当时的风向，可利用风标、旗帜等辨明风向，向上风向撤离，尽可能向侧、逆风向转移。
4、环境风险防范措施
（1）废气突发环境事件风险防范措施
本项目主要通过洒水抑尘、布袋除尘的方式进行粉尘控制。粉尘事故排放的出现，主要取决于项目除尘设施的运作是否正常。事故排放的区域为采矿区、加工区，采矿区事故排放主要是管理不当，抑尘措施不到位引起。加工区事故排放主要是管理不当、袋式除尘器及喷淋装置的工作故障引起。在粉尘事故排放情况下，粉尘浓度贡献值增大，使项目区环境空气质量变差。
现场操作人员及巡视人员应定期检查废气处理装置运行情况，如发现异常及时进行检修处理，确保废气处理装置正常运行。进一步加强环保管理，落实环境风险防控责任制，严格执行各项环保管理制度，积极开展环境风险隐患排查与治理。
（2）润滑油、危险废物泄漏风险防范措施
①润滑油库、危废暂存间地面进行了硬化，设有托盘、截流沟槽、收集池等环境风险防范措施。应设置明显警示标记，并设置专人监管，在润滑油库、危废暂存间等有可能发生液体泄漏的区域，应储备吸油棉或消防沙等，将扩散化学品固定、回收，避免物质泄漏扩散进入雨水和污水系统，防止进入外界水环境；雨水排放口设置截流阀，防止消防尾水进入外界水环境。
②危废暂存间按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）的规定做好防雨淋、防渗漏、防流失措施，危险废物收集后妥善贮存于危废贮存场所，定期委托有资质单位处置。同时，建设单位在危险废物转移过程中须严格执行转移联单制度，并做好记录台账，防止危险废物在转移过程中发生遗失事故。
③加强管理，配备必要的应急物资。
（3）液化石油气泄漏风险防范措施
液化石油气泄漏事故的主要原因是用户忘记关煤气罐阀门，液化气罐燃气胶管损坏及使用劣质减压阀，导致气体泄漏，继而引发爆炸、火灾、一氧化碳中毒、窒息等致命危险的重大安全隐患。其核心风险在于，泄漏的液化石油气（煤气）比空气重，容易在低洼处积聚，当其在空气中的体积浓度达到1.5%至9.5%的爆炸极限范围，并遇到明火、电火花或静电等点火源时，就会发生剧烈爆炸。因此，一旦发现或怀疑泄漏，必须立即采取行动，首要原则是牢记并执行“关、通、禁、离、报”这五字应急口诀。
①平时使用时注意检查燃气胶管的使用情况，在燃气胶管标注的使用时间之内更换，最好一年更换一次，尽量选用气密性好、可任意弯曲、耐寒、耐油、耐化学腐蚀的金属燃气管。
②配购减压阀时，通过正规燃气公司购买；注意检查气罐的厂家、名称、电话、生产日期、年检时间等，避免使用“问题气罐”。
③遇到气瓶起火情况，若气瓶阀门完好时，可用湿毛巾盖住阀门，并将其关闭；如气瓶阀门已损坏，或在无法预判和无处置能力的情况下，均应迅速撤离至室外安全区域，并拨打119报警电话求助；切勿让液化石油气气瓶倒地燃烧。
（4）突发火灾次生环境事件风险防范措施
①应严格按照国家有关消防的规定，制定消防灭火应急预案，建立自动灭火系统，配备足够的消防设备和消防器材。
②加强可燃物料的管理，建立相关制度，避免可燃物料储存、输送、使用过程中的火灾隐患。
③加强管理，配套设置有灭火器材等，制定严格的操作管理制度和对工人进行培训上岗，使其熟知灭火器材使用及防范应急措施。
（5）制定环境风险应急预案和应急措施，加强突发环境事件应急管理，建设应急救援队伍，对员工进行应急培训教育，配备应急物资、装备；积极组织突发环境事件应急预案演练，确保在发生突发环境事件时能够迅速、有效开展应急处置。
5、环境风险评价结论
综上所述，本项目可能产生的环境风险为废气事故排放，润滑油、废润滑油及液化石油气泄漏及突发火灾；通过采取风险防范措施，风险事故发生机率低，制定详尽有效的事故应急方案，充分提高队伍的事故防范能力，严格按照设计和行业规范作业，强化健康、安全、环境管理，本项目的环境风险值会大大的降低，本项目的环境风险是可以接受的。
表4-29  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	澧县鑫丰环保建材有限公司湖南省澧县丰报矿区建筑石料用灰岩矿开采及石灰石精深加工项目

	建设地点
	湖南省常德市澧县火连坡镇芦桥村、羊耳村

	地理坐标
	经度
	111°29′53.999″
	纬度
	29°52′42.128″

	主要危险物质及分布
	润滑油储存于润滑油库；废润滑油等危废储存于危废暂存间；液化石油气储存于食堂。

	环境影响途径及危害后果
	润滑油、废润滑油储存或转运过程中发生泄漏，造成润滑油库、危废暂存间及周边土壤、地下水污染；泄漏的润滑油、废润滑油、液化石油气等遇明火、高热有引起燃烧爆炸的危险，燃烧产生CO等有毒有害气体排放至空气中。

	风险防范措施要求
	①定期检查废气处理装置运行情况，如发现异常及时进行检修处理，确保废气处理装置正常运行。
②润滑油库、危废暂存间地面进行硬化，设置托盘、截流沟槽、收集池等，储备吸油棉或消防沙等。
③注意检查燃气胶管的使用情况，配购正规减压阀，液化气瓶起火时及时关闭或迅速撤离至室外安全区域，并拨打119报警电话求助。
④制定消防灭火应急预案，建立自动灭火系统，配备足够的消防设备和消防器材。
⑤制定环境风险应急预案和应急措施，加强突发环境事件应急管理，建设应急救援队伍，对员工进行应急培训教育，组织突发环境事件应急预案演练。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
	危险物质数量与临界量比值（Q）＜1，该项目环境风险潜势为Ⅰ。



八、排污口规范化设置
1、排污口规范化要求 
根据《环境保护图形标志——排放口（源）》（GB15562.1-1995）和国家环保总局《排污口规范化整治技术要求（试行）》的技术要求，企业所有排放口，包括水、气、声、固体废物，必须按照“便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌， 绘制企业排污口分布图。排污口的规范化应符合环境监察部门的有关要求。 
2、排污口管理
建设单位应在各个排污口处竖立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》，由环保部门签发。环保主管部门和建设单位可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案；排污口性质和编号，位置，排放主要污染物种类、数量、浓度，排放去向，达标情况，治理设施运行情况及整改意见等。 
3、环境保护图形标志 
在厂区废气排放口、噪声排放源、固体废物贮存场所等区域，应按照规范设置环境保护图形标志。图形标志分为提示图形符号和警告图形符号两种，其设计和使用应严格遵循GB15562.1-1995和GB15562.2-1995的相关规定。各排污口（源）的提示标志形状应采用正方形边框，背景颜色为绿色， 图形颜色为白色；标志牌应设置在与其功能相对应的醒目位置，确保易于识别和观察，并应保持清晰、完整，避免被遮挡或损坏。 
表4-30  环境保护图形标志的形状及颜色
	标志名称
	性状
	背景颜色
	图形颜色

	警告标志
	三角形边框
	黄色
	黑色

	提示标志
	正方形边框
	绿色
	白色



表4-31  环境保护图形符号一览表
	序号
	提示图形符号
	警告图形符号
	名称
	功能

	1
	[image: ]
	[image: ]
	废气排放口
	表示废气向大气环境排放

	2
	[image: ]
	[image: ]
	噪声排放源
	表示噪声向外环境排放

	3
	[image: ]
	[image: ]
	一般固体废物
	表示一般固体废物贮存、处置场

	4
	/
	[image: ]
	危险废物
	表示危险废物贮存、处置场



九、改扩建项目“三本账”分析
改扩建项目运营后，污染物排放情况发生了变化，具体变化情况见表4-32。
表4-32  改扩建项目“三本账”核算一览表  单位：t/a
	类别
	污染物
	现有工程排放量
	改扩建工程排放量
	“以新带老”削减量
	项目建成后全厂排放量
	变化量

	废气
	颗粒物
	13.503
	7.09
	13.503
	7.09
	-6.413

	
	二氧化硫
	5.14
	0
	5.14
	0
	-5.14

	
	氮氧化物
	10.28
	0
	10.28
	0
	-10.28

	
	食堂油烟
	0
	0.0032
	0
	0.0032
	+0.0032

	固废
	矿山剥离表土
	4300
	712200
	4300
	712200
	+707900

	
	沉渣
	60.2
	80
	60.2
	80
	+19.8

	
	泥饼
	0
	18750
	0
	18750
	+18750

	
	除尘器收集尘
	85.6
	2358
	85.6
	2358
	+2272.4

	
	废布袋
	0
	0.02
	0
	0.02
	+0.02

	
	化粪池污泥
	0
	0.03
	0
	0.03
	+0.03

	
	隔油池废油脂
	0
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	
	脱硫渣
	35
	0
	35
	0
	-35

	
	消化渣石
	1168.65
	0
	1168.65
	0
	-1168.65

	
	杂质
	10825.6
	0
	10825.6
	0
	-10825.6

	
	废润滑油/废机油
	1.5
	1
	1.5
	1
	-0.5

	
	废润滑油桶
	0
	0.7
	0
	0.7
	+0.7

	
	废含油抹布
	0
	0.02
	0
	0.02
	+0.02

	
	生活垃圾
	10.5
	8.25
	10.5
	8.25
	-2.25




	选址选线环境合理性分析
	一、 选址合理性分析
本项目位于湖南省常德市澧县火连坡镇芦桥村、羊耳村，主要进行建筑石料用灰岩矿的开采及加工。
根据澧县自然资源局出具的《关于澧县鑫丰环保建材有限公司查询“三区三线”的情况说明》，本项目不涉及永久基本农田、生态保护红线和城镇开发边界（详见附件22）；根据常德市生态环境局澧县分局出具的“项目查询是否涉及饮用水水源保护区的情况说明”，本项目不涉及饮用水水源保护区（详见附件21）。
1、项目矿区选址合理性分析
项目矿区占地面积为26.21公顷，位于整个地块西侧，采矿权范围内没有永久基本农田、未占用耕地，占地类型主要为采矿用地、灌木林地、乔木林地、其他林地、农村道路、其他草地等。项目采矿权范围与自然保护区、风景名胜区、森林公园、地质遗迹保护区、水源地保护区等各类自然保护地及生态红线不重叠。拟设采矿权范围与公益林区无重叠。拟设采矿权范围内没有基本农田。拟设采矿权范围周边1公里内无铁路、高速公路、军事设施、重要水利设施，300m范围内无国道、省道、县道通过。拟开采矿体周边300m范围内原有民房1栋，现已拆迁，无铁路、公路等重要基础设施建设等需保护。建设单位在开采过程中边开采边复垦，有利于生态建设。根据现场踏勘，本工程所在区域内内无自然保护区和重点文物保护单位，未发现受国家和省、市级保护的珍稀野生动植物物种。
矿区内没有不良地质现象，项目不属于禁止的矿产资源开发活动，项目选址符合《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发〔2005〕109 号）规范要求，不在政策文件中规定的禁采区和限采区，无重大的环境制约因素，且本项目建设场地条件、水、电等条件较好，通过上述分析可知，从环境保护的角度看，项目矿区选址较合理。
2、排土场选址合理性分析
项目排土场占地面积约4.1022公顷，位于整个地块东南侧，排土场用地属于临时使用土地，占地类型为建设用地。考虑到矿山排土安全、排土需要和运输方便，排土场布置在距离矿区较近的山窝和原青岩采石场老采坑，排土场修建挡土墙，剥离表土堆放在修建的挡土墙内侧，用于后期土地复垦。
项目排土场按照环评要求建设规范化的挡土墙、截排水沟以及初期雨水池后，定期清运排土场堆存物，定期检查地质稳定性，能确保项目排土场正常运行。
3、工业广场选址合理性分析
项目工业广场选址位于原澧县鸿焱矿业有限责任公司工业场地，占地面积为3.20公顷，位于整个地块东侧，企业正在办理建设用地手续。本次办公生活区依托现有工程，对原澧县鸿焱矿业有限责任公司工业场地上生产厂房、成品仓库等进行改扩建。
工业广场选址位于矿区的东侧，便于矿区开采灰岩矿及时运输到加工车间进行加工，节省了运输路程，提高了生产效率。
工业广场加工车间布置在工业广场范围内的西部，主要包括破碎筛分碎石生产线，并修建配套环保设施，占地面积较小且不涉及基本农田，环境影响有限，从环境保护角度来看，工业广场选址合理。工业广场周边50m 范围内无居民居住，且加工车间为封闭式生产车间，噪声对周边环境影响较小。
工业广场厂界距离湖南澧州涔槐国家湿地公园540m。工业广场产生的大气污染物主要为颗粒物，工业广场粉尘（扬尘）经洒水降尘、布袋除尘等措施后粉尘排放量较小，且湖南澧州涔槐国家湿地公园位于本项目的上风向，因此，项目工业广场排放粉尘对生态保护目标影响较小。
项目工业广场初期雨水经截排水沟进入雨水收集池初步沉淀后再进入三级沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等，不外排；车辆冲洗废水经洗车平台配套的三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排；洗砂废水进入废水处理循环回用系统处理后循环回用，不外排；食堂废水经隔油池预处理后与生活污水一并进入化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。综上，项目废水不外排，因此项目工业广场产生的废水对生态保护目标无影响。
工业广场产生的一般固废暂存后合理利用，危险固废暂存于危废暂存间，委托有资质单位处置，项目固废均得到合理处置。
通过上述分析可知，从环境保护的角度看，项目工业广场选址合理可行。
综上所述，项目周边环境敏感程度较低，环境质量现状较好，无明显环境制约因素。从环境保护的角度而言，本项目的选址合理可行。
二、平面布局合理性分析
本工程矿区占地面积0.2621km2，工业广场占地面积32000m2，排土场面积41022m2。矿区位于整个地块西面，工业广场位于整个地块东面，排土场位于整个地块东南侧，宿舍楼布置于工业广场和排土场中部，矿部位于地块东南侧。
项目工业广场不设置矿石堆场，西面地块布置加工车间，加工车间东侧布置成品仓库1（碎石）、南侧布置成品仓库2（机制砂），东侧地块布置洗车台、三级沉淀池（11#）、清水收集池（4#）等，西北地块布置洗砂废水处理循环回用系统（包括沉砂池、污泥浓缩罐、压滤机）及清水收集池（10#），清水收集池（10#）东侧布置雨水收集池（8#）、三级沉淀池（9#）用来收集处理工业广场初期雨水。项目工业广场平面布置结合厂区实际情况及生产需求，布局紧凑，土地利用率高，运输线路短，保证生产各工序紧密结合、流畅运行，矿区、工业广场均远离居民区，将项目碎石开采及破碎加工等过程中对周边影响降到最低，项目平面布置合理。
项目所在地处于山区，常年无大风，项目粉尘（扬尘）经洒水降尘、布袋除尘等措施处理后，对周围环境影响不大。同时，项目产生高噪声的设备集中在工业广场，与周边居民距离较远，因此对周边居民生活环境影响不大。环评要求建设单位在矿区、工业广场及排土场内设置截排水沟，并设置雨水收集池、三级沉淀池、清水收集池，用于收集处理雨水之后回用于洒水抑尘等。
综上所述，从环境保护的角度考虑本项目平面布置较为合理可行。
三、排土场设置合理性分析
本项目排土场布置在采场东南侧，工业广场南面，排土场面积为4.1022公顷（41022m2），分层堆放，分层高度15m，总容积约26.90万m3。排土采用汽车+推土机作业方式；汽车运输至排土场，通过推土机转排、逐层压实，最终边坡和分层平台自下而上堆积，排弃堆置。根据2024年12月湖南湘三域地质研究发展有限责任公司编制《湖南省澧县丰报矿区建筑石料用灰岩矿详查报告》，经露天境界圈定后计算境界内需剥离表土量为51.61万m³。其中约28.73万m3剥离表土委托澧县惠民渣土运输有限公司外运用于公路建设垫砌路基等，剩余22.88万m3剥离表土堆放于排土场，项目排土场容积与堆放剥离表土量相匹配，尚有余量，可满足堆放要求。
按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020） 有关规定，本项目排土场设置合理性分析见下表。
表4-32  排土场设置合理性分析表
	序号
	标准要求
	项目情况
	符合性

	1
	选址应符合环境保护法律法规及相关法定规划要求
	项目排土场已取得澧县人民政府临时使用土地审批单，符合环境保护法律法规及相关法定规划要求
	符合

	2
	贮存场、填埋场的位置与周围居民区的距离应依据环境影响评价文件及审批意见确定
	项目排土场的位置与周围居民区的距离依据环境影响评价文件及审批意见确定
	符合

	3
	贮存场、填埋场不得选在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内
	项目排土场不在生态保护红线区域、永久基本农田集中区域和其他需要特别保护的区域内
	符合

	4
	应避开活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域
	项目排土场不属于活动断层、溶洞区、天然滑坡或泥石流影响区以及湿地等区域
	符合

	5
	贮存场、 填埋场不得选在江河、 湖泊、运河、渠道、水库最高水位线以下的滩地和岸坡，以及国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内
	项目排土场场址不涉及滩地和洪泛区，不在国家和地方长远规划中的水库等人工蓄水设施的淹没区和保护区之内
	符合



因此，本项目的排土场选址符合《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的要求，设置合理可行。

















[bookmark: _Toc30293][bookmark: _Toc4161]五、主要生态环境保护措施
	施工期生态环
境保护措施
	一、施工期大气污染防治措施
项目施工期产生的废气主要是施工作业、物料搬运及堆放产生的扬尘，以及施工机械尾气，施工机械尾气属于分散源和移动源。施工期大气污染防治措施主要包括：
1、定期在施工现场地面和道路上洒水，以减少施工扬尘的产生；裸露地表采用防尘网覆盖，防止风吹引起扬尘。
2、采用尾气排放符合国家规定标准的车辆和施工机械，确保其运行时尾气达标排放，减少对环境空气的污染；禁止尾气排放不达标的车辆和施工机械运行作业。
3、选择环保型机械设备，加强施工设备的维护，从而避免施工机械非正常运行而使产生的废气超标排放。
二、施工期水污染防治措施
项目施工期产生的废水主要为是施工人员产生的生活污水、施工废水以及地表径流雨水。
1、提前修建排水沟及沉淀池，收集地表径流雨水，雨水经沉淀池收集后回用于洒水抑尘。
2、在施工场地内设置临时隔油沉淀池，施工废水通过隔油、沉淀后回用于设备冲洗、场地浇洒等。
3、依托工业广场内现有生活区厕所，施工人员生活污水经化粪池处理后用于周边农肥灌溉。
三、施工期噪声污染防治措施
施工期噪声包括施工机械噪声、施工作业噪声和施工车辆噪声，具有噪声强、突发性等特点。施工时必须采取有效措施，确保施工期噪声达标排放，减轻影响。
1、选用低噪声施工设备，如以液压机械代替燃油机械，低频振捣器代替高频振捣器等。固定机械设备与挖土、运土机械，如挖土机、推土机等，可以通过排气管消音器和隔离发机振动部件的方法降低噪声。对动力机械设备应进行定期的维修、养护。
2、合理安排施工作业，尽量避免多台强噪声施工机械在同一地点同时施工。
3、施工期噪声应按《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）进行控制，应合理安排施工时间，尽量避免高噪声设备同时施工，夜间不施工，如确因工程施工需要，需向管理部门申请夜间施工许可证，批准后方可实施，并需告知附近居民，尽量做到施工建设时噪声对影响区公众的不利影响降至最小。另外，施工过程中业主应充分协调好关系，确保不发生环境纠纷。
4、尽量采用各种隔声降噪措施，在项目施工区四周设置施工围墙以减轻施工噪声对附近周边环境的影响等。
四、施工期固体废物防治措施
项目施工期固体废物有废砖、钢板、木材等建筑垃圾、施工人员生活垃圾以及表土剥离过程中产生的弃土。项目建筑垃圾分类收集后资源化或无害化处置，施工人员生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运，弃土运至排土场。
五、施工期生态环境保护措施
项目施工期间不可避免改变地形地貌，破坏植被、扰动原有土体，使土壤松散、地表裸露，容易产生水土流失。项目施工改变局部土地利用格局，地表植被破坏影响自然景观视觉。为降低生态环境影响，防止水土流失，项目施工期应采取如下生态环境措施。
1、合理规划施工布局，精心组织施工管理，将施工场地全部布置在矿区范围内，不压占矿区外土地。
2、严禁随意破坏植被，矿区外植被按照“破坏多少、恢复多少”原则进行生态补偿，同样尽量减少矿区内植被破坏，防止水土流失。
3、做好现场施工人员宣传、教育、管理工作，禁止捕抓野生动物，禁止破坏矿区周边生态，影响野生动物迁移生境。
4、采取临时防护措施，设置临时排洪沟，及时护理坡面；建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程稳定边坡，减少水土流失量。
5、加强施工现场管理，废土、废渣及时运送指定场所，不得随意堆放，防止出现废土、废渣处置不当导致水土流失。
6、项目路基段清表的表土以及施工临时用地的表土均收集至排土场，并采取防止水土流失的措施，以便施工结束后对土地的恢复。因此，施工期间应对裸露坡面及堆土堆料场地及时采取彩条布覆盖、拦挡等水土流失防护措施。建议施工环境监理单位采用巡检监理的方式，检查生态保护措施的落实及施工人员的生态保护行为，加强对周边生态环境的监督管理。

	运营期生态环境保护措施
	一、运营期废气污染防治措施
本项目运营期产生的废气主要包括采矿区矿石开采废气、工业广场矿石加工废气、排土场扬尘、食堂油烟等。
采矿区矿石开采的表土剥离、凿岩钻孔、爆破、二次破碎、铲装、运输等过程产生粉尘或扬尘，其排放特点是排放高度低，排放点多而且分散，属于面源污染，粉尘排放量受风速和空气湿度影响较大，主要采取湿式作业、洒水抑尘等防治措施。工业广场矿石加工的上料、破碎、筛分、皮带输送、成品装料堆放等过程也会产生大量的粉尘，本次主要采用喷雾抑尘、负压收集+袋式除尘措施对工业广场加工车间粉尘进行治理。经采取各项抑尘措施后，废气均可达标排放。
1、采矿区矿石开采废气污染防治措施
（1）为提高开采区降尘效果，使用洒水车对开采区挖填、装卸进行抑尘；
（2）矿山钻孔设备采用潜孔钻机，钻机钻孔前置洒水喷头，且自带收尘装置，穿孔的过程中同步使用洒水车进行洒水抑尘，进行湿式凿岩，从而有效降低凿岩过程中产生的粉尘量；
（3）采用微差松动爆破法，并控制单孔炸药量、炸药总用量，采取延时爆破，爆破前后对爆破区及时进行洒水降尘，减少爆破粉尘产生量及扩散影响；
（4）二次破碎作业前，对矿体进行充分湿润，并使用洒水车洒水降尘，在晴朗天气时增加洒水频率，减少扬尘；
（5）采区内运输车辆采用箱斗式运输车，挖掘机、装载机铲装时进行洒水降尘，同时斗降低料高度，以减少装卸过程中的扬尘产生；运输途中合理控制车速，装车时严禁超高、超载防止撒落，对车辆加盖篷布，减少运输粉尘的产生；
（6）加强矿区运输道路地面硬化和清洁，采用洒水车或路旁喷头降尘，使矿区道路的路面保持湿润，确保运输车辆通过时基本不产生可视的扬尘；
（7）爆破产生的废气中有害物质主要为NOx等，主要通过爆破后洒水的方式消减爆破废气中的部分有害物质；同时爆破尽可能选择在大风天气下进行，有助于废气尽快扩散；矿区周边300m 设安全范围。
2、工业广场废气污染防治措施
（1）本项目碎石加工生产线置于彩钢棚密闭的加工车间内，喂料机、破碎机、振动筛等设备密闭，通过密闭抽风、负压收集的方式提高集气效率。
（2）项目破碎机出料口通过密闭皮带运输机与筛分机可实现封闭连接，皮带运输为全封闭式输送，各皮带输送机进出料口设高压雾化喷淋装置，能减少扬尘的产生量，且出料口位于料堆里，可减少下料高度落差产生的扬尘。
（3）对于逸散出来的无组织粉尘，项目加工车间、成品仓库均布设有高压雾化喷淋装置，在各个产尘点上方安装高压微雾进行洒水降尘，绝大部分粉尘可在车间内沉降，减少了粉尘排放量。
（4）项目上料、破碎粉尘经负压收集后进入一套脉冲布袋除尘器（1#）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放，筛分粉尘经负压收集后进入一套脉冲布袋除尘器（2#）处理后经一根15m高排气筒（DA002）排放，粉尘收集效率按98%计算，脉冲布袋除尘器除尘效率按99.7%计算。
脉冲布袋除尘器原理：
当含尘气体由进风口进入除尘器，首先碰到进出风口中间的斜板及挡板，气流便转向流入灰斗，同时气流速度放慢，由于惯性作用，使气体中粗颗粒粉尘直接流入灰斗。起到预先收尘的作用，进入灰斗的气流随后折而向上通过内部装有金属骨架的布袋，粉尘被捕集在布袋的外表面，净化后的气体进入布袋室上部清洁室，汇集到出风口排出。含尘气体通过布袋净化的过程中，随着时间地增加而积附在布袋上的粉尘越来越多，从而增加布袋阻力，致使处理风量逐渐减少。为了使除尘器正常工作，必须经常对布袋进行清灰，清灰时由脉冲控制仪顺序触发各控制阀并开启脉冲阀，气箱内的压缩空气由喷吹管各孔经文氏管喷射到各相应的布袋内，布袋瞬间急剧膨胀，使积附在布袋表面的粉尘脱落，布袋得到再生。清下粉尘落入灰斗，经排灰系统排出机体。由此使积附在布袋上的粉尘周期地脉冲喷吹清灰，使净化气体正常通过，保证除尘器系统运行。脉冲袋式除尘器工作原理图见图5-1。
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图5-1  脉冲袋式除尘器工作原理图
由于所涉及的行业暂无污染防治可行技术指南、排污许可申请技术规范，参考《水泥工业大气污染物排放标准》（征求意见稿）编制说明中对于布袋除尘技术的除尘效率可达99.80%-99.99%，故本次评价除尘效率取值99.7%是可行的，上料、破碎、筛分粉尘分别经脉冲袋式除尘器处理后，颗粒物有组织排放浓度、排放速率可以满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2的规定。
3、排土场废气污染防治措施
排土场通过设置挡土墙，在排土场覆盖防尘网，使用洒水车定期洒水降尘，晴天干燥时每天洒水4次，雨季不需要洒水，可有效降低粉尘的产生量，措施可行。
综上所述，项目拟采取的废气污染防治措施成熟可靠，能够满足废气的处理需求，符合项目实际情况，措施可行。
二、运营期废水污染防治措施
项目运营期废水主要包括洗砂废水、车辆冲洗废水、食堂废水、生活污水、初期雨水，抑尘用水全部蒸发损耗无废水产生。项目采场、工业广场、排土场周边修建有截排水沟，项目初期雨水经截排水沟进入雨水收集池初步沉淀后再进入三级沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等，不外排；车辆冲洗废水经洗车平台配套的三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排；洗砂废水进入废水处理循环回用系统处理后循环回用，不外排；项目食堂废水经隔油池处理后与生活污水一并通过化粪池处理后定期清掏用作农肥，根据现场调查，项目周边有大片林地和农田，面积较大，植被生长期需要农肥，生活污水能够全部利用。
综上所述，项目采取的各项废水污染防治措施可行，无废水外排，因此对水环境影响不大。
三、运营期噪声污染防治措施
本项目的噪声源主要来自采矿区的爆破、钻孔、破碎、装卸及工业广场的破碎、筛分、洗砂、脱水等环节。为进一步减小本项目噪声影响，根据噪声源的特点分别采取减振、隔声措施，具体如下：
1、采用先进的中深孔松动爆破工艺，爆破的地震效应、空气冲击波效应低于允许的限值，最大限度地降低了爆破产生的噪声影响。
2、合理安排爆破时间，避开周围居民的休息时间，同时做好宣传解释工作，取得公众的谅解。
3、从声源上控制，根据项目噪声源特点，在设备采购阶段，选择先进的低噪声和符合国家噪声标准的设备，机械设备均采用性能好、噪声发生源强小和生产效率高的设备，以从声源上降低设备本身噪声，以减少对工人和周围环境的影响；动力设备采用钢础隔振基础，管道、阀门接口采取缓动及减振的挠性接头（口）。
4、工业广场内设置密闭生产厂房，采取厂房隔声措施，将高噪声设备尽量布置在远离厂界，同时远离周边敏感目标，通过距离衰减减轻噪声对周围环境的影响。
5、在高噪声设备安装隔声和减振设施，如在设备的底部加减振垫，在设备的四周可开设一定宽度和深度的沟槽，里面填充松软物质，用来隔离振动的传递。设置独立机房封闭式围护结构；利用围护结构的吸声、减振作用，使噪声受到最大程度的阻绝和吸收；室外风机类高噪声设备安装隔音罩等、减振基础等降噪措施。
6、加强管理；平时加强对各噪声设备的保养、检修，保证设备良好运转，减轻运行噪声强度。
7、合理安排车辆运输时间，加强车辆运输管理，经过声环境敏感点时应采取限制运输车辆车速，禁止鸣笛等措施，可将车辆运输噪声影响控制在可接受范围内。
8、加强对作业人员的环境宣传和教育，认真落实各项降噪措施，做到文明生产。
采用上述措施后，矿山开采及碎石加工设备噪声得到有效减弱，降低了对外环境的影响，措施可行。
四、运营期固体废物污染防治措施
1、矿山剥离表土
矿山剥离表土中部分委托澧县惠民渣土运输有限公司外运用于公路建设垫砌路基等，部分临时堆放于排土场内，并及时将其用于土地复垦。排土场在运行过程中及闭坑后为防止崩塌、滑坡等地质灾害，应在排土场四周设警示牌，防止人、畜误入造成安全事故。
2、沉渣、泥饼、除尘器收集尘
沉淀池、沉砂池沉渣定期清掏，与泥饼、除尘器收集尘暂存于一般固废暂存间，外售给澧县金山砖灰厂制作灰渣砖。
3、废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布
废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布暂存于危废暂存间，定期交由有资质单位处置。危废暂存场所应满足防风、防雨、防晒的要求，危废暂存间地面应采用耐腐蚀混凝土硬化地面，地面基础必须防渗，危废暂存间设置危废标识牌及危险废物相关管理制度，危废暂存间加门锁防护，严格管理，危废收集到一定量后定期委托有资质的单位进行处理，避免危险固废对外界造成影响。
4、废布袋
废布袋暂存于一般固废暂存间，收集后外售综合利用。
5、化粪池污泥、隔油池废油脂、生活垃圾
化粪池污泥、隔油池废油脂、生活垃圾分别经收集后，由环卫部门统一清运处理。
五、运营期生态环境保护措施
项目运营期生态环境影响主要体现在土地占用、陆生植物、陆生动物、区域生物多样性等方面，项目须采取切实有效的生态环境保护措施，降低生态环境影响。
1、土地资源保护措施
根据《湖南省澧县丰报建筑石料用灰岩矿矿山生态保护修复方案》，做好生态环保措施。
按照“ 边开采、边修复” 的原则，综合矿山所在地的生态功能区划定位、《国土空间规划》中的土地用途管制、区域产业经济发展战略布局、特色产业经济及周边群众对矿山生态修复的诉求等多方面因素，以不破坏局部生态系统的生态功能为前提，按照宜耕则耕、宜建则建、宜水则水、宜林则林的原则，做好矿山生态保护：
（1）对于未来矿山地形地面景观破坏及土地资源占损问题，矿山应边开采边修复，对矿山开采形成的永久性边坡和台阶进行复垦，因地制宜实现土地可持续利用，闭坑后露采场底盘、工业广场修复成园地及配套工程排水沟；原澧县鑫丰环保建材厂加工厂、露采场台阶、排土场、矿部复垦为林地、草地，矿山道路保留，对植被恢复区进行生态管护和监测等。另外在矿山生产期间需设置相应的土壤监测点，防止土壤环境污染的发生。
（2）对于未来矿山水资源水生态问题，矿山应在矿山开采前期在露采场外围修建截排水沟，下方修建沉淀池；在工业广场、排土场周边修建截排水沟，下方修建沉淀池；并设置相应的水质的监测点、防治环境污染的发生。
（3）对于未来矿山灾害问题，矿山所在区域地形坡度一般为10～30°，局部陡峭，矿山应做好截排水工作，保持排水畅通，减轻矿山露天采场形成的边坡水土流失程度，矿山永久边坡和台阶，滑坡崩塌中易发区域采取防治工程，开采过程中加强边坡防护，在界外设置围栏及警示牌；设置地质灾害监测点，以预防地质灾害。
（4）对于未来矿山生物多样性问题，矿山在全生命周期，应加强当地生物监测，并设置必要的宣传牌和警示牌。
并同时做好以下保护措施：
（1）做好露采剥离废土的合理堆放；对日常生活垃圾应集中堆放、及时交环卫部门处置。
（2）按照矿山生态保护修复方案，及时对损毁的土地进行修复，结合当地的土壤特点，栽植当地树种，优化生态环境，减少对地形地貌景观破坏程度。
（3）生产建设中，通过现场实地巡查和量测对地形地貌景观破坏面积、植被破坏面积和类型进行监测。
2、陆生动、植物保护措施
矿山开采方式为露天开采，矿区的露天开采在矿山开采结束后将进行土地复垦，可使矿区被破坏的地表植被部分得到恢复。项目矿区内无高大乔木、林木及珍稀名贵树种，植被以灌木、灌草类植物为主。项目运营期需保护好非规划用地植被，减少生态环境破坏；不得随意开挖、填埋、毁坏矿区及周边区域原有灌木林地。禁止在非规划用地毁林开荒、放火烧山，不得随意砍伐矿区周边现有树木。通过“边开采、边复垦”方式及时植树绿化、恢复植被，尽快清理滑落到山坡植被上的土方，恢复植被原有生长状态。
项目矿山开采破坏野生动物栖息地和觅食地，导致野生动物向远离矿区方向迁移。因此项目运营期间禁止破坏矿区外环境，保护矿区周边野生动物生境，确保矿区周边野生动物生境与矿区内动物生境类似。控制项目劳动定员，减少人类活动范围，加强员工教育管理。提高员工野生动物保护意识，加强法纪观念，禁止乱捕滥杀，禁止捕食野生动物。
矿山应在采矿权范围及其周围，进行生物监测、监视，采取以下有效措施保护动植物：
（1）矿山应与林业部门配合在矿区内张贴项目区野生保护动植物宣传画及材料，提高职工和当地村民的动植物保护意识，宣传保护生物多样性的重要性，不乱砍滥伐林木，不破坏使用林地范围以外的森林植被，不乱捕滥猎野生动物。
（2）矿山在开采施工过程中如发现有珍稀野生植物要立即报地方林业主管部门，采取移植等保护措施。
（3）野生鸟类和兽类大多在清晨、黄昏或许多夜间外出觅食，正午是休息时间。矿山生产建设活动期间，要采取一定的降噪措施，减少施工噪音和频繁的人为活动，保护鸟类免受惊吓和干扰。
（4）矿山在矿业开发活动中如发现有珍稀野生植物，需在林业部门的技术人员指导下，制订保护树种移植工程实施方案，进行精心策划和准确掌握保护植物移栽的配套技术以及加强移栽后的精心管理，确保保护植物的移栽成功。
（5）森林防火措施。在矿山建设和生产期间，应在施工区周围竖立防火警示牌，划出禁火区域，严格护林防火制度，巡回检查，预防和杜绝森林火灾发生。
3、区域生物多样性保护措施
项目区域生物多样性一般，矿区内及周边植被以灌木、灌草类植物为主，灌草类植物主要有毛竹、狗尾草、高羊茅、小蓬草、苍耳草等；动物仅有鼠、蛙、蛇、鸟类常见野生动物和鸡、鸭、牛、羊等家禽。项目运营期通过控制矿山开采影响范围，坚决不破坏矿区外周边生态，即可有效保护区域生物多样性。
4、绿色矿山建设要求
依据《关于加快建设绿色矿山的实施意见》（国土资规〔2017〕4号）和湖南省自然资源厅、湖南省财政厅、湖南省生态环境厅、湖南省市场监督管理局《关于印发<湖南省绿色矿山管理办法>的通知》（湘自然资规〔2019〕
4号）的要求，明确拟设矿山未来开展绿色矿山建设的主要方向，合理分配规划任务和开展工程部署，科学设置建设目标和相关规划及重点工程，设计科学合理的实施方案，使矿山建设最终通过绿色矿山的审核。
（1）矿区环境：矿区总体布置按照采矿、骨料加工、排废及矿山生活办公区等功能区布局，整体布局合理，运行有序，管理制度齐全，管理规范，废土运输采用专用矿山道路，运输道路和厂区配备有洒水车，配备有效防尘降尘、防撒落等措施，矿区环境卫生整洁。矿山生活办公区、骨料加工场地及废水处理区按 15%绿地率设计，厂区主干道两侧均应布置绿化隔离带，边坡须采用植草护坡，矿区绿化覆盖率应达100%。
（2）资源开发
绿色开采：①矿山应建立完善的组织管理机构，配备采矿专业技术管理人员。②严格按照矿山开采方案进行规划开采，并编制年度开采计划书。 合理布置工作面，并保持台阶合理的超前关系，使采场工作面推进均衡有序。 ③矿山应贯彻“采剥并举、剥离先行” 的方针，回采率应满足本方案设计要求（98%）。④排土场应通过勘测选择地址条件稳定的场所，做好防护措施， 保证堆放安全，避免压占可采矿量，并方便未来进行环境恢复治理、土地复垦时取用。
绿色运输：①矿石的运输方式应结合地形条件、岩石特性、开采方案、运输强度等因素，按《机制砂石生产技术规程》（JC/T 2299）选择运输方案。②产品短途汽车运输应符合相关环保、交通等法律规定。中长途转运时，应配置规模适宜、环保、安全措施的中转料场。③矿山道路设计符合《厂矿道路设计规范》（GBJ 22）的有关规定，主要运矿道路应采用硬化路面。车辆驶离矿区前应冲洗，做到车辆不带泥上路、途中物料不撒落。
（3）资源综合利用
矿山加强废石（土）等固体废弃物综合利用，将露天开采矿山剥离物用于土地复垦、坡面复绿，提高资源综合利用率，减少固废的排放等；矿山应配备规范完善的生产废水处理设施，采用洁净化、资源化技术和工艺处置， 实现选矿或加工生产废水100%循环使用，在提高资源综合利用的同时，也达到节能减排的效果；另外，生活垃圾处理委托第三方转运至政府指定位置进行无害化处理。
（4）节能减排
生产工艺的清洁环保：在开采、运输、加工中，增设除尘设施、设备，洒水减少扬尘，保持矿山环境清洁。优化生产设备，降低污染物的排放（汽车、开采及加工设备尾气、生产生活污水废水）；设置水处理池，污水、废水经过处理后通过管道至蓄水池。
矿山废弃物的综合治理：集中设置废弃物回收站，禁止生产生活中的废弃物乱丢乱放，并定期由专人运至附近垃圾场填埋。
切实做好水土保持工作：未来矿山开采中弃土弃碴运到指定场地堆放，弃土弃碴堆放整齐，边坡稳定平整，做好排水设施，防止泥水冲刷淤积周围农田和场地，搞好排水系统。
（5）保障措施
①遵照国家环境保护政策和当地政府环保部门对本工程环境保护的要求，制订本矿山的《环境保护计划》，并贯彻到整个施工生产活动中，严格执行国家环保的各项规定。
②实施前对全体员工进行环境保护法规教育和学习，成立领导小组专人负责环境计划的落实。
③划分责任区，指定负责人明确责任区的管理责任。
④开采中降低噪音、减少扰民。
⑤建立矿山与地方职能部门的沟通对话机制。矿山定期向地方职能部门汇报矿山的发展战略、目标，及产业的发展政策，听取职能部门对矿山发展的意见或建议，并申请职能部门协调解决矿山发展中的重大问题。
⑥建立矿山与周边群众的沟通对话机制。矿山认真听取周边群众反映矿山生产经营过程对其生产生活造成的影响，并积极解决存在的问题。
5、矿山生态修复方案可行性分析
根据《湖南省澧县丰报建筑石料用灰岩矿矿山生态保护修复方案》，项目矿山生态修复方案可行性分析如下：
（1）经济可行性分析
矿山在未来开采达产经营中，若达到设计生产能力，则每年将为国家增收各种税费783.62万元，企业也将获得2350.86万元的净利润。按照总服务年限14.1年计算，总盈利约33147.13万元，本次计算的矿山生态修复工程费用估算为2173.61万元，矿山开发具有一定的经济效益和社会效益，同时可增加当地的就业岗位，带动地方运输、商业服务等行业的发展，有利于促进社会稳定和地方经济的发展。但矿山开采会对环境造成一定破坏，政策的不确定性和矿产品价格的波动也会给投资者带来一定风险。
（2）技术可行性分析
本生态保护修复方案设计的生态修复工程主要为监测和闭坑后对场地复垦等，矿山建设、生产期间和闭坑后设置的生态修复工程工艺简单，难度小，场区土地复垦较适宜；按上述工程实施后，矿区环境会得到及时治理和恢复。矿区生态修复技术上可行。
（3）生态环境可行性分析
预期矿山按照生态修复方案及本次环评提出的措施实施生态保护，各场地安全稳定，对人类和动植物无威胁；对周边环境不产生污染；复垦方向与周边自然环境和景观相协调；恢复了土地基本功能，因地制宜地实现土地可持续利用。通过矿山生态修复形成了绿色经济产业链，持续带动地方经济发展，还给群众另一座绿水青山、金山银山。

	其他
	一、生态修复方案
项目矿山服务期满后，建设单位需对矿山场地进行封场、平整、压实、绿化等，开展生态修复。建设单位已经编制《湖南省澧县丰报建筑石料用灰岩矿矿山生态保护修复方案》，并取得评审意见书（湘矿修复评字〔2026〕16号），根据项目生态保护修复方案，项目生态修复方案如下。
1、景观修复工程
矿区景观修复工程主要为工业广场（加工厂）、矿部四周以及矿山公路两侧的绿化，建议采用园林式的绿化模式对乔木、灌木、花草进行有机搭配，起到美化矿区环境和隔离视觉污染的作用。未来景观工程需结合矿山具体基建方案进行，本方案不单独设计景观修复工程。
2、土地复垦与生物多样性修复工程
矿山的地面建设对当地的生物多样性不造成影响，因此恢复植被或自然景观是未来土地复垦与生物多样性修复的主要目的。
（1）复垦方向的选择
矿山复垦单元包括原澧县鑫丰环保建材厂加工厂、露采场、工业广场、排土场、矿部。
①根据矿山所在地的自然、交通条件分析土地的复垦方向
矿山交通条件十分便利，周边为大面积的林地分布。根据自然、交通条件等因素分析，基本可以确定，未来土地复垦方向以林地、园地为宜，矿山公路作为道路保留，这符合因地制宜的原则。
②根据当地居民的意见确定复垦方向
生态修复方案编制过程中现场调查收集了当地居民的意见，大家基本一致认为露采场底盘、工业广场复垦为园地，其他区域未来复垦为林地比较适宜。矿山公路未来均可利用，保留不复垦比较合适。

表5-1  矿区各单元复垦方向说明表
	名称
	复垦方向

	原澧县鑫丰环保建材厂加工厂
	林地、草地

	露采场台阶
	林地、草地

	露采场底盘
	园地

	工业广场
	园地

	排土场
	林地、草地

	矿部
	林地、草地

	矿山道路
	保留、不复垦



（2）土地复垦的质量要求
依据《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013），以及拟设矿区地质开采条件，依据土地复垦适宜性评价结果，确定本项目的土地复垦质量要求如下：
①复垦利用类型应当与当地地形、地貌和周围环境相协调；
②复垦场地的稳定性和安全性应有可靠保证；
③不同的破坏类型标准应不一样；
④保存原有地表表层土壤。单独剥离，单独贮存，应充分利用原有表土为顶部覆盖层，覆盖后的表层应规范、平整，覆盖层的容重应满足复垦利用要求；
⑤复垦场地要有满足要求的排水设施；
⑥复垦场地有控制水土流失的措施；
⑦复垦场地有控制污染的措施，包括空气、地表水和地下水等；
⑧复垦场地的道理、交通干线布置合理；
⑨用于覆盖的材料应当无毒无害。材料如含有有害成分应事先进行处理，必要时应设置隔离层后再复垦。
（3）土地的复垦标准
根据《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013），本矿山位于中部山地丘陵区，本项目林地、旱地的复垦标准归纳如下：
表5-2  中部山地丘陵区土地复垦质量控制标准
	复垦方向
	指标类型
	基本指标
	控制标准

	园地
	地形
	坡度/（°）
	≤20

	
	土壤质量
	有效土层厚度/cm
	≥30

	
	
	土壤容重/（g/cm3）
	≤1.45

	
	
	土壤质地
	砂土至壤质粘土

	
	
	砾石含量/%
	≤10

	
	
	pH值
	6.0～8.5

	
	
	有机质/%
	≥1

	
	
	电导率/（dS/m）
	≤2

	其它林地
	土壤质量
	有效土层厚度/cm
	≥30

	
	
	土壤容重/（g/cm3）
	≤1.5

	
	
	土壤质地
	砂土至粉粘土

	
	
	砾石含量/%
	≤20

	
	
	pH值
	6.0～8.5

	
	
	有机质/%
	≥1.5

	
	配套设施
	道路
	达到当地各行业工程建设标准要求

	根据《土地复垦质量控制标准》（TD/T 1036-2013）表D.7



（4）土源供需平衡分析
根据生态修复方案中表土需求计算可知，矿山复垦工程需土量为22.88 万m3。前文已述，本项目排土场总容积26.90万m3，大于需土量，据开采方案可知，本矿山的剥离土、夹石均为无毒物质，表土可以综合利用于矿山复绿。因此矿山复垦不需外购客土。
根据生态修复方案编制期间现场调查取样的土壤分析结果，矿区的土壤符合《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）的各项指标，矿山露天开采不会改变土壤环境，因此排土场的表土可以用于复垦使用。
（5）复垦植被的选择
①植被种类筛选：优选乡土树种，并结合破坏后的复垦条件选择适宜的树种，保持生物的多样性，提高修复区的景观性。乔木树种可选有柏树、栾树、女贞、刺槐等，灌木树种可选麻杆、映山红、蔷薇、夹竹桃等。草种可选择黑麦草、狗牙根、高羊茅、三叶草、勋章菊等。露天采场边坡区平台内侧处可种植爬山虎、络石、葛藤等攀爬类藤本植物，平台外侧种植油麻藤、五叶地锦、凌霄、葛藤等垂挂类藤类植物。应根据各复垦地段的日照时长、土壤等特征进行组合，常绿和落叶乔灌木搭配，满足多样性需要。
②苗木规格：乔木规格宜为地径2-5cm 或高度1m以上，灌木的冠径宜在40cm以上。藤本植物栽植的苗木质量要求应选用移栽3年生以上、含有3个侧枝以上且须根系发达的控根容器苗。
③初始种植密度：植树间距为2.5m×2.5m；藤类间距0.30m每根。
④树坑规程：长、宽、深均为0.5m。
（6）表土腐殖土管护利用工程
①表土腐殖土剥离与收集
在矿山开采初期，同步对露采场开采区域、排土场及周边需剥离区域的表土腐殖土进行专项剥离，剥离厚度控制在0.3-0.5m，优先剥离土壤肥沃、腐殖质含量高的表层土壤（腐殖质含量≥2%），剥离过程中采用小型挖掘机配合人工清理，避免机械过度碾压导致土壤结构破坏。剥离的表土腐殖土集中收集至指定堆放排土场，排土场周边设置排水沟，防止雨水冲刷流失，同时覆盖防水土工布，避免暴晒导致土壤板结、养分流失。
②表土腐殖土存储与管护
存储期间建立专项管护机制，安排专人定期对堆放区进行巡查，及时清理排水沟内杂物，确保排水畅通；每季度对表土腐殖土进行翻耕，翻耕深度0.2-0.3m，改善土壤透气性，防止板结；根据土壤湿度情况，适时洒水保湿，保持土壤含水量在15%-25%，避免过干或过湿导致土壤肥力下降。同时，定期检测土壤养分（氮、磷、钾及腐殖质含量），根据检测结果，适时添加腐熟有机肥（用量为500kg/hm2），补充土壤养分，确保表土腐殖土满足复垦种植需求。
（7）复垦工程设计
复垦工程包括露采场复垦、工业广场复垦、排土场复垦。
1）露采场复垦工程
本次规划露采场台阶复垦为林地（林间为草地），底盘复垦为园地。
①露采场边坡复垦工程
开采台阶复垦工程包括：覆土平整，设置生态袋拦挡，平台植树种草，台阶内侧种植攀爬类藤蔓，外侧种植垂挂类藤蔓。
A.覆土平整
利用机械对平台等进行表层清理后，回填土方并进行平整，达到修复为林地、草地的要求。林地修复复垦区覆土厚度0.6m。
B.露采场台阶内侧截排水沟工程
为了防止露采场边坡汇水对台阶的冲刷，设计平台区覆土呈3°左右向坡脚倾斜的斜坡，可引导平台区雨水自然流向坡脚（台阶内侧），在台阶内侧修建截排水沟，并设计竖向排水沟，在竖向排水沟底部设计单级沉淀池（消纳池），最终排入雨水收集池，初期雨水经沉淀后回用。
设计排水沟断面为矩形，宽0.3m，深0.3m，台阶内侧排水沟设计总长度9544m，竖向排水沟设计总长度460m，单级沉淀池长宽各2m，深0.5m（详见下图）。排水沟采用块石浆砌，内侧、底部30mm厚1:3水泥浆抹面；沟内需做1.0%的纵向找坡，每间隔30m设沉降缝（宽2m）；采用现浇混凝土底板，厚100mm。
[image: ]
图5-1  单级沉淀池示意图 图5-2  露采场斜坡生态修复效果图
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图5-3  台阶内侧排水沟断面示意图（单位：mm）
经测算，露采场台阶内侧截排水沟总长度为10004m。
C.台阶外缘生态袋工程。
对露采场台阶外沿修建高度0.6m 的生态袋挡墙，防止雨水冲刷，利于水土保持，并满足植被恢复要求；生态袋内应装填配制土及肥料，不得就地取土装填。生态袋挡墙砌筑总长度约7055m，采用规格500×500×300mm 的生态袋，按垒砌高度0.6m、宽度0.5m计，生态袋挡墙工程量按体积计算，总砌筑体积约2116.5m3。
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图5-4  台阶外缘生态袋堆砌示意图
D.平台植树植草
平台复垦面积为35804m2，区域覆土厚度0.6m，根据本项目区及区域生态植物生长情况，恢复林地为灌木树种，灌木选择麻秆、映山红、蔷薇，按1:1:1种植，灌木的冠径宜在40cm以上，穴规格为50cm×50cm×50cm，每穴施复合肥0.25kg。植树间距为2.5m×2.5m，共需植树约5729棵，需土为：35804×0.6=21482.4m3。在熟化土表面散布草种，草种选择多年生黑麦草、狗芽根和三叶草，每平方米分别0.1g、0.04g、0.1g穴播。撒播草籽面积35804m2。
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图5-5  露采场平台节点复垦示意图
E.种植藤蔓
边坡清理后，在每层平台及边坡底部以品字形开挖两排宕穴种植藤本，藤穴间距0.30m，深度0.5m，按0.05kg准备有机肥，底部种植上爬藤植物+顶部种植下爬藤植物方式进行复绿。上攀采用爬山虎、络石，按1：1种植，下盘采用油麻藤、五叶地锦、凌霄，按1：1：1种植，藤本苗木规格质量：应选用移栽3年生以上、含有3个侧枝以上且须根系发达的控根容器苗。按要求种植，植苗造林，根据“三埋一提三踩”的原则，要做到栽紧踏实。
F.生态网
今后开采台阶高度15m，其最终边坡角较陡，斜坡区域无法覆土，宜采用挂生态网，一方面利用引导藤本植物攀爬，一方面可拦截碎石块滚落。
2）露采场底盘复垦工程
露采场底盘复垦方向为园地，复垦面积166865m2。复垦工程包括：覆土工程、场地平整、翻耕、培肥工程、机耕道工程、灌溉排水沟工程。
A.覆土及平整工程
覆土、平整、翻耕、培肥工程。覆土土源为排土场弃土，园地复垦区域覆土厚度0.6m，覆土工程量为166865m2×0.6m=100119m3。
B.翻耕、平整及培肥
底盘区域进行平整翻耕（深度0.3m）。土地平整是在翻耕的基础上进行平整，达到耕种的要求，可采用拖拉机牵引三铧犁翻耕的方式进行机械培肥。平整、翻耕、培肥面积166865m2。
C.采场底盘灌溉排水沟工程
为了方便灌溉，园地利用原沉淀池改建蓄水池，并设计1条东西灌溉排水沟及喷淋排灌设施，设计排水沟长865m，3条南北向灌溉排水沟，总长645m，断面为矩形，宽0.3m，深0.3m。排水沟采用砖砌，侧壁及底部抹面，抹面厚度0.03m，采用1:3水泥砂浆抹面；沟内需做1.0%的纵向坡，每间隔30m 设伸缩缝（2cm 宽）；采用C10现浇混凝土底板，厚100mm。
D.道路工程（L）
为了方便运输，分别沿横向灌溉排水沟、纵向灌溉排水沟各修建一条运输道路，道路宽2.5m，高0.5m，横向道路总长865m，纵向道路总长645m，总面积3775m2。路基用碎石压实，路面整平，见下图。
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图5-6  道路及灌溉排水沟断面示意图
E.种植果木
覆土后进行种植果树。根据本项目区及区域生态植物生长情况，选用本地果树橙子、橘子，按1：1比例种植，穴规格为0.5m×0.5m×0.5m，每穴施复合肥0.25kg，并暴露一段时间，栽植果树苗。果树种植的株行距4.0m×2.0m，果木规格宜为地径2-5cm 或高度1m 以上，冠径宜在40cm 以上，种植时间一般为春季。植苗造林根据“三埋一提三踩”原则，要做到栽紧踏实。
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图5-7  露采场复垦剖面示意图
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图5-8  露采场复垦平面图
3）工业广场复垦工程
复垦方向为果园，复垦工程包括：拆除建筑物及清除建筑垃圾、覆土工程、场地平整、翻耕、培肥工程、机耕道工程、灌溉排水沟工程。
A.拆除建筑物及清除建筑垃圾。工业广场设有加工车间、成品仓库等建筑物。复垦工程开始时，需要拆除这些建筑设施及硬化场地，复垦面积32000m2，每平方米平均拆除建筑物、清除硬化物按0.2m3计算，需清除建筑垃圾约6400m3，垃圾运至南面排土场。工业广场东侧的沉淀池作为储水池不需拆除。
B.覆土、平整、翻耕、培肥工程。覆土土源为排土场弃土，复垦区域覆土厚度0.6m，覆土工程量为32000m2×0.6m=19200m3。平整、翻耕、培肥面积33200m2。
C.工业广场灌溉排水沟工程
为了方便灌溉，工业广场接露采场底盘排水沟设计1条东西向排水沟，1条南北向排水沟及喷淋排灌设施，并利用沉淀池作为蓄水池。排水沟东西向排水沟总长244m，南北向排水沟总长81m，断面为矩形，宽0.3m，深0.3m。排水沟采用砖砌，侧壁及底部抹面，抹面厚度0.03m，采用1:3水泥砂浆抹面；沟内需做1.0%的纵向坡，每间隔15m设伸缩缝；采用现浇混凝土底板，厚100mm。
D.机耕道工程（L）
为了方便耕种、运输，沿南北向排水沟和东西向排水沟修建机耕道（L）。道路宽2.5m，高0.5m，东西向机耕道长244m，南北向机耕道长81m，总面积812.5m2。路基用碎石压实，路面整平。
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图5-9  机耕道及灌溉排水沟断面示意图
E.植树
覆土后进行种植果树。根据本项目区及区域生态植物生长情况，选用本地果树橙子、橘子等，按1：1比例种植，穴规格为0.5m×0.5m×0.5m，每穴施复合肥0.25kg，果树种植的株行距4.0m×2.0m，果木规格宜为地径2-5cm或高度1m以上，冠径宜在40cm以上，种植时间一般为春季。植苗造林根据“三埋一提三踩”原则，要做到栽紧踏实。
4）排土场复垦工程
本次设计排土场复垦为林地，复垦面积41022m2，因腐殖土堆放在排土场，故排土场不需覆土，复垦工程包括：翻耕及平整、植树种草。
A.翻耕及平整
在其他修复区域覆土工程结束后，需对排土场区域进行平整翻耕（深度0.3m）。土地平整是在翻耕的基础上进行平整，达到耕种的要求。植树间距为2.5m×2.5m，树坑为0.5m×0.5m×0.5m，共需植树约16897棵。
B.植被恢复
覆土后进行植树恢复植被。根据本项目区及区域生态植物生长情况，恢复林地按照乔木搭配灌木树种，乔灌比为1:1，采用坑栽，乔木选择柏木、栾树、女贞，按1:1:1块状混交，采用坑栽，穴规格为50cm×50cm×50cm，每穴施复合肥0.25kg，柏木苗高50cm、地径0.3cm 以上、栾树裸根苗高1.2m、地径0.9cm 以上、女贞带15cm 土球苗高1.0m、地径0.7cm 以上。草种选择多年生黑麦草、狗芽根和三叶草，每平方米分别0.05g、0.02g、0.05g 穴播。灌木选择麻秆、映山红、蔷薇，按1:1:1 种植，灌木的冠径宜在40cm以上，穴规格为50cm×50cm×50cm，每穴施复合肥0.25kg，造林时间一般为春季。植苗造林根据“三埋一提三踩”原则，要做到栽紧踏实。
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图5-10  排土场植被恢复示意图
5）原澧县鑫丰环保建材厂加工厂、矿部复垦工程
复垦方向为林地，复垦工程包括：拆除建筑物及清除建筑垃圾、覆土工程、场地平整、翻耕、植树种草。 
A.拆除建筑物及清除建筑垃圾。原澧县鑫丰环保建材厂加工厂、矿部地面上有建筑及硬化地面，需要拆除建筑物及清除垃圾。
B.覆土、平整、翻耕工程。林地复垦区域覆土厚度0.6m。平整、翻耕。植树间距为2.5m×2.5m，树坑为0.5×m×0.5m×0.5m。 
C.植被恢复
同排土场复垦工程植被恢复部分。
3、资源水生态修复与改善
开采方案中已初步设计了截排水沟和雨水收集池，生态修复工程在原有基础上进一步完善其布局：在露采场北方、东方，工业广场四周，排土场西方、北方、东方设置截排水沟，并对已有截排水沟、沉淀池进行清淤，拦截上游汇水，减少雨水对边坡的冲刷，初期雨水经截排水沟进入雨水收集池初步沉淀后再进入三级沉淀池沉淀后回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等。 
（1）截排水沟工程 
为了拦截露采场北方、东方山坡的地表汇水，减小汇水对边坡的冲刷，降低边坡滑坡风险，在露采场山坡北方、东方顶部设计修建浆砌石截排水沟，在排土场周边设计浆砌石截排水沟，在排土场西方、北方、东方设置截排水沟，拦截上游汇水，减少雨水对边坡的冲刷，在工业广场四周设置截排水沟工程，拦截上游汇水对工业广场的影响。
（2）沉淀池（雨水收集池）工程 
为消除矿山开采排水对水生态的影响，项目设置有雨水收集池、三级沉淀池和清水收集池，构筑物设计尺寸及容积见表4-12。雨水收集池、三级沉淀池及排水沟应定期清淤、疏通，淤泥应由专业清淤公司进行处置。
二、水土保持方案
1、水土流失防治分区
结合本项目的项目组成及施工布局特点，将水土保持防治责任范围划分为露天采场区、工业广场区、运矿道路区、排土场区4个一级分区。其中露天采场区划分为平台区、边坡区2个二级分区，详见表5-2。
表5-2  项目区水土流失防治分区表
	序号
	防治分区
	施工活动情况
	防治责任范围（hm2）

	
	一级分区
	二级分区
	
	

	1
	露天采场区
	平台区
	削顶、采挖石料，实施水土保持措施
	16.70

	
	
	边坡区
	采挖石料、修整边坡，实施水土保持措施
	9.51

	
	
	小计
	/
	26.21

	2
	工业广场区
	/
	场地平整，实施水土保持措施
	3.2

	3
	运矿道路区
	/
	道路开挖场平，实施水土保持措施
	1.11

	4
	排土场区
	/
	堆放矿场剥离的地表覆盖层，实施水土保持措施
	4.1022

	5
	合计
	/
	34.6222



2、分区防治措施布设
（1）露天采场区
露天采场区占地面积26.21hm2，为临时占地，其中坑底大平台区面积16.70hm2，边坡区面积9.51hm2。
①截排水沟
设计在矿场境界外存在上游地表汇水的区域布置了截水沟，用来截流山坡上游来水，并在清扫平台内侧布设了排水沟，用于收集边坡区地表汇水。截、排水沟设计标准为2 级（五年一遇短历时暴雨）。截排水沟均为矩形断面砼浇，截水沟断面为宽1.0m×深1.0m；清扫平台排水沟为宽0.8m×深0.8m，厚度200mm；安全平台排水沟为宽0.5m×深0.5m，厚度200mm。
②沉淀池
设计利用矿区西部现有1座三级沉淀池、改扩建矿区东部、排土场北侧1座三级沉淀池。项目矿区东部初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（1#）初步沉淀后再进入三级沉淀池（3#）沉淀，最后流入清水收集池（4#）暂存，回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等；矿区西部初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（5#）初步沉淀后再进入三级沉淀池（6#）沉淀，最后流入清水收集池（7#）暂存，回用于矿区洒水抑尘。
沉淀池底板和池壁厚25cm，池体采用钢筋混凝土结构，钢筋级别为HRB335，直径为14mm，在池底和侧壁按@250mm双向布筋，混凝土等级为C30，在沉淀池前两级池底内铺设20cm厚石灰。沉淀池周围设护栏，高度为1.5m，并设置醒目标志。
③植物措施
闭矿后，本方案针对露天采场的+150m坑底大平台区采用乔灌草绿化，边坡区平台采用灌草绿化，边坡坡脚栽植爬藤植物绿化边坡。乔木选用杉木、马尾松，灌木选用紫穗槐、杜鹃，爬藤选爬山虎，草种用狗牙根。
④临时措施
建设生产期间，随着开采作业采坑周边逐渐形成采挖边坡及安全平台，本方案考虑在主体设计排水沟尚未实施前，在永久排水沟位置处先修建临时排水沟，避免重复开挖，排水末端与周边截排水沟相连。采用梯形土沟形式，尺寸为下底宽0.5m，上底宽1.0m，沟深0.5m。经统计，本区修建临时排水沟9370m，其中坑底平台排水沟2232m，边坡平台7138m。
设计在平台区域砖砌沉沙池暂未修建前先修建临时沉砂池，沉砂池尺寸为：长×宽×深=1.0m×1.0m×1.0m，土质，开挖后夯实。排水沟经沉砂池后接入下游沟道。经计算，共需设4个临时沉砂池。
生产期采坑边坡形成时，对可能存在的土石边坡实施临密目网临时覆盖进行防护，防止水土流失。
（2）工业广场区
①截排水沟
设计在工业广场周边设置截排水沟，用来截流周边地表汇水，快速排出场内地表雨水，排水沟与采场下游截排水沟相连。截、排水沟设计标准为2级（五年一遇短历时暴雨）。截排水沟均为矩形断面砼浇，厚度200mm，场地南侧排水沟断面为宽1.0m×深1.0m，布设长度241m；场地北侧和东侧排水沟为宽0.5m×深0.5m。
②沉淀池
设计利用工业广场现有1座三级沉淀池，工业广场初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（8#）初步沉淀后再进入三级沉淀池（9#）沉淀，最后流入清水收集池（4#）暂存，回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等。
沉淀池底板和池壁厚25cm，池体采用钢筋混凝土结构，钢筋级别为HRB335，直径为14mm，在池底和侧壁按@250mm双向布筋，混凝土等级为C30，在沉淀池前两级池底内铺设20cm厚石灰。沉淀池周围设护栏，高度为1.5m，并设置醒目标志。
③植物措施
闭矿后，对工业广场区采用乔灌草绿化。乔木选用杉木、马尾松，灌木选用紫穗槐、杜鹃，草种用狗牙根。
④临时措施
考虑本区基建期和生产期均在运行，需临时覆盖防止雨水冲刷土石表面，防止水土流失。
（3）运矿道路区
本项目运矿道路总长852m，其中新建道路长371m，改建扩宽道路长481m，临时占地面积1.11hm2。修建产生挖方边坡0.06hm2，填方边坡0.03hm2。
①排水边沟
主体设计运矿道路挖方边坡内侧设排水边沟，用于收集上游地表汇水，收集雨水向东排至采矿场设置的沉淀池。截水沟设计标准为2 级（五年一遇短历时暴雨），采用矩形断面砼浇，断面净规格为：宽1.0m×深1.0m，厚度200mm。经统计，布设截水沟316m。
②植物措施
设计对运矿道路挖方边坡采用三维网喷播植草护坡绿化，填方边坡撒播灌草防护。
③沉砂池布置
设计在道路排水边沟末端（即沉淀池之前位置）布设沉砂池，用于沉淀泥沙，末端的沉沙池可用于后续水土保持监测。沉砂池规格为2.0m×1.0m×1.5m(长×宽×深)，池底夯实后铺C20混凝土垫层，厚度10cm，池身用砖砌并以M10水泥砂浆抹面，抹面厚度2cm。沉砂池投入运行后需定期进行清淤。经统计，本区共计布设了1个沉砂池。
④临时措施
基建期，沿主体设计排水边沟位置先修建临时排水沟，避免重复开挖，并与周边沟道相连，构成完整的排水体系，以防止路面出现积水现象，并防止降雨和地表径流对裸露地表冲刷。采用梯形土沟形式，尺寸为下底宽0.5m，上底宽1.0m，沟深0.5m。
设计在道路砖砌沉砂池暂未修建前先修建临时沉砂池，沉砂池尺寸为：长×宽×深=1.0m×1.0m×1.0m，土质，开挖后夯实。排水沟经沉沙池后接入下游沟道。
道路建设时形成的裸露边坡尚未绿化前应实施临密目网临时覆盖，防止水土流失。闭矿后，路面撒播灌草后，采用临时覆盖进行防治雨水冲刷和保湿、保温。
（4）排土场区
①挡土墙
设计在排土场北侧坡脚设置重力式挡土墙进行拦挡，防治土石滚落。挡土墙为M7.5 浆砌石重力式挡墙，高3.0m，顶宽1.0m，底宽2.8m，外侧坡面比1：0.4，基础埋深>1.0m（挡渣墙基础必须在基岩持力层上，当基础高度不够时，需加高基础）。
②截排水沟
设计在排土场境界外修筑截水沟，防止外部山坡径流侵袭排土场，排土场西侧截水沟出口与采场东南侧截水沟相连。截水沟设计标准为2级（五年一遇短历时暴雨），采用矩形断面砼浇，断面净规格为：宽1.0m×深1.0m，厚度200mm。
③沉淀池
设计改扩建矿区东部、排土场北侧1座三级沉淀池。项目排土场初期雨水经截排水沟进入雨水收集池（2#）初步沉淀后再进入三级沉淀池（3#）沉淀，最后流入清水收集池（4#）暂存，回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等。
沉淀池底板和池壁厚25cm，池体采用钢筋混凝土结构，钢筋级别为HRB335，直径为14mm，在池底和侧壁按@250mm双向布筋，混凝土等级为C30，在沉淀池前两级池底内铺设20cm厚石灰。沉淀池周围设护栏，高度为1.5m，并设置醒目标志。
④土地整治
闭矿后，对本区迹地采取土地整治措施，进行全面整地，清理地表碎石、垃圾，为实施植物措施做好准备工作。
⑤植物措施
闭矿后，本方案对排土场顶部平台和边坡平台栽植乔灌草绿化，对边坡撒播灌草绿化。乔木选用杉木、马尾松，灌木选用紫穗槐、杜鹃，草种用狗牙根。乔木按照株行距2m×2m栽植，灌木按照株行距1m×1m栽植，树下撒播狗牙根，播种量80kg/hm2。灌木籽选用紫穗槐，草种用狗牙根。灌草按配比1:1 混播，播种量80kg/hm2。
⑥临时措施
考虑排土场基建期和生产期均在运行，需临时覆盖防止雨水冲刷土石表面。并且闭矿后边坡实施撒播草籽绿化时需采用临时覆盖保温、保湿，防止水土流失。
三、环境管理
1、环境管理机构职能
环境管理是工程项目管理的组成部分，其基本职能是：
（1）协调工程建设与环境保护、水土保持的关系。
（2）确保本工程环保项目环保工程验收实施和正常运转。
（3）落实本工程环境监测规划的实施。
2、环境管理机构任务
（1）制定运行期环境管理规定和办法。
（2）编制环境保护年度工作计划，监督落实环境保护措施以及环境监测计划。
3、环境管理机构组成
根据工程施工期和运营期环境管理任务，建议建设单位设置环保科，环保科负责全面管理施工及营运期的环境保护工作。
环保科的职责：
（1）负责协调当地环保部门与本工程环保有关事宜。
（2）编制环境保护年度工作计划，监督落实环境保护措施以及环境监测计划。计划报上级领导审批后，根据计划，及时落实环保设施运行和维护的经费。
（3）负责监督环境保护设施运行情况检查、计划及进度落实情况。
（4）负责监督环境监测工作实施，及时处理各污染事故。
四、环境监测计划
1、水土保持监测计划
监测点位置：在采矿场、矿山道路各设1个监测点，采场的排水沟和初期雨水池、三级沉淀池均设1个监测点。
监测内容：
（1）监测背景：通过实地调查，结合资料统计，分析目前矿区土地类型和相应面积、植被的覆盖度和类型、水土流失现状、水保设施的建设情况及效果；
（2）水土流失量监测：观察监测点沉淀池每次降雨结束后泥沙淤积深度，测算土壤侵蚀量；测点排土场边坡采用侵蚀测量法测算土壤侵蚀量；
（3）矿区生产扰动、破坏地表和植被面积的监测：通过背景值调查掌握矿区基本情况后，在生产运行期随时抽样调查土地面积和植被破坏情况，监督矿区开采结束区布设水土流失防治措施的情况，并对扰动和破坏面积进行核实，避免在开采面外随意破坏和占压土地和植被；
（4）水土流失危害监测：通过收集资料，结合调查分析，监测矿区水土流失对开采面和周边地区生态环境的影响。如开采面和进场道路的侵蚀强度。稳定情况、塌方量以及流入无名河和农田泥沙量等；
（5）水保设施的功能及效益监测：在生产运行过程中监测本方案已布设的水保设施的实施及运行情况，以及各项水保措施完建后产生的效益（包括基础效益、生态、经济和社会效益），如树木的成活率、生长状况及覆盖率等。进行矿区开采前后林草面积变化情况、水土保持植物措施落实情况和成活率及生长量的调查。监测频率：建设前背景监测期、建成后运行监测期和封场恢复期。建设前背景监测期观测1次。建成后运行监测期，每年4~9月每个月观测1次，其余每3个月监测1次，24小时降雨量超过50mm的时候将增加一次监测。
2、生态监测计划
（1）监测点位置：露天采场区、工业广场区、运矿道路区、排土场区。
（2）监测内容：绿化、土地复垦等。
（3）监测频率：建成后运行监测期和封场恢复期。运行期实施“边开采边复绿”，每3个月监测一次。应详细记录监测时间、监测点位、监测负责人等内容，以备查验。
（4）监测实施：建设单位专门委托有生态监测资质单位编写监测细则，并监测。
3、闭场后期环境跟踪监测方案
本着“谁污染谁治理，谁开发谁保护，谁破坏谁恢复”的原则，建设单位应根据闭坑矿山地质环境问题制定科学合理的治理方案，充分利用矿区废
弃资源回填采空，因矿制宜进行闭坑后的土地复垦、绿化，不能给当地生态环境、农业生产和附近居民生活造成新的危害。
（1）生态恢复监测：项目闭场后对各区域进行土地复垦、绿化的生态恢复措施。植物稳定生长需1年的成长期，这1年期间建设单位应每3个月监测一次生态恢复情况，加强对复垦措施的日常维护，掌握植物生长情况，保证种植的成活率，定期查看植物长势，对于不成活坏死的植物，应及时清除、补种。经过1年时间，植物大部分已稳定生长，区域生态基本恢复，后期可1年监测一次。
（2）水土保持监测：项目闭场后，植被生长稳定期按1年计，1年后植被能起到固土作用，雨季时产生的水土流失较弱，则闭场后的水土保持监测需进行1年的跟踪监测，观察水土流失的严重程度，及时采取防范治理措施。在工业广场、排土场、道路、采场坡脚处的排洪沟各设监测点1个，沉淀池出水口设监测点1 个。4~6月每个月观测一次，其余每3个月观测一次，24小时降雨量超过50mm 的时候增加一次监测。
五、排污许可管理
本项目矿区开采部分属于排污许可登记管理、碎石加工部分属于排污许可登记管理，应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污登记。
表5-3  建设单位排污许可管理类别识别表
	序号
	生产线名称
	产品名称
	国民经济行业分类
	排污许可证行业类别
	管理类别

	1
	石料开采
	灰岩矿
	B1019粘土及其他土砂石开采
	六、非金属矿采选业10
—土砂石开采101
	登记管理

	2
	碎石加工
	建筑用砂石
	C3099其它非金属矿物制品制造
	二十五、非金属矿物制品业30—其他非金属矿物制品制造 309
	登记管理



六、 验收监测计划
环境验收监测计划一览表如下表5-4。
表5-4  验收监测计划一览表
	类别
	监测点位置
	监测项目
	执行标准

	废气
	工业广场排气筒DA001、DA002
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》
（GB16297-1996）表2中二级标准

	
	厂界下风向
	颗粒物
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准

	噪声
	厂界外1m，厂界东、南、西、北侧各一个点
	等效连续 A 声级
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准、

	生态
	/
	/
	满足生态修复方案要求




	环保
投资
	本项目总投资3000万元，环保投资344万元，占项目总投资的11.47%，环保投资估算见下表。
表5-5  环保投资一览表
	类别
	污染源
	环保措施
	投资
（万元）
	备注

	废气
	表土剥离、凿岩钻孔、爆破、二次破碎、铲装粉尘
	配套洒水车洒水降尘，爆破前对预爆区表面洒水润湿矿石，钻机钻孔前置洒水喷头，且自带收尘装置
	60
	新增

	
	运输道路扬尘
	道路硬化，洗车平台，定期清扫、洒水车洒水抑尘、限速，车辆加盖篷布等
	20
	洗车平台依托现有，其他新增

	
	加工车间上料、破碎粉尘
	负压收集后进入一套脉冲布袋除尘器（1#）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放
	30
	新增

	
	加工车间筛分粉尘
	负压收集后进入一套脉冲布袋除尘器（2#）处理后经一根15m高排气筒（DA002）排放
	30
	新增

	
	加工车间、成品料仓无组织粉尘
	车间密闭、设备密闭、设置高压雾化喷淋装置
	10
	新增

	
	排土场扬尘
	设置挡土墙，覆盖防尘网，洒水降尘
	8
	新增

	
	食堂油烟
	食堂油烟经吸风罩收集通过油烟净化器过滤处理后引至楼顶排放
	1
	新增

	废水
	初期雨水
	初期雨水经截排水沟进入雨水收集池初步沉淀后再进入三级沉淀池沉淀，最后流入清水收集池暂存，回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等，不外排
	30
	改扩建

	
	车辆冲洗废水
	经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排
	0
	依托现有

	
	洗砂废水
	进入废水处理循环回用系统，废水经沉淀上清液流入清水收集池，污泥压滤液流至清水收集池，循环回用，不外排
	98
	新增

	
	食堂废水、生活污水
	食堂废水经隔油池预处理后进入化粪池处理后定期清掏用作农肥
	2
	扩建隔油池、化粪池

	噪声
	开采噪声
	加强管理、增加设备维护等
	2
	新增

	
	机械、运输噪声
	选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声、定期维修保养
	5
	新增

	固废
	一般工业固废
	沉渣、泥饼、除尘器收集尘暂存于一般固废暂存间，外售综合利用；矿山剥离表土部分委托外运，部分临时堆放于排土场内，用于土地复垦
	2
	新增

	
	危险废物
	废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布暂存于危废暂存间（20m2），委托有资质的单位进行处置
	5
	新增

	
	生活垃圾
	分类收集后，交环卫部门处置
	1
	新增

	地下水、土壤
	危废暂存间、润滑油库
	铺设10~15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗，要求渗透系数≤1.0×10-7 cm/s，地面及墙裙采用防渗防腐涂料
	8
	新增

	环境风险
	危废暂存间、润滑油库、食堂
	应急物资
	2
	新增

	生态
	制定复垦计划
	20
	/

	环境监测
	水质检测、废气监测、噪声监测、生态环境监测
	10
	/

	合计
	344
	/















[bookmark: _Toc30663][bookmark: _Toc22387]六、生态环境保护措施监督检查清单
	内容

要素
	施工期
	运营期

	
	环境保护措施
	验收要求
	环境保护措施
	验收要求

	陆生生态
	严禁随意破坏植被，矿区外植被按照“破坏多少、恢复多少”原则进行生态补偿，同样尽量减少矿区内植被破坏，防止水土流失。
	满足生态修复方案要求
	制定矿山开采的生态环境保护措施，贯彻“边开采、边保护”的原则；落实水土保持措施，设置警示牌，按采矿区范围采矿，不得越界开采，剥离表土部分运往排土场临时堆放，用于后期土地复垦；部分委托外运，并做好水土保持工作。排土场应及时进行生态恢复，排土场设置挡土墙，四周设置截排水沟。
	土地复垦、植被恢复完好，满足生态修复方案要求

	水生生态
	/
	/
	/
	/

	地表水环境
	设置临时排洪沟，及时护理坡面；建设挡土墙、护墙、泵砌片石等辅助工程稳定边坡；施工场地内设置临时隔油沉淀池，施工废水通过隔油、沉淀后回用于设备冲洗、场地浇洒等；施工人员生活污水经化粪池处理后用于周边农肥灌溉。
	施工废水回用
	初期雨水：经截排水沟进入雨水收集池初步沉淀后再进入三级沉淀池沉淀，最后流入清水收集池暂存，回用于洒水抑尘、洗砂及车辆冲洗补水等，不外排。
车辆冲洗废水：经三级沉淀池沉淀后循环使用，不外排。
洗砂废水：进入废水处理循环回用系统，废水经沉淀上清液流入清水收集池，污泥压滤液流至清水收集池，循环回用，不外排。
食堂废水、生活污水：食堂废水经隔油池预处理后进入化粪池处理后定期清掏用作农肥，不外排。
	无废水外排

	地下水及土壤环境
	/
	/
	危废暂存间、润滑油库：铺设10~15cm的水泥进行硬化，并铺环氧树脂防渗，要求渗透系数≤1.0×10-7 cm/s，地面及墙裙采用防渗防腐涂料。
	地下水不受污染

	声环境
	选用低噪声施工设备，合理安排施工时间，禁止夜间施工。
	《建筑施工噪声排放标准》（GB12523-2025）
	选用低噪声设备，基础减振、厂房隔声、定期维修保养；加强对运输车辆的管理，限制车速，禁止鸣笛。
	满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类要求

	振动
	/
	/
	/
	/

	大气环境
	矿区：定期在施工现场地面和道路上洒水降尘，裸露地表采用防尘网覆盖。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值
	矿区：配套洒水车洒水降尘，爆破前对预爆区表面洒水润湿矿石，钻机钻孔前置洒水喷头且自带收尘装置。
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级排放标准以及无组织排监控浓度限值

	
	工业广场：洒水降尘。
	
	工业广场：
上料、破碎粉尘：经负压收集后进入一套脉冲布袋除尘器（1#）处理后经一根15m高排气筒（DA001）排放；
筛分粉尘：经负压收集后进入一套脉冲布袋除尘器（2#）处理后经一根15m高排气筒（DA002）排放；
无组织粉尘：加工车间、成品仓库封闭，设备全封闭，设置高压雾化喷淋装置。
	

	

	运输道路扬尘：道路硬化，设置洗车平台，定期清扫、洒水车洒水降尘、限速，车辆加盖篷布等。
	
	排土场扬尘：设置挡土墙，覆盖防尘网，洒水降尘。
	

	
	
	
	运输道路扬尘：道路硬化，设置洗车平台，定期清扫、洒水车洒水降尘、限速，车辆加盖篷布等。
	

	
	/
	/
	食堂油烟：经吸风罩收集通过油烟净化器过滤处理后引至楼顶排放
	《饮食业油烟排放标准（试行）》 (GB18483-2001)

	固体废物
	建筑垃圾分类收集后资源化或无害化处置，施工人员生活垃圾集中收集后交由环卫部门清运，弃土运至排土场
	《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）
	矿区：矿山剥离表土部分临时堆放于排土场内，用于土地复垦；部分委托外运用于公路建设垫砌路基等。
	一般固体废物储存执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020），危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2023）

	
	
	
	工业广场：沉渣、泥饼、除尘器收集尘、废布袋暂存于一般固废暂存间，外售综合利用；废润滑油、废润滑油桶、废含油抹布暂存于危废暂存间，委托有资质的单位进行处置；生活垃圾、化粪池污泥、隔油池废油脂统一收集交环卫部门清运处理。
	

	电磁环境
	/
	/
	/
	/

	环境风险
	/
	/
	①定期检查废气处理装置运行情况，如发现异常及时进行检修处理，确保废气处理装置正常运行。
②润滑油库、危废暂存间地面进行硬化，设置托盘、截流沟槽、收集池等。
③注意检查燃气胶管的使用情况，配购正规减压阀，液化气瓶起火时及时关闭或迅速撤离至室外安全区域，并拨打119报警电话求助。
④制定消防灭火应急预案，建立自动灭火系统，配备足够的消防设备和消防器材。
⑤制定环境风险应急预案和应急措施，加强突发环境事件应急管理，建设应急救援队伍，对员工进行应急培训教育，组织突发环境事件应急预案演练。

	环境监测
	/
	/
	按监测计划一览表对废气及噪声进行监测。

	其他
	一、环境管理机构
建议设环保专职岗位1个，制订安全环保管理守则和事故管理办法，建立符合标准的环境管理体系。
二、与排污许可制度的衔接
根据《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）要求，本项目建筑石料用灰岩矿开采属于《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）中“六—非金属矿采选业10—土砂石开采101—其他”，排污许可为登记管理；石灰石精深加工属于“二十五、非金属矿物制品业30—其他非金属矿物制品制造309—其他非金属矿物制品制造 3099”，排污许可为登记管理，根据上述要求，建设单位在本项目投入运行前应当在全国排污许可证管理信息平台填报排污许可登记信息。
三、竣工环保验收
根据《建设项目环境保护管理条例》（国务院令 682号），第十七条“编制环境影响报告书、环境影响报告表的建设项目竣工后，建设单位应当按照国务院环境保护行政主管部门规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，编制验收报告”，因此建设单位应在项目竣工后开展竣工环保验收。













[bookmark: _Toc4752][bookmark: _Toc25774]七、结论
	本项目符合区域规划要求，符合国家相关产业政策，选址合理。项目的建设对周围的环境影响可控制在允许的范围内，在保证严格执行建设项目环境保护“三同时制度”、对各项污染防治措施和上述建议切实逐项予以落实、并加强生产和污染治理设施的运行管理、保证各种污染物达标排放的前提下，本项目在总体上对周围环境质量的影响可以得到有效控制，符合国家、地方环保标准。因此，从环保角度而言，本项目的建设是可行的。
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[bookmark: _Toc27766][bookmark: _Toc226]建设项目污染物排放量汇总表（t/a）
	    项目
分类
	污染物名称
	现有工程
排放量（固体废物产生量）①
	现有工程
许可排放量
②
	在建工程
排放量（固体废物产生量）③
	本项目
排放量（固体废物产生量）④
	以新带老削减量
（新建项目不填）⑤
	本项目建成后
全厂排放量（固体废物产生量）⑥
	变化量
⑦

	废气
	颗粒物
	13.503
	-
	-
	7.09
	13.503
	7.09
	-6.413

	
	二氧化硫
	5.14
	-
	-
	0
	5.14
	0
	-5.14

	
	氮氧化物
	10.28
	-
	-
	0
	10.28
	0
	-10.28

	
	食堂油烟
	0
	-
	-
	0.0032
	0
	0.0032
	+0.0032

	废水
	废水量
	0
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	
	COD
	0
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	
	氨氮
	0
	-
	-
	0
	0
	0
	0

	一般工业
固体废物
	矿山剥离表土
	4300
	-
	-
	712200
	4300
	712200
	+707900

	
	沉渣
	60.2
	-
	-
	80
	60.2
	80
	+19.8

	
	泥饼
	0
	-
	-
	18750
	0
	18750
	+18750

	
	除尘器收集尘
	85.6
	-
	-
	2358
	85.6
	2358
	+2272.4

	
	废布袋
	0
	-
	-
	0.02
	0
	0.02
	+0.02

	
	化粪池污泥
	0
	-
	-
	0.03
	0
	0.03
	+0.03

	
	隔油池废油脂
	0
	-
	-
	0.01
	0
	0.01
	+0.01

	
	脱硫渣
	35
	-
	-
	0
	35
	0
	-35

	
	消化渣石
	1168.65
	-
	-
	0
	1168.65
	0
	-1168.65

	
	杂质
	10825.6
	-
	-
	0
	10825.6
	0
	-10825.6

	危险废物
	废润滑油/废机油
	1.5
	-
	-
	1
	1.5
	1
	-0.5

	
	废润滑油桶
	0
	-
	-
	0.7
	0
	0.7
	+0.7

	
	废含油抹布
	0
	-
	-
	0.02
	0
	0.02
	+0.02

	生活垃圾
	生活垃圾
	10.5
	-
	-
	8.25
	10.5
	8.25
	-2.25


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①
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