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	建设项目名称
	湖南硕航农业发展有限公司年烘干6000吨稻谷项目

	项目代码
	/

	建设单位联系人
	李承武
	联系方式
	18073649888

	建设地点
	澧县官垸镇码头社区

	地理坐标
	（112度0分16.437秒,29度33分20.937秒）

	国民经济
行业类别
	D4430热力生产和供应
A0514农产品初加工活动
	建设项目行业类别
	91热力生产和供应工程
（包括建设单位自建自用的供热工程）

	建设性质
	新建（迁建）
改建
扩建
技术改造
	建设项目
申报情形
	首次申报项目
不予批准后再次申报项目
超五年重新审核项目
重大变动重新报批项目

	项目审批（核准/备案）部门（选填）
	/
	项目审批（核准/
备案）文号（选填）
	/

	总投资（万元）
	200
	环保投资（万元）
	20

	环保投资占比（%）
	10
	施工工期
	已建成

	是否开工建设
	否
是：项目于2024年建成稻谷烘干生产线并投产，常德市生态环境局澧县分局已于2026年7月出具了《关于湖南硕航农业发展有限公司相关情况说明》
	用地（用海）
面积（m2）
	12407.3（工业用地）

	专项评价设置情况
	无

	规划情况
	常德市“十四五”农业农村现代化规划
澧县“十四五”脱贫主导特色产业发展规划
澧县官垸镇国土空间规划（2021—2035 年）

	规划环境影响评价情况
	1、与《常德市“十四五”农业农村现代化规划》相符性分析
规划中规定加强农产品产地初加工设施配套建设，做大做强做长主导产业链条，重点发展粮食、棉花、畜禽、油料、果蔬、水产品和茶叶等初加工产业，支持农产品保鲜、贮藏、烘干、分级、包装等初加工设施建设。
补齐水稻机插机抛和稻谷烘干、设施农业及茶叶、林果、畜禽机械化短板；推动农机合作化组织更上规模，运作程序内部管理更加规范，确保农机安全事故零增长。进一步扩大粮食全程机械化生产，加快油菜全程机械化生产，大力发展经作林果及畜牧、水产养殖等特色农业机械化。
本项目为稻谷烘干项目，与《常德市“十四五”农业农村现代化规划》相符。
2、与《澧县“十四五”脱贫主导特色产业发展规划》相符性
主导产业中粮食产业，培育新型经营主体。通过政策引导，扶持一批种植大户、农民专业合作社、土地股份合作社等新型经营主体，鼓励采用多种形式，实现适度规模经营。通过贴息补助、投资参股和税收优惠等政策，着力培育农业加工龙头企业，发展农产品初精深加工，扩张产业链、产品链和技术链，实现规模经营。创新农业生产经营新机制，培育农业生产经营新组织，提升农业生产规模化、组织化、集约化水平，促进农民持续稳定增收和农村经济发展。
本项目为稻谷烘干项目，与发展规划相符合。
3、与澧县官垸镇国土空间规划（2021—2035年）相符性分析
发展定位：
依托官垸镇地处蓄洪垸以及集中安置搬迁的特点，积极推动镇政府驻地的特色发展，打造湖南蓄洪垸集中安置示范镇。积极推动阳光玫瑰、红提等种植业及
对虾、罗氏沼虾养殖业的产业升级，进行高端化发展及品牌化发展，成为澧县品牌水产养殖与绿色农业种植的现代农业品牌镇。加速产业升级，加快推进农业现代化，积极发展休闲产业，推进湖湘特色城镇和绿色生态乡村建设，发展成为洞庭湖生态休闲镇。
国土空间开发保护格局：
（一）构建总体新格局。至 2035 年，官垸镇耕地保有量不低于 59695.03 亩，永久基本农田保护面积不低于 55961.77 亩，生态保护红线面积不低于 4213.96
公顷，划定城镇开发边界规模 107.40 公顷。
（二）落实三条控制线。根据国土空间总体格局，结合地域特征和经济社会发展水平，落实县级国土空间总体规划分区。将官垸镇全域划分为生态保护区、生态控制区、农田保护区、城镇发展区、乡村发展区，并进一步细化达到二级规划分区深度。
（三）合理划定规划分区。规划形成“一心两轴三片区”的国土空间格局。一心：指以镇政府驻地为主的城乡发展核心。两轴：指依托镇域主要道路形成的东西向城乡融合发展轴和南北向城乡融合发展轴。三片区：城乡融合发展区、农业生产发展区和生态涵养保护区。
（四）镇村体系结构。规划综合分析现状发展情况、设施条件、发展机遇及目标定位等因素，构建“镇政府驻地—中心村—一般村”三个层次的镇村等级结
构，规划确定 1 个镇政府驻地、2 个中心村、3 个一般村（不包含七里湖农场和芦苇总场）。
（五）村庄分类与布局。规划将主要村庄职能分为城郊融合类、集聚提升类、农业发展类 3 种。城郊融合类，为官垸码头社区。集聚提升类，包括鸟儿洲村和凤凰村。农业发展类，包括余家台村、常发村和仙桃村。
本项目为稻谷烘干项目，位于澧县官垸镇码头社区，属于农产品初加工项目，项目建设符合《澧县官垸镇国土空间规划（2021—2035）》要求。





	其他符合性分析
	（一）产业政策符合性分析
根据《产业结构调整指导目录（2024 年本）》的有关规定，本项目属于农产品初加工活动以及热力生产和供应，本项目使用的烘干设备、烘干工艺均未列于鼓励类、限制类、淘汰类；因此，项目属于国家允许建设项目，符合国家产业政策。
（二）选址合理性
项目地址位于澧县官垸镇码头社区，项目用地为工业用地，已办理工业用地相关手续，本项目为粮食烘干项目，地块不占用基本农田，不涉及生态保护红线。项目周边地表水、环境空气、声环境质量现状良好，项目周边无环境制约因素。根据噪声预测，项目周边50m范围内居民噪声预测结果满足《声环境质量标准》(GB3096-2008)中2类标准，本项目噪声对周围环境及敏感点影响较小。项目废气污染物中无重金属污染物，不涉及重大气型污染源，项目各类废气经治理后均可达标排放。目前，烘干车间设置在厂区红线范围外，烘干车间北侧距离居民点较近。建设单位计划将烘干车间烘干设备、废气处理设备整体迁移至红线范围内后，项目沉降室拟设置在烘干车间西侧，热风炉拟设置在烘干车间内，烘干车间西侧、北侧50m无声环境保护目标，项目仅在水稻收割季运行，生产期较短，废气污染物排放量较少。故项目废气排放对周边居民影响较小。在认真落实各项处理措施的前提下，本项目各项污染物均能达标排放，对周边环境影响较小。故本项目选址合理可行。
（三）项目与常德市其他环境管控单元生态环境准入清单的符合性分析
根据常德市其他环境管控单元(省级及以上产业园区除外)生态环境准入清单（2023年版），本项目环境管控单元编码ZH43072330004；单元名称：官垸镇/如东镇/小渡口镇。区域主体功能定位为：国家级农产品主产区。稻谷烘干属于农产品初级加工符合主体功能定位。主要环境问题为：湖南澧县澧水河口湿地公园、湖南安乡书院洲国家湿地公园、常德市澧县官垸镇松滋河西支饮用水水源保护区（乡镇千人）、常德市澧县松滋西河毛家岔段饮用水源地[官垸乡西洲供水工程及小渡口镇毛家岔水厂]（千吨万人）、常德市澧县官垸濠口台集中供水工程（千吨万人）涉及官垸镇范围。
具体见表1-1。本项目的建设符合“常德市其他环境管控单元生态环境准入清单”的相关要求。
表1-1  生态环境总体管控要求
	管控对象
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	空间布局约束
	(1.1)生态保护红线内，自然保护地核心保护区原则上禁止人为活动，其他区域严格禁止开发性、生产性建设活动，在符合现行法律法规前提下，除国家重大战略项目外，仅允许对生态功能不造成破坏的有限人为活动。生态保护红线内自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区等区域，依照法律法规执行。
(1.2)推动能源结构持续优化。逐步改善农村用能结构，提倡使用天然气、太阳能、石油液化气、电等清洁能源。 
	本项目位于澧县官垸镇，不涉及生态红线，能源结构优化。
	符合

	污染物排放管控
	(2.1)开展土壤污染风险评估，明确修复和治理的责任主体和技术要求，监督污染场地治理和修复，降低土地再利用特别是改为居住用地对人体健康影响的风险。
(2.2)深入推广农业新技术，以推广测土配方施肥、有机肥替代化肥、水肥一体化、病虫害统防统治及绿色防控技术为核心，推进化肥、农药减量增效。
(2.3)加强船舶及港口码头污染防治，优化港口码头布局，全面清理非法码头，对环保不达标的现有合法码头，实施防污染设施升级改造,推动绿色港口、绿色码头建设。完善船舶生活污水、垃圾、含油污水接收转运设施建设。加快老旧汽油车辆淘汰，大力推进船舶大气污染控制，依法强 制报废超过使用年限的船舶，鼓励淘汰使用20年以上的内河航运船舶，严格执行汽柴油质量标准，加强油品监管执法，严厉打击黑加油站和非标油生产企业。
(2.4)开展澧水流域干流、支流涔水、澹水、道水，长江水系松滋西河水质保护。整治优化工业和生活排污口设置，严格管控沿线岸边工业、养殖污染源，现有涉水污染项目按照国家政策退出到位。切实落实河湖长制度，确保水体功能恢复，水质稳定达标。
(2.5)严格执行畜禽养殖禁养区、限养区、适养区管理规定，防治养殖污染反弹。推进畜禽养殖废弃物资源化利用，推进规模化养殖场标准化改造，配套与养殖规模和处理工艺相适应的粪污消纳用地，与养殖量匹配，加强畜禽养殖污染防治监管执法，将纳入国家主要污染物总量减排核算范围的规模化畜禽养殖场列入日常监督性监测范围。
	该项目不涉及土壤污染；
本项目不涉及施肥；
不涉及船舶及港口码头；
本项目不涉及废水污染
不涉及畜禽养殖。
	符合

	环境风险防控
	(3.1)采取种植重金属低积累作物、调节土壤理化性状、科学管理水分、施用功能性肥料等措施降低农产品重金属超标风险。
(3.2)严格环境督察执法，实施工业污染源全面达标排放计划，在重污染行业深入推进强制性清洁生产审核，着力整治“散乱污”企业，有效解决“劣币驱逐良币”问题，促进合规企业生产负荷和效益不断提升。开展农产品深加工，延伸产业链，提高原料利用率，改进生产工艺，推行清洁生产，从源头减少污染物产生量、排放量。
(3.3)全面排查矿区历史遗留固体废物，降低粮食等农产品中重金属超标风险。
	项目不涉及重金属污染；
项目不属于重污染行业；
项目不涉及危险化学品；
	符合

	资源开发效率要求
	(4.1)水资源
提升江河湖库水源涵养与保护能力，保障重点河湖基本生态流量，改善水环境状况，控制人为水土流失，治理重点地区水土流失，逐步控制地下水超采情况。现代化水利建设目标：加快建设“智慧水利”综合信息平台，完善水资源监控体系，实现各区域联防联控，信息共享。到2025年，澧县用水总量为4.78亿立方米，万元国内生产总值用水量、万元工业增加值用水量分别比2020年降低17.92%和16.74%。
(4.2)土地资源
(4.2.1)农田保护区按照相关法律法规进行管理，区内从严管控非农建设占用永久基本农田，鼓励开展高标准农田建设和土地整治，提高永久基本农田质量。国家能源、交通、水利、军事设施等重点建设项目选址确实难以避让永久基本农田的，涉及农用地转用或者土地征收的，必须经国务院批准。
(4.2.2)至2025年，澧县耕地保有量663.92平方千米，永久基本农田609.69平方千米，湿地保护率73%，村庄建设用地211.33平方千米；至2035年，澧县耕地保有量654.58平方千米，永久基本农田609.69平方千米，生态保护红线290.63平方千米，城镇开发边界61.54平方千米，林地保有量472.40平方千米，湿地保护率75%，村庄建设用地211.33平方千米。
(4.3)能源
(4.3.1)坚持高能效、低污染、低排放、多种能源并举互补的发展目标，加快推进能源结构调整，提高能源利用效率，使用清洁能源，扩大本地可再生能源利用，推进绿色能源示范性建设。同时提升能源储备能力，形成可靠、经济、清洁、低碳的多元化能源保障体系。
	本项目仅生活用水，
本项目不涉及占用基本农田；
本项目使用可再生生物质能源
	符合


（四）与《澧县人民政府关于重新划定高污染燃料禁燃区的通告》符合性分析
表1-2 高污染燃料及禁燃区表
	分类
	管控要求
	本项目情况
	符合性

	禁燃区范围
	县城区东至二广高速、西至洄水渠、南至澧水大堤、北至大坪干渠及澹水河之间的区域，总面积约41.5平方千米
	项目位于澧县官垸镇码头社区，不涉及禁燃区
	符合


本项目不涉及禁燃区，与《澧县人民政府关于重新划定高污染燃料禁燃区的通告》符合。
（五）与《关于加快粮食产地烘干能力建设的意见》农机发〔2023〕3号的符合性分析
表1-3  与《关于加快粮食产地烘干能力建设的意见》的符合性分析
	意见要求
	项目情况
	是否符合

	（一）优化粮食烘干能力布局
烘干点建设内容包括粮食烘干机和配套的清选机、皮带输送机、提升机、除尘系统以及烘干厂房等，主要以南方稻谷为烘干对象，配备批次处理量50吨以下的单套循环式烘干机。烘干中心建设内容包括粮食烘干机和配套的清选机、烘前仓、烘后仓、皮带输送机、提升机、除尘系统、储粮设施以及烘干厂房等，其中，配备组合式循环式烘干机的，批次处理量应50吨以上；配备连续式烘干机的，日处理量应100吨以上。
长江中下游地区：烘干点按服务面积300～500亩布局，烘干中心按服务面积1500～2000亩和5000亩以上两种规模布局。
	根据常德市农业农村局“澧县：春耕备耕干劲足”报道：2025年澧县计划粮食播种面积116.7万亩，其中水稻种植101.9万亩，总产58万吨”即平均亩产约433.8kg，本项目干稻谷产能4855.5t/a，可配套1.1万亩服务面积，属于烘干中心规模。配备4台循环式谷物烘干机，最大批次处理量120吨。配套清理筛、皮带输送机、提升机、布袋除尘等设备措施
	符合

	（二）推进粮食烘干设施装备规范建设
分品种、分区域推广应用适宜的粮食烘干机与储粮仓，建设标准化的粮食烘干中心（点）。
长江中下游地区：水稻和小麦重点发展循环式烘干机。
	本项目位于湖南省，配备4台循环式谷物烘干机烘干水稻
	符合

	（三）发展节能高效绿色技术与装备
因地制宜采用热泵、电加热、生物质燃料、天然气和太阳能等热源，推进粮食烘干燃煤热源更新改造，2025年大气污染防治重点区域基本完成粮食烘干散煤清洁能源替代。推进对现有粮食烘干机进行环保节能升级改造，确保达标排放。
	本项目采用生物质颗粒燃料，配备旋风除尘+布袋除尘器，能够达标排放
	符合

	（四）提高烘干设施装备信息化水平
加快信息化技术与烘干储粮设施装备相融合，提高烘干设施装备智能化水平。推广粮食烘干作业量自动计量、水分在线测量、烘干机作业情况和储藏粮情信息化监测等技术，实现作业服务信息在线感知、生产精细管控、运维高效管理。
	本项目采购湖南省农友盛泰农业科技有限公司批式循环式谷物烘干机配套有在线水分监测仪、气体转换箱及温控补风系统、自动控制系统自动化水平高
	符合

	（五）保障措施
强化政策扶持。积极落实设施农业用地政策和做好用地保障，对于直接依附于作物种植主业，必须与主业同步建设，无法分割独立存在的烘干晾晒设施用地纳入设施农业用地管理；
	本项目已取得工业用地手续
	符合


（六）与《湖南省洞庭湖蓄洪区安全与建设管理办法》符合性分析
根据《湖南省洞庭湖蓄洪区安全与建设管理办法》，蓄洪区的范围包括钱粮湖、君山、建新、建设、屈原、城西、江南陆城、集成安合、南汉、民主、和康、共双茶、围堤湖、澧南、九垸、西官、安澧、安昌、安化、北湖、义合、南顶、六角山及大通湖东（新州、幸福、隆西、同兴）等24处地方。
本项目选址于湖南省澧县官垸镇码头社区。经澧县官垸镇水利管理站核查确认，本项目选址位于官垸镇安全小区范围内，蓄洪期间不受洪水淹没影响，项目选址符合相关管理要求。相关核实结果及证明文件详见本报告附件7。



[bookmark: _Toc30189][bookmark: _Toc9420]二、建设项目工程分析
	建设内容
	“湖南硕航农业发展有限公司年烘干6000吨稻谷项目”由湖南硕航农业发展有限公司投资建设，经营业务主要为稻谷烘干，水稻收割后通常需要在晾晒场进行晾晒干燥，由于近期城镇化发展，晾晒场所逐渐减少，且传统晾晒方式，受天气、人工等因素制约，为了满足种植生产需求，湖南硕航农业发展有限公司2024年建设烘干加工生产线，年烘干湿稻谷6000吨，服务范围主要为个人承包田及周边居民承包田，项目建设于澧县官垸镇码头社区，租赁湖南娄星棉业有限公司厂址进行生产，原湖南娄星棉业有限公司已于2024年关闭生产，现场仅遗留设备，不存在废气、废水、固废等环境污染物，但现场踏勘发现，烘干车间位置超出土地所有权证红线范围，建设单位计划将现有烘干车间烘干设备、废气处理设备整体迁移至红线范围内。根据澧县生态环境保护综合行政执法局出具的《关于湖南硕航农业发展有限公司相关情况说明》，该项目未批先建的环境违法行为已超过了2年的法定追责期限，不符合法定立案条件。故本次为补办环评手续。
根据生态环境部办公厅发布的文件《关于生物质锅炉等项目环评类别判定事宜的复函》（环办环评函〔2021〕264号），该复函明确表示“对于粮食烘干建设项目，若主要建设内容为粮食烘干塔，应按照《名录》的"91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程”。因此本项目属于《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》中“91热力生产和供应工程（包括建设单位自建自用的供热工程）”类别中“使用其他高污染燃料的”，需编制环境影响评价报告表。
1、工程建设内容
本项目建设地点位于澧县官垸镇码头社区，用地12407.3m2，总投资200万元。本工程建设项目组成及建设内容见表2-1。
表2-1  本工程建设项目组成及建设内容表
	工程类别
	项目组成
	建设内容
	备注

	主体工程
	烘干车间
	半砖混+钢结构厂房，建筑面积约280m2，设置谷物干燥机4台、提升机1台，配套有沉降室
	已建

	储运工程
	稻谷仓库1
	钢构厂房，建筑面积约1800m2，用于稻谷储存。
	已建

	依托工程
	无
	无
	/

	辅助工程
	办公区
	位于厂区南侧，建筑面积约500m2。
	已建

	公用工程
	供水
	利用乡镇供水管网
	已建

	
	供电
	利用乡镇供电
	已建

	
	排水
	厂区雨污分流，雨水排入厂区东侧雨水管网，厂区生活污水经化粪池预处理后进入市政污水管网，经官垸镇集镇生活污水处理站进一步处理。
	已建

	环保工程
	废水治理
	厂区生活污水经化粪池预处理后进入市政污水管网，经官垸镇集镇生活污水处理站进一步处理。
	已建

	
	废气治理
	卸料粉尘加强管理、密闭车间沉降后定期清扫；筛分粉尘全封闭筛分间沉降、定期清扫；干稻谷内部转运、仓储粉尘、干稻谷外售装运粉尘加强管理、密闭仓库、运输车辆加盖篷布；烘干产生的粉尘经沉降室+布袋除尘（无组织排放）；热风炉废气经过旋风除尘+布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放。
	改造

	
	噪声治理
	基础减振、厂房隔声、距离衰减。
	已建

	
	固废处置
	生活垃圾交由环卫部门清运处置。筛分杂质及布袋筛分杂质及粉尘等袋装收集后外售制作生物质颗粒燃料；炉渣炉灰袋装外售做农肥综合利用。
	已建


2、产品方案
本项目产品方案如下表2-2所示。
表2-2  产品方案表
	产品名称
	单位
	产品产量

	水稻（干燥后13.5%）
	t/a
	4855.5


3、主要生产设备
项目主要生产设备见表2-3。
表2-3  本项目主要设备一览表
	序号
	设备名称
	数量（台）
	型号
	备注

	1
	循环式谷物干燥机
	4
	5H-30
	单台设计处理能力30t/批次，年工作60天，年最高可烘干7200t/a，实际运行负荷按照84%计，可烘干湿稻谷6000t/a。产能匹配最大设计7200t/a。

	2
	提升机
	2
	/
	/

	3
	清理筛（旋振筛）
	1
	/
	

	4
	皮带输送机
	1
	/
	

	5
	生物质成型燃料热风炉
	4
		5LS-410A
	12.72KW

	6
	旋风+布袋除尘器
	1
	/
	合并共用

	7
	装载机
	1
	/
	/


4、原辅材料及年消耗量
主要生产原辅材料及年消耗量见下表2-4。
表2-4  本项目原辅材料及能耗表
	类别
	原辅材料名称
	用量（t/a）
	备注

	原料
	水稻
	6000
	含水率约30%

	燃料
	成型生物质燃料
	296.02
	外购

	用电
	电能
	12万度
	市政电网+配套变电箱

	用水
	自来水
	51.9t
	市政自来水管网


表2-5  项目生物质燃料检测结果表
	检测项目
	检测结果

	
	收到基
	干燥基

	低位发热量 Qnet（MJ/kg  兆焦/千克）
	16.78
	17.90

	全硫St (%)
	0.05
	/

	灰分A(%)
	1.22
	/

	全水分Mt(Mar）(%)
	6.9
	/


5、公用工程
（1）供电：项目区电力来源是当地电网供电，能满足本项目用电需求。
（2）给水：项目用水为当地自来水供水，满足日常生活和生产用水。
（3）排水：厂区生活污水经化粪池预处理后进入市政污水管网，经官垸镇集镇生活污水处理站进一步处理。
（4）本项目成型生物质燃料消耗量计算过程如下： 
①计算需要去除的水分量 
初始湿稻谷质量：1000kg 
初始含水率：30%，初始水分质量=300kg 
干物质质量(恒定)：1000-300=700kg 
最终含水率：13.5%，设最终总质量为 Mf，干物质守恒： 
Mf×(1-0.135)=700
Mf×0.865= 700
最终水分质量=Mf×0.135=809.2486×0.135≈109.2486kg 
需要去除的水分质量：
ΔW=300-109.2486=190.7514kg
②计算蒸发水分所需的有效热能(潜热) 
水的蒸发潜热(标准值)：2260kj/kg。 
潜热 Q1:：
Q1=ΔW×2260=190.7514×2260≈431098.2kJ
③计算稻谷升温所需的有效热能(显热) 
稻谷温度提升：20℃ 
最终稻谷总质量：809.2486kg(包括干物质和剩余水分) 
稻谷比热容基于最终质量(809.2486kg)和标准值(干物质 1.67kJ/kg·℃， 水 4.18kj/kg·℃)计算采用加权平均。烘干后水的比例为 13.5%，因此水和干物质权重比为 27：173。
[image: ]
水比热容：4.18kj/kg·℃ 
干物质质量：700kg 
稻谷比热容：2.00885 
最终水分质量：109.2486kg 
显热 Q2： 
Q2=质量×c×ΔT=809.2486×2.00885×20≈32513.2kJ
④计算总有效热能 
Q=Q1+Q2=431,098.2+32,513.2 =463611.4kJ
考虑热交换、烟气等热量损失等，热效率计为 70%，则总有效热能为 463611/70%＝662301kj。 
⑤计算生物质颗粒输入的总热能 
热风炉热效率：80%=0.8 
输入热能 Q3： 
[image: ]
⑥计算所需生物质颗粒质量 
生物质颗粒质量 M：
M≈49.337kg
根据以上计算可知，烘干 1t 粮食需要使用49.337kg 生物质颗粒。 本项目年烘干稻谷6000t，因此需使用生物质颗粒 296.02t/a。
（5）水平衡
1）生活用水：本项目共设有员工6人，运行时间按60天计。根据《用水定额 第3部分：生活、服务业及建筑业》（DB43/T 388.3-2025）。本项目经澧县松滋西河毛家岔段饮用水源地（官垸乡西洲供水工程供水），该水源地供水能力为1000m3/d，因此生活用水系数按农村居民生活140L/人·d，经核算全厂生活用水量为0.84m3/d（50.4m3/a）。
2）沉降室清灰用水：根据业主提供的实际生产经验，沉降室清灰前需要先洒水充分湿润灰尘，每年清灰一次，每次用水量约1.5m3，该部分废水进入除尘灰中损耗，不外排。
表2-6  项目用水情况一览表（单位：m3/a）
	工序
	用水量
	损耗量
	回用量
	排放量

	生活用水
	50.4
	10.08
	0
	40.32

	清灰用水
	1.5
	1.5
	0
	0

	合计
	51.9
	11.58
	
	


项目水平衡图见图2-1。
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图2-1  项目用水平衡图（m3/a）
6、劳动定员和工作制度
本项目员工定员6人，厂区提供住宿。4台烘干塔同步运行，烘干时长18h，冷却时长1~2h，存在夜间烘干情形。年工作时间60天。本项目主要为满足水稻烘干需求，水稻为季节性收取，在收获季节需及时将稻谷进行烘干。
7、厂区平面布置
根据现场踏勘，本项目烘干车间位置超出土地所有权证红线范围，需将现有烘干车间烘干设备、废气处理设备整体迁移至红线范围内。拟将项目西侧为设为烘干车间，烘干车间设置4台烘干机和沉降室，烘干车间设置生物质成型燃料热风炉及配套环保设施和排气筒；厂区地面全部硬化。遵循紧凑布局、节约用地的原则，厂区及厂房布置设计符合设计规范，交通方便，布置合理，能够满足项目生产要求和相关环保要求。厂区平面布置详见附图。

	工艺流程和产排污环节
	1、 施工期工艺流程及产污节点
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图2-3  施工期工艺流程及产排污节点示意图
施工期工艺流程简述：
本项目实际已建成投产，但根据现场踏勘，本项目烘干车间位置超出土地所有权证红线范围，需将现有烘干车间烘干设备、废气处理设备整体迁移至红线范围内。设备迁移对现有厂房进行改造，完善厂房封闭措施，安装高效布袋除尘器等，无需进行土建开挖工作，施工期工艺主要包括对场地进行清理，钢结构搭建、装修，施工过程中将产生施工扬尘、施工废水、施工噪声、渣土、建筑垃圾等。
2、 运营期工艺流程及产污节点
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图2-4  工艺流程及产污环节图
工艺流程说明：
①卸料
湿粮经运输车辆直接卸料至烘干机地埋式投料口，少部分需要装载机装入投料口，粮食通过提升机机械输送至旋振筛。产污环节：G1湿稻谷卸料废气。
②清理筛分
对原料进行去杂，去除茎秆、杂草等杂质，项目采用旋振筛，旋振筛为封闭结构，筛分粉尘通过全封闭筛分间沉降后室内无组织排放。产污环节：G2筛分废气、S1筛分杂物、设备噪声。
③烘干
湿粮在干燥机中使用热风干燥，去除粮食中的多余水分，全程自控，干燥均匀，烘干时控制温度不超过60℃。烘干机配套热风炉，由热风炉提供热量，热风炉使用成型生物质燃料，燃烧产生的热气经过热交换器后供热，不与烘干物料接触。烘干系统的目的是去除粮食中的所含的部分水分，将其控制在安全水分以下。
粮食烘干机的工作原理和烘干过程：粮食烘干机工作时，点燃热风炉，启动风机，洁净空气经热风炉热交换散热器加热，烟气进入废气处理设施，加热后的洁净空气经进风道进入热空气分配器，由热风进气孔均匀的吹向烘粮斗加热烘烤。与此同时，待烘干的粮食由进料输送带进入烘干机，经下料分配控制器均匀的进入烘粮斗烘烤除湿后由出料口排出，经出料输送带送入进料输送带循环烘干，待检测达到干燥标准后，关闭热风炉燃烧室，再由风机吹入冷风循环冷却降温，待粮温冷却接近气温后，烘干后的粮食由出粮口经出料输送带入仓。产污环节：G3烘干废气、G4热风炉废气、S2炉渣炉灰、S3除尘装置收集的粉尘、设备噪声。另烘干粉尘在清理时采用沉降室内整体加水湿润后作业，以减少起尘量。
④输送储存
[bookmark: 3.2.3物料平衡]从烘干机下方经皮带输送机送至产品仓库。在该过程中产生落料粉尘。烘干后的稻谷在装车过程中产生装车粉尘。产污环节：G5干稻谷转运废气。
⑤出库
全部在仓库内装车，采用铲车上料到移动式皮带输送机，通过皮带输送机提升到运输车辆货箱内。G6干稻谷外售装运废气。
表2-7  项目营运期产生污染物及产污节点一览表
	类别
	项目
	产污环节/设备
	主要污染物
	治理措施

	废气
	G1湿稻谷卸料废气
	粮食装卸
	颗粒物
	加强管理、密闭车间沉降后无组织排放

	
	G2湿稻谷筛分废气
	清理筛分
	颗粒物
	全封闭筛分间沉降、定期清扫

	
	G3烘干废气
	烘干机
	颗粒物
	烘干废气经沉降室+布袋除尘处理后无组织排放

	
	G4热风炉废气
	生物质成型燃料热风炉
	颗粒物、SO2、NOX
	生物质成型燃料热风炉产生的废气通过旋风除尘+布袋除尘器后有组织排放

	
	G5干稻谷内部转运仓储废气
	皮带输送、仓储
	颗粒物
	加强管理、密闭仓库、运输车辆加盖篷布

	
	G6干稻谷外售装运废气
	粮食装车
	颗粒物
	

	噪声
	设备噪声
	烘干炉、风机等设备
	等效连续A声级
	基础减振、厂房隔声

	固废
	一般工业固废
	旋振筛
	S1筛分杂质
	外售制作生物质颗粒燃料

	
	
	烘干机
	S2烘干粉尘
	

	
	
	生物质成型燃料热风炉
	S3炉渣炉灰
	用作农家肥综合利用

	废水
	生活污水
	生活区
	CODCr、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、动植物油
	厂区生活污水经化粪池预处理后进入市政污水管网，经官垸镇集镇生活污水处理站进一步处理。




	
与项目有关的原有环境污染问题
	1、原有工程基本情况
湖南硕航农业发展有限公司年烘干6000吨稻谷项目建设于澧县官垸镇码头社区，租赁湖南娄星棉业有限公司厂址进行生产，原湖南娄星棉业有限公司已于2024年关闭生产，现场仅遗留设备，不存在废气、废水、固废等环境污染物。水稻烘干属于季节性生产，办理环评期间企业处于长期停产状态，故未对其污染源现状进行监测。
2、原有工程环评、验收、排污许可办理等情况
未办理环评、验收、排污许可，本次为补办环评。
3、存在的主要环境问题及整改措施
表2-8  项目现有问题及整改措施一览表
	类型
	污染源
	污染因子
	采取的措施
	主要问题
	整改措施

	大气
污染物
	湿稻谷装卸
	颗粒物
	室内沉降后无组织排放
	/
	/

	
	湿稻谷清理筛分
	颗粒物
	全封闭旋振筛，室内无组织排放
	/
	/

	
	烘干机
	颗粒物
	烘干废气经三级沉降室处理后无组织排放
	属于低效措施
	沉降室加装布袋除尘，加强封闭措施

	
	生物质成型燃料热风炉
	颗粒物、二氧化硫、氮氧化物
	生物质成型燃料热风炉产生的废气通过排气筒直接排放
	未配套高效除尘措施
	废气经过旋风+布袋除尘器处理后通过15m排气筒排放

	
	干稻谷内部转运；仓储粉尘；干稻谷外售装运粉尘
	颗粒物
	加强管理、密闭仓库、运输车辆加盖篷布
	/
	/

	水污染物
	生活区
	CODCr、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、动植物油
	经化粪池预处理后进入官垸镇集镇生活污水处理站
	/
	/

	噪声
	烘干机风机、生物质成型燃料热风炉、筛分等设备
	等效连续A
声级
	基础减振
	/
	/

	固废
	生活办公
	生活垃圾
	环卫部门统一收集处理
	/
	/

	
	生产过程产生的杂质及粉尘
	谷壳、杂草、稻叶、粉尘等
	外售制作生物质颗粒燃料
	/
	/

	
	生物质成型燃料热风炉
	炉渣炉灰
	用作农家肥综合利用
	/
	/

	其他
	本项目烘干车间、沉降室位置超出土地所有权证红线范围
	需将现有烘干车间烘干设备、废气处理设备整体迁移至红线范围内。
























[bookmark: _Toc13593][bookmark: _Toc8536]三、区域环境质量现状、环境保护目标及评价标准
	区域
环境
质量
现状
	1、环境空气质量
根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中“6.2.1项目所在区域达标判定，优先采用国家或地方生态环境主管部门公开发布的评价基准年环境质量公告或环境质量报告中数据或结论”。为了解本项目所在区域大气环境质量现状，本次环境影响评价空气质量现状监测数据引用常德市生态环境局发布的2024年12月大气环境月报统计数据中的2024年1-12月常德市环境空气污染物浓度情况，环境空气质量现状见表3-1。
表3-1  澧县空气环境质量现状监测统计结果
	污染物
	年评价指标
	标准值
/（μg/m3）
	现状浓度/
（μg/m3）
	占标率
	达标情况

	PM2.5
	年平均质量浓度
	35
	34.2
	97.71%
	达标

	PM10
	年平均质量浓度
	70
	56
	80.00%
	达标

	SO2
	年平均质量浓度
	60
	5
	8.33%
	达标

	NO2
	年平均质量浓度
	40
	14
	35.00%
	达标

	CO
	日平均质量浓度
	4mg/m3
	1mg/m3
	25.00%
	达标

	O3
	8h平均质量浓度
	160
	132
	82.50%
	达标


根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）中项目所在区域达标判断要求，结合上表数据可知，澧县满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及其2018年修改单中的二级标准，为达标区，环境空气质量较好。根据《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中过渡期浓度限值，项目所在区域PM2.5不能满足其中过渡阶段浓度限值，空气质量不达标。
为了解项目所在地NOx、TSP的环境质量状况，本次评价引用了2025年1月9日-1月11日澧县惠民粮食种植专业合作社《澧县惠民粮食种植专业合作社年烘干2700吨湿粮食建设项目》对所在地附近的官垸镇中学处的TSP、NOX进行检测。监测点位在本项目东南侧0.8km，且数据在3年内， 因此引用该数据是有效的。大气监测点的具体布设位置详见表3-2。
表3-2  大气环境现状监测布点
	采样日期
	采样点位
	检测项目
	检测结果
	标准限值（日均值）

	2025.01.09~11
	官垸镇中学
	总悬浮颗粒物
	0.078~0.093
	0.3（日均值）

	
	
	氮氧化物
	0.012~0.021
	0.1（小时值）


由表3-2可知，项目所在区域，监测期间NOx、TSP监测值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2026）中二级过渡阶段浓度限值。
2、项目所在地区域地表水水环境质量现状及评价
本项目厂区生活污水经化粪池预处理后进入市政污水管网，经官垸镇集镇生活污水处理站进一步处理。雨水经地表漫流进入东侧雨水管网，最终汇入松滋河。为了解本项目所在区域地表水环境质量现状，本次环境影响评价地表水质量现状监测数据引用《常德市2024年12月国省控水质监测断面水质状况》中2024年1~12月数据。澧县官垸凤凰咀（省控）断面，满足II类水质。
3、声环境质量现状及评价
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，厂界外周边50米范围内存在声环境保护目标的建设项目，应监测保护目标声环境质量现状并评价达标情况。
本项目50m范围内存在居民，故对本项目进行声环境质量现状监测。本环评委托湖南领瀚检测技术有限公司于2026年2月24~25日对居民点进行检测，其监测数据及评价结果见下表：
表3-3  项目噪声监测结果          单位：dB（A）
	检测点位
	检测时间
	检测结果Leq[dB(A)]
	标准限值Leq[dB(A)]

	
	
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	厂区东北侧居民点外1米
	2026.02.24
	54
	31
	60
	50

	厂区南侧水厂外1米
	
	44
	35
	60
	50

	厂区东北侧居民点外1米
	2026.02.25
	46
	31
	60
	50

	厂区南侧水厂外1米
	
	37
	30
	60
	50


4、土壤及地下水环境质量现状分析
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》中具体要求，“原则上不开展环境质量现状调查。建设项目存在地下水、土壤环境污染途径的，应结合污染源、保护目标分布情况开展现状调查以留作背景值”。
项目正常营运期间，厂区生活污水经化粪池预处理后进入市政污水管网，经官垸镇集镇生活污水处理站进一步处理。项目营运过程中不存在土壤、地下水环境污染途径，因此本项目可不开展地下水、土壤环境质量现状调查。

5、生态环境现状调查与评价
本项目为补办环评手续，根据现场踏勘，本项目用途为工业用地，所在区域内地面已全部硬化，不涉及生态环境敏感目标。
6、电磁辐射
根据《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》可知，新建或改建、扩建广播电台、差转台、电视塔台、卫星地球上行站、雷达等电磁辐射类项目，应依据相关技术导则对项目电磁辐射现状开展监测与评价。本项目为稻谷烘干项目，不属于上述项目，因此不开展电磁辐射现状监测与评价。



	环境
保护
目标
	项目位于澧县官垸镇码头社区，以西南侧入乡道位置为原点建立坐标系，原点坐标位置为112°0′16.487″,29°33′20.937″，本项目的主要环境保护目标详见下表。
1、大气环境保护目标
本项目厂界外500m范围内分布建筑物主要为零散居民，厂界外500m范围内无自然保护区、风景名胜区等，具体保护对象、内容详见下表：
表3-4  大气环境保护目标
	名称
	坐标/m
	保护对象
	保护内容
	环境功能区
	相对
方位
	相对厂界距离/m

	
	X
	Y
	
	
	
	
	

	大气环境
	东侧零散居民
	80
	25
	居民
	约600人
	二类区
	NE
	50~500

	
	西侧零散居民
	-115
	50
	居民
	约45人
	
	W
	350~500

	
	北侧零散居民
	-37
	160
	居民
	约35人
	
	N
	117~500

	
	厂区东北侧居民点
	70
	150
	居民
	约24人
	
	NE
	12-50

	
	厂区南侧水厂
	-50
	-145
	居民
	约3人
	
	S
	13-50


2、声环境保护目标
本项目厂界外50米范围内存在居民点。
表3-5  声环境保护目标
	序号
	声环境保护目标名称
	空间相对位置/m
	距厂界最近距离/m
	距烘干车间最近距离/m
	方位
	执行标准/功能区类别
	声环境保护目标情况说明

	
	
	X
	Y
	Z
	
	
	
	
	

	1
	厂区东北侧居民点
	70
	150
	1.2
	12
	50
	NE
	2类
	二层砖混，8户

	2
	厂区南侧水厂
	-50
	-145
	1.2
	13
	73
	S
	2类
	一层砖混，1户


3、地下水环境保护目标
本项目厂界外500米范围内无地下水集中式饮用水水源和热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源。
4、生态保护目标
本项目用地性质为工业用地，用地范围内无生态环境保护目标。

	污染
物排
放控
制标
准
	1、污染物排放标准
（1）废水
生活污水经化粪池处理后排至官垸镇集镇生活污水处理站进行处理，生活废水外排执行《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的三级标准和官垸镇集镇生活污水处理站进水水质要求；沉降室清灰降尘水吸收不外排。
3-6 污水污染股排放标准 单位：mg/L（pH无量纲）
	项目
标准
	pH值
	CODCr
	BOD5
	SS
	NH3-N
	TN
	TP

	三级排放标准
	6-9
	500
	/
	400
	300
	/
	/

	官垸镇集镇生活污水处理站进水水质要求
	6~9
	≤270
	≤120
	≤200
	≤28
	≤35
	≤3.5

	最终排放标准
	6-9
	270
	120
	200
	28
	35
	3.5


（2）废气
本项目热风炉烟气执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）并同时满足《常德市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（常生环委办发〔2020〕4 号）中“1.有组织排放控制要求。
厂界无组织废气颗粒物执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2 中无组织排放标准限值；窑炉无组织颗粒物执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表3中无组织排放烟（粉）尘最高允许浓度限值。
表3-7	项目有组织废气排放执行标准
	点位
	污染物
	限值mg/m3
	污染物排放监控位置
	执行标准

	生物质热风炉排气筒（DA001）
	颗粒物
	30
	烟囱或烟道
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）并同时满足《常德市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（常生环委办发〔2020〕4 号）

	
	二氧化硫
	200
	
	

	
	氮氧化物
	300
	
	

	
	烟气黑度
	1级
	
	《工业窑炉大气污染物排放标准》（GB9078-1996)


表3-8  无组织废气排放标准
	污染源
	控制因子
	标准值
	执行标准

	厂界无组织颗粒物浓度
	颗粒物
	周界外浓度最高点：1.0mg/m3
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	窑炉无组织
	
	炉窑所在厂房门窗排放口处：5mg/m3
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）表3中无组织限值


（3）噪声
营运期厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见下表。
表3-9  工业企业厂界环境噪声排放标准表
	昼间
	夜间

	60
	50


（4）固废
生活垃圾交由环卫部门统一清运。
一般固废按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）要求。厂区不具备维修变电站和装载机的能力，全部属于委外维修，一般不会产生危险废物。

	总量
控制
指标
	根据《湖南省主要污染物排污权有偿使用和交易实施细则》（湘环发〔2024〕3号），本细则于2024年1月1日起，排污单位通过核定或交易方式获得化学需氧量、氨氮、二氧化硫、氮氧化物、挥发性有机物、总磷、铅、镉、砷、汞、铬十一类污染物排污权的，在项目取得排污许可证后按照收费标准缴纳有偿使用费。
1、废水：厂区生活污水经化粪池预处理后进入市政污水管网，经官垸镇集镇生活污水处理站进一步处理。本项目水污染物控制指标为化学需氧量、氨氮。水污染物CODcr和氨氮总量控制指标见下表。
表3-10  项目总量核算表  单位：t/a
	废水排放量
	污染物
	排放浓度
	排放量
	核算总量

	40.32
	CODcr
	50
	0.002 
	0.002

	
	氨氮
	8
	0.0003 
	0.001


2、废气：
（1）排污系数法
参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中4430 工业锅炉（热力生产和供应行业）产污系数表-生物质工业锅炉，本项目具体排污系数见下表：
表3-11  工业锅炉（热力供应）行业产污系数表
	污染物指标
	产污系数
	实际产生量t/a
	实际排放量t/a

	烟气量
	6240标立方米/吨-原料
	1847164.8

	二氧化硫
	17S（S=0.05）千克/吨-原料
	0.25
	0.25

	氮氧化物
	1.02千克/吨-原料
	0.3
	0.3


（2）气量法
参照《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）并同时满足《常德市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（常生环委办发〔2020〕4 号）中有组织排放控制要求。SO2、NOx的排放浓度限值分别为200mg/m3、300mg/m3。
SO2=200mg/m3×1847164.8m³=0.3694t
NOx=300mg/m3×1847164.8m³=0.5541t
表3-12  项目总量核算表   单位：t/a
	总量指标
	污染物
	排放标准
	核算总量

	生物质热风炉废气
	SO2
	200
	0.37

	
	NOx
	300
	0.56


根据表3-11、表3-12核算，本环评总量控制指标按气量法（标准）核算，SO2、NOx最终核算总量分别为0.37t/a、0.56t/a。
本项目不是工业项目，不需要通过交易取得。
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	本项目实际已建成投产，但根据现场踏勘，本项目烘干车间位置超出土地所有权证红线范围，需将现有烘干车间烘干设备、废气处理设备整体迁移至红线范围内。设备迁移对现有厂房进行改造，完善厂房封闭措施，安装高效布袋除尘器等，无需进行土建开挖工作，施工期工艺主要包括对场地进行清理，设备安装，施工过程中将产生施工扬尘、施工废水、施工噪声、渣土、建筑垃圾等。本次评价不再对施工期进行评价。






















	运营
期环
境影
响和
保护
措施
	4营运期主要环境影响及保护措施
4.1大气环境影响分析
1、废气污染源强分析
项目运营期主要废气为湿水稻卸车粉尘G1、筛分粉尘G2、烘干粉尘G3、热风炉废气G4、干稻谷内部转运仓储废气G5、干稻谷外售装运废气G6。
定性分析项目：湿水稻卸车粉尘G1、筛分粉尘G2、沉降室清灰作业扬尘
本项目只接收当季刚收割的湿水稻，因含水率较高，高水分稻谷表面黏性增强，稻壳碎屑和秸秆粉末不易分散，湿水稻卸车、筛分位于车间内进行，且旋振筛设备还具备全封闭隔间，产生的少量扬尘对周边环境影响不大。因此本环评对于卸车粉尘、筛分粉尘仅进行定性分析。另外沉降室清灰作业时。沉降室内整体加水湿润后作业，灰尘经水充分浸透后，不易产生粉尘，对周边环境影响不大，本环评仅定性分析。
（1）烘干粉尘G3
本项目年产出干粮食4855.5t/a，烘干粉尘参考《逸散性工业粉尘控制技术》中柱式干燥粉尘产生系数为0.25kg/t（干粮），烘干废气通过烘干塔管道直接进入沉降室+布袋除尘处理后无组织排放，收集效率取100%。沉降室主要依靠重力作用去除大颗粒粉尘，对>100μm的颗粒去除效率较高，但对细小颗粒（尤其＜125μm）的捕捉效率显著下降，配套简易布袋除尘再拦截剩余细颗粒，综合效率约80%-85%。本环评沉降室+布袋除尘效率取80%。烘干粉尘产排污情况见下表。
表4.1-1  烘干粉尘产排污情况表
	排放方式
	产生系数(kg/t)
	产生量（t/a)
	产生速率（kg/h)
	去除效率
	排放量（t/a)
	排放速率（kg/h)

	无组织
	0.25
	1.21
	1.12
	80.0%
	0.242
	0.224


（2）热风炉废气G4
生物质成型燃料的燃烧废气主要是烟尘、氮氧化物、二氧化硫，本项目热风炉生物质燃料废气参照《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中工业锅炉（热力供应）行业系数手册，具体排污系数见下表。
表4.1-2  工业锅炉（热力供应）行业产污系数表
	污染物指标
	单位
	产污系数

	二氧化硫
	千克/吨-原料
	17S（S=0.05）

	氮氧化物
	千克/吨-原料
	1.02

	颗粒物
	千克/吨-原料
	0.5

	烟气量
	Nm3/t-原料
	6240


本项目生物质成型燃料用量约为296.02t/a，根据热风炉铭牌参数，单台热风炉燃料消耗最大105kg/h，最小总运行时间为2819.2h/a（4台设备合计台时）。4台热风炉废气收集后合并进入一套“旋风除尘+布袋除尘器”处理后经15m排气筒排放，根据《工业锅炉（热力供应）行业系数手册》中生物质锅炉采用布袋除尘效率（99.7%），采用该除尘效率计算后颗粒物排放浓度＜1mg/m3，这远低于同类项目实测排放浓度，故本环评参考《澧县金五池粮食烘干加工仓储项目自主竣工验收报告》（公示链接：https://gongshi.qsyhbgj.com/h5public-detail?id=422354），该项目的颗粒物实测平均排放浓度4.9mg/m3，该项目生物质热风炉废气与本项目采用的废气处理措施一致具备参考价值，但该项目验收报告缺少进口数据，除尘效率以该验收报告实测排放浓度，结合产污系数核算的产生浓度，估算旋风+布袋除尘的综合去除效率约90%。项目热风炉燃烧生物质燃料废气产排情况详见下表。
表4.1-3  有组织废气污染物产排污情况一览表
	污染物
	产生量（t/a)
	最大产生速率（kg/h)
	产生浓度（mg/m3)
	去除率
	排放量（t/a)
	最大排放速率（kg/h)
	排放浓度（mg/m3)

	二氧化硫
	0.25
	0.35 
	135.34
	0
	0.25
	0.35 
	135.34

	氮氧化物
	0.3
	0.43 
	162.41
	0
	0.3
	0.43 
	162.41

	颗粒物
	0.15
	0.21 
	81.2
	90.00%
	0.015
	0.02 
	8.12


根据《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB9078-1996）中相关要求，排气筒高度应不低于15m，排气筒周围半径200m范围内有建筑物时，排气筒高度还应高出最高建筑物3m以上。本项目周围200m范围内最高建筑物为民房约12m，项目排气筒设置不低于15m，满足要求，故项目排气筒高度设置合理。
表4.1-4  排放口基本情况一览表
	编号及名称
	基本情况

	
	高度
（m）
	排气筒内
径（m）
	流速
/m/s
	温度/℃
	类型
	地理坐标

	DA001
	15
	0.2
	15.13
	80
	一般排放口
	112.004217313,29.556117078


（3）干稻谷内部转运仓储废气G5、干稻谷外售装运废气G6
本项目年烘干粮食6000t，烘干后约4855.5t。参考《逸散性工业粉尘控制技术》乡村谷物贮仓系数，烘干后内部转运和仓储过程中粉尘产生系数为1.25kg/t装卸量，该系数包括稻谷在场内的“收料、提升机和顶屋、贮谷箱和磅称排气管、分配器、倾卸装置、斜槽、贮仓排气”的工艺和设备的产尘量总数，本环评仅涉及上述部分工艺设备，为评价最不利环境影响，拟参考该系数核算内部转运和仓储过程中粉尘；售出时干稻谷卡车装运粉尘产生系数为0.15kg/t装卸量。在车间内装车，采用铲车上料到移动式皮带输送机，通过皮带输送机提升到运输车辆货箱内。降尘去除效率取50%，该粉尘沉降后随产品带出，合计为装卸粉尘，产排污情况见下表：
表4.1-5  装卸粉尘产排污情况表
	源强核算
	产生系数(kg/t)
	产生量（t/a)
	产生速率（kg/h)
	室内沉降效率
	排放量（t/a)
	排放速率（kg/h)

	转运粉尘
	1.25
	6.07
	5.62
	50%
	3.04
	2.81

	装料粉尘
	0.15
	0.73
	0.676
	50%
	0.37
	0.34

	合计
	1.4
	6.8
	6.296
	50%
	3.41
	3.15


因稻谷出料转运时采用传送带输送，烘干机落料到传送带、传送带之间转运节点落料以及传送带输送到仓库或车辆的落料点，为稻谷出料转运和外售装运的主要产尘点。应加强无组织粉尘控制措施，进一步降低环境影响。
表4.1-6 无组织粉尘排放一览表
	产污工序
	治理措施
	无组织排放量（t/a)
	排放速率（kg/h)

	装卸粉尘
	车间内装卸、定期清扫
	3.41
	3.15

	烘干粉尘
	沉降室沉降
	0.242
	0.224

	合计
	合理作业，加强清扫
	3.652
	3.374


2、治理措施可行性分析
有组织排放措施可行性：本项目热风炉属于燃生物质干燥窑，根据《排污许可证申请与核发技术规范 工业炉窑》(HJ1121—2020)中A.1废气可行技术参考表，本项目废气类别、排放形式及污染治理设施进行符合性分析，具体见下表。
表4.1-7  本项目废气排放与排污许可技术规范符合性分析
	主要工艺
	污染物种类
	可行技术
	本项目治理措施
	符合性

	干燥
	颗粒物
	袋式除尘；静电除尘
	旋风除尘+袋式除尘
	符合

	
	二氧化硫
	燃气或净化后煤制气；干法与半干法脱硫；湿法脱硫
	本项目采用生物质成型燃料，经检测其全硫含量为0.05%，经核算直接排放符合排放标准。
	符合


本项目年加工6000吨湿稻谷，装卸、筛分粉尘经车间内沉降后无组织排放；烘干粉尘经沉降室+布袋除尘器处理后无组织排放，主要污染物为颗粒物。经查询，2022年12月江西省吉安市公示的《峡江县鱼米乡种粮专业合作社粮食烘干建设项目竣工环境保护验收监测报告表》，公示链接：https://gongshi.qsyhbgj.com/h5public-detail?id=319038。本项目与引用验收文件对比如下表：
表4.1-8 本项目与引用验收文件对比分析
	工序
	吉安市
	本项目治理措施
	类比性

	加工规模
	3000吨湿稻谷7000吨湿玉米
	6000吨湿稻谷
	本项目措施更优，环境影响更小

	热风炉
	生物质热风炉废气经过顶部的烟尘过滤箱后无组织排放
	生物质热风炉废气经旋风+布袋除尘处理后，由15m高的烟囱排放
	

	烘干
	烘干废气经引风机+沉降室处理后无组织排放，降尘室外墙局部区域布设喷淋装置
	烘干粉尘经沉降室+布袋除尘处理后无组织排放
	

	装卸、筛分
	运输扬尘通过每天清扫运输道路、定期洒水等措施进行抑尘，未明确筛分等工序粉尘控制措施
	筛分采用全封闭筛分间，减少无组织排放；装卸、转运一般在仓库内装车，通过室内沉降减少无组织排放。特殊原因，需要在仓库外装车，要避免大风天作业，必要时采取降尘措施
	


该项目厂界无组织颗粒物实测浓度低于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值。通过对比分析，本项目废气治理措施更优，本项目无组织排放措施可行。
3、废气污染物排放情况
本项目正常工况下废气污染物产排情况详见下表。
表4.1-9 大气污染物产排情况汇总表
	序号
	产污环节名称
	污染物种类
	产生量(t/a)
	产生速率(kg/h)
	产生浓度(mg/m³)
	排放形式
	治理措施
	排放量(t/a)
	排放速率(kg/h)
	排放浓度(mg/m³)

	1
	装卸
	颗粒物
	6.8
	6.296
	/
	无组织
	车间内装卸、定期清扫
	3.41
	3.15 
	/

	2
	烘干
	颗粒物
	1.21
	1.12
	/
	
	沉降室沉降
	0.242
	0.22 
	

	3
	热风炉
	二氧化硫
	0.25
	0.35 
	135.34
	有组织
	/
	0.25
	0.35 
	135.34

	
	
	氮氧化物
	0.3
	0.43 
	162.41
	
	/
	0.3
	0.43 
	162.41

	
	
	颗粒物
	0.15
	0.21 
	81.2
	
	旋风除尘+布袋除尘
	0.015
	0.02 
	8.12

	合计
	二氧化硫
	0.25
	0.35 
	135.34
	/
	/
	0.25
	0.35 
	135.34

	
	氮氧化物
	0.3
	0.43 
	162.41
	/
	/
	0.3
	0.43 
	162.41

	
	颗粒物
	8.16
	7.63 
	/
	/
	/
	3.667
	3.40 
	/


非正常（事故）情况下污染物排放
非正常排放是指非正常情况下的污染物排放，一般包括开停机和环保设施故障。
a、开停机
本项目生产工艺较为成熟，各工序具有较强的独立性。开机前，首先运行所有废气处理设施，然后再开启各生产设备，使得生产设备运行废气得到有效治理。停机前，首先停止生产设备的运行，同时继续保持环保设施的运转，待生产过程产生的废气全部排出治理达标后方可停止运行。
采取以上措施后，能确保生产设备在开停机时排出的污染物得到有效治理，做到排放浓度与正常生产时基本一致。
b、环保设施故障
根据项目特点分析，本项目环保设施故障重点关注的非正常情况为排风设施等处理设备出现故障使得环保设施对废气处理效率降低，甚至失效（处理效率为零）。
综上分析可知，本项目生产设施开停机非正常工况和突发性停电概率较小，本环评考虑废气设施出现故障（即处理效率为零）的状况，非正常排放情况见下表：
表4.1-10非正常情况废气排放核算表
	序号
	污染源
	非正常排放原因
	污染物
	非正常排放浓度（mg/m3）
	非正常排放速率（kg/h）
	单次持续
时间/h
	年发生
频次/次
	应对措施

	1
	热风炉
	废气处理设施失效
	颗粒物
	/
	0.21 
	1
	2
	加强日常维护

	2
	烘干粉尘
	
	颗粒物
	/
	1.12
	1
	2
	


4、废气监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017）及《排污单位自行监测技术指南 火力发电及锅炉》（HJ 820-2017）的方法规范要求，建议大气污染源监测方案如下。
表4.1-11  环境监测计划表
	监测点位
	监测因子
	浓度限值（mg/m3）
	限值含义
	监测频次
	监测设施

	生物质成型燃料热风炉排放口DA001（运行期间）
	颗粒物
	30
	折算浓度
	1次/年
	手工监测

	
	二氧化硫
	200
	
	
	

	
	氮氧化物
	300
	
	
	

	
	烟气黑度
	1级
	
	
	

	厂界外上风向设参照点，下风向设3个监控点
	颗粒物
	1
	周界浓度最高点
	1次/年
	手工监测

	炉窑旁
	颗粒物
	5
	
	
	


每次监测都应有完整的记录，监测数据应及时整理、统计，按时向管理部门、调度部门报告，做好监测资料的归档工作。
5、大气环境影响评价小结
澧县为环境空气质量不达标区。距离生产车间最近环境保护目标为周边居民点。本项目废气处理设施均为可行工艺，废气经处理设施处理后能够实现达标排放。项目投产后各车间设备正常运转，环保处理设施正常运行，项目废气对周边环境和环境保护目标影响较小，评价区域内环境空气质量能够维持二级标准要求，项目产生的大气环境影响可以接受。
4.2废水环境影响分析
1、项目营运期间废水产排情况
根据前文水平衡，本项目生活污水量40.32m3/a，生活污水经化粪池预处理后通过厂区东侧污水排放口与东侧乡镇污水管网接驳，经官垸镇集镇生活污水处理厂处理达标后外排。
表4.2-1  废水污染物产排情况汇总表
	主要污染物
	生活污水

	项目
	COD
	BOD5
	SS
	氨氮
	TP
	TN
	动植物油

	产生
	生活污水40.32t/a
	浓度（mg/L）
	250
	120
	200
	20
	5
	30
	25

	
	
	产生量(kg/a)
	10.08
	4.84
	8.06
	0.81
	0.2
	1.21
	1.01

	化粪池处理效率（%）
	20
	25
	30
	10
	15
	5
	35

	排放
	排放废水
	排放浓度（mg/L）
	200
	90
	140
	18
	4.25
	28.5
	16.25

	
	
	排放量(kg/a)
	8.064
	3.63
	5.642
	0.729
	0.17
	1.1495
	0.6565

	执行标准
	排放浓度（mg/L）
	270
	120
	200
	28
	3.5
	35
	/


2、污水处理可行性分析
参照《排污许可证申请与核发技术规范  总则》（HJ 942-2018）中生活污水污染防治推荐可行技术，本项目污染治理技术可行性详见下表。
表4.2-2 项目废水污染物治理技术可行性一览表
	废水类别
	废水污染物
	可行技术
	本项目采取技术
	是否可行性

	生活污水（单独排放）
	SS、COD、BOD5、氨氮
	调节池、好氧生物处理、消毒
	化粪池
	可行


化粪池是一种利用沉淀和厌氧发酵的原理，去除生活污水中悬浮性有机物的处理设施，因此化粪池属于可行技术。
3、污水处理依托可行性
官垸镇集镇生活污水处理站位于官垸镇主要用于收集官垸镇集镇生活污水进行处理，设施处理能力为450t/d，于2020年6月动工建设，2020年12月竣工并试运行，目前运行状况良好。
官垸镇集镇生活污水处理站配套建设有污水收集管网，收集官垸镇污水。采用改良A20工艺进行处理，处理后的水质能达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》(GB18918-2002)中一级A标准。
本项目位于官垸镇集镇生活污水处理站的纳污范围，可通过市政污水管网排至官垸镇集镇生活污水处理站。本项目建成后排入官垸镇集镇生活污水处理站的生活污水量为0.672t/d，仅占处理总量的0.1%，不会对官垸镇集镇生活污水处理站造成明显影响。
根据以上分析内容，本项目正常排放生活废水总排放量和污染物的排放浓度对官垸镇集镇生活污水处理站不会造成污染冲击负荷，本项目生活废水的排入后，官垸集镇生活污水处理站处理后尾水依旧可以达标排放。
综上，本项目无废水直接外排。项目处理达标的废水进入区域污水管网，汇入官垸镇集镇生活污水处理站集中处理，达到《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）中一级A标准后排入自然水体。
4、废水类别、污染物及污染治理设施信息表
表4.2-3  排放口基本情况信息表
	序号
	废水类别
	污染物种类
	排放去向
	排放规律
	污染治理设施
	排放口编号
	排放口设置是否符合要求
	排放口类型

	
	
	
	
	
	污染治理设施编号
	污染治理设施名称
	污染治理设施工艺
	
	
	

	2
	生活污水
	COD
	官垸镇集镇生活污水处理站
	间歇排放，排放期间流量稳定
	TW001
	化粪池
	厌氧发酵
	DW001
	是
	一般排放口

	
	
	BOD5
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	SS
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	氨氮
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TP
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	TN
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	动植物油
	
	
	
	
	
	
	
	


5、废水监测计划
根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017），本项目废水间接排放，监测计划见下表。
表4.2-4 废水监测要求一览表
	序号
	监测点位
	监测因子
	监测频次
	备注

	1
	DW001
	流量、化学需氧量、氨氮、悬浮物、五日生化需氧量
	1次/运行期间
	HJ819-2017


4.3噪声
1、项目噪声源调查
本项目营运期主要的噪声源为烘干机风机、生物质成型燃料热风炉风机、旋振筛、布袋除尘风机、轮式装载机等，其中装载机主要在烘干车间运行。
2、声环境影响分析 
项目采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐模式进行预测。
1、室内声源
声源位于室内，室内声源可采用等效室外声源声功率级法进行计算。设靠近开口处（或窗户）室内、室外某倍频带的声压级分别为 Lp1 和 Lp2。若声源所在室内声场为近似扩散声场，按下列公式计算出靠近室外围护结构处的声压级：
Lp2=p1-（TL+6）
式中：Lp1——靠近开口处（或窗户）室内某倍频带的声压级或A声级，dB；
      Lp2——靠近开口处（或窗户）室外某倍频带的声压级或A声级，dB；
      TL——隔墙（或窗户）倍频带或A声级的隔声量
然后按下列公式将室外声源的声压级和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级。
Lw=Lp2（T）+10lgs
然后按室外声源预测方法计算预测点处的 A 声级，室内声源等效为室外声源图例见下图。
[image: ]
图4.3-1  室内声源等效为室外外声源图例
2、噪声贡献值计算
各声源在受声敏感点的总声压级，其计算公式如下：
[image: ]
式中：L——受声点的总声压级，dB（A）；
      L0——受声点背景噪声值，dB（A）；
      Lpi——各个声源在受声点的声压级，dB（A）；
          n——声源个数。
结合拟建项目的厂区平面布置和噪声源分布情况，本次评价不再考虑地面效应引起的倍频带衰减Agr和其他多方面效应引起的倍频带衰减Amisc。
3、隔声量计算
企业通过采用低声设备，加强设备维护、合理布局，通过减振、消声、隔声，降低项且噪声对环境的影响，降噪效果在20 dB（A）左右。
4、主要设备噪声源强取值：
（4）主要设备噪声源强取值：
通过查询《批式循环谷物干燥机》（JB-T 10268-2011）、《粮油机械—组合清理筛》（GB/T 25235-2010）等设备技术规范，确定噪声级如下：
表4.3-1  噪声源强取值情况一览表
	序号
	车间
	设备名称
	数量
	噪声级dB（A）
	数据来源

	1
	烘干车间
	烘干机1#~4#
	4
	85
	《批式循环谷物干燥机》（JB-T 10268-2011）“距离干燥机外表面1m，高1.5m处，用声级计在干燥机四周测量噪声，平均值不超过85dB(A)”

	2
	
	筛分机1#
	1
	85
	《粮油机械—组合清理筛》（GB/T 25235-2010）“负载运转噪声应小于85 dB(A)”

	3
	
	输送皮带
	1
	85
	粮食带式输送机标准SB T 10082-1992
“输送机作业时，噪声不得超过85 dB(A)”

	4
	
	装载机1#
	1
	104
	《土方机械 噪声限值》（GB 16710—2010）
“表1土方机械机外发射噪声限值及实施阶段”

	5
	
	热风炉
	4
	85
	《生物质颗粒热风炉》（JB/T 14868-2024）“风机处噪声不应大于88 dB(A)”

	6
	
	提升机1#
	2
	85
	《垂直斗式提升机》（JB/T3926-20174)“提升机的噪声声压级不应超过85 dB(A)”

	7
	
	布袋除尘器风机
	1
	85
	《GB/T 12138-2008 除尘器性能测试方法》布袋除尘器的噪音水平应控制在85dB(A)以下


本项目原辅料收储与产品运输对道路沿线居民影响不大，本环评要求加强运输车辆噪声管控后对周边声环境影响可接受，仅定性分析。











— 1 —

	
	工业企业室内声源源强调查清单如下：
表4.3-2 噪声源分布及预测情况一览表
	序 号
	建筑物名称
	声源名称
	型号
	数量/台
	声源源强
	降噪措施
	空间相对位置/m
	距室内边界距离/m
	室内边界声级/dB(A)
	运行时段
	建筑物插入损失/dB(A)
	声压级/dB(A)
	建筑物外距离

	
	
	
	
	
	声功率级/dB(A)
	
	x
	Y
	Z
	
	
	
	
	
	

	1
	烘干车间
	烘干机1
	/
	1
	85
	基础减震厂房隔声
	-45.7
	0.59
	1
	东
	23
	57.77
	昼间16h，夜间2h
	20
	37.77
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	2
	78.98
	
	20
	58.98
	74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	9
	65.92
	
	20
	45.92
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	48
	51.38
	
	20
	31.38
	1

	2
	烘干车间
	烘干机2
	/
	1
	85
	
	-46.03
	6.92
	1
	东
	23
	57.77
	昼间16h，夜间2h
	20
	37.77
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	5
	71.02
	
	20
	51.02
	74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	9
	65.92
	
	20
	45.92
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	45
	51.94
	
	20
	31.94
	1

	3
	烘干车间
	烘干机3
	/
	1
	85
	
	-46.61
	13.65
	1
	东
	23
	57.77
	昼间16h，夜间2h
	20
	37.77
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	8
	66.94
	
	20
	46.94
	74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	9
	65.92
	
	20
	45.92
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	42
	52.54
	
	20
	32.54
	1

	4
	烘干车间
	烘干机4
	/
	1
	85
	
	-47.1
	21.21
	1
	东
	23
	57.77
	昼间16h，夜间2h
	20
	37.77
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	11
	64.17
	
	20
	44.17
	74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	9
	65.92
	
	20
	45.92
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	39
	53.18
	
	20
	33.18
	1

	5
	烘干车间
	提升机
	/
	1
	85
	
	-46.94
	26.88
	1
	东
	23
	57.77
	昼间4h
	20
	37.77
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	17
	60.39
	
	20
	40.39
	74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	9
	65.92
	
	20
	45.92
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	33
	54.63
	
	20
	34.63
	1

	6
	烘干车间
	热风炉1
	/
	1
	85
	
	-41.35
	0.59
	1
	东
	20
	58.98
	昼间16h，夜间2h
	20
	38.98
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	2
	78.98
	
	20
	58.98
	74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	12
	63.42
	
	20
	43.42
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	48
	51.38
	
	20
	31.38
	1

	7
	烘干车间
	热风炉2
	/
	1
	85
	
	-42.25
	7.08
	1
	东
	20
	58.98
	昼间16h，夜间2h
	20
	38.98
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	5
	71.02
	
	20
	51.02
	74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	12
	63.42
	
	20
	43.42
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	45
	51.94
	
	20
	31.94
	1

	8
	烘干车间
	热风炉3
	/
	1
	85
	
	-42.58
	13.74
	1
	东
	20
	58.98
	昼间16h，夜间2h
	20
	38.98
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	8
	66.94
	
	20
	46.94
	74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	12
	63.42
	
	20
	43.42
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	42
	52.54
	
	20
	32.54
	1

	9
	烘干车间
	热风炉4
	/
	1
	85
	
	-42.91
	20.88
	1
	东
	20
	58.98
	昼间16h，夜间2h
	20
	38.98
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	11
	64.17
	
	20
	44.17
	74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	12
	63.42
	
	20
	43.42
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	39
	53.18
	
	20
	33.18
	1

	10
	烘干车间
	布袋除尘器风机
	/
	1
	85
	
	-51.29
	32.22
	1
	东
	23
	57.77
	昼间16h，夜间2h
	20
	37.77
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	20
	58.98
	
	20
	38.98
	74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	9
	65.92
	
	20
	45.92
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	30
	55.46
	
	20
	35.46
	1

	11
	烘干车间
	装载机
	/
	1
	104
	
	-26.83
	22.47
	1
	东
	20
	77.98
	昼间4h
	20
	57.98
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	32
	73.9
	
	20
	53.9
	74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	12
	82.42
	
	20
	62.42
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	19
	78.42
	
	20
	58.42
	1

	12
	烘干车间
	筛分机
	/
	1
	85
	
	-47.09
	24.16
	1
	东
	23
	57.77
	昼间4h
	20
	37.77
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	14
	62.08
	
	20
	42.08
	74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	9
	65.92
	
	20
	45.92
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	36
	53.87
	
	20
	33.87
	1

	13
	烘干车间
	皮带输送机
	/
	1
	85
	
	-43.02
	26.67
	1
	东
	20
	58.98
	昼间4h
	20
	38.98
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	17
	60.39
	
	20
	40.39
	74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	12
	63.42
	
	20
	43.42
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	33
	54.63
	
	20
	34.63
	1

	12
	烘干车间
	提升机1
	/
	1
	85
	
	-43.66
	31.98
	1
	东
	20
	58.98
	昼间4h
	20
	38.98
	75

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	南
	20
	58.98
	
	20
	38.98
	74

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	西
	12
	63.42
	
	20
	43.42
	3

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	北
	30
	55.46
	
	20
	35.46
	1


项目噪声环境影响预测基础数据见下表。
表4.3-3 项目噪声环境影响预测基础数据表
	序号
	名称
	单位
	数据

	1
	年平均风速
	m/s
	2.1

	2
	主导风向
	/
	北北东风

	3
	年平均气温
	℃
	16.7

	4
	年平均相对湿度
	%
	50

	5
	大气压强
	atm
	1


通过初步预测，预测结果统计见下表。
表4.3-4  噪声预测结果一览表
	序号
	预测目标
	坐标/m
	噪声背景值
	噪声贡献值
	噪声预测值
	较现状增量
	超标和达标情况

	
	
	X
	Y
	Z
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间
	昼间
	夜间

	1
	东厂界
	49.89
	56.77
	1.2
	/
	/
	31.48 
	20.24 
	/
	/
	/
	/
	达标
	达标

	2
	西厂界
	-54.51
	9.48
	1.2
	/
	/
	54.91 
	43.75 
	/
	/
	/
	/
	达标
	达标

	3
	南厂界
	-16.96
	-77.47
	1.2
	/
	/
	35.05 
	23.82 
	/
	/
	/
	/
	达标
	达标

	4
	北厂界
	-39.89
	50.55
	1.2
	/
	/
	58.25 
	47.02 
	/
	/
	/
	/
	达标
	达标

	5
	东侧居民1
	73.72
	59.04
	1.2
	46
	31
	28.91 
	13.87 
	46.08 
	31.08 
	0.08 
	0.08 
	达标
	达标

	6
	南侧水厂
	-47.95
	-112.12
	1.2
	37
	30
	31.46 
	16.66 
	38.07 
	30.20 
	1.07 
	0.20 
	达标
	达标


	[image: ]
	[image: ]

	图4.3-4  昼间噪声贡献值等声级线图
	图4.3-5  夜间噪声贡献值等声级线图


经预测，采取上述措施后，项目厂界昼夜贡献值能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，周边敏感点昼夜噪声预测值能够达到《声环境质量标准》（GB 3096－2008）中2类区限值。通过预测结果判定该项目噪声环保措施可行，运行期间对周边敏感点声环境影响不大。



	
	（3）达标可行性分析
采取车间封闭措施预测，本项目厂界噪声均能达到排放标准。
（4）降噪措施
为确保项目生产过程中厂界噪声达标排放，并进一步减轻噪声对周边环境的影响，建设单位应采取以下措施：
1）总平面布置
从总平面布置的角度出发，将生产区设置于远离敏感目标的位置。生产区均采取封闭式结构，生产时尽量减少车间门的开启频次，利用墙壁的作用，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收，做到尽可能屏蔽声源，减少对环境的影响。同时在总体布置上利用建筑物、构筑物来阻隔声波的传播。
2）加强治理
对高噪声设备设置基础减震。
3）加强管理
A、严格控制夜间作业时间，可通过尽量避免阴雨天采收稻谷或与晴天采收的稻谷混合后再烘干，以降低进料含水率，缩短烘干时间。
B、严格限制夜间装卸和筛分作业，每批次上料、下料均安排在昼间进行。
C、建立设备定期维护，保养的管理制度，以防止设备故障形成的非正常生产噪声，同时确保环保措施发挥有效的功能；加强职工环保意识教育，提倡文明生产。
5） 交通运输噪声
A、 建立装载机管理制度，装载机定期保养，保持良好的车况；
B、 严格控制运输时间，避免夜间装车、运输；
C、 要求进入镇区减速行驶，禁止鸣笛；
4、噪声监测计划
本项目噪声监测计划详见下表。
表4.3-5  本项目噪声监测计划
	监测点位
	监测指标
	监测频次
	执行排放标准

	厂界噪声外1m
	噪声
	1次/运行期间
	执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准





4.4、固体废物环境影响
1、固体废物污染源调查
项目营运期固体废物主要为：筛分杂质、烘干粉尘、炉渣炉灰、生活垃圾等。
（1）一般工业固废：
a.筛分杂质及烘干粉尘：项目在清理筛中产生的杂质主要为谷壳、杂草、稻叶等，水稻饱和率根据当年的气候，作物生长情况等，项目水稻每年的饱和率不一致，根据本环评废气章节分析及业主提供的实际运行经验，筛分杂质（空壳、秸秆等）约为原材料的 0.3%，即18t/a。集中收集后外售制作生物质颗粒燃料。
b.炉渣炉灰：根据生物质颗粒物检测报告，生物质成型燃料灰分为1.22%，年产生总灰分量约3.61t/a，其中约0.15t以颗粒物形式进入废气（经布袋除尘器捕集），剩余约3.46t/a作为炉渣炉灰收集后综合利用。
（2）生活垃圾：
生活垃圾产生量按照0.5kg/d*人计，则生活垃圾产生量为0.18t/a，收集后交由环卫部门统一处置。
综上所述，本项目固废均得到有效处理，各治理措施针对性较强，且实现了资源化再利用，对周围的环境影响较小。
2、固体废物治理情况汇总
表4.4-1  固废治理情况一览表
	产生环节
	固废名称
	属性
	主要有毒有害物质名称
	物理性状
	环境危险特性
	年度产生量
	贮存方式
	利用处置方式和去向
	利用或处置量
	环境管理要求

	职工办公
	生活垃圾
	生活垃圾
	/
	固态
	/
	0.18
	垃圾桶
	由环卫部门统一处置
	0.18
	/

	筛分烘干
	筛分杂质及粉尘等
	一般工业固废
	/
	固态
	/
	18
	袋装收集
	外售制作生物质颗粒燃料
	18
	按照GB 18599-2020要求建设

	生物质成型燃料热风炉
	炉渣炉灰
	
	/
	固态
	/
	3.46 
	袋装收集
	炉灰袋装用作农肥综合利用
	3.46 
	


3、固废贮存场所设置规范
（1）生活垃圾
设置分类收集装置，员工生活垃圾应按指定地点堆放，由环卫部门清理运走。
（2）一般工业固体废物
对于一般工业废物，根据《一般工业固体废弃物贮存和填埋污染控制标准》 (GB18599-2020)规定设置防扬尘、防渗漏、防雨淋贮存周转场所，按照相关国家及地方法律法规，提出如下具体环保措施：
①为防止雨水径流进入贮存场内，贮存场周边应设置导流渠。
②为加强监督管理，贮存场应按《环境保护图形标志- 固体废物储存（处置）场》（GB15562.2- 1995）及修改单设置环境保护图形标志。
③建立固体废物管理台账，应将入场的一股工业固体废物的种类和数量详细记录在案，长期保存，供随时查阅。对贮存场所应建立检查维护制度。
4.5环境风险分析
本项目主要原辅材料为稻谷、生物质颗粒燃料。不涉及《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录B和《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2018）中危险物质，故Q值为0，Q＜1，根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险潜势为I，评价工作等级为简单分析。环境风险简单分析内容表如下。
表4.4-2  建设项目环境风险简单分析内容表
	建设项目名称
	年烘干6000吨稻谷项目

	建设地点
	湖南省
	常德市
	()区
	澧县
	澧县官垸镇码头社区

	地理坐标
	经度
	112度0分16.437秒
	纬度
	29度33分20.937秒

	主要危险物质及分布
	本项目不存在风险物质，主要考虑火灾次生环境风险

	环境影响途径及危害后果（大气、地表水、地下水）
	稻壳和成型生物质燃料在引发火灾时可能产生的衍生风险物质一氧化碳（CO）

	风险防范措施要求
	①在生产车间和仓库内，严禁烟火，并明确张贴安全生产细则；
②确保生产车间具备良好的通风条件；
③厂区必须配备充足数量的灭火装置，培训职工正确使用灭火器，并学习面对火灾时正确的逃生技巧；
④组织职工学习用电安全知识以及各种仪器设备的正确操作方法，以提高职工的安全意识，规范操作行为，并确保在人员离开时切断电源；
⑤定期安排专业人员对电路和生产设备进行检修，以保证设备的正常使用。

	填表说明（列出项目相关信息及评价说明）
	/


4.6地下水、土壤环境影响分析
本项目为稻谷烘干项目，生产工艺较简单，使用的原辅材料不涉及风险物质，项目区均进行地面硬化，对地下水和土壤环境造成影响的可能性较小。项目不需要进行地下水、土壤跟踪监测。
4.7生态环境影响
本项目为补办环评手续，根据现场踏勘，本项目用地已取得工业用地手续，所在区域内地面已全部硬化，不涉及生态环境敏感目标。
4.8电磁辐射
本项目不涉及电磁辐射。
4.9环保设备和投资估算
本项目总投资200万元，环保投资金额为20万元，占项目总投资10%。环保投资额能达到治理污染物的要求，具体环保治理措施及投资清单详见表4.9-1。
表4.9-1  项目环保投资一览表           （单位：万元）
	序号
	项目
	环保建设规模
	投资
	备注

	1
	废气处理设施
	装卸粉尘
	车间内沉降、定期清扫
	0
	现有

	
	
	筛分粉尘
	全封闭筛分
	0
	现有

	
	
	烘干粉尘
	沉降室+布袋除尘器处理后无组织排放
	5
	搬移

	
	
	热风炉废气
	旋风除尘+布袋除尘器处理后经15m排气筒排放
	10
	拟建设

	2
	废水治理设施
	生活污水
	利用现有三级化粪池处理
	2.5
	改善

	3
	噪声治理措施
	车间噪声
	烘干车间与厂房封闭
	2.5
	改善

	4
	固体废物处置
	筛分杂质及粉尘等
	外售制作生物质颗粒燃料
	/
	现有

	
	
	炉渣炉灰
	用作农肥综合利用
	/
	现有

	
	
	生活垃圾
	现有垃圾桶若干
	/
	现有

	小计
	20
	/







[bookmark: _Toc7859][bookmark: _Toc10201][bookmark: _Hlk54167917]五、环境保护措施监督检查清单
	内容
要素
	排放口(编
号、名称)/
污染源
	污染物项目
	环境保护措施
	执行标准

	大气环境
	热风炉废气（DA001）
	颗粒物
二氧化硫
氮氧化物
烟气黑度
	旋风除尘+布袋除尘器处理后经15m排气筒排放
	参照执行《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）并同时满足《常德市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（常生环委办发〔2020〕4 号））中有组织排放控制要求。

	
	湿稻谷卸料粉尘
	颗粒物
	加强管理、密闭车间沉降后定期清扫
	《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）

	
	湿稻谷筛分粉尘
	颗粒物
	全封闭筛分间沉降、定期清扫
	

	
	干稻谷内部转运；仓储粉尘；干稻谷外售装运粉尘
	颗粒物
	加强管理、密闭仓库、运输车辆加盖篷布
	

	
	烘干粉尘
	颗粒物
	布袋除尘器处理后+沉降室沉淀
	

	地表水环境
	生活污水（W1）
	CODCr、BOD5、SS、氨氮、TP、TN、动植物油
	三级化粪池
	厂区生活污水经化粪池预处理后进入市政污水管网，经官垸镇集镇生活污水处理站进一步处理。

	声环境
	车间设备噪声
	等效A声级
	设备基础减震、厂房隔声等；禁止鸣笛，加强管理等。
	《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准

	电磁辐射
	无

	土壤及地下水污染防治措施
	/

	固体废物
	生活垃圾收集点1个，收集后由当地环卫部门统一清运；
筛分杂质及粉尘等收集后外售制作生物质颗粒燃料；炉灰袋装用作农肥综合利用。

	生态保护措施
	加强厂区绿化。

	环境风险防范措施
	①在生产车间和仓库内，严禁烟火，并明确张贴安全生产细则；
②确保生产车间具备良好的通风条件；
③厂区必须配备充足数量的灭火装置，培训职工正确使用灭火器，并学习面对火灾时正确的逃生技巧；
④组织职工学习用电安全知识以及各种仪器设备的正确操作方法，以提高职工的安全意识，规范操作行为，并确保在人员离开时切断电源；
⑤定期安排专业人员对电路和生产设备进行检修，以保证设备的正常使用。

	其他环境管理要求
	排污许可相关管理要求：
按照《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，排污单位应当在启动生产设施或者发生实际排污之前，根据相关主管部门意见办理排污许可手续。
排污口规范化管理要求：
根据《关于开展排放口规范化整治工作的通知》（国家环境保护总局环发﹝1999﹞24号）和《排放口规范化整治技术》（国家环境保护总局环发﹝1999﹞24号文）文件的要求，一切新建、扩建的排污单位以及限期治理的排污单位，必须在建设污染治理设施的同时，建设规范化排污口。
建设单位的各类排污口必须规范化建设和管理，而且规范化工作应与污染治理同步实施，即治理设施完工时，规范化工作必须同时完成，并列入污染物治理设施的验收内容。应在各水、气、声、固废排污口（源）挂牌标志，标志牌的设置要求应按《环境保护图形标志—排放口（源）》(GB15562.1-1995)的规定执行。标志牌必须保持清晰、完整，当发现有损坏或颜色有变化，应及时修复或更换。检查时间一年两次。
表5-2  排放口图形标志
	排口
	污水排放口
	废气排放口

	图形符号
	[image: 污水排放口]
	[image: 02aa16e26faa67dc6baca5634c704ff]


竣工环保验收：
按照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的要求，建设项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书(表)和审批决定等要求，编制建设项目竣工环境保护验收报告，并依法向社会公开。


[bookmark: _Toc15977][bookmark: _Toc12667]六、结论
	综合各方面评价分析，本项目选址于澧县官垸镇码头社区，用地类型为工业用地，已办理工业用地相关手续，用地不涉及永久基本农田保护红线、生态保护红线管控范围。故本项目选址合理可行。投产后产生的“三废”污染物采取本报告提出的各项环保措施后，产生的污染物能够做到达标排放，对当地大气环境、水环境、声环境等影响很小。项目对周边环境的影响，能基本维持周边环境质量现状，满足该区域环境功能要求。
建设单位需严格执行“三同时”的管理规定，同时切实落实好本项目环境影响评价报告表中的环保措施，确保项目投产后的正常运行。在落实各项环保措施的前提下，项目建成后对所在地周边环境不会造成明显的影响。
综上，本评价认为，从环保角度分析本项目的建设是可行的。
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[bookmark: _Toc31031]表1  本工程大气污染物排放基本情况一览表
	污染源项
	治理措施
	排放形式
	排放口编号
	排放口坐标
	排放口类型
	污染因子
	标准值
	执行标准

	生产工艺
	产污设备
	
	
	
	
	
	
	浓度限值（mg/m3）
	速率限值（kg/h）
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	供热
	生物质成型燃料热风炉
	旋风除尘+布袋除尘器
	有组织
	DA001
	112.004217313,
29.556117078
	/
	颗粒物
	30
	/
	《工业炉窑大气污染物排放标准》（GB 9078-1996）并同时满足《常德市工业炉窑大气污染综合治理实施方案》（常生环委办发〔2020〕4 号）

	
	
	
	
	
	
	
	二氧化硫
	200
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	氮氧化物
	300
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	烟气黑度
	1级
	
	

	厂界
	处理后无组织排放
	无组织
	/
	/
	/
	颗粒物
	1
	/
	GB16297-1996


表2  本工程水污染物排放基本情况一览表
	废水类别
	产生环节
	污染治理设施
	排放口
编号
	排放口坐标
	排放方式
	排放去向
	排放口
类型
	污染物种类
	排放浓度限值
（mg/L）
	执行标准

	
	
	污染治理设施名称
	污染治理设施
工艺
	
	
	
	
	
	
	
	

	生活污水
	员工生活
	三级化粪池
	厌氧发酵
	DW001
	112.005225823,
29.555698653
	间接排放
	官垸镇集镇生活污水站
	一般排放口
	pH
	6-9
	/

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	CODCr
	270
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	BOD5
	120
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	SS
	200
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	氨氮
	28
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TN
	35
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	TP
	3.5
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	动植物油
	/
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附表
[bookmark: _Toc7660][bookmark: _Toc25149]建设项目污染物排放量汇总表
	项目
分类
	污染物名称
	现有工程排放量（固体废物产生量）①
	现有工程许可排放量②
	在建工程排放量（固体废物产生量）③
	本项目排放量t/a（固体废物
产生量）④
	以新带老削减量（新建项目不填）⑤
	本项目建成后全厂排放量t/a（固体废物产生量）⑥
	变化量t/a⑦

	废气
	二氧化硫
	0
	0
	0
	0.25
	0
	0.25
	+0.25

	
	氮氧化物
	0
	0
	0
	0.3
	0
	0.3
	+0.3

	
	颗粒物
	0
	0
	0
	3.667
	0
	3.667
	+3.667

	
	VOCs
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0

	废水
	废水量
	0
	0
	0
	40.32
	0
	40.32
	+40.32

	
	CODCr
	0
	0
	0
	0.0081 
	0
	0.0081 
	+0.0081

	
	NH3-N
	0
	0
	0
	0.0007 
	0
	0.0007 
	+0.0007

	一般工业
固体废物
	筛分杂质及粉尘等
	0
	0
	0
	18
	0
	18
	+18

	
	炉灰
	0
	0
	0
	3.46
	0
	3.46
	+3.46

	生活垃圾
	生活垃圾
	0
	0
	0
	0.18
	0
	0.18
	+0.18


注：⑥=①+③+④-⑤；⑦=⑥-①  
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委  托  书
 湖南净绿环保科技有限公司  ：
我单位投资建设的 湖南硕航农业发展有限公司年烘干6000吨稻谷项目，现经环境保护主管部门审査,需编制环境影响评价报告。据此,我单位委托贵公司按照《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例》和《建设项目环境影响评价分类管理名录》有关规定、标准以及环境保护主管部门的要求,进行环境影响评价工作,编制该项目环境影响评价报告。



建设单位（盖章）：    

         年   月     日
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年烘干6000吨稻谷项目
环境影响报告表专家评审意见

2026年3月25日，湖南硕航农业发展有限公司组织召开了《年烘干6000吨稻谷项目环境影响报告表》（以下简称“报告表”）专家评审会，参加会议的有常德市生态环境局澧县分局、编制单位湖南净绿环保科技有限公司的代表和会议邀请的3位专家（名单附后）。会前与会人员踏勘了项目现场，会上建设单位代表介绍了项目概况，编制单位代表汇报了报告表的主要内容，经充分讨论，形成如下评审意见：
一、项目概况
湖南硕航农业发展有限公司年烘干6000吨稻谷项目位于澧县官垸镇码头社区，总用地面积为12407.3平方米，主要建设仓库、烘干生产线、办公用房并配套相关设施设备，总投资为200万元，烘干能力为年烘干稻谷6000吨。本项目已经建成投产，本环评为补办手续。
二、总体评价
本项目符合澧县官垸镇管控单元生态环境准入清单相关要求，在落实报告表及评审意见提出的污染防治措施的前提下，从环境保护角度分析，本项目建设可行。
报告表的主要内容基本满足《建设项目环境影响报告表编制技术指南（污染影响类）（试行）》的相关要求，经修改完善后可上报审批。
三、具体修改意见
1、补充官垸镇国土空间规划套合图，完善国土空间规划符合性分析。进一步强化项目与管控单元生态环境准入清单符合性分析，从声环境影响方面进一步论证选址合理性分析。
2、完善项目背景和用地历史沿革情况说明。核实热风炉和烘干粉尘环保措施，完善项目组成，核实烘干机产能、生产规模和产品方案。明确服务范围。
3、细化核实生产工艺流程及产污节点图，完善产污节点汇总表。完善现有环境问题调查和整改措施，补充环保设施现状照片。
4、更新环境空气评价标准和结论，进一步细化声环境保护目标分布情况。完善热风炉烟气排放标准（车间内无组织颗粒物），完善废气总量控制指标核算过程。
5、完善热平衡分析，核实生物质成型燃料用量，完善热风炉烟气污染物源强核算和治理措施。完善排气筒设置符合性分析。
6、核实高噪设备数量、源强，进一步核实本项目噪声影响范围，强化噪声防治措施和可行性论证。
7、完善环保投资估算、自行监测计划和监督检查清单，补充镇政府意见（明确选址意见、观音寺文物保护级别），完善平面布置图和环保目标分布图。

专家组：邓楼成、胡  玉、胡起来（执笔）
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